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[bookmark: _Toc22825]第一章  招标公告
[bookmark: _Hlk117514583]项目概况
2026年度泰州市中心血站服务能力提升项目的潜在供应商应在“苏采云”政府采购一体化平台系统获取招标文件，并于 2026年8月4日09点00分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-JWKJ-G2026-0006
项目名称：2026年度泰州市中心血站服务能力提升项目
项目总预算：人民币680万元
最高限价：分包1最高限价350万元；分包2最高限价105万元；分包3最高限价90万元；分包4最高限价45万元；分包5最高限价40万元；分包6最高限价50万元
采购需求：本项目分为6个分包，供应商自行选择所投分包。
	分包序号
	仪器设备名称
	台套数
	预算
（人民币，万元）
	最高限价
（人民币，万元）
	备注

	1
	全自动样品处理系统
、全自动血型分析仪
	各1套
	350
	350
	不接受进口产品参与投标

	2
	血液滤白监测仪
	2台
	105
	105
	

	3
	全自动血液成分分离机
	2台
	90
	90
	

	4
	无菌接管机
	2台
	45
	45
	

	5
	血液质量生化分析系统
	1套
	40
	40
	

	6
	冷沉淀凝血因子制备仪
	1台
	50
	50
	


具体详见招标文件技术要求。
合同履行期限：合同签订后60天内交货
本项目（是/否）接受联合体投标：否
二、申请人的资格要求
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6.法律、行政法规规定的其他条件。
（2） 落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目属于工业行业，不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（3） 本项目的特定资格要求：
1.分包1、4、5、6投标人为经销商的，提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证；分包1、4、5、6投标人为所投产品制造商的，提供有效的医疗器械生产许可证。
2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单。
3.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
3.1供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3.2凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动。
三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：“苏采云”政府采购一体化平台 
方式：投标人自招标文件公告发布之日起5个工作日完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台 ，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目招标文件
售价：免费
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
截止时间：2026年8月4日09:00（北京时间），投标截止时间后的投标文件恕不接受
开标地点：“苏采云”政府采购一体化平台不见面开标大厅
五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
采购项目需要落实的政府采购政策情况：本项目执行《政府采购促进中小企业发展管理办法》《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》《关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》《江苏省财政厅关于加强政府绿色采购有关事项的通知》等政府采购政策文件。
七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称：泰州市中心血站
地址：泰州市海陵区永定路99号    
联系方式：陈先生，0523-86850596
2.采购代理机构信息
名 称：江苏经纬会计师事务所有限公司　　　　　　　　　　
地　址：泰州市人民东路37号　　　　　　　　　　
联系方式：电话，0523-86213810，邮箱，jsjwzbdl@163.com　　　　　　　　　
3.项目联系方式
项目联系人：刘先生，0523-86213810


[bookmark: _Toc25250]第二章 投标人须知
投标须知前附表
	序号
	内  容

	1
	项目名称：2026年度泰州市中心血站服务能力提升项目

	2
	招标代理单位：江苏经纬会计师事务所有限公司
招标代理单位地址：泰州市人民东路37号

	3
	招标方式：公开招标

	4
	投标保证金：无
履约保证金：中标总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；项目验收合格后不计利息退还。

	5
	投标有效期：开标后90 天

	6
	投标文件的制作要求
本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。
供应商须在招标公告发布之日起5个工作日内完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件，未按上述要求在规定时间内获取采购文件产生的后果由供应商自行承担。
CA办理指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html
“苏采云”网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。

	7
	签订合同地点：泰州市中心血站

	8
	关于相同品牌产品参与投标问题：
   在评标过程中，出现多家供应商用相同品牌产品参加投标的情况，由评标委员会按照以下原则确认一家供应商作为有效的投标人：
　使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
注:各分包采购的仪器设备均为核心产品，若投标的产品不足三个不同品牌，则该分包按流标处理。

	9
	本项目招标代理费49000元，招标代理工作完成后采购人支付给代理机构。


[bookmark: _Hlk117514635]一   总则
一、招标项目
2026年度泰州市中心血站服务能力提升项目
二、投标费用
投标人应自行承担其编制投标文件以及递交投标文件参加招投标过程所产生之一切费用。无论招投标结果如何，招标人及其代理机构对上述费用不负任何责任。
三、招标文件
1、招标文件的组成 
本文件及依法对本文件所做的书面澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分。
2、招标文件的澄清、修改
投标人在获取招标文件后，如有疑问需要澄清，应在规定的时间前以书面形式向招标人提出，如无疑问,视作投标人完全响应招标文件的条款和要求。
招标文件各项条款最终解释权归招标人和招标代理机构，投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
招标人有权对已发出的招标文件进行必要的澄清或修改。招标人可视具体情况，延长投标截止时间和开标时间。
四、投标人的义务
1、投标人应当认真阅读招标文件，完全明了招标项目之名称、用途、数量、质量要求和履约期限，完全明了投标人所应具备的资格条件。
2、投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的实质性要求和条件做出完全响应。
3、投标人应在投标截止时间前按招标文件规定方式提交投标文件。
4、投标人不得相互串通投标报价，不得排挤其他投标人的公平竞争，损害招标人或者其他投标人合法权益。投标人不得与招标人串通投标，损害国家利益，公众利益或者他人的合法权益。
二   投标文件
1. 本次采购采用“苏采云”系统进行政府采购活动。
供应商须在招标公告发布之日起5个工作日内完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件，未按上述要求在规定时间内获取采购文件产生的后果由供应商自行承担。
CA办理指南详见：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/help/help.html
“苏采云”网址：http://jszfcg.jsczt.cn/jszc/login
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
供应商须认真阅读操作指南，按要求制作、上传电子响应文件（技术支持电话：0523-87633965、0523-86897512；客服QQ：709339244、1195486789。有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
请供应商在“苏采云”系统中操作成功参与项目后，必须在“已参与项目”界面中下载电子征集文件（后缀名为“.kedt”）并导入政府采购客户端工具后方可进行响应文件制作和提交。电子投标文件制作完成后请在截止时间前完成提交（上传），否则视为放弃参加该采购项目。供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功由供应商自行承担全部责任。
1. 投标人应认真检查招标文件的内容是否齐全，如有遗漏，应及时向招标人索取，否则责任自负。
七、投标文件的制作应当符合以下要求：
1、投标人必须依照招标文件提供的表式制作投标文件，对表式投标人可以按同样格式进行扩展。
2、投标报价清晰准确，不存在影响其他投标人评分的严重错误。
3、投标文件主要由以下部分构成： 
资格条件证明文件：
（1）★具有独立承担民事责任的能力：提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（扫描件加盖投标人电子公章）
（2）★具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2025年度的财务状况报告（提供审计报告或财务报表，成立不满一年不需提供）；
（3）★有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供2026年1月以来不少于1个月依法缴纳税收（不包括个人所得税）的相关材料，如依法免税或不需要纳税的，则应提供相应证明材料复印件；提供2026年1月以来不少于1个月的依法缴纳社会保障资金的相关材料，如依法不需要缴纳社会保障资金的，则应提供相应证明材料扫描件；新成立距投标文件递交截止不足30日供应商可不提供该项材料。
（4）★具有履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供证明材料，格式自定； 
（5）★参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明； 
（6）法律、行政法规规定的其他条件。（如有）
（7）小微企业声明函、残疾人福利性单位声明、监狱企业证明材料。（如有）
（8）★分包1、4、5、6投标人为经销商的，提供有效的第二类医疗器械经营备案凭证；投标人为所投产品制造商的，提供有效的医疗器械生产许可证。
（9）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单：提供信用中国查询报告），在上述指定网站不能查询信用信息的投标人，应提供相关证明材料（加盖电子公章）；
（10）★拒绝下述供应商参加本次采购活动：供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。凡为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的其他采购活动；提供声明函；
符合性审查：
（1） ★投标函；
（2）★投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）、投标人法定代表人身份证复印件、授权代表身份证复印件（法定代表人亲自参加投标的除外）
（3）★商务条款响应表；
（4）★投标产品配置及分项报价表：
（5）★技术参数响应表；
（6）★分包1、4、5、6采购要求加★项证明材料；
注：具体详见“第四章 采购要求”中的加★项。
（7）投标人认为需要提供的其他材料；
综合评审评分项：
根据评分细则需要提交的材料
价格折扣文件格式
（1）小微企业声明函
落实政府采购政策需满足的资格要求证明材料，其中如为中小微企业提供符合要求的中小企业声明函；如为监狱和戒毒企业（简称监狱企业）提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；如为残疾人福利性单位提供符合要求的残疾人福利性单位声明函。
上述加★项目若有缺失或无效，将导致该投标文件作无效投标文件评定，且不允许在投标截止时间后补正。资格证明文件（扫描件须加盖投标人公章，否则视同未提供。本采购文件所表述（指定）的公章是指刻有投标人法定名称的印章，不包括合同、财务、税务、发票等形式的业务专用章）。
八、投标保证金：无

三  投标文件递交
九、投标文件递交
1、电子投标文件的递交
投标人应当按照规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2、投标截止日期
2.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间，系统平台拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
十、投标文件的修改和撤回
1、投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件。
2、投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改。
3、在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。

四  投标报价
十一、投标报价方式
1、投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。开标一览表中的报价应与投标函中报价完全一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准。
2、本项目报价为一次报价，投标人投标文件中的报价作为最终报价。
3、投标报价：是根据招标文件所确定的范围内的全部服务的价格体现，是为完成招标文件规定的工作所涉及的一切费用。报价为综合报价，应包括完成本项目工作所需的各项费用，招标文件未列明，而投标人认为必需的费用也需列入报价。
4、报价注意事项：投标人报价时应充分考虑所有可能影响到报价的价格因素，一旦评标结束最终中标，总价将包定，不予调整。如发生漏、缺、少项，都将被认为是中标人的报价让利行为，损失自负。
5、评审过程中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查服务供应商投标（响应）报价平均值×50%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价服务供应商投标（响应）报价×50%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
（4）评审委员会基于专业判断，认为服务供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

五  开标、评标、定标
十二、评审、定标方法
本项目采用综合评分法
十三、开标评标会
代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人按照苏采云系统《操作手册》规定，参加开标活动，并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
十四、“苏采云”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
十五、投标人在开标过程中涉及的签到、投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定执行。投标人在苏采云系统规定时间内未解密，超时视同解密失败，放弃投标。
投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》规定提出，如“江苏政府采购‘苏采云’系统”中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
十六、投标文件出现下列情况之一的，将作为无效投标文件处理，无效投标文件不予参加评标。
1、投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的、未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2、投标函未加盖投标人公章；
3、授权委托书无投标人公章、法定代表人的印鉴（或签名）；
4、投标文件未按招标文件规定的格式、内容和要求编制，投标文件字迹潦草、模糊、难以辨认；
5、投标人在一份投标文件中，对同一招标项目报有两个或多个报价，且未书面确定以哪个报价为准；
6、投标人在投标报价中存在严重错误，影响对其他投标人的评分；
7、投标人资格不满足要求，或投标材料所述情况和所附相关资料不实的； 
十七、评标、定标
评标由依法组建的评标委员会负责。定标时根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。
十八、投标文件的澄清
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。
十九、评标中作为废标处理的情况：
1、在评标过程中，评标委员会若发现投标人以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标将作废标处理。
2、投标人报价超过了采购最高限价，采购单位无法承担和支付的，其投标将作废标处理。
3、投标人资格条件不符合国家有关规定和招标文件要求的，或者拒不按照要求对投标文件进行澄清、说明或者补正的，评标委员会可以否决其投标。
二十、中标通知
中标人确定后，代理机构向中标人发出中标通知，同时将中标结果通知所有未中标的投标人，中标人接到中标通知后的三十日内与招标人签订采购合同。
中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力。
代理机构不负责向任何投标人说明中标或不中标的原因。
二十一、授予合同，合同条款
中标人应按中标通知书指定的时间、地点派代表前来与招标人具体商谈签订合同。招标文件、中标人的投标文件及澄清文件等，均为签订合同的依据。
二十二、质疑和投诉
1、供应商认为招标文件、采购过程或成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起7个工作日内，以书面形式向采购人或代理机构提出质疑。采购人在收到投标人书面质疑后7个工作日内作出答复。
2、本次招标文件要求供应商在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
3、供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称（以提供的营业执照副本复印件为准）、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；
（4）事实依据；
（5）必要的法律依据；
（6）提出质疑的日期。
供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。供应商委托代理进行质疑的，其授权委托书上应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
4、根据《政府采购质疑和投诉办法》（财政部第94号令）第十一条规定，提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。因此凡是对招标文件提出质疑的供应商，必须是依法获取招标文件，请将合法获取招标文件的证明材料（即《供应商参加投标确认函》）与质疑函一起递交，否则不予受理。
5、接收质疑函的方式：书面形式（当场送达或邮寄方式）。
6、质疑供应商对采购人、采购代理机构的答复不满意，或者采购人、采购代理机构未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后15个工作日内向同级财政部门提起投诉。
二十三、特别提醒
1、投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为将予以公示。
2、在本项目评审结束前，各供应商授权代表应关注苏采云系统提醒并保持手机畅通，如有必要需供应商针对自身投标文件进行澄清的，供应商需在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定作出澄清，其风险由投标人自行承担。



[bookmark: _Toc30697]第三章  政府采购合同
甲方：泰州市中心血站   
乙方：
甲乙双方根据《中华人民共和国民法典》和政府采购项目编号***的***项目第   分包公开招标采购结果及采购文件的要求，经协商一致，达成如下采购合同。
一、采购内容
	序号
	货物名称
	品牌
	规格型号
	单位
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：


二、合同金额
本合同金额为（大写）：人民币 ____________元（____________元）。
三、技术资料
1、乙方应按采购文件规定的时间向甲方提供使用货物服务的有关技术资料。
2、没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。
四、知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
五、产权担保
乙方保证所交付的货物和服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
六、履约保证金
合同总价10%，合同签订前以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交；验收合格后不计利息退还。
七、转包或分包
1、本合同范围的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2、除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3、如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
八、交货期及交货地点
合同签订后  月完成供货安装调试
地点：用户指定地点。
9、 合同款支付：
合同签订后付合同总价的30%,验收合格后付清余款。
十、税费
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
十一、质量保证及售后服务
1、乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。原厂免费质量保证期限为    个月。
2、乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。
3、如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在24小时内到达甲方现场。
4、在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。
十二、调试和验收
1、甲方对乙方提交的货物依据采购文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、配套说明书符合采购文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。安装完成后，甲方需在10天内验收。
2、乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
3、甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。
4、对技术复杂的货物，甲方可请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。
5、验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。验收费用由甲乙双方协商解决。
十三、包装、发运及运输
1、乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2、使用配套说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3、乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4、货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5、货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十四、违约责任
1、甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的百分之五违约金。
2、甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
3、乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。非因不可抗力逾期超过约定日期3个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
4、乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
十五、不可抗力事件处理
1、在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2、不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3、不可抗力事件延续10天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十六、诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。
十七、合同生效及其他
1、合同经双方法定代表人或授权代表人签字并加盖单位公章后生效。
2、本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。
3、本合同正本一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
甲方：                 地址： 
法定代表人或授权代表：
联系电话：
乙方：                 地址：
法定代表人或授权代表：
联系电话：
             签订日期：  年  月  日




[bookmark: _Toc24746]第四章  采购要求
[bookmark: OLE_LINK93]一、技术要求
分包1：
全自动样品处理系统
[bookmark: OLE_LINK8][bookmark: OLE_LINK2]1.仪器为一体化结构，全自动完成样本自助交接、交接后样本2～8℃低温存储、分类、分拣、样本在不同试管载架间的转架、扫描条码、质量检查、离心、拔盖、加盖等操作，全过程自动记录。
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK9][bookmark: OLE_LINK7]▲2.功能模块：应包含4个功能模块： “ATM”式自助交接样本模块、低温存储模块、低温离心模块、样本分拣及处理模块（至少包括分拣、质量检查、开盖、加盖等功能）。各个功能模块之间自动运转，无需人工转移试管或试管架。
3.“ATM”式自助交接样本模块(以下简称：“ATM”模块)：
3.1 用途：送样人员通过“ATM”模块自助交接样本管到检验科，仪器自动将交接后样本管传送到样本低温存储模块内，检验科内不需留人值守交接样本。
3.2 权限管理：“ATM”模块的交接窗口常闭，经人脸识别登录或账号密码登录后，才可开窗载入样本进行交接。
[bookmark: OLE_LINK15]▲3.3 交接方式：以样本架为单元交接，单个样本架容量≥50个样本管，交接窗口一次性可以放入样本架数量≥6个，工作人员一次性将≥6个样本架放入交接窗口后，样本架依次通过传输轨道传送到科室内部，整个传输过程无需人工干预，样本完成交接后，支持通过短信形式发送交接信息给工作人员或通过APP查看信息。
[bookmark: OLE_LINK24][bookmark: OLE_LINK26]▲3.4 扫描条码：交接时自动扫描样本条码，与血站管理系统对接核对信息，自动完成血站管理系统中的样本交接。
▲3.5 计数功能：样本交接时不同类型样本可混合放置于同一样本载架，无需人工提前分类，混合交接时自动计数识别待交接的样本数量及类型。单架识别时间≤3秒。
3.6消杀：“ATM”模块交接窗口安装紫外线消毒灯，自动完成消毒。
[bookmark: OLE_LINK4]4.低温存储模块：
[bookmark: OLE_LINK13]4.1 存储温度：2～8℃。
[bookmark: OLE_LINK21][bookmark: OLE_LINK22]▲4.2 存储量：可同时冷藏≥2000个样本管。
[bookmark: OLE_LINK28][bookmark: OLE_LINK49]4.3 温度监测：2-8℃低温存储模块冷藏舱内设置温度传感器，实时监测温度，当发生温度异常时自动声光报警提示并发送报警信息给指定工作人员。
5.离心模块
[bookmark: OLE_LINK30]5.1离心机容量：同时离心样本管数≥72支。
5.2离心机最高转速：≥3500rpm。
[bookmark: OLE_LINK14][bookmark: OLE_LINK40][bookmark: OLE_LINK44][bookmark: OLE_LINK115]▲5.3制冷功能：离心机具备制冷功能，温度可设置范围包含0～25℃，温度控制精度±2℃，离心时样本管试液温升≤10℃。
5.4离心安全保护：具备离心前对称配平，离心时自动平衡检测功能。
[bookmark: OLE_LINK68]5.5离心参数设置：可对不同类型样本管分别设定离心时间、转速、温度。
[bookmark: OLE_LINK3]6. 样本分拣及处理模块
6.1扫码：机械抓手内置试管条码扫描仪，实现抓管即可扫码。
[bookmark: OLE_LINK10][bookmark: OLE_LINK27]6.2分类和整理：机械抓手自动将单个试管从原试管架转移到指定试管架，按样本类型（酶免、生化、核酸）分类，实现对样本管合并整理；可根据样本处理需求，挑选指定样本；分拣速度≥1000管/小时。
[bookmark: OLE_LINK16][bookmark: OLE_LINK23][bookmark: OLE_LINK32][bookmark: OLE_LINK39][bookmark: OLE_LINK33]▲6.3 识别样本是否离心（主要识别核酸样本是否离心），未离心的核酸样本应在规定时间内离心。
[bookmark: OLE_LINK11][bookmark: OLE_LINK50]▲6.4质量检查：识别已离心样本管的质量（黄疸、溶血、脂血、液量不足及标识不清等），自动保存每份样本的实时状态图片信息，方便信息追溯。质量检查异常样本应发送报警信息给工作人员。
[bookmark: OLE_LINK18][bookmark: OLE_LINK5][bookmark: OLE_LINK12]▲6.5工作环境：为保证样本质量，样本的分拣整理及质量检查，应在2-8℃低温环境中完成。
[bookmark: OLE_LINK45]6.6开盖模块：螺旋式拔盖，减少气溶胶溢出和避免血液溅出，应内置强排风扇和高效过滤网防气溶胶污染设施，开盖速度：≥600管/小时。
6.7样本摆架：工作平台可适配现有科室各类型检测仪器的样本架，满足科室内多个品牌分析仪的转架需求。
6.8 血型分类：根据试管条码信息自动归类标本的血型（A、B、AB、O），并按初筛血型一致性要求将A、B、AB、O的标本分类摆放，方便人工复核血型检测结果。
6.9 支持在不同试管架之间相互转移样本，实现在酶免与生化、酶免与血型试管架之间转架，在完成所有检测后，还可以从分析仪试管架中转移到回收试管架。
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK29]▲6.10 加盖模块：配备试管加盖模块，对已完成检测的样本管加盖，加盖速度≥600管/小时。
7.软件功能：
[bookmark: OLE_LINK25][bookmark: OLE_LINK19]7.1 血站管理系统接口：可以与现有血站管理系统及实验室管理系统连接，根据管理系统数据进行标本筛选、分拣、血型确认、摆放，可与管理系统双向通讯。
7.2 应用功能：可编程完成各种形式的样本处理流程。
7.3实时动态显示：仪器在运行过程中，每一个步骤的试管处理状态均实时展示在软件界面上，用户只需观察软件界面即可了解当前仪器的工作状态。
7.4信息化管理：仪器运行的每一个步骤均实时记录，全过程对每一支试管实行条码管理和追踪，对整个过程（从标本接收、冷藏、离心、加盖等）进行信息化管理。
7.5.预约处理：可设置在指定时间点开始，自动执行样本预约处理：自动从低温存储模块内抓取样本管、离心、拔盖，自动按初筛血型分类分区摆放到指定分析仪的试管架上。
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK52][bookmark: OLE_LINK20][bookmark: OLE_LINK104][bookmark: OLE_LINK105]▲8.流水线对接：可连接全自动血型分析仪、全自动酶免仪、全自动生化仪等形成自动化流水线；可自动将样本处理好推入到流水线样本传输轨道上，传送到后续各分析仪检测。（提供流水线对接案例证明）


[bookmark: OLE_LINK55][bookmark: OLE_LINK51]全自动血型分析仪技术参数
1 功能：ABO正反定型、Rh（D）血型定型检测。
2 总体要求：全自动一体机；仪器顶部、前、后、左、右为全封闭设计，前面可开门，防尘防灰。
3 检测速度：每小时完成≥176个标本的ABO正反定型及Rh-D定型。
▲4 实验载体： 96孔微板，U型或UV型微板。
5 样本装载：
5.1 可同时装载原始试管样本数量≥190个。
[bookmark: OLE_LINK35]5.2 可连续进样，样本随时到随时装载。
5.3 样本可间隔摆放，便于与酶免每批检测数量对应。
5.4 具备试管和微板条码扫描仪，自动扫描标本试管条码和血型微板条码。
▲6 加样通道：≥8个加样通道，工作时任意两个加样通道Y（内外）方向分开间距离最小≤9mm，最大≥300mm。
7 液体处理功能
[bookmark: OLE_LINK1]▲7.1 均使用黑色导电的一次性加样针，无拖带污染。
▲7.2 支持电容感应探测液面与凝块。
[bookmark: OLE_LINK17][bookmark: OLE_LINK34][bookmark: OLE_LINK63]7.3 加样精度：CV≤4.0％（加样体积为10ul时），CV≤3.0%（加样体积为100ul时），CV≤2.0%（加样体积为1000ul时）。
8．加样微板位：≥2个加样微板位，实验微板可同时通过微板位底座旋转90°，以高效分配标本和试剂。
9．高效分配功能：试验中一次吸液≥8个不同标本，并列分配到实验微板；一次吸取≥6种不同试剂，并列分配到实验微板。
[bookmark: OLE_LINK36][bookmark: OLE_LINK66][bookmark: OLE_LINK69][bookmark: OLE_LINK65]10．标本稀释：直接在反应微板或在血球稀释微板进行血球稀释，能自定义稀释比例。
11．微板计数功能：
[bookmark: OLE_LINK37]10.1新板载架：新微板以层叠方式存储在新板载架上，仪器根据待检标本量自动取板试验，一次装载微板数量≥15块。
10.2废板载架：试验后的废板层叠摆放在废板载架上，废板载架可摆放≥10块微板，当废板数量达到装载量上限时报警提示。
[bookmark: OLE_LINK46]10.3微板数量动态监测：新板载架和废板载架均具备光学传感器，自动记录微板数量并实时显示在软件界面，添加新板或取走废板后软件界面自动更新微板数。
11．孵育器：具备≥2个微板孵育器。
12 试剂功能
[bookmark: OLE_LINK42]12.1 试剂开放，不得采用指定的封闭性试剂。
[bookmark: OLE_LINK41]▲12.2 具备独立的摇摆式或回转式混匀装置，防止细胞试剂下沉。
[bookmark: OLE_LINK43]12.3 具备试剂余量探测功能，试剂余量不足时报警。
13  结果判读：
13.1 采用CCD数字成像技术，判读时从微板底部获取图像以避免脂血干扰。
13.2 自动质控功能：质控品与正常待检测样本同批上机检测；自动对质控孔进行凝集强度量化判读分析（4+、3+、2+、1+、-）；自动绘制质控图，对失控检测结果报警提示。
14 软件功能：
14.1 数据传输：全中文界面操作软件，能与实验室管理软件实现数据传输。
14.2 结果预览：以样本条码为单位判读结果，保存每一孔与整体微板的原始图像。
14.3 异常提示：对可疑的检测结果有提示功能。
[bookmark: OLE_LINK58][bookmark: OLE_LINK54][bookmark: OLE_LINK57]▲15 流水线对接：可连接全自动样品处理系统形成自动化流水线；可自动接收流水线样本传输轨道上的样本进行检测。（提供流水线对接案例证明）
★16 全自动血型分析仪具有有效的医疗器械注册证。


分包2：血液滤白监测仪
1、配有触摸式人机互动显示屏，实时在线监测。
2、配有声音提示加多种报警系统，对过滤过程中的异常情况均有报警提示。
▲3、能够自动监测血液白细胞过滤全过程:滤白开始时间、滤白结束时间、滤白所用时间、过滤速度、血液重量变化曲线、滤白过程中的异常情况、血袋导管的热合等，并将相关信息自动监测并记录。
4、能够自动检测病毒灭活全过程：MB添加的时间和速度、病毒灭活过程的灭活时间、灭活温度、光照度、灭活柜信息、血浆过滤的开始时间、结束时间、过滤前后重量、异常情况、热合等信息。 
5、系统具备防误操作功能，确保整个流程顺利进行。
▲6、自动同步热合装置≥4个且不仅限这些，相邻热合头间距自动调节，热合装置开机即用，提高工作效率。
▲7、中控台具备称重装置及重量显示屏，可直观显示实时重量，可复核血浆最终产品重量同时自动记录重量数据。
▲8、配有两套条码扫描装置，支持两人同时操作。
9、具备条码核对功能，保证母袋和各个联袋条码的一致性。
10、配备2组自动监测器，每批次可处理≥40袋，每个监测单元均具有称重功能；配置2套RFID识别系统，可实现RFID标签条码信息自动读取和核对功能。
11、每组监测器具备旋转和提升装置，可实现高度自动调整，适用于不同厂家不同规格血袋滤器操作。
12、设备能够与血站现有管理信息系统进行信息化联网管理，实现数据的可追溯性（厂方支持端口开放产生的费用，免费配套管理软件终身升级）。
▲13、病毒灭活系统实现与现有灭活柜的连接，确保完成数据的采集、上传。（提供病毒灭活柜生产厂家端口开放授权书）
▲14、操作平台两端配置自动掰塞装置，作为滤白监测仪备用时，可在扫码同时进行掰塞，降低工作人员的劳动强度，提高工作效率。
15、可以适用不同厂家和规格的一次性全血滤白和灭活耗材。

分包3：全自动血液成分分离机
▲1.主袋挤压板为无色透明材质，方便挂袋后扫码操作，可目视观察分离过程。（同时提供实机拍摄照片和能证明该项参数的原厂产品配套说明书）
▲2.自动掰塞功能：适用于各种品牌血袋，根据不同血袋规格可以更换不同规格的掰塞部件。（同时提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书和具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）
3.保养液添加方式为自然重力和机械挤压双重方式，满足保养液袋和其连接的管路中无肉眼可见的保养液，且气体不进入终产品袋的质量管理要求。
▲4.每一个主袋挤压板界面传感器≥16个，可监测不同分离过程中各种成分的界面变化。界面探测器≥2种检测模式，具备正常、高灵敏度等多种探测模式。（同时提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书和具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告扫描件）。
5.具有挂袋错误提示和报警功能；具有故障报警的声/光提示功能，并且在设备显示屏中可直接显示错误、报警的信息，并显示出故障位置，便于检修。
▲6.能够对制备完成的所有血液及血液成分自动进行称量和计算，容量单位同时可以用重量（g）或容量（ml）表示，容量单位符合规定。（提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书）。
▲7.每套血袋分离制备单元至少包含≥6个多功能热合头但不限于这些,每个多功能热合阀门均具备探测空气、探测红细胞与血浆的分界面、夹闭管路和自动热合管路的四种功能。（提供具有CNAS或CMA资质的第三方检测机构出具的检测报告）
8.支持有线和无线联网功能，通过TCP/IP协议与设备管理软件连接（厂方支持端口开放产生的费用，免费配套管理软件终身升级），自动记录和整理操作过程数据和结果数据，该软件能与血站管理软件联网并传输数据，以供科室操作人员查询数据，支持数据的双向交换。
9.每台设备配有扫描枪，具有血袋献血码比对功能，具有多扫描和不同献血码扫描的提示和报警功能，并支持拓展RFID批量条码功能。
▲10.操作界面中文显示，设备管理软件可监控并批量设定网内所有分离机的程序，以图像化的方式实时显示设备的状态，并且每台分离机可独立选择并应用分离程序。（同时提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书及软件界面截图）
11.内置程序，包括悬浮红细胞、血浆、冷沉淀凝血因子等血液品种且多模式一键调用，和全血不足量情况下的红细胞制备功能，能通过系统预制程序控制设备按实际量等比例添加保养液。
▲12.能全自动打开及关闭，主袋的外挤压板可外旋打开≥90°。（同时提供实机拍摄照片及能证明该项参数的原厂产品配套说明书）

分包4：无菌接管机
▲1、无菌接驳无需净化空间，在接驳全过程中外界不与管路直接接触，保证无菌连接（提供具有资质的第三方检测机构出具的无菌验证报告）。
▲2、设备可调节零耗材、无限次使用的功能，绿色环保，不能增加耗材和计次的费用支出。
▲3、内设温度感应器，能够连续监测调整接驳时的温度，确保连接质量和强度。
4、连接后的管路拉伸强度高，管子接合牢度可抗7公斤力以上的拉力。
5、实时对运行状态进行监控，具有提醒及报警功能。
6、能对接各种规格的血袋管路。
7、确保接口内壁光滑无PVC毛刺，避免毛刺熔入血液,及血细胞磨擦溶血。
8、具备误操作防范措施，确保只有在管路放置到位的情况下才能启动接驳，以保障接驳的成功率，免费配套管理软件终身升级。
9、带可便携拆卸托盘。
★10、产品具有有效的医疗器械注册证。


分包5：血液质量生化分析系统
1.功能要求：可检测游离血红蛋白、上清液蛋白、血浆蛋白、甘油残留量、亚甲蓝残留量等多个项目，对血液进行质量控制。
▲2.设备组成：至少包括检测模块、萃取模块、工作站系统；检测模块和萃取模块对应设备必须为同厂家，同品牌。
3.检测模块
3.1样本处理：自动加样，自动清洗，自动出报告；
3.2实验参数可根据实验项目自行设置；
3.3光学系统：全封闭，免维护；
3.4反应系统：无需进行手工孵育，在仪器内自动对样本进行封闭孵育；可自动进行样本结果分析，绘制结果分布图；
3.5测试结果为浓度值，无需人员手工计算，能够直接打印和出具检测报告，报告格式可编辑；
3.6异常报警：具备实时监测，异常报警提示功能；
3.7检测完成后，自动语音和弹窗双提示；
3.8支持应急样本随机插入；
★3.9血浆游离血红蛋白试剂盒为单试剂或双试剂；（提供该试剂医疗器械注册证）
★3.10甘油测定试剂盒为单试剂，无需R1和R2混匀，延长开瓶使用期限；（提供该试剂医疗器械注册证）
★3.11微量总蛋白试剂盒，使用期限1年以上含1年；（提供该试剂医疗器械注册证）
▲3.12试剂位≥40；虚拟试剂盘：支持虚拟盘，虚拟试剂盘个数≥4个；（提供软件截图或实物照片）
▲3.13样本位≥40；虚拟样本盘：支持虚拟盘，虚拟样本盘个数≥3个；（提供软件截图或实物照片）
3.14主机设备尺寸：长*宽*高＜800*600*600mm，因实验室位置有限，不得大于此尺寸。
3.15配备一体化操作工作站，标配符合人体工程学的一体式显示屏支架和带手托的键盘、鼠标支架，同时废液桶、纯水桶、电脑和打印机能够全部内置在设备主体内，操作便捷，节约空间，整洁美观。
▲3.16设备使用期限≥10年（提供产品铭牌照片或能证明该项参数的原厂产品配套说明书）。
★3.17 生化仪具有有效的医疗器械注册证。

4.萃取模块
4.1全自动完成萃取的全过程包括萃取柱的活化、上样、淋洗、洗脱、清洗等。
▲4.2独立萃取通道数量：≥8通道。配置需求：3组12位通道切换阀。
▲4.3可一次性同时放置至少40个样本及固相萃取柱，不是分批放置。可连续自动化处理40个样品，无需手动参与。（提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书）
4.4萃取过程全程监控，过程异常自动报警，全程不需要任何人工介入。
4.5支持语音和灯光双报警模式，且可独立开关。
4.6支持用户自定义萃取相关数据参数，自动在线预估试剂使用量。
4.7萃取过程实时显示，可显示当前剩余完成时间。
4.8设备自带校准、质控强清洗模式，杜绝交叉污染，提高结果稳定性。
4.9设备主机整体封闭式，关键部位配备观察窗，萃取过程中样本架、试管架等均无裸漏在外部分，防尘、安全。萃取过程中无需将手伸进设备内，达到整体封闭操作，避免安全风险。
4.10内置适配5ml标准试管的收集架和样品架，萃取完成的样品不需要更换载体可直接用于离心或测试，提高使用便捷性和安全性。
4.11设备机舱内部配备独立LED照明，同时支持自定义开关，方便观察萃取过程。
4.12设备支持萃取历史结果和过程异常记录独立查询，查询数据支持导出和上传。
4.13支持存储≥500万条萃取历史结果和过程异常记录数据。
4.14设备主机额外配备外接USB接口和网口，支持数据导出和联网。
▲4.15设备主机配备≥10英寸触控显示屏，用户可直接操作控制，无需外接电脑。（提供能证明该项参数的原厂产品配套说明书）
4.16设备内置蓝牙，WIFI和物联网模块，支持OTA升级。
4.17标配独立的废液收集槽和废液导出接口，杜绝交叉污染的危害。
5.配备RS232通讯接口，不占用电脑TCP/IP接口，可联网。
6.操作软件：配“血液质量生化分析系统”软件，提供相同名称的软件著作权证书，支持系统免费升级，并可接入血站“数字化质量控制和质量管理平台”。
7.完善的安全保护，具有断电保护功能，断电后可恢复至断电前的设置和工作状态；
8.配备工作站系统

分包6：冷沉淀凝血因子制备仪
1.水浴式血浆融化。
▲2.水浴温度控制在1-6℃，温控精度±0.5℃。
▲3. 设备带秤，用于复核冷沉淀制备重量。
4.可制备来源于200ml、300ml、400ml全血的冷沉淀凝血因子。
▲5.单机单次制备量≥30袋，双面多人操作。
6.具备电磁阀式引流夹紧装置，具备融化血浆自动引流功能和达到制备重量自动截流功能。
7.可读取并存储操作人员及血袋信息，实现有线、无线数据传输，与血站现有管理系统连接，高效稳定上传数据（厂方支持端口开放产生的费用，免费配套管理软件终身升级）。
8.具备定时开机预冷功能。
9.具备语音操作提示及异常现象声光报警。
10.制备水箱有效容积≥60L，水循环速度快、流量高，温度稳定。
11.具备自动上水、自动补水、排水后自动关机功能。
▲12.可多方向随意转动的触摸式操作屏，方便观看信息与操作，操作屏集成扫描功能，不用手持扫描，降低劳动强度，提高工作效率。
13.水浴箱隔栏采用医用ABS材料制作，拆卸清洗方便，有效防止血袋损坏。
14.每个制备单元具备批次和独立称重功能。
★15.产品具有有效的医疗器械注册证。

注：(一)关于加▲项参数
1.所有加▲项为重要参数，均须提交有效的证明材料，参数要求对证明材料作出明确规定的按照规定要求提供。
2.加▲项参数要求未对证明材料作出明确规定的，可提交的证明材料包括加盖制造商公章的技术白皮书或加盖制造商公章的Data Sheet或加盖制造商公章的公开发行宣传彩页或具有资质的第三方机构出具的检测报告。
3.上述证明材料应能完整体现相应技术指标所有内容，涉及数字参数的，应明确具体数值。
（二）关于加★项参数
所有★参数须均须提交有效的证明材料，不接受负偏离，负偏离或未提交有效的证明材料作无效投标处理。

二、商务要求
1.合同履约期限：合同签订后60天完成供货安装调试。
2.履约保证金：签订合同前提交合同款的10%作为履约保证金（以银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、电子保函、保险机构出具的保证保险等非现金形式提交），项目验收合格后无息退还。
3.付款方式：合同签订后付合同总价的30%,验收合格后付清余款。
4.原厂免费保修期：各分包均需提供免费质保3年。
5.响应时间：故障报修后1小时内响应，24小时内到场解决。
6.技术支持：提供7×24小时远程技术支持及定期巡检。
7.中标方需负责与各软件系统网络端口的连接（包括但不限于实验室LIS系统、血站业务系统等），承担相应费用。
8.包装标准：符合运输安全规范，外箱标注货物信息、防潮标识及易碎标志。供应商负责全程物流及保险，承担运输风险，运输、装卸及保险费用由供应商承担。
[bookmark: _Toc13209]第五章   评 审 办 法
为做好招标投标工作，根据国家有关规定特制订本标准及办法。
1、评标办法制订依据
政府采购法规、制度。
2、评标原则
评标活动遵循客观、公正、审慎的原则。
3、评标机构
评标委员会由5人（含5人）以上单数组成。开标前，按照政府采购评审专家管理的有关规定产生专家评委。
4、评标程序
（一）由于本项目资格审查采用“资格后审法”，因此只有通过资格审查的投标人的投标文件才可进入详细评审。资格审查将由采购人在开标后评审前对所有投标人进行资格审查，通过资格审查的投标人才能继续参加评审。
（二）评标委员会首先对各投标文件进行符合性审查，未通过审查的为无效标。
符合性检查：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的要求作出了实质性的响应，审查并逐项列出投标文件的全部投标偏差。投标偏差分为重大偏差和细微偏差。
下列情况属于重大偏差：
（1）无单位盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
（2）无法定代表人出具的授权委托书的；
（3）未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
（4）投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（5）投标人名称或组织结构与本次投标报名时不一致且未提供有效证明的；
（6）投标有效期不满足招标文件要求的；
（7）招标文件明确规定可以废标的其他情形。
①投标函无投标人盖章，无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的；
②授权委托书无法定代表人（或代理人）手签或法人印章；
③投标文件中含有虚假材料；
④其他不满足法律法规、招标文件规定或评标委员会讨论通过确定为废标的情形。
投标文件出现上述情形之一的，属未能对招标文件作出实质性的响应，作废标处理。
在评标过程中，评标委员会发现投标人以他人名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的，该投标人的投标作废标处理。
细微偏差是指投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。评标委员会书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。
（三）评标委员会可以要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表达不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清或者补正。澄清、说明或者有补正的以书面方式并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容；
（四） 投标文件算术错误的修正：
评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核。投标文件有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标作废标处理。
1、投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
2、总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。
（五）报价评审及细微偏差量化；
（六）评委评价投标文件。评委阅读、审查、评价投标文件，依据评分标准进行有记名打分；
（七）根据实际需要，对有关投标人进行核实和考察；
（八）评标委员会在评标过程中发现的问题，应及时作出处理或者向招标人提出处理建议，并作出书面记录；
（九）计算经综合评审的评分，综合评分为各评委评分的算术平均值；
（十）评标委员会完成评标后，向招标人提出书面评标报告。
（十一）中标人的确定
本次招标项目的评标办法采用“综合评分法”。招标人确定排名第一的中标候选人为本项目中标人。
分包1：
	[bookmark: _Hlk179764800]序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评分基准价/各供应商报价)×30%×100。
注：1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
	30

	2
	技术要求
	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得50分；加▲项重要参数负偏离的每项扣3分，一般参数负偏离的每项扣1分，扣完为止。
注：1.投标人需在“技术参数响应表”中如实详细填列所投产品的参数；一般参数以技术参数响应表作为得分依据，加▲项重要参数以提供的有效证明材料作为得分依据。
2.加▲项重要参数要求对证明材料作出明确规定的按照规定要求提供。
3.加▲项参数要求未对证明材料作出明确规定的，可提交的证明材料包括加盖制造商公章的技术白皮书或加盖制造商公章的Data Sheet或加盖制造商公章的公开发行宣传彩页或具有资质的第三方机构出具的检测报告。
4.证明材料应能完整体现相应技术指标所有内容，涉及数字参数的，应明确具体数值，并在响应表中标注相应证明文件页码，未提供有效证明材料视为负偏离，予以扣分。
	50

	3
	业绩
	自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投同品牌产品业绩，每同时提供1台全自动样本处理系统和1台全自动血型分析仪的业绩得1分（仅提供一种设备合同业绩不得分），本项最高得6分。
[bookmark: OLE_LINK56][bookmark: OLE_LINK53]注：1.上述产品业绩须同时提供合同扫描件和加盖设备实际使用单位公章的验收合格报告，材料不全不得分。
[bookmark: OLE_LINK60][bookmark: OLE_LINK59]2.同品牌指业绩中产品品牌与投标产品品牌一致，不要求型号完全相同。
3.所提供业绩合同中的乙方（产品供应商）可为产品制造商或产品经销商（包含投标人和其他经销商）。
	6

	4
	一体化配置
	[bookmark: OLE_LINK67]为后续流水线建设需要，本次投标响应的全自动样品处理系统、全自动血型分析仪设备为同一生产制造商得5分；设备分属不同制造商不得分。
	5

	5
	免费质保期
	[bookmark: OLE_LINK64]免费质保期要求3年，在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高得3分，须提供制造厂商出具的售后服务承诺书（加盖制造商公章），不提供不得分。
	3

	6
	安装调试培训方案
	根据供应商提供的安装调试培训方案进⾏评审，内容包括但不限于：安装调试进度计划；安装调试详细方案；安装调试培训⼈员配备；培训方案、⽬标及培训⽅式；培训内容；培训时间及培训进度安排等。
1）方案内容完整合理、进度计划安排合理，可行性、针对性强的得3分；
2）方案内容较完整合理、进度计划安排较合理，可行性、针对性较强的得2分；
3）方案内容一般、进度计划安排一般，可行性、针对性一般的得1分；
4）未提供方案或方案无可行性不得分。
	3

	7
	售后服务
	[bookmark: OLE_LINK114]根据投标⼈针对本项⽬提供的售后服务方案进⾏评审，内容包括但不限于：售后保障措施；售后服务⼈员配置方案；售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）；后续质量保证能⼒方案（质保及保修期内保证质量方案）；现场服务措施等。
1）售后服务方案针对性强、详实可行，完全满足项目需求，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，设备配备齐全、先进，能对项目执行提出切实可行优化方案的得3分；
2）售后服务方案针对性较强、可行性较强，满足项目需求，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备基本齐全、设备配备基本齐全的得2分；
3）售后服务方案内容针对性一般、基本可行，基本符合项目需求，对产品质量管控措施以及相关服务承诺内容等一般的得1分；
4）方案较差或未提供方案的不得分。
	3

















分包2-6：
	序号
	评分因素
	评审标准
	分值

	1
	价格部分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：报价得分= (评分基准价/各供应商报价)×30%×100。
注：1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）供应商需按照采购文件的要求提供相应的《小微企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。
2.残疾人福利单位价格扣除
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（3）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业（简称监狱企业）视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。供应商如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利性单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
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	2
	技术要求
	根据投标产品对招标文件技术参数的响应程度：全部响应即满足招标文件技术参数要求的得50分；加▲项重要参数负偏离的每项扣4分，一般参数负偏离的每项扣2分，扣完为止。
注：1.投标人需在“技术参数响应表”中如实详细填列所投产品的参数；一般参数以技术参数响应表作为得分依据，加▲项重要参数以提供的有效证明材料作为得分依据。
2.加▲项重要参数要求对证明材料作出明确规定的按照规定要求提供。
3.加▲项参数要求未对证明材料作出明确规定的，可提交的证明材料包括加盖制造商公章的技术白皮书或加盖制造商公章的Data Sheet或加盖制造商公章的公开发行宣传彩页或具有资质的第三方机构出具的检测报告。
4.证明材料应能完整体现相应技术指标所有内容，涉及数字参数的，应明确具体数值，并在响应表中标注相应证明文件页码，未提供有效证明材料视为负偏离，予以扣分。
	50

	3
	业绩
	投标人自2023年1月1日以来（以合同签订时间为准）所投分包同类产品的销售业绩，每提供1份业绩得1分，本项最高得6分。
注：1.上述销售业绩须同时提供合同扫描件和加盖设备实际使用单位公章的验收合格报告，材料不全不得分。
2. 所提供业绩合同中的乙方（产品供应商）仅指投标人）
	6

	4
	质保
	免费质保期要求3年，在此基础上免费质保每增加1年得1分，本项最高得4分，须提供制造厂商出具的售后服务承诺书（加盖制造商公章），不提供不得分。
	4

	5
	安装调试培训方案
	根据供应商提供的安装调试培训方案进⾏评审，内容包括但不限于：安装调试进度计划；安装调试详细方案；安装调试培训⼈员配备；培训方案、⽬标及培训⽅式；培训内容；培训时间及培训进度安排等。
1）方案内容完整合理、进度计划安排合理，可行性、针对性强的得5分；
2）方案内容较完整合理、进度计划安排较合理，可行性、针对性较强的得3分；
3）方案内容一般、进度计划安排一般，可行性、针对性一般的得1分；
4）未提供方案或方案无可行性不得分。
	5

	6
	售后服务
	根据投标⼈针对本项⽬提供的售后服务方案进⾏评审，内容包括但不限于：售后保障措施；售后服务⼈员配置情况；售后响应时间（售后服务时限、缺陷处理时限）；后续质量保证能⼒（质保及保修期内保证质量方案、备品备件是否齐全等）；现场服务措施等。
1）售后服务方案针对性强、详实可行，完全满足项目需求，对产品质量管控措施要求全面到位，相关服务承诺内容详实，人员配备齐全，分工明确、岗位设置科学合理，设备配备齐全、先进，能对项目执行提出切实可行优化方案的得5分；
2）售后服务方案针对性较强、可行性较强，满足项目需求，对产品质量管控措施要求到位，相关服务承诺内容具体，人员配备基本齐全、设备配备基本齐全的得3分；
3）售后服务方案内容针对性一般、基本可行，基本符合项目需求，对产品质量管控措施以及相关服务承诺内容等一般的得1分；
4）方案较差或未提供方案的不得分。
	5














[bookmark: _Toc15976]第六章    投标文件格式





******项目
分包号：

投 标 文件

项目编号：****



采购人：泰州市中心血站

投标人：

2026年  月  日
















附件1：
投 标 函
（招标人）：
根据贵方为              （项目名称及编号）的投标邀请，签字人              （姓名、职务或职称）经正式授权并代表投标人              （投标人名称）提交投标文件（包括招标文件要求提供的全部资料）；
据此函，签字代表宣布同意如下：
按招标文件规定的各项要求，向泰州市中心血站提供所需的货物及相关服务，报价如下：
1.向泰州市中心血站提供所需的货物及相关服务，第    分包报价   元。
2.我方已详细审查全部招标文件，包括有关澄清和补充说明（如果有的话）。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权力。
3.本投标文件有效期为自开标日起90个日历天。在这期间，本投标文件将始终对我方具有约束力，并可随时被接受。本次招标文件和本投标文件将作为买卖合同的附件。
4.如果在规定的开标时间后，我方在投标有效期内撤回或撤销投标，由此给采购人造成损失的，我方愿意承担相应赔偿责任。
5.我方愿意向招标人提供与本次招标的相关资料，并对其真实性、合法性、有效性负责。
6.我方将严格履行本投标文件中的全部承诺和责任，并遵守招标文件中对投标人的所有规定；如能中标，中标后不转包分包。
7.我方完全理解招标人有保留在授标之前任何时候根据评标委员会的意见接受或拒绝任何投标的权力，并完全理解招标人对此无解释的义务。
8.我方承诺在此次招标过程中涉及的一切应当保密的事项，不向任何第三方泄露，否则承担一切法律责任。
9.如果我方中标，我们将在接到招标人的中标通知书后按项目要求的时间内完成本项目的所有工作。并将按招标文件的规定履行合同责任和义务。
10.如果我方中标，为执行合同，我们将按照招标文件要求提交履约保证金。
11.与本次投标有关的一切往来信函请寄：
地址：           
电话：
电子邮件： 

投标人名称（公章）：
法定代表人（授权代表）盖章或签字：
法定代表人（授权代表）手机号码：
日 期：  年  月  日
附件2：
开标一览表


项目编号：
	项目名称
	项目内容
	 总价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写 


货币单位：   人民币元


投标人公章：                               （电子签章）
























附件3：
法定代表人身份证明书

单位名称：                          
单位性质：                          
地    址：                          
成立时间：    年     月     日 
经营期限：                          
姓    名：            身份证号：             
系                 （投标人名称）的法定代表人（负责人）。

特此证明。

投标人（公章） ：             

日期：   年   月   日

 附法定代表人（负责人）身份证正反面扫描件

附件4：
授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人          （姓名）系                     （单位全称）的法定代表人（负责人），现代表本单位（公司）授权我单位（公司）              （部门、职务或职称、姓名）作为本单位（公司）的合法代理人，以本单位（公司）的名义参加      （招标单位名称）的          （项目名称）投标。授权代表签署与本次招标相关的一切文件和处理与之有关的一切事务，本人均予以承认。
授权委托人无转委托权。
特此声明


投标单位（公章） ：
法定代表人（负责人）签字：

授权委托人（签字） ： 

日期：      年   月   日

附授权委托人身份证正反面扫描件


附件5：
具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料
（格式自定）

                      投标供应商名称（公章）： 
                                     
                                     日期：______年    月    日


附件6：
参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（参考格式） 

声 明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 



                      投标供应商名称（公章）： 

               法定代表人（授权代表）盖章或签字：


日    期：      年   月   日                        
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附件7：
声明函

我单位郑重声明，参加本次招标活动不存在以下情形：与其他供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系；为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务；
                    

                           投标人名称：（加盖公章） 
                                     
                                     日期：______年    月    日
       
附件8：                                                   
技术参数响应表

	序号
	采购文件项目技术要求
	响应文件响应情况
	超出、符合或负偏离
	备注

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（公章）：                         


                                                                                                                        日期：      年     月     日

填写说明：
1、按照项目技术详细填列；
2、行数不够，可自行添加。


[bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]



[bookmark: _Toc20755][bookmark: _Toc15683]附件9：
商务条款响应表

	序号
	项目
	招标要求
	是否完全响应（填是或者否）

	1
	合同履行期限
	
	

	2
	付款方式
	
	

	3
	投标货币
	人民币
	

	4
	质保期
	
	

	5
	其他
	详见商务要求条款
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


投标人名称（公章）：                      

                                                              日期：    年  月   日


注：商务条款须完全响应，否则作无效投标处理。

附件10：
小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的小微企业制造。相关企业的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）： 
日 期：
注：（1）从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
（2） 企业类型请投标供应商参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）文件规定自行填写。





  

附件11：
残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141 号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动，提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。 
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
单位名称（盖章）： 
                    日 期：    年    月    日

注：供应商如不提供符合要求的残疾人福利性单位声明函，则价格将不做相应扣除。












附件12：
关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品（服务）属于本国产品（服务）。具体情况如下：
1.（产品/服务名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。 / 的中国境内生产的组件成本占比≥  /  3。  /  的  /  4在中国境内生产。  /  的  /  5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。 /  的中国境内生产的组件成本占比≥  /  。  /  的  /  在中国境内生产。  /  的  /  在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
           日期：      年   月   日         
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
6.《声明函》中标注“  /  ”的地方无需填写。
7.政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。








[bookmark: _Toc22007][bookmark: _Toc14806]附件13  投标产品配置及分项报价表
项目编号：                                                 
价格单位：人民币元
	货物名称
	品牌
	规格/型号
	数量
	单价
	总价

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	合计
	



  投标供应商名称（盖章）：
                                                         日期：    年  月   日


填写说明：此表为表样，行数可自行添加，但表式不变。
