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[bookmark: 二．报价方须知]第一章 竞争性磋商采购公告
[bookmark: _Toc35393629][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc28359012]项目概况
泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设一体化专用操控调度工程 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年9月7日14点30分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-NJGJ-C2026-0019 
项目名称：泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设一体化专用操控调度工程
采购方式：竞争性磋商
预算金额：111.9万元
最高限价：111.88736万元，报价不得超过最高限价金额，否则按无效响应处理
采购需求：为全面提升公安机关侦查破案能力，更好地打击新型犯罪，泰州市公安局拟建设反诈骗和新型犯罪侦查中心，中心通过整合信息和数据资源，把分散在各部门的力量融合起来，形成快速反应、专业研判、协同作战的中枢系统。具体要求详见竞争性磋商文件。
合同履行期限：合同签署后，90日历天内完成供货和安装。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc35393630][bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc28359013]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc28359014][bookmark: _Toc35393800]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目支持和适用支持中小微企业（财库〔2020〕46号）、（工信部联企业〔2011〕300号）；支持监狱企业（财库〔2014〕68号）；促进残疾人就业（财库〔2017〕141号）等政策。本项目专门面向中小微企业采购，只接受中小微企业投标。中小企业划分标准见《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）其他要求：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得在该采购项目的其他采购活动；
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092][bookmark: _Toc35393632]时间：自磋商文件公告发布之日起5个工作日
地点：江苏政府采购“苏采云”系统
方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载
售价：0.00元
四、响应文件提交
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802][bookmark: _Toc28359093]截止时间：2026年9月7日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统
五、开启（开标时间）
[bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634]时间：2026年9月7日14点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅
六、公告期限
自本公告发布之日起3个工作日。
[bookmark: _Toc35393635][bookmark: _Toc35393804]七、其他补充事宜
[bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc28359018][bookmark: _Toc28359095]1.本次采购采用“江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）”，招标、投标、开标、评标、定标实现全程电子化。供应商应当按照《苏采云系统操作手册供应商》（以下简称“操作手册”）参加投标活动，如供应商未按要求操作，由此所产生的风险由供应商自行承担。
2.供应商应按照《操作手册》进行注册入库、办理CA及电子签章，并按《操作手册》要求进行网上投标参与、下载采购文件、标书制作、上传响应文件、开评标。技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965。
（1）登录 http://jszfcg.jsczt.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：供应商需办理CA锁（原国信CA需更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及供应商操作手册可访问江苏政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
3.本次采购采用不见面开标模式，竞争性磋商项目将与供应商就磋商文件进行线上磋商，请供应商按照操作手册进入不见面开标大厅，因供应商自身设备故障或自身原因导致无法完成投标的，由供应商自行承担后果。
4.有关本次采购的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。因供应商未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其递交的响应材料不符合采购文件要求而造成的损失及风险由供应商自行承担。
5.在评标结束前，各供应商授权代表应保持手机畅通，以便及时澄清答疑。
6.如在开标时间发生系统故障等不可预见情况，导致开评标活动无法正常进行的，将延迟开评标时间，具体开评标时间另行通知。
注：各供应商请关注开标大厅交流区，在开标结束后，请勿离开开标大厅。采购人或采购代理机构通知最后报价填报后，所有响应供应商须在规定的时间内填写并提交最后报价，未在规定时间内提交最后报价的，视作无效响应处理。
7.如认为上述公告中，有违反公平竞争审查标准的内容，可联系泰州市公安局或南京国景工程项目管理有限公司，联系人：王女士，联系方式：18252600401。
八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位：泰州市公安局
名    称：泰州市公安局
地    址：泰州市凤凰东路69号
联系方式：周先生、陆先生，联系方式：18252601808 
2.代理机构：南京国景工程项目管理有限公司
[bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc35393639]名    称：南京国景工程项目管理有限公司
地　　址：泰州市海陵区中嘉装饰城北区24幢5楼（北区西门第一个路口右拐金海洋瓷砖旁）电梯上五楼
联系方式：王女士，联系电话：18252600401
3.项目联系方式
项目联系人：王女士
电话：18252600401

[bookmark: _Toc13715][bookmark: _Toc11632]
第二章 参加磋商供应商须知
（参加竞争性磋商的供应商以下简称“供应商”）
一、总则
1.适用范围	
本采购文件仅适用于泰州市公安局反诈骗和新型犯罪中心建设一体化专用操控调度工程。
2.项目采购方式
本次采购采取竞争性磋商的方式。
3.合格的供应商
3.1满足本采购文件“竞争性磋商采购公告”中申请人的资格要求的规定。
3.2满足本采购文件实质性要求和条件的规定。
4.参加磋商费用
4.1本项目招标代理费按照《江苏省政府采购代理服务收费指导意见》苏政采协〔2024〕20号文件收费标准的50%计取，由采购人支付。
4.2参加磋商供应商应自行承担所有与参加磋商有关的费用。不论最终的成交结果如何，采购人和代理机构在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
5.采购文件的约束力
供应商一旦领取了本采购文件并决定参加磋商，即被视为接受了本采购文件的规定和约束，并且视为自竞争性磋商公告期限届满之日起已经知道或应当知道自身权益是否受到了损害。
[bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc20823283][bookmark: _Toc513029211]6.采购文件的澄清及修改
6.1任何要求对采购文件进行澄清的供应商，均应在法律法规规定的质疑时效内按竞争性磋商采购公告中的通讯地址，以书面形式通知代理机构，（以代理机构实际收到供应商相关文件为准）。提交首次响应文件截止之日前，代理机构可以对已发出的采购文件进行必要的澄清或者修改，澄清或者修改的内容作为采购文件的组成部分。澄清或者修改的内容可能影响响应文件编制的，代理机构将在提交首次响应文件截止时间至少5日前，以书面形式通知所有获取采购文件的供应商。不足5日的，代理机构顺延提交首次响应文件截止时间。
6.2代理机构不组织供应商进行现场考察或召开磋商前答疑会。
[bookmark: _Toc61149553][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072][bookmark: _Toc14577351]二、磋商响应文件的编制及保证金收取
[bookmark: _Hlt26954834][bookmark: _Toc61149555][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc14577353][bookmark: _Toc14577352][bookmark: _Toc61149554][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214]1.响应文件编制要求
1.1供应商提交的响应文件以及其与代理机构及采购人就有关磋商的所有来往函电均应使用简体中文。采购文件中既有中文也有外文的，以中文意义为准。
1.2除技术性能另有规定外，响应文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Hlt26670357][bookmark: _Hlt26954836][bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc61149558][bookmark: _Toc513029217][bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc61149557]1.3响应文件构成
供应商应认真阅读和理解采购文件，并按采购文件的要求编制响应文件；响应文件应对采购文件作实质性响应，并保证所提供资料的真实性。供应商编写的响应文件应包括下列部分：
加★项目若有缺失或无效，将导致该响应文件作无效响应文件评定，且不允许在磋商截止时间后补正。
1.3.1 资格证明文件
★（1）具有独立承担民事责任的能力（提供法人或者其他组织的营业执照，自然人的身份证明）；
★（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的财务审计报告）；
★（3）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供近六个月中任意一个月份（不含磋商当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料）；
★（4）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（详见响应文件格式）；
★（5）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力（详见响应文件格式）；
★（6）拒绝下述供应商参加本次采购活动：（符合要求并提供承诺书，详见响应文件格式）
1）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人，重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
2）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
3）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
★（7）中小企业声明函。
如上述资格证明文件第（2）（3）两项遇有国家相关政策规定可不具备的，必须提供相关政策规定或相关单位出具的有效证明。
1.3.2商务技术文件（按照本文件第六章统一提供的规范表式填写）
（1）★磋商响应函；
（2）★磋商报价表；
（3）★法定代表人资格证明；
（4）★授权委托书；
（5）★技术偏离表；
（6）★商务偏离表；
（7）★报价明细表（格式见最高限价清单）；
（8）根据项目需求和评审方法以及评审标准，供应商为使自身处于有利评审地位，应当提交的其他文件和证明资料；
1.3.3如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的采购文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的采购文件为准。
[bookmark: _Hlt26668999][bookmark: _Hlt26670373]2.磋商响应报价表
2.1供应商应按照采购文件规定格式填报磋商响应报价表。每项产品或服务只允许有一个报价，任何有选择的报价将不予接受，采购文件中另有规定的按规定执行。
2.2标的物
详见项目需求。
2.3有关费用的处理
供应商的总报价应包括为完成本项目发生的所有费用，本采购文件中另有规定的除外。
采购文件未列明，而供应商认为必需的费用也须列入报价。
2.4报价采用的货币及方式
响应文件中的单价和总价，无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。采购文件中另有规定的按规定执行。
2.5 响应报价表上的价格应按采购文件规定填写。
2.6最高限价
供应商报价超过最高限价的，作为无效标处理。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954854][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670493][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954844][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26954749][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Toc14577362][bookmark: _Toc61149562][bookmark: _Toc513029224]3.磋商保证金
依据《关于做好政府采购支持企业发展有关事项的通知》（苏财购〔2020〕52号）文件规定精神，本项目免收磋商保证金。采购文件中有关磋商保证金的条款均取消。
三、响应文件的递交
[bookmark: _Hlt26954856][bookmark: _Toc61149563][bookmark: _Toc513029225][bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc14577363]1.电子响应文件的递交
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在提交响应文件截止时间前制作并上传电子响应文件。
2提交响应文件的截止时间
2.1供应商上传电子响应文件的时间不得迟于采购公告中规定的提交响应文件截止时间。
供应商应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因供应商自身原因造成的电子响应文件上传不成功的按照本采购文件第二章第5.3.2条规定作无效响应处理。
2.2采购人和代理机构可以按照规定，通过修改采购文件酌情延长提交响应文件截止日期，在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
[bookmark: _Hlt26954752][bookmark: _Hlt26670496][bookmark: _Hlt26954858][bookmark: _Toc61149564][bookmark: _Toc14577364][bookmark: _Toc513029226]3.响应文件的拒收
3.1采购人拒绝接收在规定的提交响应文件截止时间后上传的任何电子响应文件。
4.响应文件的撤回和修改
4.1响应文件的撤回
4.1.1电子响应文件的撤回
供应商可在提交响应文件截止时间前，撤回其电子响应文件，具体操作方法见《操作手册》。
4.1.2供应商撤回电子响应文件，则视为其不再参与本项目磋商活动。
4.2响应文件的修改
供应商可在提交响应文件截止时间前，对其电子响应文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
4.3在提交响应文件截止时间之后，供应商不得对其电子响应文件作任何修改。
4.4在提交响应文件截止时间至采购文件中规定的磋商有效期满之间的这段时间内，供应商不得撤回其响应文件。
四、响应文件的解密与评审
1.响应文件解密
1.1供应商应当按照《操作手册》规定，在苏采云系统规定的时间内对响应文件进行解密。
2.磋商小组
2.1采购代理机构将组织磋商小组对响应文件进行评审。
2.2磋商小组独立工作，负责评审所有响应文件并确定成交候选人。
3.评审过程的保密与公正
3.1磋商小组、采购人和采购代理机构工作人员、相关监督人员等与评审工作有关的人员，对评审情况以及在评审过程中获悉的国家秘密、商业秘密负有保密责任。
3.2在评审过程中，供应商不得以任何行为影响磋商评审过程，否则其响应文件将被作为无效响应文件。
3.3在项目评审期间，采购代理机构将设专门人员与供应商联系。
3.4采购人、代理机构和磋商小组不向未成交的供应商解释未成交原因，也不公布评审过程中的相关细节。
4.评审过程中的澄清
4.1项目评审期间，磋商小组有权要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。
磋商小组并非对每个供应商都作澄清要求。
4.2需要供应商进行澄清、说明和更正的，磋商小组将通过苏采云系统向供应商发布“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的供应商应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和更正的内容作为响应文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
4.3接到磋商小组澄清、说明和更正要求的供应商如未按规定作出澄清、说明和更正，其风险由供应商自行承担。
5.对响应文件的审查
5.1响应文件审查分为资格审查和符合性审查。
5.1.1资格审查：由磋商小组依据法律法规和采购文件的规定，对响应文件中的资格证明文件进行审查，以确定供应商是否具备参加磋商的资格。
磋商小组在进行资格审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询供应商的信用记录，以确定供应商是否具备磋商资格。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的，联合体成员中任何一方存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
5.1.2符合性审查：依据采购文件的规定，由磋商小组从响应文件的有效性、完整性和对采购文件的响应程度进行审查，以确定是否对采购文件的实质性要求作出响应。
5.1.3未通过资格审查或符合性审查的供应商，磋商小组将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评审结束后，磋商小组将不再告知未通过资格审查或符合性审查的原因。
5.2在详细评审之前，磋商小组将首先审查每份响应文件是否实质性响应了采购文件的要求。实质性响应的响应文件应该是与采购文件要求的条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。
所谓重大偏离或保留是指与采购文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与采购文件不一致，并且限制了合同中买方的权利或供应商的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的供应商的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离由磋商小组按照少数服从多数的原则认定。磋商小组决定响应文件的响应性只根据响应文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
5.3未实质性响应采购文件的情形
5.3.1供应商在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子响应文件的；
5.3.2供应商未按照采购文件要求上传电子响应文件的；
5.3.3同一供应商提交两个（含两个）以上不同的响应文件或者最后报价的；
5.3.4不具备采购文件中规定的资格要求或未按采购文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
5.3.5项目（标段）总报价超过本项目（标段）预算或最高限价的，最终报价高于首次报价；
5.3.6不符合采购文件中规定的实质性要求和条件的；
5.3.7供应商被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
5.3.8响应文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
5.3.9磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响服务质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明，并加盖CA电子公章（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
5.3.10响应文件未按采购文件规定的内容和要求填写的；
5.3.11响应文件未按要求签署、盖章的。
5.4未实质性响应采购文件的响应文件按无效响应处理。
5.5如果响应文件实质上没有响应采购文件的要求，磋商小组将予以拒绝，供应商不得通过修改或撤销不符合要求的偏离或保留而使其成为实质性响应的文件。
5.6供应商在项目评审全过程中应保持通信畅通，并安排专人与采购代理机构及磋商小组联系。
6.磋商程序及评审方法和评审标准
6.1磋商程序
6.1.1对于通过资格审查和符合性审查的供应商，磋商小组将集中与单一供应商分别进行磋商。
在磋商过程中，磋商小组可能根据采购文件和磋商情况实质性变动的内容有：采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款。对采购文件作出的实质性变动是采购文件的有效组成部分，磋商小组将在苏采云系统中通知所有参加磋商的供应商。供应商应当按照采购文件的变动情况和磋商小组的要求在苏采云系统中重新提交响应文件，并加盖CA电子公章。
6.1.2采购文件能够详细列明采购标的的技术、服务要求的，磋商结束后，磋商小组将在苏采云系统要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。本项目最后报价仅报总价，最后各项单价计算方法为：（最后报价总价/首次报价总价）*首次各项报价的单价。
采购文件不能详细列明采购标的的技术、服务要求，需经磋商由供应商提供最终设计方案或解决方案的，磋商结束后，磋商小组将按照少数服从多数的原则投票推荐3家以上供应商的设计方案或者解决方案，在苏采云系统中要求其在规定时间内提交最后报价。
最后报价是供应商响应文件的有效组成部分。符合《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》第三条第一款第四项及《财政部关于竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》（财库〔2015〕124号）规定情形的，提交最后报价的供应商可以为2家。
6.1.3供应商未在磋商小组规定的时间内在苏采云系统中提交最后报价的视为放弃磋商，其响应文件按无效响应处理；最后报价格式表须加盖CA电子公章，否则视为未提交最后报价。已提交响应文件的供应商，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。
6.2评审方法和评审标准
6.2.1评审方法。经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分。
本采购文件所述综合评分法，是指响应文件满足采购文件全部实质性要求且按评审因素的量化指标评审得分最高的供应商为成交候选供应商的评审方法。评审时，磋商小组各成员独立对每个有效响应的文件进行评价、打分，然后汇总每个供应商每项评分因素的得分。
6.2.2相同品牌产品的处理方法
采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人采取随机抽取方式确定，其他投标无效。
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标供应商参加同一合同项下投标的，按一家投标供应商计算，评审后得分最高的同品牌投标供应商获得成交供应商推荐资格；评审得分相同的，采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标供应商不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，磋商文件中将载明其中的核心产品。多家投标供应商提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
6.2.3评审标准
详见本采购文件第五章规定。
6.3采购活动终止的情况
出现下列情形之一的，本次竞争性磋商采购活动将被终止：
6.3.1因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的。
6.3.2出现影响采购公正性的违法、违规行为的。
6.3.3除本采购文件第二章第6.1.2条第三款规定的情形外，在采购过程中符合要求的供应商或者最后报价未超过采购预算的供应商不足3家的。
6.3.4在苏采云系统规定时间内成功解密电子响应文件的供应商不足3家的。
五、成交
1.确定成交单位
1.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐3名成交候选供应商，并编写评审报告。评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐。评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐。
1.2采购人从评审报告提出的成交候选供应商中，按照排序由高到低的原则确定成交供应商。采购人在确定成交供应商后，采购人将在“江苏政府采购网”发布成交结果公告，公告期限为1个工作日。
1.3若有充分证据证明，成交供应商出现下列情况之一的，一经查实，将被取消成交资格：
1.3.1提供虚假材料牟取成交的。
1.3.2与评审专家、采购人、其他供应商或者采购代理机构工作人员恶意串通的。
1.3.3向评审专家、采购人或采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的。
1.3.4磋商小组认定供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且供应商不能应磋商小组要求在合理的时间内提供书面说明（必要时磋商小组可要求供应商提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
1.3.5不满足本采购文件规定的实质性要求，但在评审过程中又未被磋商小组发现的。
1.3.6成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同或者未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同的。
2.质疑处理
2.1提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。
2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式根据下述条款的规定向采购人和采购代理机构提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：
2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日。
2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日。
2.2.3对成交结果提出质疑的，为成交结果公告期限届满之日。
供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。供应商如在法定期限内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购人将只对供应商第一次质疑作出答复。
2.3质疑函必须按照本采购文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。
2.4供应商（含潜在供应商）对采购方式、采购需求、供应商资格条件、评审方法与评审标准、合同文本的询问、质疑请向采购人提出，由采购人负责答复。供应商对其他事项的询问、质疑请向采购代理机构提出，由采购代理机构负责答复。
采购人及采购代理机构只接收以纸质原件形式送达的质疑。
采购人质疑接收人及联系方式见本采购文件第一章。
2.5以下情形的质疑不予受理
2.5.1内容不符合《政府采购质疑和投诉办法》第十二条规定的质疑。
2.5.2超出政府采购法定期限的质疑。
2.5.3以传真、电子邮件等方式递交的非原件形式的质疑。
2.5.4未参加磋商活动的供应商或在磋商活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。
2.5.5供应商组成联合体参加磋商，联合体中任何一方或多方未按要求签字、盖章、加盖公章的质疑。
2.6供应商提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。
3.成交通知书
3.1成交结果确定后，采购人将向成交供应商发出成交通知书。请成交供应商在成交结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载成交通知书。因系统存储空间有限，自成交结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载成交通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由成交供应商自行承担。
3.2成交通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和成交供应商均具有法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果的，或者成交供应商放弃成交项目的，应当依法承担法律责任。
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1.履约保证金：
1.1签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。
1.2签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
1.3履约保证金金额：成交金额的10%；
履约保证金的递交：签订合同时递交，采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式；
履约保证金退还时间：履约保证金在项目验收合格扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金。
2.签订合同
2.l成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
2.2采购文件、成交供应商的响应文件及磋商过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
3.标的物的追加
3.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、服务（包含与货物相关的服务及与服务相关的货物）的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额的10%。
七、其他事项说明：（落实的相关政策）
（一）采购项目需要落实的政府采购政策：依据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购竞争性磋商采购方式管理办法》的有关规定，落实政府采购政策。
1.参加报价的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定提供《中小企业声明函》（中小企业划型标准详见《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》工信部联企业〔2011〕300号），格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。
2.根据《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求，监狱和戒毒企业视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策，不重复享受政策。监狱和戒毒企业应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非监狱和戒毒企业不需提供）
3.根据《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）要求，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受与小型、微型企业产品价格同比例扣除的优惠政策。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。符合条件的残疾人福利性单位应当提供《残疾人福利性单位声明函》，格式见附件。若不提供，视为资格审查不合格。（如有，非残疾人福利性单位不需提供）
（二）采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.供应商需按照磋商文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和磋商文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
（三）节能产品、环境标志产品
1.按照《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件要求，对政府采购环境标志品目清单内的产品实施优先采购的评标方法。
2.拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
3.拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其响应文件作无效标处理。
4.采购人拟采购的产品属于优先采购的节能环保品目清单范围的，优先采购的具体规定见第五章《评标方法与评标标准》（如涉及）。
（四）政府采购需求标准
1.绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购需求标准（试行）》的通知）要求执行。
2.根据《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》的通知（财办库〔2020〕123号）要求，商品使用的塑料、纸质、木材等包装需达到环保要求。
（五）根据泰财购〔2023〕33号文 市财政局国家金融监督管理总局泰州监管分局市地方金融监督管理局关于转发《江苏省财政厅国家金融监督管理总局江苏监管局江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》，履约保证金（如有）接收电子履约保函（保险）。
八、关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
9、 本次采购核心产品为：控制台。
十、采购标的所属行业
参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）文件，本项目采购标的所属行业为工业。

第三章  合同条款及格式（参考）
[bookmark: _Toc434410155][bookmark: _Toc518041191]（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
[bookmark: hetongStart]以下为采购人与成交供应商签订本项目合同的通用条款，成交供应商不得提出实质性的修改，关于专用条款将由采购人与成交供应商结合本项目具体情况协商后签订。

项目名称：                                       项目编号：
甲方：（买方）　　　　　　　　　　　
乙方：（卖方）　　　　　　      　　
甲、乙双方根据项目招标的结果，签署本合同。
1、 货物内容
	编号
	货物（或费用）名称
	品牌、型号、规格
	原产地及
生产厂商
	数量
	单价
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


2、 合同金额
本合同金额为（大写）：                    元（_______________元）人民币。
3、 技术资料
乙方应向甲方提供使用货物的有关技术资料。
4、 知识产权
乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
5、 产权担保
乙方保证所交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。
6、 履约保证金
详见磋商文件
7、 转包或分包
1.本合同范围内的货物，应由乙方直接供应，不得转让他人供应；
2.除非得到甲方的书面同意，乙方不得部分分包给他人供应。
3.如有转让和未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。
8、 交货期、交货方式及交货地点
详见磋商文件
9、 合同款支付
详见磋商文件
10、 税
本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
11、 质量保证及售后服务
详见磋商文件及响应文件（响应文件优于磋商文件的，以响应文件为准）
12、 验收
详见磋商文件及响应文件（响应文件优于磋商文件的，以响应文件为准）
13、 货物包装、发运及运输
1.乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
2.使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。
3.乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
4.货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
5.货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
14、 违约责任
1.乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之五向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，其履约保证金不予退还，如造成甲方损失超过履约保证金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
2.乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及磋商文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
15、 不可抗力事件处理
1.在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。
2.不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
3.不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
16、 诉讼
双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉，合同签订地在此约定为泰州市。
17、  组成本合同的文件包括：
1. 本项目的磋商文件
2. 乙方提供的响应文件
3. 投标承诺/服务承诺
4. 成交通知书
5. 甲乙双方商定的其他文件等
18、 合同生效及其他
1.本合同自签订之日起生效。
2.本合同未尽事宜，双方可另签补充协议，补充协议具有同等法律效力。
3.本合同一式      份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执    份，采购代理机构贰份。
 



甲方：                                  乙方： 
（公章或合同专用章）                   （公章或合同专用章）
法定代表人（授权代表）签字：            法定代表人（授权代表）签字：  
签订日期：                              签订日期：                 		
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[bookmark: _Toc22763]第四章  项目需求
一、项目概况
为全面提升公安机关侦查破案能力，更好地打击新型犯罪，泰州市公安局拟建设反诈骗和新型犯罪侦查中心，中心通过整合信息和数据资源，把分散在各部门的力量融合起来，形成快速反应、专业研判、协同作战的中枢系统。本项目为反诈骗和新型犯罪侦查中心一体化专用操控调度工程。具体清单详见最高限价清单。
二、商务要求
1.合同履行期限：合同签署后，90日内完成供货和安装。
2.合同形式：固定单价合同。
3.付款方式：合同签订后支付合同价的30%，货到安装完成验收合格后付至合同价的80%，竣工结算核对并双方确认签字后结清余款（扣除相关违约金、赔偿费用等）。
4.履约保证金：
4.1签订合同前，成交供应商应按竞争性磋商文件规定向采购人提交履约保证金。
4.2签订合同后，如成交供应商不按合同履行约定的，则其全部履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
4.3履约保证金金额：成交金额的10%；
履约保证金的递交：签订合同时递交，采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保证保险等非现金形式；
履约保证金退还时间：履约保证金项目验收合格扣除成交供应商违约金罚金等费用后，无息返还剩余的履约保证金。
如采用电子履约保函，则相关要求执行市财政局 国家金融监督管理总局泰州监管分局 市地方金融监督管理局转发《江苏省财政厅 国家金融监督管理总局江苏监管局 江苏省地方金融监督管理局关于在全省政府采购领域推行电子履约保函（保险）的通知》。
5.报价要求：此次报价应综合考量供应商提供全部货物及其安装所需的辅材、备品、备件、专用工具、包装、运输、吊装、安装、损耗、调试、培训、检测、验收、人工、机械、仓储、保险、劳保、各种税费、专利技术、技术支持与培训、质保、售后服务与维护及相关劳务支出等所发生的全部费用以及供应商企业利润和政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用以及供应商认为应纳入的其它一切费用。供应商报价如有漏项或少计，视为对采购人的优惠。
三、技术要求
1.投标供应商应保证所供货物的安全性、可靠性、先进性、经济性和实用性，并为全新、未使用过的原装合格正品，完全符合采购文件规定的质量、规格和性能的要求，所有货物的生产、制造、安装等，各项技术标准应当符合国家标准和各项规范要求；国家没有相应标准、规范的，可适用行业标准、规定；且应符合采购约定的技术要求和规范。保证能通过采购人的质量验收、竣工验收等各类验收。
2.投标供应商应保证采购人在使用其所供货物时不受第三方提出侵犯其专利权、著作权和工业产权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，一律由投标供应商承担全部责任。同时，投标供应商对采购人采购的货物所涉及的技术、产能等信息负有保密义务。
3.投标供应商中标后须与采购人在投标产品的“功能配置、技术要求等”方面及时进行技术交流，与采购人进行技术确认；成交供应商开始制造产品之前，采购人有权要求成交供应商对产品进行微调，最终的产品须经采购人确认同意。
4.采购文件中控制台尺寸为初步设计尺寸，投标供应商中标后须复核现场实际尺寸，进行深化设计，深化设计方案须通过采购人确认。所涉及的相关费用投标供应商在投标总报价中综合考虑，采购人不再另行支付，深化设计后的方案经采购人确认后，方可实施，成交供应商按照最终确定的方案进行施工，合同总价不因此而调整。
5.布局及产品颜色由成交供应商与采购人确认，成交供应商不得擅自作出修改和变更。
6.成交供应商中标后签订合同前须提供由国家认可的检测机构出具的检测报告复印件，检测报告没有不合格项，有二维码或电话可查询，如未在规定的时间内提供的，采购人有权取消其中标资格。
（1）控制台整体检测报告，检测内容至少包含控制台理化性能、力学性能、安全性能；
（2）铝型材检测报告，检测内容至少包含抗拉强度、屈服强度；
（3）人体工学办公椅检测报告，检测内容至少包含力学性能、有害物质。
7.成交供应商中标后签订合同前须向采购人提供部分样品（样品要求详见清单）：
（1）控制台提供材质小样，包括铝合金型材框架、门板、台板、五金件；
（2）人体工学办公椅(带腿托）提供一个成品样品。
采购人对合格的样品进行封存，作为履约验收的依据。
8.在未验收前，请成交供应商自行负责保管好施工材料、工具等。采购人不为施工期间材料丢失、被盗、损坏及与其他施工单位产生的纠纷等事项承担责任，直至验收合格。
9.在安装过程中要委派有经验的专业技术人员进行安装调试，确保正常使用。
四、清单及功能要求
	序号
	项目名称
	项目特征描述
	单位
	数量

	1 
	控制台
	1.13席U型定制专用研判控制台
2.控制台尺寸：11400*900*750mm(桌面到地面高度为750mm)；控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。 
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	1 

	2 
	控制台
	1.6席直型定制专用研判控制台                                                     
2.控制台尺寸：7200*800*750mm(桌面到地面高度为750mm)；控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。  
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	1 

	3 
	控制台
	1.异形3人定制专用研判控制台
2.控制台尺寸：2850*2350*1180mm(桌面到地面高度为750mm)；控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。  
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	3 

	4 
	控制台
	1.异形6人定制专用研判控制台        
2.控制台尺寸：4670*2930*1300mm(桌面到地面高度为750mm)；控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。   
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	2 

	5 
	控制台
	1.4席位定制专用研判控制台       
2.控制台尺寸：4400*900*750mm(桌面到地面高度为750mm)控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。   
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	4 

	6 
	控制台
	1.3席位定制专用研判控制台     
2.控制台尺寸：3000*900*750mm(桌面到地面高度为750mm)控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235 碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。   
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	5 

	7 
	控制台
	1.2席位定制专用研判控制台    
2.控制台尺寸：2400*900*750mm(桌面到地面高度为750mm)控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型  ，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。   
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	2 

	8 
	控制台
	1.1席位定制专用研判控制台     
2.控制台尺寸：1500*900*750mm(桌面到地面高度为750mm)控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235 碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。   
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	8 

	9 
	控制台
	1.会议桌      
2.控制台尺寸：4500*1600*750mm(桌面到地面高度为750mm)；控制席柜体：主框架整体采用钢铝混合结构，控制台每个席位由集成模块拼接成长度不小于1200mm，高度735mm，深度不小于1000mm，容膝深度不小于480mm，主体集成模块框架采用钢铝混合结构，主承重钢板采用Q235碳素结构钢,厚度不小于2.0mm，表面静电喷涂，包含上下横梁以及其他承重部分结构件，承重框架采用铝型材截面不小于40mm*40mm铝合金型材框架，铝合金型材四周需圆弧处理，通过专用链接构件进行连接，包含左右侧窗。通过通用连接件拼装再组成一个独立模块，各个模块之间通用部件一致可互换，整体连接后的各个模块间内部贯通，各种线缆在指挥调度控制设备内可以实现自由贯通。铝型材抗拉强度200Mpa以上，屈服强度150Mpa以上，每个舱体静态载荷可达100KG。控制台前台500mm每单元可承载40kg无变形，同时使设备柜内不会有刮手的利口，并且便于进行改造和扩充、而无需钻孔作业。门板采用不小于1.2mm结构钢成型，门板下方设有通风散热矩阵，门板采用304不锈钢静音阻尼铰链，通过特制连接模块悬挂于主框架上，使操作台外观更具有现代感，并且具备质量轻、结构力强、耐热、使设备散热更快的优点，解决了木质门板的通风散热及阻燃问题。台板：采用进口原材料SPC抗倍特板。采用不小于18mm抗倍特板，经过CNC精密加工成型，表面经过耐磨处理，防火阻燃，防潮耐刻划。抗倍特台板边沿手枕黑色鸭嘴型一次成型，手枕采用台板一体化延伸的台板边缘，非二次加装聚氨酯等封边材料。后屏风背墙：后屏风背墙固定结构件采用不小于10.0mmQ235碳素结构钢，钣金制成通用连接件，具有高强度，抗变形等性能。具有高承载，后期悬挂显示器之后，无侧倾。后屏风采用横截面不小于50mm*150mm拉铝合金型材，表面经过静电喷涂着色，后屏风高度（不含有机玻璃）不小于230mm，后屏风固定在后梁上，后屏风型材与后梁结构件通过特制连接模块可实现快速紧固连接，安装完毕后形成一体。台面设有毛刷出线槽，出现槽整体采用铝合金型材，宽度不小于80mm，表面经过喷涂，满足日常工作设备走线需求，电子设备舱内左右联通贯穿，上方设有走线桥架。侧板：采用优质冷轧钢板制作成型，表面金属喷涂黑色+白色亚克力：屏风上部采用10mm高透亚克力，四周经CNC切割成型，四周钻石抛光处理，可以根据客户席位功能进行DVT精雕立体字，内嵌蓝光LED灯带。    
3.最终尺寸经甲方确认后实施。
	台
	1 

	10 
	设备支架
	1.材质:控制台专用显示器支架
2.形式:定制
	套
	130 

	11 
	标志牌
	1.材料种类、规格:控制台专用警徽
2.锌合金模具成型，表面电镀处理
	个
	61 

	12 
	会议椅
	1.名称：会议椅
2.规格：宽大厚实靠背头枕，表面进口皮革包裹，环保无甲醛、座配高回弹定型棉，包裹式靠背贴合腰椎设计，缓冲腰部压力，可以开启逍遥功能，最大可支持145°后仰范围，升降滑板多功能底盘
	个
	11 

	13 
	人体工学办公椅
	1.名称：人体工学办公椅
2.规格：头背配高弹性特网、座配高回弹定型棉，黑色工程塑料背框，背配升降功能电镀连接杆，扶手配PU扶手面，3个定位带滑板多功能底盘，350MM聚氨酯五星脚，50MMPU 轮子
	个
	13 

	14 
	人体工学办公椅
	1.名称：人体工学办公椅(带腿托）
2.规格：头背配高弹性特网、座配高回弹定型棉，黑色工程塑料背框，背配升降功能电镀连接杆，扶手配PU扶手面，3个定位带滑板多功能底盘，350MM聚氨酯五星脚，50MMPU 轮子
	个
	70 


注：图纸未示意尺寸的最终以甲方确认的尺寸为准。
五、验收标准
1.成交供应商在交货时，需向采购人提供装箱清单和产品合格证。
2.投标产品所选用主材、辅材须达到或超过本采购文件和国家相关规定的要求。采购人在认为有必要时可对中标产品相应主材、辅材进行检测，如检测不符合国家相应标准或采购文件中设定的标准，将判定所供设备不合格，同时成交供应商必须承担由此给采购人造成的损失；如检测符合国家相应标准或招标文件中设定的标准，其检测费用由采购人承担。
3.对货物安装验收不合格时，成交供应商应予以免费调换，直至符合规定，采购人不承担因调退货而发生的任何费用和责任，如因货物质量给采购人带来的损失，成交供应商还应赔偿采购人直接损失费用。
4.经履约验收，产品性能参数达不到采购合同要求的，采购人可以拒收，并可以解除合同。
六、质保及售后服务要求
1.质保期：本项目免费质量保修保养期2年，计算期自货物安装并验收合格、正式交付使用之日起计算。质保期内的日常维护及保养工作免费。成交供应商须委派指定的技术人员定期进行维护保养。
2.所有货物在使用期限内由于其本身的缺陷或质量问题造成的任何故障或损坏，不管是否在质保期内，成交供应商必须及时维修或更换，一切费用由成交供应商承担。
3.维修服务要求1小时响应。在接到报修通知后12小时内到现场服务并连续进行，直至故障排除完全恢复正常使用为止。无特殊情况下，所有维修要求必须在48小时内完全得到解决。维修机构必须备有足够的备品备件，以满足采购人对维修的要求。质保期内应免费提供，在免费质保期满后三年内价格不变。（提供承诺书加盖供应商公章）
4.在质保期满后，货物出现故障时，成交供应商仍需做好售后服务，并在上述时限内赶到现场，及时处理解决。
5.成交供应商在实施项目过程中出现的安全事故由成交供应商自行负责。
七、技术评审要求（服务方案）
1.项目总体实施供货方案
根据采购需求和本项目实际，制定相应的项目实施方案，方案至少包含以下几点：
（1）项目需求理解与项目概况分析
精准阐述反诈中心调度操控场景功能需求、场地适配需求、公安反诈工作使用特性，结合控制台、会议桌椅使用场景详细分析。
（2）项目整体实施架构与总体思路
方案明确项目设计、生产、供货、运输、安装、调试、验收全流程架构，实施逻辑清晰、分工明确、贴合指挥室标准化建设要求。
（3） 项目重难点分析及专项应对方案
精准识别反诈指挥调度室场地布局、设备适配、静音施工、工期紧张、成品保护、系统适配等重难点，每一项重难点均配有具体、可落地的专项解决措施，方案专业完善。
2.产品质量保证措施
根据采购需求和本项目实际，制定相应的产品质量保证措施，方案至少包含以下几点：
（1）质量管理体系认证及制度保障
具备有效的ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、ISO45001职业健康安全管理体系证书，且在有效期内，同时提供完善的工厂质量管控制度。
（2） 原材料选材质量管控措施
明确控制台主框架、台面板材、五金配件、会议椅海绵、皮革、五金等所有主材、辅材的原材料进场验收、抽检、溯源机制完善。
（3） 生产过程质量把控措施
详细公示生产工序质控节点，设置多级质检岗位、工序自检、互检、专检机制，生产全过程可追溯，针对控制台承重、防静电、防变形、桌椅稳固性有专项质控方案。
（4）出厂检测及成品验收标准
提供完整的产品出厂检测项目清单，附带成品出厂验收标准、检测记录模板。
（5）运输及现场成品保护质量措施
针对大件控制台、会议桌椅定制防震、防刮、防潮包装方案，明确运输防护、现场堆放、二次搬运、安装期间成品保护措施，杜绝磕碰、变形、划痕污染的措施。
3.进度计划实施方案
根据采购需求和本项目实际，制定相应的进度计划实施方案，方案至少包含以下几点：
（1）整体工期规划与分段节点细化
结合项目需求制定总工期计划表，精准拆分深化设计、原料采购、工厂生产、物流运输、进场施工、安装调试、清洁收尾、竣工验收8个关键节点，明确每个节点起止时间、交付成果。
（2） 人力、设备、物资进度保障措施
根据施工工期配置专项项目负责人、技术人员、安装班组、售后人员，明确人员岗位职责、到场时间，配套施工工具、运输设备、备货计划齐全，可保障工期稳步推进。
（3） 进度动态管控与日常调度机制
建立每日施工报备、每周进度复盘制度，设置进度滞后预警机制，可实时跟踪生产、进场、安装进度，具备进度纠偏、工序调整方案。
（4） 工期延误应急保障预案
针对天气、场地条件、物流、配件短缺等突发情况制定专项工期应急预案，明确赶工措施、备用货源、替补施工班组方案，可有效化解工期风险。
4. 现场安装技术方案
根据采购需求和本项目实际，制定相应的现场安装技术方案，方案至少包含以下几点：
（1）前期现场勘测与适配优化方案
明确进场前场地尺寸复测、地面找平、墙体点位、场地动线勘测流程，根据现场实际尺寸对控制台、会议桌椅布局进行优化微调。
（2）标准化安装施工工艺流程
详细编写完整施工工序，每道工序明确工艺标准、精度要求、施工规范。
（3）现场安全及文明施工措施
制定室内施工安全规范，包含用电安全、场地防护、防尘降噪、封闭施工措施，落实办公区域文明施工要求，无噪音扰民、无建筑垃圾堆积、不影响单位正常办公。
（4）现场调试、校准及自检方案
安装完成后开展整体水平度、稳固性、平整度、缝隙一致性专项调试自检，对控制台操作舒适度、桌椅使用稳定性全面核验，出具现场自检报告，合格后方可提请甲方验收。
5. 售后服务方案
根据采购需求和本项目实际，制定相应的售后服务方案，方案至少包含以下几点：
（1）质保期服务标准
承诺整体项目≥2年免费质保，核心框架结构终身维护，质保期内非人为损坏免费更换配件、免费维修，明确质保范围、质保责任。
（2）故障响应及维修时效
 承诺7×24小时技术咨询服务，本地驻场服务，故障报修1小时内响应、12小时内到场、48小时内修复，重大故障提供备用设备保障工作正常开展。
（3）定期巡检维护服务
质保期内每季度1次上门巡检、清洁、紧固、调试保养，出具巡检报告，质保期结束提供整体设备检测评估报告。
（4）用户培训及技术交底服务
免费为使用单位提供现场操作、日常维护、清洁保养、简单故障排查专项培训，提供纸质+电子使用说明书、技术交底资料。
（5） 备品备件及终身售后保障
承诺长期提供原厂备品备件，质保期外终身成本价维修、配件更换，建立项目专属售后档案，全程跟踪服务。

第五章  评审方法和评审标准
本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。磋商小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且最后报价相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定排序。因供应商自身原因，在磋商期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供磋商小组查询，由此导致不利于响应文件的磋商后果由供应商承担。
评分细则详见下表：
	序号
	评分
因素
	分值
	评分内容

	一、报价评审（40分）

	1.1
	价格分
	40分
	满足采购文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分40分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：磋商报价得分＝（磋商基准价/最后磋商报价）×40分（保留两位小数，四舍五入）。

	二、商务评审（12分）

	2.1
	业绩
	6分
	自2023年1月1日以来（时间以合同签订日期为准）供应商或产品制造商承接过同类型项目业绩的（合同清单里至少包含控制台），每提供1个得2分，本项最高得6分。
注：提供合同原件扫描件及对应合同任意一次结算发票原件扫描件，合同中须能体现供货内容、合同签订时间等信息，未提供或提供不全的不得分。如供应商提供的业绩为产品制造商的业绩还另需提供制造商针对本项目的授权书复印件并加盖供应商公章。

	2.2
	企业实力
	3分
	[bookmark: OLE_LINK57]供应商或产品制造商具有有效的质量管理体系认证证书、环境管理体系认证证书、职业健康安全管理体系认证证书，有一个得1分，最多得3分。
注：证书均必须在有效期内并能够在国家认证认可监督管理委员会网址可查询且查询状态为有效。查询网址：
[bookmark: OLE_LINK29][bookmark: OLE_LINK5]http://cx.cnca.cn/CertECloud/index/index/page，并提供相应证书原件扫描件及网上查询截图加盖供应商公章，未提供或提供不全的不得分。如供应商提供的证书为产品制造商的证书还另需提供制造商针对本项目的授权书复印件并加盖供应商公章。

	2.3
	质保期
	3分
	在采购文件要求的免费质保期（2年）的基础上，供应商承诺每增加1年免费质保期得1分，本项最高得3分。提供承诺书加盖供应商公章，格式自拟。

	三、技术评审（48分）

	3.1
	项目总体实施供货方案
	12分
	（1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得12分；
（2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得9分； 
（3）方案有遗漏、内容不丰富，低于采购需求要求的，得6分； 
（4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得3分；
（5）未按要求提供的不得分。

	3.2
	产品质量保证措施
	12分
	（1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得12分；
（2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得9分； 
（3）方案有遗漏、内容不丰富，低于采购需求要求的，得6分； 
（4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得3分；
（5）未按要求提供的不得分。

	3.3
	进度计划实施方案

	10分
	（1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分；
（2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； 
（3）方案有遗漏、内容不丰富，低于采购需求要求的，得4分； 
（4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分；
（5）未按要求提供的不得分。

	3.4
	现场安装技术方案
	10分
	（1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得10分；
（2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得7分； 
（3）方案有遗漏、内容不丰富，低于采购需求要求的，得4分； 
（4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分；
（5）未按要求提供的不得分。

	3.5
	售后服务方案
	4分
	（1）方案全面具体、内容与要点相符，优于采购需求的，得4分；
（2）方案完整、内容与要点基本相符，满足采购需求的，得3分； 
（3）方案有遗漏、内容不丰富，低于采购需求要求的，得2分； 
（4）方案粗糙、内容简单，不完全满足采购需求的，得1分；
（5）未按要求提供的不得分。


注：
1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.响应文件中如出现前后不一致时，磋商小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
5.响应供应商应认真进行现场勘察工作，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
6.本办法未尽事宜，由磋商小组依据有关法规研究解决。


[bookmark: _Toc29253]

第六章 响应文件的组成和格式





响 应 文 件




项目名称：
项目编号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：


一、磋商响应函
致：
根据贵方的                     号磋商文件，正式授权下述签字人             （姓名和职务）代表我方         （供应商名称），全权处理本次项目磋商采购的有关事宜。
据此函，           签字人兹宣布同意如下：
1.按磋商文件规定的各项要求，向采购人提供所需工程。
2.我们同意向贵方提供贵方可能要求的与本次项目采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
3.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的供应商。
4.我们已详细审核全部磋商文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
5.我们同意从规定的开标日期起遵循本响应文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
6.如果在开标后规定的投标有效期内撤回响应文件或中标后拒绝签订合同，我方将接受采购人相关处罚。
7.一旦我方成交，我方将根据磋商文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在承诺的时间内完成项目，交付买方验收、使用。
8.与本次磋商有关的正式通讯地址为：
地        址：                 电        话：                  
传        真：                 邮        箱：                  
供应商开户行：                 账        户：                  
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：               
供应商名称（加盖CA电子公章）：                         
日        期：       年    月    日





二、磋商报价表
本次为首次价                   货币单位：人民币元
项目编号：  
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	项目名称 
	详见响应文件
	        元

	总价（大写）：
	金额大写 


报价说明：
1.报价包括完成项目的所有费用。采购人不再支付报价以外的任何费用。
2.报价以总价为准，大小写不一致以大写为准；
3.偏离说明：详见《偏离表》；
4.如最后报价未列明单价，则最后所报各项单价计算方法为：（最后报价/ 最初报价）* 各项最初报价的单价。
供应商（加盖CA电子公章）：
日期：  年  月   日

















[bookmark: _Toc20864][bookmark: _Toc28534][bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc3595]三、法定代表人资格证明

单位名称：                              
地址：                              
姓名：           性别：          年龄：          职务：          
系 （供应商名称）的法定代表人。为参与          项目，签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。

特此证明。

供应商名称（加盖CA电子公章）：

日    期：       年      月      日                        



四、授权委托书

本授权书声明：（供应商名称）授权（被授权人的姓名）为       （项目编号              ）的采购活动的合法代理人，以我单位名义签署上述项目的响应文件、进行投标、签署合同和处理与之有关的一切事务。
受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我单位均予以承认。受托人无转委托权。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。
被授权代表情况：
姓名：         性别：       电话：

供应商名称（加盖CA电子公章）：
法定代表人（签字或盖章）：
日  期：
	法人身份证：
	

	授权委托人身份证：
	




五、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我单位具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：     。
主要专业技术能力有：     。



供应商名称（加盖CA电子公章）：
                                     
日期：     年    月    日


六、参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
（参考格式） 

声 明
我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 


供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：      年     月     日

















7、 承诺书
致 ：                
    本单位           （单位名称）参加    （项目名称和项目编号）的政府采购活动，郑重承诺具备以下条件：
（一）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单。
（二）供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。
（三）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。
本单位对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。同时我们同意如贵方要求，可以出示相关证明文件。



供应商名称（加盖CA电子公章）：
日期：      年     月     日












八、中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州市公安局的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于工业行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
企业名称：                  （加盖CA电子公章）
日 期：

说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子公章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子公章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
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关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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九、技术偏离表
                                   
	序号
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）
                                                                                                                        日期：      年     月     日

填写说明：
1.行数不够，可自行添加。

12
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	序号
	招标要求
	投标响应
	有无偏离
	偏离内容及原因

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


供应商名称（加盖CA电子公章）：

法定代表人或授权委托人：                     （签字或盖章）

日期：      年     月     日

填写说明：
1、 行数不够，可自行添加。
5


