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[bookmark: 二．报价方须知]第一章 采购公告
[bookmark: _Toc28359089][bookmark: _Toc35393798][bookmark: _Toc28359012][bookmark: _Toc35393629]项目概况
新能源汽车实训室扩建项目 的潜在供应商可在江苏省政府采购“苏采云”系统自行免费下载采购文件，并于2026年10月20日9点00分（北京时间）前提交响应文件。
一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-RHGS-G2026-0008
项目名称：新能源汽车实训室扩建项目
采购方式：公开招标
预算金额：165万元
最高限价：164.023万元，响应报价不得超过采购项目最高限价金额，否则按无效响应处理。
合同履行期限：合同签署后，30个工作日内完成供货和安装。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc28359090][bookmark: _Toc35393799][bookmark: _Toc28359013][bookmark: _Toc35393630]二、申请人的资格要求
[bookmark: _Toc35393800][bookmark: _Toc28359091][bookmark: _Toc35393631][bookmark: _Toc28359014]（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位，对符合条件的小型和微型企业、残疾人福利单位、监狱企业给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实〈国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知〉的意见》（财库〔2025〕30号），本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）其他要求：
1.供应商未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重失信行为记录名单；
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得在该采购项目的其他采购活动；
3.供应商单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动。
4.未被采购人加入黑名单的企业。
三、获取采购文件
[bookmark: _Toc28359015][bookmark: _Toc35393632][bookmark: _Toc35393801][bookmark: _Toc28359092]时间：自公告发布之日起至2026年09月30日00:00:00截止（采购文件的获取期限自开始之日起不得少于5个工作日）；
地点：江苏政府采购“苏采云”系统；
方式：供应商完成注册并办理CA证书后登录“苏采云”政府采购一体化平台，选择本项目点击“我要参与”并下载本项目采购文件；
售价：0.00元。
四、响应文件提交
截止时间：2026年10月20日9点00分（北京时间）；
[bookmark: OLE_LINK38][bookmark: OLE_LINK37]地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）。
[bookmark: _Toc35393633][bookmark: _Toc28359093][bookmark: _Toc28359016][bookmark: _Toc35393802]五、开启（开标时间）
时间：2026年10月20日9点00分（北京时间）；
地点：“苏采云”系统（网址：http://jszfcg.jsczt.cn/）“开标大厅”。
[bookmark: _Toc35393803][bookmark: _Toc28359017][bookmark: _Toc28359094][bookmark: _Toc35393634]六、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
[bookmark: _Toc35393804][bookmark: _Toc35393635]七、其他补充事宜
1.根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统CA数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果供应商通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。
具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。领取CA和办理电子签章，请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展交易中心W3馆西南角）公共资源交易中心一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》）、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子响应文件。
2.本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注“江苏政府采购网”发布的更正公告。
[bookmark: _Toc35393636][bookmark: _Toc35393805][bookmark: _Toc28359095][bookmark: _Toc28359018]八、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系
1.采购单位：泰州职业技术学院
地址：泰州市医药高新区天星路8号
项目联系人：卢老师   
联系电话： 13337789689
2.代理机构：泰州瑞恒项目管理有限公司
地址：泰州市海陵区铁塔路20号南101室
联系人：张先生
[bookmark: _Toc35393808][bookmark: _Toc28359021][bookmark: _Toc28359098][bookmark: _Toc35393639]联系电话：17351646381
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第二章 投标人须知
（参加公开招标的供应商以下简称“供应商”）
一、遵循原则：
公开透明原则、公平竞争原则、公正原则和诚实信用原则。
二、招标文件：
1.招标文件包括本文件目录所列全部内容，投标人应仔细阅读，并在投标文件中充分响应招标文件的所有要求。
2.招标文件中的“法定代表人”是指投标人的营业执照或相关部门的登记证明文件中的“法定代表人”或“负责人”。
3.投标人应在江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）获取招标文件（http://jszfcg.jsczt.cn/），按招标文件要求提交全部资料并对招标文件各项内容做出实质性响应，否则投标无效。
4.招标文件仅作为本次招投标使用。
三、招标文件的解释：
本文件的最终解释权归泰州瑞恒项目管理有限公司及泰州职业技术学院。
4、 招标文件的补充或修正：
1.泰州瑞恒项目管理有限公司可在投标截止时间十五日前对招标文件进行必要的澄清或者修改，不足15日的，将顺延提交投标文件的截止时间。
2.潜在投标人对招标文件项目需求部分的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复。
3.如需对招标文件进行澄清或修正，泰州瑞恒项目管理有限公司将在泰州市政府采购网发布更正公告，该澄清或修正的内容为招标文件的组成部分。投标人应在投标截止时间前关注原招标公告媒体上发布的相关更正公告。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其提交的投标材料不符合泰州瑞恒项目管理有限公司要求，而造成的损失及风险（包括但不限于未中标）由投标人自行承担。
五、投标文件的组成：
1.投标函（格式见附件）
2.资格、资信证明文件：
（1）关于资格的声明函（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK15]（2）具有独立承担民事责任能力的投标人营业执照或相关部门的登记证明文件； 
（3）投标人法定代表人授权委托书（格式见附件，法定代表人亲自参加投标的除外）；
（4）投标人法定代表人身份证；
[bookmark: OLE_LINK51][bookmark: OLE_LINK22]（5）投标人法定代表人授权代表身份证（法定代表人亲自参加投标的除外）；
[bookmark: OLE_LINK16]（6）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的财务状况报告（资产负债表和利润表）或由会计师事务所出具的近两年中任意一个年度的审计报告和所附已审财务报告； 
[bookmark: OLE_LINK48][bookmark: OLE_LINK17]（7）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳税收的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
（8）投标人近六个月中任意一个月份(不含投标当月)的依法缴纳社会保障资金的相关材料（提供相关主管部门证明或银行代扣证明）；
[bookmark: OLE_LINK23]（9）投标承诺书（格式见附件）；
3.开标一览表（格式见附件）；
4.明细报价表（格式见附件）；
[bookmark: OLE_LINK24]5.投标偏离表（格式见附件）；
6.评分标准中对应的其它所需证明材料；
7.项目经理、项目主管个人简历和相关证书； 
8.其它（投标人认为有必要提供的声明和文件，如有自拟并自行添加）
上述1-6项投标人必须按要求全部提供，否则投标文件无效。如上述资格证明文件遇年检、换证，则必须提供法定年检、换证单位出具的有效证明复印件。投标人法定代表人或法定代表人授权代表为外籍、港、澳、台地区人士的，其身份证明须提供有效的护照或港澳同胞来往内地通行证、台湾同胞来往大陆通行证，或其它可在中国大陆有效居留的许可证明。
六、投标文件的制作：
1.所有文件、往来函件均应使用简体中文（规格、型号辅助符号例外）。
2.投标文件由投标人按要求参考给定格式如实填写（编写），须有投标人（盖章）、法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章，方为有效，未尽事宜可自行补充。
3.如无特别说明，投标人报价一律以人民币为投标结算货币,结算单位为“元”。
4.投标文件不应有涂改、增删和潦草之处，如有必须修改时，修改处必须有投标人盖章、法定代表人或法定代表人授权代表的签字。
5.投标费用自理。
6.投标人应当同时凭CA数字证书登录“江苏政府采购‘苏采云’系统”，并在投标截止时间前上传电子投标文件，中标单位需提供两本纸质投标文件。
七、投标文件的递交
1.电子投标文件的递交
投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
2．投标截止日期
①投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功由投标人自行承担全部责任。
②泰州瑞恒项目管理有限公司可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。
八、投标文件的拒收
泰州瑞恒项目管理有限公司拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
九、投标文件的撤回和修改
1.投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》。
2.投标文件的修改
投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》。
3.在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
十、无效投标文件的确认：
投标人有下列情况之一者，投标文件无效：
1.投标人未在规定时间内成功解密电子投标文件的；
2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章；
4.招标人的法定代表人授权代表，无法定代表人授权委托书的；
5.不具备招标文件中规定的资格要求或未按招标文件规定的要求提供资格、资信证明文件的；
6.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的；
7.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
8.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
9.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
10.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的；
11.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
12.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
13.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
14.项目投标总价超过本项目预算或最高限价的；
15.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
16.投标文件含有招标人不能接受的附加条件的；
17.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
18.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的；
19.投标文件内容不全或不符合招标文件中规定的其它实质性要求的。
20.法律法规和招标文件规定的其它无效情形。
十一、开标、评标：
1.泰州瑞恒项目管理有限公司将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》规定，参加开标活动。
2.开标仪式由采购代理机构组织。 “江苏政府采购“苏采云”系统”将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
3.投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》规定执行。投标人按“苏采云”系统”要求进行解密，超时视同解密失败。
4.投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》规定提出，如“江苏政府采购“苏采云”系统中《开标一览表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
5.开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
6.投标人未参加开标的，视同认可开标结果。
7.评标程序
评标工作由泰州瑞恒项目管理有限公司负责组织，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
（1）投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
①资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明等进行审查；通过“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标单位在投标截止时间之前，是否被列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，以确定投标单位是否具备投标资格。信用查询结果以网页打印的形式留存并归档。
②符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（2）澄清有关问题。对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评委会有权以电子函件形式要求投标人对其投标文件作出必要的澄清、说明或者纠正，但并非对每个投标人都作澄清要求。接到评委会澄清要求的投标人应派人按评委会规定的时间和格式在“江苏政府采购“苏采云”系统”中做出澄清，由其授权的代表签字，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。具体操作方式见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）投标单位操作手册及政府采购客户端》。接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。
（3）比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。
8.评标方法
投标人通过初审的，方可进入比较与评价程序。
比较与评价采用：综合评分法。 
十二、定标：
1.评标委员会根据招标文件规定的评标方法和评标标准进行评审，按招标文件的要求依法确定中标单位。泰州瑞恒项目管理有限公司将在泰州市政府采购网发布中标公告。泰州瑞恒项目管理有限公司和评标委员会对未中标原因不做解释。如有质疑，应在法定质疑期限内，即中标公告期限届满之日起7个工作日内，以书面形式（原件）送达泰州瑞恒项目管理有限公司，并且针对同一采购程序环节的质疑，须在法定质疑期内一次性提出。质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据（格式详见中国政府采购网《政府采购供应商质疑函范本》）。泰州瑞恒项目管理有限公司将在收到符合上述要求的书面质疑后七个工作日内，对质疑内容做出答复。投标人在法定质疑期限外送达的质疑函或法定质疑期限内送达的质疑函不符合上述要求的均为无效质疑，泰州瑞恒项目管理有限公司对无效质疑不予受理。如质疑查无实据或投标人捏造事实，提供虚假材料进行恶意举报，不配合或采用不正当手段干扰政府采购质疑的，交易中心有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标单位进行相应的行政处罚和记录该投标单位的失信信息。
2.泰州瑞恒项目管理有限公司向中标单位发中标通知书。
①泰州瑞恒项目管理有限公司可以邮寄的形式向中标单位寄发中标通知书，请投标单位准确清晰填写《投标函》，如因相关信息填写错误导致中标通知书无法寄达，泰州瑞恒项目管理有限公司将不再寄送中标通知书，由此造成的不利后果由投标单位自行承担。
②中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标单位均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标单位放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
十三、废标的确认：
在招标采购中，出现下列情况之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，招标人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购“苏采云”系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
十四、中标无效的确认：
1.提供虚假材料谋取中标的；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；
3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通的；
4.向招标采购单位行贿或者提供其他不正当利益的；
5.在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和中标单位的投标文件订立合同，或者与招标人另行订立背离合同实质性内容的协议的；
6.拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
投标人有上述1至6项情形之一的，中标无效。有上述1至6项情形之一的，处以政府采购项目中标金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，并予以公告，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机构吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任。
十五、签订、履行合同：
1.招标人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位投标文件作实质性修改。招标人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。招标人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.政府采购项目的采购合同自签订之日起七个工作日内，招标人应当将合同副本报同级政府采购监督管理部门和有关部门备案。
3.中标方非因不可抗力未履行招、投标文件和合同规定的义务，一经查实，泰州瑞恒项目管理有限公司将根据具体情况提请政府采购管理部门作出相应处理。
[bookmark: OLE_LINK60]十六、中标服务费：
[bookmark: OLE_LINK42]1.本项目中标服务费由采购人支付
[bookmark: OLE_LINK61][bookmark: OLE_LINK67]2.本项目中标服务费按照《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格［2002］1980号）号文的51.33%减去1600元进行结算。
费用结算基数：按中标金额为计算基数。
[bookmark: OLE_LINK64]中标服务费收款账户：
名称：泰州瑞恒项目管理有限公司
开户行：江苏银行泰州分行营业部
银行账户：16200188000443247
十七、特别提醒：
1.如果招标文件有现场演示或述标或提供原件核查或提供样品等要求的，各投标人必须另外安排相关人员在规定时间之前到达现场，并配合专家的评审工作，否则后果自负。
2.特别提醒：投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。
3.政府采购交易系统中电子投标文件格式内容与招标文件中投标文件格式不一致的以招标文件为准
十八、政府采购政策功能落实，本项目专门面向中小企业采购的项目不执行价格扣除：
1.小微型企业价格扣除
（1）本项目对小型和微型企业产品给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审
（2）投标单位需按照采购文件的要求提供相应的《企业声明函》。
（3）企业标准请参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)文件规定自行填写。
（4）在货物采购项目中，投标单位提供的货物既有中小企业制造货物，也有大型企业制造货物的，不享受本办法规定的中小企业扶持政策。
2.残疾人福利单位价格扣除 
（1）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业，给予10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）本项目对残疾人福利性单位视同小型、微型企业。
（3）残疾人福利单位需按照采购文件的要求提供《残疾人福利性单位声明函》。
（4）残疾人福利单位标准请参照《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。
3.监狱和戒毒企业价格扣除
（1）本项目对监狱和戒毒企业(简称监狱企业)视同小型、微型企业，给予 10%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（2）监狱企业参加政府采购活动时，需提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。投标单位如不提供上述证明文件，价格将不做相应扣除。
（3）监狱企业标准请参照《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库[2014]68号）。
4.残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
5.符合本采购文件优先采购 “环境标志产品”或“节能产品”的；必须提供“环境标志产品”或“节能产品”证明，否则不予认可。
环境标志产品是指列入财政部、环境保护部最新公布的《环境标志产品政府采购清单》内的产品；节能产品是指列入财政部、国家发改委最新公布的《节能产品政府采购清单》内的产品。鼓励节能及环保政策以投标（响应）主要（核心）产品（品牌）为准。
十九、采购本国产品的支持政策
1.适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
2.本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
3.本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
4.当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
5.供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
6.供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
7.评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
二十、关于异常低价的审查
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
1.政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
1.1投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价〈全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
1.2投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价〈通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
1.3投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价〈采购项目最高限价×45%；
1.4评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
2.评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，并提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。

第三章  合同条款及格式（参考）
[bookmark: _Toc434410155][bookmark: _Toc518041191]（以实际签订合同为准 合同的签订内容以采购文件的具体内容为准）
[bookmark: hetongStart]XX采购合同
甲方：泰州职业技术学院
乙方：                           
经甲、乙双方友好协商，就乙方销售给甲方设备，双方达成如下协议：
一、合同主要信息
	项目编号
	                  

	设备名称
	生产厂家
	规格型号
	数量
	单价（元）
	总价（元）
	质保期

	
	
	
	
	
	
	

	总计（大写）
	
	小写
	

	付款方式
	验收合格后一次性支付。


二、发票与付款前提：乙方应在设备验收合格后30天内，向甲方出具与合同及验收报告内容完全一致、不得分拆的等额增值税普通发票。甲方收到合法有效发票及验收报告等文件后方启动付款流程，因乙方延迟或发票问题导致的一切损失由乙方承担，甲方有权暂停支付未付款项。
三、交货期及交货地点：合同签订后30个工作日完工，泰州职业技术学院智能制造学院。
四、乙方保证所供设备符合国家法律法规的规定，其质量技术满足中国国家标准或国际相关行业标准，否则，甲方可视为乙方违约，甲方有权解除本合同，造成的一切损失由乙方负全部责任。因设备质量缺陷所引起的医疗损害责任纠纷，乙方承担全部的法律和经济责任，即使甲方对受损方承担赔偿责任，也可以向乙方等额追偿。
五、根据国家规定，对需要提供的设备及有关配置，乙方应当及时提供。
六、乙方所供设备经验收不合格，根据甲方的要求，乙方必须无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
七、设备安装后，乙方应配合甲方按厂方技术参数、国家标准等进行质量验收。若有异议，甲方有权委托中国有资格的机构对该设备进行质量检测，费用由乙方承担。
八、服务条款：
1.设备安装时，乙方负责设备的免费安装和调试，但乙方必须事先与甲方联系，共同参与，否则引起的一切责任由乙方承担。
2.乙方如逾期交付货物，则按每逾期一天，乙方向甲方支付货款总额5‰的滞纳金；如乙方逾期交货达10天，甲方有权解除合同。
3.设备安装、调试结束后，甲方对设备进行调试验收（时间由甲、乙双方另行商定），乙方免费派工程师到现场协助验收工作。调试完成后进行试用，试用不应少于一个月，具体程序由乙方提供并经甲乙双方协商一致后确认。在试用期间，如果未能达到合同约定的要求或者质量标准，或者试用期内因设备本身原因出现故障达两次，乙方则必须根据甲方要求无条件换货或退货，由此引起的一切损失由乙方承担。
4.自甲方验收合格之日起算，上述设备质保期为原厂免费整机质保，保修范围为全保，含所需配件、人工费、维修人员差旅费，终身维护。每超过一天，保修期延长两周，以上材料乙方提供由原厂出具的售后服务承诺函。保修期满后，乙方对本设备终身负责维修，但只收配件费，免收人工费。
5.①现场技术培训：在安装过程中或安装结束后，乙方工程师或有关人员有义务对甲方工程师和操作人员进行现场维修、保养、操作培训并提供快捷操作指南，解答甲方人员提出的问题。  ②正规培训班培训：详见乙方的响应文件及承诺书。
九、保密条款：乙方承诺在合作期间内接触的各项甲方的信息、资料文件等负有保密责任，不得向第三方披露。否则甲方可追究其违约责任，造成损失的，甲方有权向乙方追偿。此保密义务在本协议期满、解除或终止后仍然有效。
十、本合同除签字盖章部分，均为打印文本，凡添加手写内容一律无效，合同自双方签字并盖章后生效。
十一、本合同一式四份，甲方执三份，乙方执一份。甲乙双方如发生合同争议，可向甲方住所地人民法院提起诉讼。



甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：
法人或其授权代表签字：                     法人或其授权代表签字：
  业务部门代表签字：                         业务代表签字：
  联系电话：                                 联系电话：                  
        年    月   日                              年    月    日 
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一、技术参数：
	序号
	名称
	型号规格、技术指标、配置
	数量

	1
	动力蓄电池分装调试工作站
	一、产品要求
本产品主要为提升学生的电池装配与调试能力而研发，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、直流充电接口的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。
二、产品配置要求
   产品主要需由动力蓄电池分装调试工作站金属台体、动力蓄电池、点焊机和电池管理系统上位机系统（软件）等组成。
1、动力蓄电池分装调试工作站金属台体
2、动力蓄电池
2.1电池管理系统（BMS）
工作电压范围：DC 9～36V  
工作温度范围：-40℃～85℃
储存温度范围：-40℃～125℃
工作湿度范围(%)：0～95%
单体电池电压检测范围：0～5V
单只电池电压采样精度：≤5mV
单体电池电压采样频率：≤100ms
总电压检测精度：<1%
温度测量范围：-40～125℃
温度检测精度：±1℃
电流检测范围：≤75A
2.2车载充电机
海拔高度：≤3000m 满载输出
存储环境温度：-40℃～80℃
工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出
相对湿度：0～95%
安装环境：无剧烈振动和冲击
粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气
规格型号：75V 10A
输入电压：≥220V AC
工作频率：50/60Hz
CC、CP功能：有
输出电压：≥75V DC
输出电流：≤10A
输出功率：≥800W
稳压精度：≤1%
稳流精度：≤1%
电压纹波（P-P）：≤1%
工作效率：≥0.93
输入过压保护值：高于260V AC保护性关机
输入欠压保护值：低于176V AC不启动
过温保护值：符合国家标准或行业通用规范的合理范围值
输出过压保护：≥80V DC
输出过流保护≥12A
输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动
输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复
输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复
绝缘电阻 输入对输出 DC1000V≥100MΩ
输入对机壳：DC1000V≥100MΩ
输出对机壳：DC1000V≥100MΩ
通讯：CAN 2.0
辅助电源：≤12V 3A
散热方式：风冷
防护等级：IP65
接插件：航空插头
工作噪音：≤60dB
2.3单体电池
电压：3.2V
容量：40AH
类型：磷酸铁锂
2.4温度传感器
常温电阻值：1000Ω
工作温度范围：-40℃～85℃
储存温度范围：-40℃～125℃
工作湿度范围(%)：0～95%
温度检测精度：±1℃
端子形式:螺栓接线端子
2.5高压继电器
触点额定电流：0～500A
线圈电压：9～36V
最大额定工作电压：0～2200V
端子形式：螺栓接线端子
2.6预充电阻
电阻阻值：100Ω
电阻功率：100W
电阻器类别：绕线式电阻器
封装材料：工业铝材
引出接线：铁氟龙高温线
3、点焊机
输入电压：220V/50Hz(60Hz)
输入电流：30A
输入气源：压缩空气气压7～8Bar
输出电压：5.5V
输出功率：12KVA
输出瞬间电流：1800A
放电时间：最长20ms/周波
最大行程：85mm
三、产品具备具体功能
1、动力蓄电池分装调试工作站金属台体
设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮，台体用于承载动力蓄电池的装配与调试。
同时动力蓄电池分装调试工作站配有工具架挂钩、便于工具零部件的临时收纳与取用，顶部配有磁吸式便携工作智能感应灯。
动力蓄电池分装调试工作站台面分有不同的功能区域，从左至右分别是电池焊接工作区、动力蓄电池分装调试工作区、动力蓄电池通电调试区。
2、动力蓄电池
动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、充电继电器、预充电阻、高压维修开关、快充连接器、慢充连接器、低压接插件、车载充电机、直流充电接口、交流充电接口、冷却系统接口、BMS、高低压线束等，用于满足学生对动力蓄电池的拆装调试需求。
3、点焊机
点焊机包括：焊头、工作台、操作与显示系统、气压表、气管接头、电源接头、低压连接器、电源开关。
点焊机主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件。
4、电池管理系统上位机系统（与供应站中的CAN盒配套使用）
电池管理系统连接方式：CAN-H、CAN-L两路线束连接。
安全警告：显示当前系统检测到的故障信息，在系统各项参数符合预先设定值时，显示无故障；当检测到故障时，会显示出故障原因；若发生故障不止一种，用户可直接点击此处查看所有故障。
SOC：电池当前剩余容量值。
▲在主界面可以查看当前电池组中各单体的电压值，及各个箱体的温度信息。（须提供软件真实运行界面截图，截图须含软件标题栏，不得使用效果图、PPT 设计图）并加盖投标单位公章）

连接启动后，上位机会接受到来自BMS的信息，并实时显示。在主页面信息中可以选择显示相关信息如下：
单体过压信息：单体过压一级故障阀值、单体过压一级故障释放阀值、单体过压二级故障阀值、单体过压二级故障释放阀值、单体过压三级故障阀值、单体过压三级故障释放阀值、单体欠压一级故障阀值、单体 欠压一级故障释放阀值、单体欠压二级故障阀值、单体欠压二级故障释放阀值、单 体欠压三级故障阀值、单体欠压三级故障释放阀值的参数信息。
总压故障参数：可以读取到总压过高一级故障阀值、总压过高 一级故障释放阀值、总压过高二级故障阀值、总压过高二级故障释放阀值、总压过 高三级故障阀值、总压过高三级故障释放阀值、总压过低一级故障阀值、总压过低 一级故障阀值、总压过低一级故障释放阀值、总压过低二级故障阀值、总压过低二 级故障释放阀值、总压过低三级故障阀值、总压过低三级故障释放阀值的参数信息。
温度故障参数：高温一级故障阀值、高温一级故障释放阀值、高温二级故障阀 值、高温二级故障释放阀值、高温三级故障阀值、高温三级故障释放阀值、低温一 级故障阀值、低温一级故障释放阀值、低温二级故障阀值、低温二级故障释放阀 值、低温三级故障阀值、低温三级故障释放阀值的参数信息。
继电器状态控制：≥15个当前各继电器开关状态，同时可完成设备参数继电器一键控制打开与关闭。
进入充电机-读取到输出电压、输出电流、充电开始时间、充电结束时间、硬件故障、输入电流、启动状态、通信状态、及充电机温度的参数信息。
进入绝缘检测-以读取到绝缘检测仪状态、绝缘电阻、电池电压的信息。
四、装调项目
单体电压测试
单体内阻测试
单体电池的分档
模块拆装、打码、调试与检测
动力蓄电池的拆装、调试与检测
接触器拆装、测量
交直流充电接口拆装
手动维修开关拆装
电流传感器拆装、测量
预充电阻拆装、测量
高压连接器拆装
热管理系统气密性检测
PACK气密性检测
车载充电机拆装、绝缘检测、接地检测
BMS安装
充放电测试
直流充电接口装配与充电调试
高低压线束拆装
其他附件拆装
	3套

	2
	动力电池系统装调与测试智慧教学平台
	一、产品要求
主要为提升学生电池装配与调试能力，可实现动力蓄电池的装配与调试、单体电池的装配与测量、电池模组的分装与测量、高压附件的装配与测量、交流充电接口的装配与测量。
二、产品配置要求
   本产品主要由动力电池装调台金属台体、动力蓄电池、绝缘工具套装和测试仪器、教学显示器、手动故障盒、电池管理系统上位机系统（软件）组成。
1、动力电池装调台金属台体
2、动力蓄电池
外形尺寸：约884*530*230mm
标称电压：≥60V
电池类型：磷酸铁锂
2.1电池管理系统（BMS）
工作电压范围：DC 9～36V  
工作温度范围：-40℃～85℃
储存温度范围：-40℃～125℃
工作湿度范围(%)：0～95%
单体电池电压检测范围：0～5V
单只电池电压采样精度：≤5mV
单体电池电压采样频率：≤100ms
总电压检测精度：<1%
温度测量范围：-40～125℃
温度检测精度：±1℃
电流检测范围：≤75A
2.2车载充电机
海拔高度：≤3000m 满载输出
存储环境温度：-40℃～80℃
工作环境温度：-20℃～55℃正常工作；55℃～75℃降额输出
相对湿度：0～95%
安装环境：无剧烈振动和冲击
粉尘环境：无导电或爆炸尘埃，没有腐蚀金属和破坏绝缘的气体或蒸气
规格型号：75V 10A
输入电压：≥220V AC
工作频率：50/60Hz
CC、CP功能：有
输出电压：≥75V DC
输出电流：≤10A
输出功率：≥800W
稳压精度：≤1%
稳流精度：≤1%
电压纹波（P-P）：≤1%
工作效率：≥0.93
输入过压保护值：高于260V AC保护性关机
输入欠压保护值：低于176V AC不启动
过温保护值：符合国家标准或行业通用规范的合理范围值
输出过压保护：≥80V DC
输出过流保护≥12A
输出欠压保护：蓄电池组电压低于10V不启动
输出短路保护：短路后恒流，解除后自恢复
输出反接保护：反接后不启动，解除后自恢复
绝缘电阻输入对输出 DC1000V≥100MΩ
输入对机壳：DC1000V≥100MΩ
输出对机壳：DC1000V≥100MΩ
通讯：CAN 2.0
辅助电源：≤12V 3A
散热方式：风冷
防护等级：IP65
接插件：航空插头
工作噪音：≤60dB
2.3单体电池
电压：3.2V
容量：30AH
2.4温度传感器
常温电阻值：1000Ω
工作温度范围：-40℃～85℃
储存温度范围：-40℃～125℃
工作湿度范围(%)：0～95%
温度检测精度：±1℃
端子形式:螺栓接线端子
2.5高压继电器
触点额定电流：0～100A
线圈电压：12V
最大额定工作电压：0～220V
端子形式：螺栓接线端子
2.6预充电阻
电阻阻值：100Ω
电阻功率：100W
电阻器类别：绕线式电阻器
封装材料：工业铝材
引出接线：铁氟龙高温线
3、教学显示器
显示屏规格：≤55英寸
4、绝缘工具套装
工具材质：合金工具钢
耐电压：1KV
制式：公制
5、测试仪器
5.1电池内阻测试仪
测试方法; 交流四端子测试
电阻分辨率:0.1mΩ
电压测量精度;100mV
电压测量范围;0-100V
内阻测量范围;1mΩ-199.9 mΩ
5.2绝缘电阻测试仪
绝缘电阻测量：2000MΩ
电压测量:直流电压：DC0V-±1000V
交流电压：AC30V-750V
短路电流:约1.3mA
仪表重量:约600克
5.3接地电阻测试仪
接地电阻测量范围:0-2000Ω
接地电压测量范围：0-200V
5.4数字万用表
直流电压：400mV-1000V
交流电压：400mV-1000V
直流电流：400μA-10A
交流电流：400μA-10A
电阻：400Ω-40MΩ
频率：9.999Hz-9.999MHz
二极管与通断测试
三、产品具备具体功能要求
1、动力电池装调台金属台体
设备主体采用整体结构设计，主体外壳采用≥1.5mm厚冷轧板，严格按钣金加工工艺操作，经酸洗、喷塑、丝印；主体框架采用钢结构焊接，表面采用防静电喷涂工艺处理，系统部件通过激光切割和数控加工结构件，装配配置带锁止功能的万向静音脚轮。
动力电池装调台分为上下结构，上层可实现动力蓄电池零部件的测量、装配、调试；电池装配如单体电芯、接触器、预充电阻、模块支架组件、高低压线束、交流快速接口、BMS模块、车载充电机、高压线缆等，还可通过充电桩测试其慢充基本功能。下层设有分隔自吸抽屉、根据绝缘工具与仪器开模的内衬，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，进行动力蓄电池的拆装与调试。
2、动力蓄电池
动力蓄电池包含单体电池、电池模组、电流传感器、温度传感器、主正继电器、主负继电器、预充继电器、预充电阻、高压维修开关、慢充连接器、低压接插件、车载充电机、交流充电接口、冷却系统接口、BMS、高低压线束等，用于满足学生对动力蓄电池的拆装调试需求。
3、手动故障盒
手动故障设置盒由盒体机加工铝制组件、支撑杆、磁吸、测量电路板、故障设置电路板、亚克力面板、控制开关等部件组成，采用采用耐用、绝缘、标识清晰的测量面板，故障盒搭配动力电池使用，可对电池管理系统电源线路、启动线路、开关控制线路、单体电压采集线路、模组温度采集线路、电路传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路等进行故障设置故障类型包含线路断路、线路虚接、线路短路、线路交叉等，可通过测量面板进行故障诊断及数据测量、铝制面板表面采用绝缘电泳处理，印刷BMS系统电路原理图，测量电路板焊有2mm测量端子（带绝缘套）与万用表表笔配套测量。
4、绝缘工具套装与测试仪器
设备下半部采用分隔自吸抽屉，满足BMS 控制线束、交流充电线束、交流动力线束、电池组主负线束、BMS采集线束、电池组采集线束的位置摆放。配置有绝缘工具套装，通过VDE/GS绝缘认证和国际安全标准IEC 60900；2004认证，通过1KV的耐压测试。配置有接地电阻测试仪*1、绝缘电阻测试仪*1、万用表*1。存放有电池内阻测试仪*1、CAN 盒*1、气密性检测仪*1、智能打码机*1、智能扫码枪*1、气密性检测仪软管*1。以上仪器可对单体电池内阻值、单体电池电压值、动力蓄电池绝缘电阻值、动力蓄电池接地电压值、动力蓄电池电压值、PACK气密性、冷却系统气密性等进行检测。每层内部都会根据绝缘工具与仪器配备开模的内衬，便于工具仪器的收纳与取用，并附有绝缘工具套装与专业测量仪器，用于动力蓄电池拆装与调试。
5、电池管理系统上位机系统（与教学显示器配套使用）
电池管理系统连接方式：CAN-H、CAN-L两路线束连接。
上位机主界面可以显示：动力电池包总电压、总电流、最高单体电压值及编号、最低单体电压值及编号、最高模组温度值及编号、最低模组温度值及编号、SOC值（电池当前剩余容量值)等电池管理系统相关数据。
安全警告：显示当前系统检测到的故障信息，在系统各项参数符合预先设定值时，显示无故障；当检测到故障时，会显示出故障原因；若发生故障不止一种，用户可直接点击此处查看所有故障。
SOC：电池当前剩余容量值。
可以查看当前电池组中各单体的电压值，及各个箱体的温度信息。
四、装调项目
单体电压测试
单体内阻测试
单体电池的分档
模块拆装、打码、调试与检测
动力蓄电池的拆装、调试与检测
接触器拆装、测量
交流充电接口拆装
手动维修开关拆装
电流传感器拆装、测量
预充电阻拆装、测量
高压连接器拆装
热管理系统气密性检测
PACK气密性检测
BMS安装
充放电测试
高低压线束拆装
其他附件拆装
五、配套动力电池装调与测试虚拟仿真软件，采用主流三维仿真引擎开发，支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可。
动力电池装调与测试虚拟仿真软件
（一）软件架构要求
1.系统采用C/S系统架构进行开发，软件开发工具符合主流三维仿真引擎，支持模型旋转、位移、缩放，实现文档描述全部功能，不限于 Unity 引擎开发标准。
2.系统采用分模块加载方式运行系统，保障系统运行的流畅度。
3.软件支持模型旋转、位移、缩放功能，可适用鼠标等多种操作。
4.PC端使用鼠标左键、中键、右键操作。
5.软件采用账号密码方式进行登录使用。
6.软件具备虚拟仿真操作计时及成绩生成。软件支持学生成绩数据化及可视化。
7.操作提示方式包括任务流程提示、多次错误提示、按钮查看提示。
8.软件页面整体风格统一，界面设计美观，色彩搭配协调，视觉效果好，符合视觉心理。
9.系统支持分辨率自适应功能。最大分辨率：≥1920x1080.
10.模型细节清晰，贴合密切无黑面、破面、闪烁、漏面残缺。
11.主体模型1：1还原真实模型数据，模型精度＜1cm。
12.工具模型1：1还原真实模型数据，工具整体尺寸精度＜1cm，与设备接触端＜0.5cm。
13.系统运行中支持同屏面数不低于300万面，确保模型的精细程度。
14.贴图尺寸最小不低于512x512，最大不高于2048x2048。
15.系统运行中画面具备抗锯齿技术，保证画面效果。
16.场景内模型具备光影效果（阴影反射等效果）。
17.场景内特殊材质采用主流三维仿真引擎开发，支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可。18.场景内特殊模型采取烘焙渲染技术来保障系统的正常运行。
19.虚拟仿真包括演示模式、教学模式、考核模式。
20.模型支持主流三维仿真引擎兼容的通用格式加载至开发引擎内。
21.二维动画与视频分辨率不低于1920x1080，格式为mp4，视频编码H264。
22.动画及视频配音统一采用普通话。
23.虚拟仿真系统支持实际操作逻辑，可依据操作意图自主训练，如工具选用、诊断检测、更换维修等。
（二）软件功能要求
演示模式
1.软件具备操作说明按钮，展示学习任务的虚拟仿真实训操作方法与软件功能说明，对学习任务以及软件使用进行初步认知。
2.需满足学习任务实操入门训练功能，可以进行该项学习任务流程性的认知操作，了解软件的使用方法以及软件各项功能按键的意义。
教学模式
1.需满足学习任务实操训练功能，学员可以进行该项学习任务完整的实操训练，具有任务流程操作提示、任务操作计时以及任务操作评分记录等主要功能。
2.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。
3.个人防护：具备点击按钮显示个人防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与佩戴操作；
4.工位防护：具备点击按钮显示工位防护用品菜单，选中相应物品可进行选取、检查与使用操作；
5.任务流程：具备点击按钮显示或隐藏任务流程列表，可滑动翻页，可进行任意跳转步骤；
6.工具仪器：具备点击按钮显示工具仪器菜单，选中相应工具仪器可进行组装配合；
7.零件收纳：具备拆卸零件收藏，零件更换功能；
8.任务工单：任务工单可随时与虚拟仿真训练同步在线填写、修改及保存。
9.维修手册：提供维修手册、电路图册等，可随时查阅，且具备搜索功能。
10.最佳视角：操作视角一键定位功能，辅助快速定位到操作区域的最佳视角。
11.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。
12.模型及工具提示：具备安装位置高亮显示功能。
13.工具使用：模拟真实工具使用（可组合）。
14.任务流程：提供任务流程清单，并提供任务是否完成的显示。
15.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。
16.分数统计：具备统计操作得分功能。
考核模式
1.需满足学习任务考核功能，可以进行该项学习任务的实操考评测试，检验对学习任务的掌握程度，还可以通过复盘分析找出在操作中存在的不足，便于优化与提升技能水平。
2.操作功能：提供模型旋转、缩放、平移功能。
3.页面内容：个人防护、工位防护、任务流程、工具仪器、零件收纳、任务工单等内容。
4.分数：系统采用加分机制，操作正确得分，操作错误不得分，采用百分制。
5.工具使用：模拟真实工具使用功能（可组合）。
6.视角：提供最佳视角还原功能。
7.计时：显示虚拟仿真操作时长功能。
8.分数统计：具备统计操作得分功能。
9.软件中可完成动力电池装调与测试实训任务，具体内容包括电气元件装调、电池模组装调、高压线束装配、低压线束装配、电池包封装测试等实训内容。装调任务除常规检查外，可对主正接触器、预充接触器、主负接触器、预充电阻等进行测量，可对单体电池、电池模组进行内阻和电压测试，对电池模组、电池包绝缘测试等。
10. 软件具备动力电池BMS 关键参数实时监测、故障参数配置与数据读取功能，参数范围满足国家相关标准及教学大纲要求。
11.软件中带有线束维修和零部件更换功能，当确诊故障部位后，可对单个故障器件或者线束进行更换，可将故障部件拆卸至零件收纳栏，进入零件收纳栏的部件可进行再次测量复诊,拆卸后的故障线束可移至垃圾桶进行处理，新部件更换前可进行检查及测量，确认无误后进行安装。
12.软件中可连接直流负载进行电池与电机放电联调测试；连接交流负载进行电池与充电充电联调测试。
13.软件中具备故障检测面板，故障检测面板上附有动力电池电路原理图，可对电池管理系统电源线路、启动线路、开关控制线路、单体电压采集线路、模组温度采集线路、电流传感器线路、继电器控制线路、绝缘检测模块线路、交流充电线路进行数据检测、故障诊断。
模块内容
1.教学任务需要具备情景导入、任务说明、咨讯学习、结构解析、视频演示、虚拟仿真、任务评价、实例提升模块内容。
2.情景导入：具备不少于15秒的二维动画展现。
3.任务说明：具备任务描述、学习目标、学习内容、仪器设备、其他物料内容的详细讲解。
4.咨讯学习：需具有数字化教案，并具备详细操作做及讲解。
5.结构解析：具有查找零部件位置、绘制原理框图、标注针脚定义、测量相关数据等交互内容。
6.视频演示：具有对应任务的实拍视频，对任务进行分模块进行教学。
7.虚拟仿真：需具备教学模式、考核模式，并具备软件的使用操作说明按钮及操作方式介绍。
8.任务评价：具备电路分析成绩和虚拟仿真成绩，虚拟仿真成绩需按模块进行成绩展示
（4）可完成教学任务
1.动力电池装调与测试
2.接触器故障检修
3.预充电阻故障检修
4.温度传感器故障检修
5.电流传感器故障检修
6.单体采样故障检修
7.单体电池故障检修
8.绝缘监测故障检修
9.高压互锁故障检修
10.CC充电故障检修
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	驱动电机控制系统检测与维修实训平台
	一、驱动电机控制系统检测与维修实训平台
1.产品要求
驱动电机控制系统检测与维修实训平台采用新能源量产车型永磁同步电机为基础制作，装配专用拆装夹具和电机运行测试平台，可完成对新能源驱动电机变速器主减速器的拆装维护作业及电机拆装测量和电控系统检测教学训练。该实训平台通过软硬件的配合使用，可完成驱动电机与控制系统检测维修相关学习教学训练。
2.产品功能要求
2.1电机拆装平台由变速器拆装平台和电机拆装专用夹具组成，配套拆装工具可对变速器各齿轮进行拆装、检测、清洁和轴承更换作业。整个拆装过程均在专用平台上进行，既能提高拆装效率又能保证拆装作业的安全性。
2.2配套电机检测电控系统，该电控系统由电机控制器、高压电源、显示控制终端、高压线束、传感器线束等组成，装配后的电机可通过线束快速接入检测平台，通过测试平台可进行电机正转、反转、加速、减速、停止等运动控制。数据显示终端可显示电机运转时的相电压、工作电压、工作电流、电机位置传感器参数、电机温度等信息。
2.3检测面板上喷绘有电机控制原理图和检测端子，检测端子可检测电机位置传感器动态信号（旋变传感器）、电机温度信号、电机UVW电压等。
2.4面板上有电源开关、急停开关、状态指示灯等组成，状态指示灯具有声光报警提示，电源指示、开电指示三种状态。通过急停开关可关闭整个系统供电，确保教学训练安全可靠。
2.5配套辅助教学终端要求：
配套辅助教学终端要求：运行内存≥2G，储存内存≥16G；分辨率：≥1920*1080像素；显示屏类型：LED。
3.满足的实训任务要求
3.1变速器拆装及部件检查
3.2驱动电机拆装检测
3.3驱动电机绝缘性能检测
3.4驱动电机旋变传感器性能检测
3.5驱动电机温度传感器性能检测
3.6驱动电机密封性能测试
3.7驱动电机通电运行测试
3.8驱动电机系统性能参数分析
4.配件清单
4.1永磁同步电机 1 套
4.2电机控制模块 1 块
4.3电源模块 1 套
4.4电机拆装平台 1 张
4.5电机测试线束 1 套
4.6电机拆装专用夹具 1 套
4.7交互控制终端 1 套
5.产品工艺标准要求
5.1教学面板工艺：高强度铝塑板，高清UV喷绘表面镀膜工艺。
5.2工作站主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：不小于50*80mm。
5.3移动脚轮：工作站移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力不低于320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。
5.4不少于三层抽屉储存空间规格：一层长*宽*高不小于625*360*110mm；两层长*宽*高不小于625*360*70mm。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不低于35kg。
5.5配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝确保用电安全。
5.6产品采用平台化的设计，满足交货需求及长期售后备品备件快速响应。
6.产品规格参数要求
6.1工作电压：输入AC220V 50HZ
6.2高压系统电压约：DC80V
6.3拆装用驱动电机规格参数：类型永磁同步电机、最大功率≥100KW、最大扭矩≥180N.m
二、一体化零部件收纳架
1.产品要求
驱动电机一体化零部件收纳架是根据新能源量产车型电机为基础进行制作，收纳架按照拆装先后顺序进行布局，并使用耐油材料采用激光切割成存放零部件的外形图卡位，卡位旁边有零部件的名称，更方便对零部件认知教学训练，标准化的收纳管理便于院校教学训练中5S操作考核管理。
2.产品规格参数要求：
材质：工业铝型材；
规格：不小于40*40mm；
三、集成工具套装
1.产品要求
1.1驱动电机控制系统检测与维修辅教集成套装配套有不同类型的检测仪器仪表、实训耗材等。通过与驱动电机控制系统检测与维修实训平台的配套使用，可完成检测、更换与维修驱动电机总成、检测、诊断与维修电机齿轮箱学习情境的实训需求。
1.2收纳采用彩色EVA棉经过精准雕刻将辅教集成套装嵌入其中，喷绘有辅教集成套装的名称和规格，方便学生对工具的认知教学。
1.3辅教集成套装按类别进行分类储存在示教平台内，通过配备锁具的抽屉可更方便对工量具的管理。
四、配套“驱动电机交互软件”课程资源
1．产品要求
该软件支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可。采用业界通用语言进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车上应用较多的电动机，参照汽车主机厂规定的标准参数为基础，结合新能源汽车电机驱动系统在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车驱动电机都有哪几种不同类型。软件内采用都是新能源汽车上常见的电机“永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机”等四种不同类型，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发更多内容，每一种不同的电机内容都包含从电机外观到内部结构组成，都有详细的解析，方便学生进行专项练习；软件平台从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教、学、练”一体化新模式。
2.技术要求
2.1开发工具：支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可
2.2运行环境：Windows平台。
2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，支持模型自动适配最佳视点，确保三维展示效果清晰流畅。
2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。
2.6具有背景音乐功能；课程内容需包含但不限于“永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机”；需包含三相交流永磁同步电机平面线框图，展示汽车上驱动电机与变速箱之间的连接关系位置标注；具有对驱动电机总成进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作；具有解剖运行图，能展示驱动电机内部转子运行通过齿轮相互之间啮合情况；需包含但不限于六种不同视角和返回图标。
2.7需具有技术参数图标，展示驱动系统变速箱的各项参数需包含但不限于最大输出扭矩、额定扭矩、最大输入功率、总重量、减速比、变速器油量、润滑油的类型等内容；需包含介绍驱动电机系统的信息注释栏。
2.8具有变速箱零部件展示功能，展示的内容需包含但不限于主轴齿轮、副轴齿轮、副轴主减速器主动齿轮和差速器主减速器从动齿轮的安装位置，展示某一个部件安装位置时，其他部件将被透视；展示变速器的规格参数包含但不限于连接方式、变速器油液、减速等级、一级减速比、二级减速比、调整间隙等内容。
2.9电机分类及不同电机结构展示功能：展示多种电机内部结构和文字介绍电机的功能（包含永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机和直流电机的工作原理）。
2.10电机的运行工作原理：三维环境下通过动画展示多种电机运行变化工作原理和文字介绍的功能（包含永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机和直流电机的结构）。
2.11驱动电机结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车驱动电机和变速箱模型，可以任意放大、缩小和360度旋转。
2.12变速箱零部件展示：在三维虚拟仿真环境下展示主轴齿轮、副轴齿轮、副轴主减速器主动齿轮和差速器主减速器从动齿轮等，点击左侧相应的文字标注，右侧实物模型可以快速出现对于的部件安装位置，提高对零部件的人认知。可以进行任意放大、缩小和360度旋转。
2.13系统具备知识点前后跳转及学习路径导航功能，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。
[bookmark: OLE_LINK3]五、配套“高压安全认知交互软件”课程资源
1.产品要求
该软件支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可，采用业界通用进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压安全防护装备和安全检测工具，参照汽车主机厂规定的高压安全维修标准要求为基础，结合新能源汽车高压系统在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车维修过程中经常使用的安全防护用品包含几种不同类型，由安全防护帽、护目镜、绝缘服、绝缘手套和绝缘靴，再到安全检测工具绝缘测试仪的使用。软件内采用都是新能源汽车高压维修过程中常用的防护装备和检测工具，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发添加更多内容，每一种不同的安全防护用品都包含从外观到内部结构组成，都有详细的解析，方便学生进行专项练习；软件平台从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教、学、练”一体化新模式。
2.技术要求
2.1开发工具：采用主流三位仿真引擎开发，支持模型旋转、位移、缩放、实现文档描述全部功能，不限于Unity 3D。
2.2运行环境：Windows平台。
2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压安全防护用品和检测工具的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，支持模型自动适配最佳视点，确保三维展示效果清晰流畅。
2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。
2.6背景音乐：可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。
2.7高压安全与防护模型是用几何相似或物理类比方法建立的，它可以描述系统的内部特性，也可以描述实训所必需的环境条件。通过实体交互手段可完整的模拟出高压安全与防护的的工作过程。
▲2.8软件主页布局有“安全防护装备、安全检测工具”等学习入口。
软件应提供清晰的学习入口导航，支持防护用品穿戴演示、部件三维查看、多视角切换及技术参数查询等功能，界面布局合理、操作便捷。（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
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	纯电动整车故障设置检测平台
	1.产品要求
该产品采用新能源量产车型的技术类型打造，基于原厂最新电路开发。整车故障设置系统与车辆进行无损连接后，可进行原车左车身控制器单元、右车身控制器单元、高压多合一控制单元、电池管理系统控制单元等动态和静态信号检测诊断。整车故障设置系统便于教师设故和学生实时信号测量，可以设置断路、短路、虚接等故障，并可任意组合复合故障满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。
2.产品功能要求
2.1整车故障设置系统以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
2.2整车故障设置系统既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。
2.3整车故障设置系统通过与原车插头配套的线束插接器连接，可实现整车教学、实训考核的训练要求。
2.4整车故障设置系统背面部分为机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、虚接故障，能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力，有效提高设备的使用效率。
2.5整车故障设置系统前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
2.6整车故障设置系统采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接。通过配套线束和检测面板，可实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。
2.7整车故障设置系统采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面喷绘有不同控制单元端子针脚，方便学生进行对照测量。
2.8左车身控制器单元检测模块，可检测信号含启动按钮信号采集、低频天线控制、防盗数据处理、开关信号、控制门窗电机动作、灯光开关信号采集、灯光控制等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
2.9右车身控制器单元检测模块，可检测信号含空调开关信号采集、空调鼓风机控制、网关、右侧灯光控制等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
2.10高压多合一单元检测模块，可检测信号含油门踏板、数据传输CAN、交直流充电等相关信号等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断训练需求。
2.11动力电池管理系统BMS控制单元检测模块，可检测信号含动力电池包低压线束等，可对控制单元主要线路进行断路、短路、虚接等故障设置和检测诊断需求。
3.教学实训任务要求
3.1新能源整车诊断与数据流读取；
3.2整车系统数据流分析；
3.4电池管理系统控制单元相关故障检测诊断；
3.5驱动电机控制系统相关故障检测诊断；
3.6左车身控制器单元系统相关故障检测诊断；
3.7右车身控制器单元系统相关故障检测诊断；
3.8高压多合一控制单元系统相关故障检测诊断。
4.产品工艺标准要求
4.1教学面板工艺：高强度铝塑板、高清UV喷绘表面镀膜工艺。
4.2教学面板框架材质/规格：框架采用专用工业铝型材进行拼接，侧面铝型材规格：不小于200*35mm四卡槽设计方便安装固定面板，长度/数量：不小于770mm*2条。框架连接铝型材规格：不小于48*27mm采用上下卡槽设计，长度数量：不小于1380mm*4条。
4.3实训平台桌面采用（长*宽*厚）不小于1500*700*25mm榉木板材，材质坚硬、抗冲击力耐磨。工作站下部采用≥4个ABS专用护脚保证移动的安全性。
4.4实训平台主体材质/规格：框架采用铝型材材质，层板采用铁质，铝型材规格：不小于50*80mm,数量：不小于8条。
4.5移动脚轮：实训平台移动脚轮采用≥4个5寸重型聚氨酯悍马轮，单轮承载能力不低于320kg，配套刹车系统可移动锁止确保教学实训安全。
4.6不少于三层抽屉储存空间规格：一层长*宽*高不小于625*360*155mm、一层长*宽*高不小于625*360*70mm。抽屉储存空间采用重型导轨配套双锁设计，单抽屉额定承重不低于35kg。
4.7配套≥两个柜式储存空间规格：长*宽*高不小于300*610*560mm。
4.8配套AC220V电源插座，满足对外接电源的需求，电源插座安装有保险丝确保用电安全。
4.9产品平台化的设计，可实现标准量产、产品质量稳定、可更好满足交货需求及长期售后备品备件快速响应，可做到用户售后无忧。
5.配套“高压电池交互软件”课程资源
5.1产品要求
该软件支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可。采用业界通用语言进行架构设计使三维结构可视化，可在Windows平台运行。以实物为原型，采用工业建模方式1:1比例还原真实的新能源汽车高压电池零部件，参照汽车主机厂规定的标准参数为基础，结合新能源汽车高电池系统在检修过程中常见注意事项及诸多汽车维修行业技术专家指导意见而开发，具有专业深度足、规范标准高，充分结合教学特点满足实用性及新颖性，并使用实时交互的学习方式有效激发学生的学习兴趣。通过三维技术和虚拟仿真技术相结合实现在仿真环境中对目前新能源汽车高压电池都有哪几种不同类型，由单体电池到电池模组再到整车上动力电池的应用。软件内采用都是新能源汽车常见的高压电池“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等七种不同类型，后续还可以根据用户需求进行扩展二次开发更多内容，每一种不同的电池内容都包含从电池外观到内部结构组成，都有详细的解析，方便学生进行专项练习；软件平台从实际教学出发，以提高教学质量为目标，以环境建设、教学应用、教学评价为主要任务，构建智慧“教、学、练”一体化新模式。
5.2技术要求
5.2.1开发工具：支持模型交互操作，满足本项目全部功能需求即可。
5.2.2运行环境：Windows平台。
6.2.3通过鼠标或触控在场景中进行流畅交互操作。可对高压电池的结构进行360度任意旋转、平移、放大、缩小，支持模型自动适配最佳视点，确保三维展示效果清晰流畅。
5.2.4采用资源异步加载功能，可实现硬件优化和内容的迭代扩展。
5.2.5所有三维模型是参照物理尺寸建模，采用PBR（基于物理的渲染）流程还原全局真实照明。
5.2.6背景音乐：可以设置背景音乐打开或关闭，可以调节音量输出高低。
▲5.2.7软件有“18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、镍氢电池、铅酸电池、燃料电池”等对应图标学习入口，点击任意图标即进入相关知识点的学习。内容运行界面分为≥三个区域展示，包含：单体电池内部结构，动力电池组内部各个电池模组之间的连接关系位置标注，并可对零部件进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作。
主界面可以展示电池的各项参数如：动力电池组安装位置、散热类型、总电压、容量、续航、电池重量等。电池分类及不同单电池结构展示功能：展示多种单电池内部结构和文字介绍电池的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池）。（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
5.2.8电池的充放电化学工作原理：三维环境下通过动画展示多种单电池充放电化学变化工作原理和文字介绍或化学变化公式的功能（包含但不限于18650电池、21700电池、磷酸铁锂电池、三元锂电池、铅酸电池及燃料电池的结构）。
5.2.9动力电池结构展示：在三维虚拟仿真环境下建立虚拟实车动力电池组模型，虚拟动力电池可以任意放大、缩小和360度旋转。
5.2.10动力电池零部件展示：在三维虚拟仿真环境下展示主继电器、维修塞、高压电缆、电池管理模块等，可以任意放大、缩小和360度旋转。
5.2.11信息注释栏具有良好的交互页面，方便学生进行回顾学习或熟练的学生便捷学习。
6.配置整车数据实时解析可视化平台技术要求
配置智能车辆监控终端控制单元与智能信息化数据无损互联教学系统，可对整车中的控制单元系统进行车辆无损互联数据实时监控、系统诊断、智能仪表显示终端、全系统自动扫描、全系统故障读取与显示故障内容、一键清故障、读取各系统版本信息、故障码读取、故障码清除、车辆特殊功能、数据流读取完整呈现车辆各个系统的实时工作状态，其中系统版本信息与数据流读取后可生成技术报告，且数据流可针对车辆静态或动态实时保存数据，保存的数据与技术报告可以Excel文档形式保存、打印、编辑、数据分析等；充分满足教师教学需求与学员对系统各个元器件的了解与故障分析能力，平台系统实现显示车辆系统运行的实时状态数据及故障信息能够做好理实一体化教学需求；平台内配置资料库，可根据教师需求放置学习资料、教学视频、课程资源与维修资料；当平台需要更新时可进行无线网络连接，实现一键升级与远程支持；平台可进行无线拓展分屏与投屏功能，实时数据共享，实操与理论同步教学，大大提升教学质量与效率，同时完美解决扎堆式教学问题；数据孪生检测监控教学平台适用兼容Windows10、Windows11系统。
6.1产品要求
6.1.1车辆监控终端控制单元:通过CAN或LIN可实现与车辆ECU之间的对话，传送故障代码以及系统的状态信息；
6.1.2智能信息化整车数据无损互联教学平台：通过车辆监控终端控制模块与车辆连接通讯，将其实时信息发送至智能信息化整车数据无损互联教学系统，可连接一体机进行平台操作与呈现
6.1.3投屏功能：平台可进行切换投屏至投影仪或教学一体机内，实现画面分屏教学，同步显示其运行环境，打破不限于单独固定场所教学，实现多场所教学，实时平台数据共享，让更多学员参与学习。
6.2产品功能要求
▲6.2.1平台包含：智能显示终端、数据孪生与诊断、资料库、系统设置、远程支持、OTA、数据库7大模块；（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
6.2.2车辆系统版本信息：读取车辆各系统基本版本信息，可让学生快速了解车辆各系统基本信息与切合实际维修工单填写，快速掌握车辆各系统基本信息方便后续维修与维护作业；
6.2.3数据孪生与诊断
由自动扫描诊断与手动选择诊断两大模块组成；
6.2.4可对车辆系统进行自动扫描诊断与手动选择系统诊断；可对车辆控制器、电池管理系统、驱动电机系统、空调控制器系统、制动系统、电动助力转向、车身控制系统（BCM）等系统进行故障诊断与数据读取；
6.2.4智能显示终端：采用智能数字技术和汽车CAN通信数据来真实模拟整车实时数据的显示终端，智能显示终端集成多种整车数据与仪表显示功能如：驱动电机转速表、车速表、系统OK指示灯、充电指示灯、SOC值、电机功率、驱动电机U相、V相、W相电流、电机温度、动力电池电压、最大单体电压、最小单体电压、电池绝缘值、电动压缩机转速、PTC功率、平均电池单体温度、电机温度、PNDR档位指示灯、左右转向指示灯、小灯、远光灯等数据显示；智能显示终端采用数字信号处理技术，具有较高的检测精度和稳定性，能够提供实车实时准确的显示车辆数据；智能显示终端还可以与其他设备进行通信互动，实现智能化控制和管理；通过智能显示终端可以对整车数据实时了解、分析与处理，实现更加智能化的教学，且提供更高效的整体教学性能和效率；
▲6.2.5读故障码：当车辆系统中的某一电路出现超出规定的信号时，该电路及相关的传感器反映的故障信息以故障代码的形式存储到ECU内部的存储器中，教学时可直接读取系统中的故障码、故障状态、故障描述等故障信息，不需另接入其他诊断设备，可根据读取的故障信息进行故障排除,有利于学生对系统的分析排故能力；（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
6.2.6清故障码：当车辆故障排除后可清除系统中的故障码，不需另接入其他诊断设备，大大提高教学效率与满足多人教学使用; 
▲6.2.7可读取车辆各系统中的元件相关的运行动态参数，当读取实时传感器、执行器数据流，可通过数据流判断输入、输出数据是否在规定的范围内变化，可以判断元件或电子控制系统工作是否工作正常；大大有效提升学生对系统各个元器件的了解与故障分析能力；（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
6.2.8根据读取各数据流数据可生成数据曲线图模式，数据曲线图以曲线的形式展示数据变化趋势图表；由横轴和纵轴组成，可以准确地反映数据的数值变化，通过在坐标轴上标注具体的数值，可以清晰地看到每个数据点的具体数值大小。6.2.9生成报告：当读取数据流后，系统可生成技术报告，技术报告可通过Excel文档形式保存，可根据自身要求将文件名重命名保存，保存后自动将文档存储至平台数据库中，方便后续查找使用；可通过电子版或打印形式对技术报告进行离线数据分析、课后作业、工单模拟考核、数据保存等；报告可生成日期、报告名称、系统数值、单位、报告是否异常情况等；通过生成的技术报告可对车辆数据进行保存对比，为后续教学进行故障分析时做出有力的佐证；
6.2.10实时保存：当读取数据流后，系统可实时保存车辆系统静态或动态车辆任意时间段操作数据，同时具备读取数据时间设定；实时保存数据可通过Excel文档形式保存，可根据自身要求命名保存，保存后自动将文档存储至平台数据库中，方便后续查找使用；可通过电子版或打印形式对实时保存进行离线数据分析、课后作业、工单模拟考核、数据保存等；实时保存数据可生成日期、具体时间、系统数据流等；可对实时保存数据进行柱形图、曲线图等图表数据分析，直观了解与学习车辆静态或动态数据的分析过程；；通过生成的实时技术报告可对车辆数据进行保存对比，为后续教学进行故障分析时做出有力的佐证； 
6.2.11特殊功能：可对电液制动系统、电动助力转向、电子驻车系统、驻车辅助系统进行相关自适应学习、系统标定、系统匹配、动作测试等特殊功能；
6.2.12自动扫描：平台支持车辆系统一键自动扫描，完成扫描后，可直观显示系统故障数量与配置；实现一键显示故障内容，如系统、故障码号、故障码状态、故障描述等关键故障信息，学员可根据此信息快速了解与分析车辆所存在故障，从而判断解决故障；当故障排除后可实现一键清故障，将车辆所有系统故障全部清除；
6.2.13 10OTA：当平台需要更新或升级时，提供更加快捷方便的升级方式可通过OTA模块进行远程升级，可满足后续平台新功能升级以提高用户的工作效率、智慧、丰富教学体验等；
6.2.14资料库：平台由维修手册、电路图、视频教程、教学文档4大模块组成；资料库内含教学资源如：学习资料、视频微课、实训工单、车辆维修手册、车辆电路图、使用手册等多种互动课堂，教师可通过平台资料直接向学员授课教学，学习原厂维修手册、电路图，通过实训工单现场布置作业教学，提升学员的学习效率与高效学习课堂知识；
6.2.15平台支持远程技术支持，当用户需要技术支持或教学交流探讨时，可通过此窗口进行实际操作；也可用以培训用户，使用户从技术支持专业人员处交流的示例知识变得更加简单、理解更加深入；
6.3.16用户也可以直接进行平台操作，技术支持人员能够轻松看到用户的操作思路与步骤，从而加以实时的指导，远程支持可更快、更高效的解决问题，保证用户后顾之忧；
6.3.17教师可以通过远程支持的客户端应用程序与系统平台相互连接，实现远程监控与控制。可接入运行网络控制实训平台服务器，同步显示其运行环境，也可以同步操作数据孪生检测监控教学平台实现远程控制实训平台相应动作。连接方式简单，与实训平台人机交互屏通过无线网连接；同步显示实训平台人机交互画面；远程控制实训平台实现相应教学动作，大大提升教学空间，实现实操场所与理论课堂多场景下教学使用；
6.3.18数据库：平台内含历史保存的历史报告、实时记录两大模块，为用户提供更好的车辆数据浏览、车辆数据分析、车辆数据对比与查询车辆历史数据记录，方便用户快速查询和定位，满足用户的查询历史数据记录的需求；所有记录的历史数据报告都可通过电子版本进行传输与打印；为后续整车排除故障时可对数据进行调取，与当下故障数据流进行分析对比，大大提升学员排故能力与教学目的；
6.3.19系统设置：由产品信息、用户信息、登录账号、退出账号、VCI升级5大模块组成，首次登录需注册登录账号，通过账号进行平台绑定；可查询产品信息如软件版本号、序列号、设备状态、VCI版本号、VCI升级等功能。
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	纯电动教学整车
	1.产品要求
该整车需满足近三年江苏省职业院校技能竞赛汽车故障检修赛项的参赛要求，采用新能源量产车型（总里程不得超过5万公里），各项功能运转正常，无重大事故、无泡水，非火烧、需提供检测报告。可以进行新能源汽车认知、操作、高压部件及结构认知、高压系统的断电/上电操作，高压系统及低压系统的数据流读取和故障诊断等教学内容。
2.产品功能要求
2.1车辆各种工况正常，可以启动、行驶、各系统功能操作等；能够通过诊断电脑与诊断座，读取车辆信息、读取故障代码、高压数据流等测试功能，真实贴近维修一线的工作和内容。
2.2基于整车的高压维修，可以真实对应诊断维修状态。标准实施诊断维修过程时，需要注意高压安全，放置高压警示线、高压警示牌等，表现维修专业度和高压安全意识。
3.产品规格参数要求
续航里程：≥400km
电机功率：≥100KW
最大扭矩：≥180N·m
车辆尺寸：≥4650×1750×1500MM
动力电池系统额定电压：≥400V
动力电池系统额定容量：≥130Ah
轴距：≥2650MM
电机类型：永磁/同步
配套纯电动汽车高压部件及高压安全（教师版）电子教材 1套
1.系统概述
平台集 教/学/考/评 于一体，是软硬件深度融合的系统化云平台。该平台基于院校在日常教学过程中所遇到的诸如技术资料缺失、技术数据不明确、实训标准不统一、操作动作不规范、技术服务时效性差等痛点问题而开发，一站式解决实训及教学过程中教师“教”和学生“学”的难题。帮助教师按照企业岗位需求来指导学生，更好的提升教学质量和教学效率。
2.核心服务模块
2.1.基础数据服务
提供年级、班级、教师、学生等核心基础数据的标准化管理，为各业务系统提供统一的数据支撑。
2.2.基础数据对接服务
2.2.1.登录模式支持
支持手机号登录。
2.2.2.安全强化措施
支持图形滑动验证码验证
支持后台关闭学生账号登录
3.管理后台端
3.1.资料管理
3.1.1资料信息列表维护：资料图标、资料名称、资料详情查看
3.1.2将学校自有资料、历史平台资料、教师个人资料（如课件、教案、视频）进行统一管理
3.1.3支持资料的分类关系绑定（如教师上传资源关联所属分类 ）
3.1.4支持不同资料在线预览，图片、Word、PPT、Excel文档实时查看，并支持视频在线播放、音频在线听。其中视频、图片支持放大缩小观看，提升浏览体验
3.1.5支持教师资料容量配置管理，灵活分配资料空间，教师上传资料容量自动扣减，删除资料容量自动恢复
3.1.6老师能对资料进行下载
3.1.7支持多级分类新增、修改、删除，支持资源搜索、新增、修改、删除，支持对资料进行课程等级归类，支持新增、修改课程等级
3.2.年级/班级/人员管理
教师信息维护：可以搜索、导入或新增、修改、删除、启用、停用、导出学校教师信息
学生信息维护：可以搜索、导入或者新增、修改、删除、启用、停用、导出学生信息
岗位信息维护：可以搜索、新增、修改、删除、启用、停用、导出岗位信息
班级信息维护：可以搜索、新增、修改、删除、启用、停用班级信息
3.3.作业管理
作业列表信息维护：作业名称、封面图、有效期、任务分类、参与人数、完成人数、状态、批量删除作业
作业信息维护：可以搜索、创建、修改、删除作业
作业详情维护：可以设置作业标题、封面图、有效期、分类、选择学生、设置分数
作业题目维护：可以导入、创建、修改、删除题目
作业题目类型维护：可以设置单选题、多选题、判断题、填空题、简答题，支持每道题目设置对应分数
学习资料维护：可以设置视频、图片、Word、PPT、Excel等资料给学生学习
作业批改维护：可以对完成的作业进行批改，可以对每个题目批改分数
作业完成状况统计：统计作业的完成状况，可以导出学生完成状况数据
3.4.数据统计
作业完成率、作业及格率、完成人数、作业完成率、作业及格率统计
3.5.在线问答管理
学生在线问答列表：实时与学生进行在线问答、回复学生问题，实现实时交互
3.6.常见问题管理
常见问题列表信息维护：问题名称、问题分类、答案、创建时间、更新时间
常见问题分类信息维护：可以创建、修改、删除分类
常见问题信息维护：可以导入、创建、修改、删除常见问题
要求提供软件著作权登记证书或系统功能演示视频，允许具备合法授权或实施能力的供应商参与投标。
4.教师授课端
4.1.登录
支持教师账号密码登录
支持教师账号退出登录功能
4.2.学生作业/学习列表
作业列表：作业状态、作业标题、有效期、作业类型、学生专业、学生名称、学生头像
作业详情：题目列表、题目类型（单选题、多选题、判断题、填空题、简答题）、题目作答、批改状态、批改分数、最终获得分数
学习列表：学习状态、学习标题、有效期、学习类型、学生专业、学生名称、学生头像
学习详情：资源列表、资源学习进度、资源老师、有效期、学习状态
资源类型：视频、图片、PPT、Word、Excel
资源预览：视频、图片、PPT、Word、Excel均支持在线预览、图片支持放大缩小、视频支持全屏播放
4.3.学习资源
资料信息列表维护：资料图标、资料名称、资料详情查看
资料分类列表维护：分类标题
支持根据多级分类查看资源
支持不同资料在线预览，图片、Word、PPT、Excel文档实时查看，并支持视频在线播放、音频在线听。其中视频、图片支持放大缩小观看，提升浏览体验
4.4.在线问答
学生在线问答列表：实时与学生进行在线问答、回复学生问题，实现实时交互
4.5.常见问题
常见问题列表信息维护：问题名称、问题分类、答案、创建时间、更新时间
5.H5学生端
5.1.考试列表
作业列表：作业状态、作业标题、有效期、作业类型、学生专业、学生名称、学生头像
作业详情：题目列表、题目类型（单选题、多选题、判断题、填空题、简答题）、题目作答、批改状态、批改分数、最终获得分数
5.2.学习列表
学习列表：学习状态、学习标题、有效期、学习类型、学生专业、学生名称、学生头像
学习详情：资源列表、资源学习进度、资源老师、有效期、学习状态
资源类型：视频、图片、PPT、Word、Excel
资源预览：视频、图片、PPT、Word、Excel均支持在线预览、图片支持放大缩小、视频支持全屏播放

5.3.在线问答
实时与老师进行在线问答
支持查看历史消息记录
5.4.常见问题
常见问题列表信息维护：问题名称、问题分类、答案、创建时间、更新时间
6.租户管理端
租户信息维护：可以创建、修改、删除租户
租户管理员维护：创建租户后，自动生成系统管理员，自动创建指定账号和密码
租户菜单维护：维护租户基础菜单，可以创建、修改、删除租户菜单
租户角色和权限维护：自动维护租户的全局角色和权限
7.技术架构要求（系统应具备的并发处理能力、响应时间、数据安全性、跨平台兼容性等性能与功能指标，具体技术要求如下。供应商可根据项目实际需求提供等同或者不低于以下技术要求的产品）
7.1.Web 服务
系统采用 企业级高性能 HTTP 服务器 Nginx 作为网关层核心组件，承载反向代理、负载均衡与流量调度核心能力，为分布式架构提供高可用、高并发的接入支撑。 
7.2.后端框架
基于 SpringBoot2.x 主流框架开发，整合 SpringSecurity 实现权限控制，通过 SpringMVC 处理 HTTP 请求，利用Service 层封装业务逻辑，保证业务的原子性与可维护性。
7.3.缓存技术
采用 Redis 高性能内存计算引擎 构建多级缓存体系，通过内存直接读写、数据结构优化（Hash/Zset/Sorted Set）及异步持久化机制，实现毫秒级响应延迟与高并发处理能力，有效降低后端数据库访问压力，提升系统整体吞吐量与用户访问体验。
7.4.数据库支持
选用 MySQL 高性能存储引擎（InnoDB） 构建业务数据层，通过索引优化、读写分离、分库分表及事务隔离机制，实现海量结构化数据的低延迟查询、高并发写入与数据完整性保障，支撑业务峰值场景下的存储性能诉求。
7.5.前端技术
前端基于 Vue 框架开发，结合 Element UI 组件库构建交互界面，同时针对学生端做 H5 适配，确保在移动设备上的兼容性与用户体验。
7.6.终端支持
构建 全终端兼容适配体系，深度支持 PC 端、平板设备（Pad）及移动终端（手机），基于响应式设计与跨端适配技术，实现多设备环境下的架构兼容与功能一致性支撑。
8.教学资源要求
8.1系统模块一：安全防护
1）安全电压与伤害类型
安全电压
电的伤害类型
2）高压安全用品介绍
安全标志
防护用具
高压维修工具
▲3）防护用品穿戴注意事项
绝缘手套的穿戴方法
绝缘靴的穿戴方法
护目镜的佩戴方法
防护帽的穿戴方法
绝缘服的穿戴方法
（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
4）绝缘表使用方法
绝缘表认知
绝缘表使用方法
5）兆欧表使用方法
执行开路测试
执行短路测试
高压导线绝缘测试
绝缘工具的绝缘电阻测量
6）绝缘工具与普通工具区别
7）高压安全防护使用场景
8.2系统模块二：紧急救助与心肺复苏
1）紧急救助流程
急救基础
救助链
2）实施心肺复苏
CPR心肺复苏步骤
CPR心肺复苏操作要点
3）除颤仪的使用
AED除颤仪的作用
AED除颤仪的部件认知
AED除颤仪的使用方法
AED除颤仪的使用注意事项
8.3系统模块三：高压部件认知
1）新能源汽车大小三电
大三电
小三电
2）高压线路结构与类型
高压线路
高压线路的类型及其结构
▲3）高压接触器原理与控制
高压接触器认知
高压接触器的检测
（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
4）高压电容器的认知与原理
高压电容器认知
高压电容器放电操作
5）高压预充控制原理
新能源汽车高压预充的作用
高压预充系统的组成部件及其之间的连接关系
高压预充系统工作原理
6）电位均衡设计与原理
电位均衡认知
电位均衡线的作用
7）脉冲电流触电与接地操作
触电电流
“安全脉冲电压触电体验区”的操作
8）高压互锁插头设计
高压插头的应用
高压互锁插头结构特点
高压插头的插拔方法与要求
9）IGBT原理与结构
IGBT概述
IGBT的结构与工作原理
IGBT的封装
IGBT与三极管、MOSFET管的区别
IGBT的检测
10）涡旋式压缩机认知
汽车空调压缩机的作用
汽车空调压缩机的分类
涡旋式压缩机的优缺点
涡旋式压缩机的结构
涡旋式压缩机的工作过程
11）PTC加热器认知
新能源汽车高压加热装置
PTC加热装置特点
PTC高压加热装置的类型与组成结构
PTC高压加热装置的工作原理
12）交流充电器与插座标准
交流充电枪认知
高压插头的插拔方法与要求
13）直流充电器与插座标准
直流充电枪认知
插拔直流充电枪操作
交、直流充电枪区别
14）永磁同步电机结构与原理
永磁同步电机的结构组成
永磁同步电机的工作原理
驱动系统的组成与控制原理
▲15）交流异步电机结构与原理
交流异步电机的结构组成
交流异步电机工作原理
驱动系统的控制原理
（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
16）开关磁阻电机结构与原理
开关磁阻电机的结构组成
开关磁阻电机的工作原理
驱动系统的控制原理
17）电机信号测量
驱动电机温度传感器的测量
驱动电机转速传感器的测量
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	发动机电控台架
	一、产品要求
该设备需满足近三年江苏省职业院校技能竞赛汽车故障检修赛项燃油车型发动机的比赛要求(对标大众 EA888 技术水平)，满足教学运行、故障设置、拆装实训，实现文档全部实训功能，能真实展示发动机系统的外观构成，以及发动机起动、怠速、加减速的正常运行状态，台架安装汽车仪表、燃油表、机油压力表、进气岐管真空表能显示燃油系统压力、润滑系统压力、发动机转速和冷却液温度等发动机主要参数状态，通过仪器仪表正确进行测量并排除发动机正常运转不良的所有故障，从而培养选手不但具有发动机输入输出部件测试能力，还锻炼选手故障逻辑诊断思维方法，提高电控发动机故障诊断及排除的能力。
二、功能要求
1.真实可运行的原厂电控汽油发动机，充分展示电控汽油发动机的组成结构和工作过程。
2.台架安装汽车仪表、燃油表、机油压力表、进气岐管真空表能显示燃油系统压力、润滑系统压力、发动机转速和冷却液温度等发动机主要参数状态。
3.实训台面板上安装有检测端子，可直接在面板上检测各传感器、执行器、发动机控制单元管脚的电信号，如电阻、电压、电流、频率信号等。
4.实训台安装有手动故障设置装置，通过连接线束可对传感器的信号和执行器电路进行断路、短路和虚接等故障设置。根据实验台的功能和故障点设置开发设计电路改变传感器、执行器等信号，从而影响发动机的正常工作，呈现预设的故障现象。
5.实训台安装有诊断座，可连接专用或通用型汽车解码器，对发动机电控系统进行读取故障码、清除故障码、读取数据流等自诊断功能。
6.可对正时皮带或链条、进气歧管、排气歧管等进行拆装；
7.提供台架发动机对应中英文维修手册和电路图以及发动机传感器与执行器零部件。
三、台架工艺要求
1.采用实训和示教一体化设计，在操控设备的同时能270度视角观测到发动机运行状态和仪表数值，方便多人教学；
2.底架采用铁通，钣金包覆，前后采用钣金柜体支撑，坚固耐用，两臂采用钣金冲压模一体成型，两层拼装，美观大方。设备前端采用铝合金型材面提升设备质感；
3.金属表面采用喷涂处理，面板图采用耐磨、防腐蚀、色彩清晰持久的印刷工艺，色彩丰富，图像清晰逼真,满足长期教学使用需求；
4.两臂可拆卸，方便发动机的拆装作业；设备面板可放倒，方便远距离运输；
5.采用仿机器人造型设计，环抱式展示，整体造型简洁大气；
6.高温、高压、机械运行部位有防护隔离并粘贴安全警示标示贴，设备主体被环绕式包围，有效保证师生安全；
7.设备底部安装带锁止装置的万向脚轮，脚轮的承载力应大于轮上重量的2倍，在室内移动时脚轮转动自如、无卡滞；
四、安全和可靠性要求
1.电气部分符合GB4793.1有关要求，在正常工作条件下防电击，各可触及的零部件均不带电。
2.在明显位置配置急停开关。
3.使用的供油油管具有耐油性，能承受高于燃油系统正常油压3倍以上的压力，所有接口应连接牢固，密封良好且不易脱落。
4.使用的冷却液管路和卡扣质量、接口连接牢固程度以及冷却液过热安全防护不低于原车要求。
5.蓄电池、燃油箱及排气管之间保持安全距离，对排气管采取隔热措施。
6.高温、旋转件部位设有安全防护措施，在明显位置配安全警示标志。
7.外壳上易于接触的边缘、凹凸物、开孔等类似物均采用圆滑设计。
8.配备灭火器或自动灭火装置。
五、基本配置要求
包括：发动机总成、线束总成与保险丝继电器盒、发动机电控系统、仪表总成、发动机防盗系统、蓄电池（外接充电器）、起动系统、充电系统、冷却系统、燃油供给系统、排放系统、进气系统、操作控制台、测量面板、诊断插座、发动机移动支架、手动故障设置盒等。
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	空调拆装调试台架
	一、产品要求
选用主流新能源纯电动车空调系统零部件，涡旋式汽车空调电动压缩机，通过调节转速改变功率，磷酸铁锂动力电池包作为动力源，组成一台与纯电动车完全相同的空调系统，培养学员对新能源电动车空调系统故障分析和处理能力。
二、功能要求
1.配套纯电动车磷酸铁锂动力电池包，标称电压48V，容量不低于20AH，内装磷酸铁锂方形电池16串，动力电池包透明设计，直观内部零部件和连接方式。
2.动力电池包配套10寸液晶显示屏，同步显示输出电流，电压实际值，以及空调开启瞬间16节动力电池电压拉低参数变化规律。
3.选用主流纯电动车涡旋式汽车空调电动压缩机，高电压驱动，噪音低，转速可调，范围1500-3000rpm，额定转速2300rpm；冷凝器，蒸发器，高低压管路，膨胀阀等制冷部件均与纯电动车相同；另配空调控制面板，安装在台架右侧。
4.增加高低压管路压力表，再现空调系统工作过程实际压力改变，使学员认识高压和低压在制冷系统变化规律。
5.增加进风口和出风口温度传感器，实时再现进风口和出风口温度，直观认识空调系统温度变化。
6.实训台配主流电动车PTC加热装置，功率不大于2KW，通过空调鼓风调节装置HAVC将热风送至不同部位，可实现吹脚，除霜等各种驾驶室暖风功能。
7.实训台动力电池包配备12V电源开关，并配有紧急断电开关，可随时切断整个系统电源。
8.实训台配套4mm铝塑板，教板完整显示空调系统工作原理图；并在主要零部件低压控制接插口并接检测接插口，借助万用表，实时检测各种状态下参数变化，检测接插口不少于8处。
9.实训台配备智能化无线故障设置和考核系统，通过手机APP发送信号，由教师设置故障，学员分析并查找故障点，故障现象为断路和偶发，与新能源实车主要故障，故障点不少于6个；通过排故联系，掌握实车故障处理能力。
10.实训台另配新能源汽车专用钳形表和高压测电笔各一件，用于控制线路电压，电流等参数测量和橙色高压回路大电流无接触测量。
11.实训台由平台和教板组成，平台水平放置，安装主要零部件；实训台底部安装4个脚轮，移动灵活，同时脚轮带自锁装置，可以固定位置。
三、技术参数要求
1.外形尺寸（mm）：不小于1500*750*1665（长*宽*高）
教板尺寸（mm）：不小于1500*805*100（长*宽*厚）
2.设备工作电源：220V交流电，功率不大于500W
设备工作温度：-20°～+40°
3.动力电池类型：环保型磷酸铁锂动力电池（单体电池3.2V25AH，共16节串联）
动力电池包容量：48V25AH
完全充放电次数：2000次
工作温度：-20℃～60℃
4.涡旋式汽车空调电动压缩机：
排量：26ml/r
制冷剂：R134a
冷冻机油（参考）：RL68H   90ml
调速范围：1500-3000rpm
额定转速：3500rpm
运行噪音：小于65db
输入电压范围：60-100VDC
温控电阻：4.8千欧
5.PTC加热装置：
输入电压范围：60-100VDC
最大功率：不大于2kW
四、可实训项目
1.了解新能源纯电动车空调系统与传统汽车区别。
2.熟悉新能源电动车空调系统电动压缩机转速调整与功率关系。
3.熟悉新能源电动车空调系统电压，电流，管道压力，管道流量等参数变化规律。
五、基本配置要求
磷酸铁锂动力电池包（含单个电芯，放电继电器，充电继电器，霍尔传感器，维修开关，充放电插口，BMS电池管理系统，DC-DC转换器等），10寸触摸显示屏，高压机械式紧急断电开关，车载充电器，涡旋式汽车空调电动压缩机，冷凝器，膨胀阀，蒸发器，高低压管路，高压检测口和压力表，低压检测口和压力表，空调鼓风调节装置HAVC，空调控制面板，PTC加热装置，涡旋式汽车空调电动压缩机零部件一套，合金钢台架（带教板）。
	1套

	8
	信号测量与故障设置盒
	一、产品要求
配套主流教学车型使用，基于原厂或等效技术电路开发。便携式故障设置与检测终端可同时与整车进行无损连接，可实现J965模块（或者同类模块）的信号测量和故障设置。与J965模块（或者同类模块）进行无损连接后，可对进入及启动许可系统J965（或者同类模块）进行原车配套的检测与诊断。便携式故障设置与检测终端便于教师设故和学生信号测量，可根据教学实际需求选用，满足不同的教学需求标准，最大程度支持工学结合人才培养模式的应用。对课程改革与创新也起到良好的运用功能，能进一步提升学生专业技能，促进院校相关专业毕业生就业，为行业、企业培养实用性紧缺人才。
二、产品功能要求
1. 便携式故障设置与检测终端以整车为基础，在不破坏原车电路情况下，可以轻松的串联在控制模块和原车线束之间。整车各控制系统、传感器、执行器功能齐全，可正常运行。
2. 便携式故障设置与检测终端既可以作为教师故障考核设置终端，也可以作为学生信号测量终端。支持进入及启动许可系统控制单元J965（或同类模块）部分的信号测量与故障设置。
3.通过与原车插头配套的线束插接器，连接便携式故障设置与检测终端，可实现整车教学、实训考核的训练要求。
4. 便携式故障设置与检测终端背面部分为机械故障设置终端，采用隐藏式机械故障设置系统，通过U型连接端子可设置断路、短路、虚接故障。能有效的模拟系统发生故障时的各种现象，提高学员的故障判断能力。
5. 便携式故障设置与检测终端前面部分为学生测量部分，可直接用万用表、示波器在面板上实时测量电压、电阻、频率或波形信号等。
6. 便携式故障设置与检测终端采用航空插头设计，可无损与车辆快速进行连接，实现整车不同部位，不同模块的故障设置、检测、排除功能。避免了重复测量导致的线路损耗，检测端子与相关检测仪表、接线盒端子配套。
7. 便携式故障设置与检测终端采用耐腐蚀、耐创击、耐污染、防火、防潮的高级铝塑板为基底，上面安装喷绘有不同控制单元端子针脚，方便学生进行对照测量。
三、配套资源要求
1.教学资源需配套在教学平台中，具备教师授课端、H5学生端、管理后台端。
2.教师授课端需具备试卷管理、教学模式、训练模式、在线问答、常见问题等功能，教学模式功能需包含：搜索教学资源，图片、Word、PPT、Excel文档实时查看，并支持视频在线播放、音频在线听等功能。其中视频、图片支持放大缩小观看。
3.学生端需具备学生登录、考试、资料、在线问答、我的等功能。
3.1学生登录功能需包含输入用户名、密码登录等。
3.2考试功能需包含理论考试、硬件故障考试，硬件考试通过扫硬件上二维码：读取硬件考试作业信息（作业信息、故障数量、故障类型），故障考核题目信息同步：扫码完成，题目信息自动同步到硬件系统中，硬件根据指令完成正常、断路、短路、虚接设置。硬件考试：学生现场对硬件故障实操测试，操作完成选择答案，学生作答完成，点击按钮提交作业。
3.3在线问答功能可发送表情、文本、图片聊天。
4.管理后台端首页需具备图形化数据展示、人员管理、资料管理、在线问答、常见问题管理等功能
4.1需具备展示任务类型（包含：考试任务、学习任务）、作业完成率统计（包含：已完成、未完成百分比与图标百分比）、作业及格率统计（包含：及格、未及格百分比与图标百分比）、完成人数统计（包含：已完成、未完成百分比与图标百分比）、作业完成率对比（已完成、总人数、完成率百分比）。
4.2发布任务需具备作业名称、作业封面、作业类型、作业期限（开始时间与结束时间）、学生选择（年级、班级、学生）、试题总分、及格分、考试时长、题库批量导入、编辑试题、试题预览。发布学习任务需具备作业名称、作业封面、作业类型、作业期限（开始时间与结束时间）、学生选择（年级、班级、学生）、学习资源选择。发布硬件任务需具备作业名称、作业封面、作业类型、作业期限（开始时间与结束时间）、学生选择（年级、班级、学生）、考试时长、题目设置、试题预览。硬件任务设置题目：故障数量可选择8路、12路、16路、24路、选择硬件、选择题库、是否保存为题库、随机生成故障答案、单个选择故障答案，故障题目设置：正常、断路、短路、虚接，故障题目预览：总题目数量、试卷总分。
5.教学系统免费开放接口说明。（为保证所投产品功能的完整性和可拓展性，投标文件需提供标准的二次开发接口文档及API 说明，以
满足系统可扩展性需求。）
6.教学资源内容要求
任务1：电路图的识别
教学PPT	电路图的识别
教师工作页	电路图的识别
学生工作页	电路图的识别
教学视频	认知保险丝
电路图的识读方法
SA、SB、SC保险丝盒结构认知和功能识别
任务2：蓄电池故障导致车辆无法起动
教学PPT
蓄电池故障导致车辆无法起动
教师工作页
蓄电池故障导致车辆无法起动
学生工作页
蓄电池故障导致车辆无法起动
教学视频
蓄电池的结构与工作原理
蓄电池检测仪的使用
更换蓄电池的标准操作
▲任务3：J965（或者同类模块）电源故障，无钥匙进入功能失效
教学PPT
J965（或者同类模块）电源故障，无钥匙进入功能失效
教师工作页
J965（或者同类模块）电源故障，无钥匙进入功能失效学生工作页J965（或者同类模块）电源故障，无钥匙进入功能失效
教学视频
故障设置方法
客户抱怨及故障现象
J965（或者同类模块）故障导致无钥匙进入功能失效诊断操作
（为保证所投产品功能的完整性，投标文件需提供功能证明材料，不可使用效果图）
任务4：唤醒线相关故障，无钥匙进入功能失效
教学PPT
唤醒线相关故障，无钥匙进入功能失效
教师工作页
唤醒线相关故障，无钥匙进入功能失效
学生工作页
唤醒线相关故障，无钥匙进入功能失效
教学视频
唤醒线信号波形测量
故障设置方法
客户抱怨及故障现象
唤醒线相关故障导致无钥匙进入功能失效诊断操作

	2套


四、质保要求
1.质保期：验收合格后免费质保两年。 
2.质保期外出现产品质量问题，在收到采购人通知后，应派员到问题现场，与采购人协商并及时解决，并酌情收取材料成本费和适当的维修费，采购人可提供协助工作。
五、验收标准
1.成交供应商按照本文件的有关规定提供合格产品，负责安装和调试，同时必须满足文件中所列出的全部规格、型号、具体配置、技术条件、材料工艺以及供应商承诺的其他指标；
2.项目验收包括：数量、外观、质量、性能以及采购清单中列出的所有参数，供应商对质量问题负责包退、包换和包修，因此产生的费用以及对采购人财产和服务期延误造成的损失由成交供应商承担。
3.交货过程中如发现不符合本文件所规定产品，供应商无条件退换。
六、商务要求
1.本次招标采用项目总承包方式，投标报价包括为实施委托项目约定范围内所需的全部费用。供应商要认真阅读采购文件及各类规范政策，慎重报价，采购人不再支付其他任何费用，如有漏项采购人视同优惠。元
2.合同履行期限：合同签署后，30个工作日内完成供货和安装。
3.本次投标设最高限价为164.023万元，各供应商的投标报价不得高于上述限价，否则视为无效响应文件处理。
4.合同形式：固定总价合同。
5.付款方式：验收合格后一次性付清所有款项。 
6.履约保证金：按合同总价的10%。成交供应商在收到成交通知书后7日内向采购人缴纳履约保证金，履约保证金缴纳形式为转账、汇票、支票、本票、电汇、保证保险、保函等非现金形式。履约保证金用以约束供应商在合同履行中的行为，弥补合同执行中由于自身行为可能给采购人带来的各种损失。货物验收合格后1年且运行状态良好，采购人无息退还履约保证金。



第五章  评审方法和评审标准
本次采购采用百分制综合评分法，即供应商在最大限度地满足采购文件实质性要求的基础上，按照采购文件的各项因素进行综合评审后，总分设定为100分。评审小组遵循公平、公正、择优原则，独立按照评分标准分别评定供应商的分值；各供应商的最终得分为各评委所评定分值的平均值，并按从高到低顺序排列，评审得分相同的，按照最后报价由低到高的顺序推荐；评审得分且报价均相同的，按照技术指标优劣顺序推荐；技术指标得分仍相同的，通过抽签方式确定。因供应商自身原因，在招标期间，不能及时、完整、有效提供相关原件以供评审小组查询，由此导致不利于响应文件的采购后果由供应商承担。
评分细则详见下表：
	评分点
	评审标准
	分值

	价格分
	采用低价优先法计算，即满足采购文件要求且响应价格最低的响应报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算： 响应报价得分=(评审基准价／响应报价)×价格权值×100%。计算结果保留 2 位小数。
	40分

	产品功能、性能、配置要求
	[bookmark: OLE_LINK4]（1）所有规格及技术参数全部满足或优于招标文件“第四章采购需求”技术参数及要求的，得30分； 
（2）标▲项属于重要参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣1分，扣完为止；
（3）未标▲项属于一般参数，任何一项不响应或负偏离的，每一项扣0.5分，扣完为止。
（供应商须在技术条款偏离表中逐条进行应答，列明所投产品详细技术特性，并说明偏离情况。如果参数后带括号要求提供相关证明材料的，则须提供相关证明材料并在技术条款偏离表中详细注明页码，否则视为负偏离扣分；如果参数后未要求提供证明材料的，则以技术条款偏离中应答为准）
	30分

	现场技术演示
	投标单位需提供以下功能演示视频，按顺序进行视频演示及讲解，演示总时长不得超过10分钟（视频材料请与投标文件一并上传至苏采云系统）内容如下：
注：在电子交易平台对应附件栏上传，视频作为投标文件附件，逾期上传、无法打开、播放失败的，由投标人自行承担后果。
功能演示一：
投标单位提供“动力电池系统装调与测试智慧教学平台”配套的虚拟仿真软件中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得1分，共4项，最高得4分。）
1.任务工单：任务工单可随时与虚拟仿真训练同步在线填写、修改及保存。
2．教学任务需要具备情景导入、任务说明、咨讯学习、结构解析、视频演示、虚拟仿真、任务评价、实例提升模块内容。
3.具有查找零部件位置、绘制原理框图、标注针脚定义、测量相关数据等交互内容。
4.任务评价：具备电路分析成绩和虚拟仿真成绩，虚拟仿真成绩需按模块进行成绩展示。
功能演示二：
投标单位提供“驱动电机控制系统检测与维修实训平台”配套的交互课程资源中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得2分，共2项，最高得4分。）
1.具有背景音乐功能；课程内容需包含但不限于“永磁同步电机、交流异步电机、开关磁阻电机、直流电机”；需包含三相交流永磁同步电机平面线框图，展示汽车上驱动电机与变速箱之间的连接关系位置标注；具有对驱动电机总成进行360度旋转、平移、放大、缩小等操作；具有解剖运行图，能展示驱动电机内部转子运行通过齿轮相互之间啮合情况；需包含但不限于六种不同视角和返回图标。
2.具有变速箱零部件展示功能，展示的内容需包含但不限于主轴齿轮、副轴齿轮、副轴主减速器主动齿轮和差速器主减速器从动齿轮的安装位置，展示某一个部件安装位置时，其他部件将被透视；展示变速器的规格参数包含但不限于连接方式、变速器油液、减速等级、一级减速比、二级减速比、调整间隙等内容。
功能演示三：
投标单位提供“纯电动整车故障设置检测平台” 配套的整车数据实时解析可视化平台中重要参数功能演示视频，演示内容如下：（每满足1项功能得2分，共1项，最高得2分。）
智能显示终端：采用智能数字技术和汽车CAN通信数据来真实模拟整车实时数据的显示终端，智能显示终端集成多种整车数据与仪表显示功能如：驱动电机转速表、车速表、系统OK指示灯、充电指示灯、SOC值、电机功率、驱动电机U相、V相、W相电流、电机温度、动力电池电压、最大单体电压、最小单体电压、电池绝缘值、电动压缩机转速、PTC功率、平均电池单体温度、电机温度、PNDR档位指示灯、左右转向指示灯、小灯、远光灯等数据显示；智能显示终端采用数字信号处理技术，具有较高的检测精度和稳定性，能够提供实车实时准确的显示车辆数据；智能显示终端还可以与其他设备进行通信互动，实现智能化控制和管理；通过智能显示终端可以对整车数据实时了解、分析与处理，实现更加智能化的教学，且提供更高效的整体教学性能和效率。
	10分

	业绩证明
	投标单位自2023年1月1日以来有过国内类似专业实训室建设项目业绩，一个得2分，最高得6分。
注：投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	6分

	技术力量保障
	投标单位为本项目服务的技术人员具有以下：
1. 培训人员具备与本项目设备相关的通用技术培训能力证明或国家认可的职业资格证书的得1分
2.具有新能源汽车装调与测试1+X培训师证书的得1分
3.投标单位提供的培训人员具有一体化课程标准、工作页等方面开发及培训能力，并能为招标人提供一体化课程改革的专项培训。提供技术培训人员具有一体化课程开发/培训相关资质或经验证明，有1人得1分。本项最高得2分。
证明材料包含：①有效资质证书（本项第3条，提供相关资质和经验证明）；②供应商为其缴纳的近6个月以来任意一个月的社保缴纳证明；退休人员无需提供社保证明，提供有效退休证明及合法返聘合同即可认定得分；无有效佐证材料的人员不予计分；同一人不重复得分。
	4分

	知识产权保护
	为保障知识产权避免产权的纠纷及产品正版权益，投标人或产品制造商应具备软件开发能力，所投教学软件具有自主知识产权（提供软件著作权或软件授权书，不限具体产品名称），每提供一份的得1分，最高得2分。
注：投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	2分

	技能大赛支持
	[bookmark: OLE_LINK5]为助力学校建设技能竞赛选拔体系、提高技能竞赛水平
投标产品能支持新能源汽车维修类职业技能大赛实训考核的得1分。
注：投标文件中提供相关证明材料复印件并加盖投标人公章，未提供证明材料或提供的证明材料不符不得分。
	1分

	项目设计方案
	投标人根据新能源汽车教学实训实施要求结合学校现有场地提供新能源汽车驱动电机实训室整体设计方案及实训室效果图。方案需围绕新能源汽车驱动电机实训中心功能进行设计需功能详细、清晰，设计方案能充分体现新能源汽车关键技术，能集合各实训室功能点、教学点进行设计，布局合理、详细、清晰，能全面体现新能源汽车技术先进性和一体化教学可行性。
方案内容详细、逻辑清晰，能充分体现一体化教学得2分；方案内容基本全面、逻辑清晰，基本体现一体化教学的得1分；方案内容简单、不全面或者未提供不得分。
	2分

	保障项目服务质量方案
	至少包含总体供货方案、保证工期的方案和措施等对本项目质量有保障的内容。评委根据方案的全面性、合理性、保障项目服务质量方面打分，方案内容详细、逻辑清晰，能充分保障项目服务质量的打3分；方案内容基本详细、逻辑清晰，基本能保障项目服务质量的打2分；方案内容简单且不全面的得1分，不提供不得分。
	3分

	售后服务方案
	至少包含售后服务网点、售后服务人员配备、响应时间、技术支持等内容。售后服务方案完整合理，响应时间在12小时内，24小时内到达现场的提供完善的维护维修和技术保障服务，可行性高的得2分；售后服务方案较为完整合理，响应时间在24小时内，48小时内到达现场的可行性较高的得1分；售后服务方案简单、不具有可行性或未提供，不得分。
	2分


注：
1.以上评分标准中每一条，各供应商均应提供相关的资料并作出相应的对比供评分评判。
2.响应文件中如出现前后不一致时，评审小组有权请供应商澄清说明，澄清说明事项涉及评分时，该项不得分。
3.供应商承诺所提供的商务、技术、业绩资料全部真实，如有伪造，视作供应商自动放弃投标及成交资格，并视作供应商自愿接受相关处罚。
4.投标报价超过最高限价的，不得进入评标程序。
5.评审小组认为供应商的报价明显低于其他通过符合性检查供应商的报价，有可能无法诚信履约的，评审小组有权要求供应商提供书面证明材料。该供应商不能合理说明原因并提供证明材料，评审小组有权将该供应商的响应文件作无效标处理。
6.供应商应根据国家政策调整规律进行报价，充分考虑服务期内的市场因素和成本变化状况的风险。
7.响应供应商可进行现场勘察，场地现状及限制性因素由响应供应商向采购人查询并自行勘察核实，供应商的响应行为视为已充分调查、了解、核实场地现状，并同意接受准备履约合同。
8.本办法未尽事宜，由评审小组依据有关法规研究解决。


[bookmark: _Toc29253]第六章 响应文件的组成和格式





响 应 文 件




项目名称：
项目编号： 
供应商名称 ：（加盖CA电子公章）
日期 ：



附件1：

投标报价表

本次投标报价                          货币单位：人民币元
项目编号：        
	项目名称
	项目内容
	总价（小写）

	
	详见响应文件
	

	总价（大写）：
	




[bookmark: OLE_LINK18]
供应商（电子签章）：















附件2：


响应报价明细表
项目名称：                  
项目编号：                   
	新能源汽车实训室扩建项目
	

	序号
	标的名称
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	所投产品品牌或生产厂家名称
	规格、型号

	1
	
	
	
	
	
	
	

	总价：          元 
	




供应商（电子签章）：














附件3：
[bookmark: _Toc541]法定代表人资格证明书

（法定代表人姓名）在（供应商名称）处任（职务名称）职务，是（供应商名称）的法定代表人。
特此证明。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：

法定代表人身份证复印件（正反两面均需复印，加盖公章）：

	



法定代表人身份证正面复印件



	
加
盖
CA
电
子
章

	



法定代表人身份证反面复印件




说明：上述证明文件在响应文件中附有法定代表人身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）或护照复印件（供应商的法定代表人为外籍人士的，则提供护照复印件）时才能生效。
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附件4： 

[bookmark: _Toc17493][bookmark: _Toc32139][bookmark: _Toc30840][bookmark: _Toc24313]法定代表人授权委托书

泰州职业技术学院智能制造学院：
本授权书声明：____________（供应商名称）        （法定代表人姓名）授权________（被授权人的姓名）为我方就           项目采购活动的合法代理人，以本公司名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
我公司（单位）对被授权代表的签名负全部责任。
在撤销授权的书面通知送达你处以前，本授权书一直有效，被授权代表签署的所有文件（在授权书有效期内签署的）不因授权的撤销而失效。
被授权代表情况：
姓名：                       性别：                    电话：               
授权代表身份证复印件（正反两面均需复印）（骑缝处加盖公章）：

	



授权代表身份证正面复印件

	
加
盖
CA
电
子
章

	



授权代表身份证反面复印件



说明：上述证明文件在响应文件中附有授权代表身份证复印件（身份证两面均应复印，身份证复印件加盖公章）时才能生效。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
[bookmark: _Toc22640]
附件5 ：

参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法
记录的书面声明

我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或法定代表人授权代表签字或盖章：
日  期：
[bookmark: _Toc14753][bookmark: _Toc3595][bookmark: _Toc28534][bookmark: _Toc20864]
附件6： 
中小企业声明函 
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加泰州职业技术学院智能制造学院的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于工业（行业）；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为    万元，资产总额为      万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：


说明：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.中小微企业划型标准按《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号），文件网址如下：https://www.miit.gov.cn/jgsj/qyj/wjfb/art/2011/art_235af1ade45c4865957adeed23f9d949.html。本项目采购标的所属行业为工业 。
3.成交供应商的中小企业声明函将在结果公告中对外公示，声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取成交，将依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件7：
残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                                       单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。



附件8：
监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
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附件9：
关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

供应商全称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。
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附件10：
具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明

（供应商名称）在此承诺：
我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有： 
主要专业技术能力有：


供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日



附件11：
投标响应函
致：                 （采购人）
根据贵方的           号采购文件，正式授权下述签字人_________ （姓名和职务）代表我方______________（供应商的名称），全权处理本项目招标采购的有关事宜。
据此函，__________（签字人）兹宣布同意如下：
1.按采购文件规定的各项要求，向采购人提供所需服务。
2.我们已详细审核全部采购文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3.我们同意从规定的响应文件接收截止时间起遵循本响应文件，并在规定的招标有效期期满之前均具有约束力。
4.如果在响应文件接收截止时间后规定的招标有效期内撤回响应文件或成交后拒绝签订合同，我们自愿接受政府采购监管机构的处理。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与招标采购有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方成交，我方将根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务，并保证在采购文件规定的时间内完成项目，交付采购人验收、使用。
7.遵守采购文件中要求的收费项目和标准。
8.与本次招标采购有关的正式通讯地址为：
地址：                         邮编：
电话：                         传真：
供应商开户行：                 账户： 
    联系电话：

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日


[bookmark: _Toc7712][bookmark: _Toc26371][bookmark: _Toc12269]附件12：
技术及商务响应偏离表
	序号
	项目需求
	响应情况
	偏离说明

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


注：
1.本表即为对本采购文件中提出的技术及商务需求进行比较和响应；其中技术需求主要包含配置及技术参数，商务需求主要包括供应商资格、合同期限、合同报价、支付方式及评审办法中所提出的评审要求等。
2.该表必须按照公开招标要求逐条如实填写，根据响应情况在“偏离说明”项填写正偏离或负偏离及原因，完全符合的填写“无偏离”。
3.该表可扩展，并逐页签字或盖章。
4.可附相关技术支撑材料。（格式自定）

供应商（加盖CA电子章）：
法定代表人或授权代表（签字或盖章）：
日期：  年  月  日







附件13：评分标准证明材料格式：
附件14：其他材料：投标人根据招标文件要求，提供其他保障本项目所需要的其他材料（如有）。


附件15：
质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：
地址：邮编：
联系人：联系电话：
授权代表：
联系电话：
地址：邮编：
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：
质疑项目的编号：包号：
采购人名称：
采购文件获取日期：
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：
事实依据：

法律依据：

质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：
签字（签章）：                   公章：                      
日期：    






质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
7.按该表格填写，一式两份，并将该函和相关证据盖公章在规定的时间内分别送达采购人和采购代理机构。
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