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第一章  投标邀请
受[ 泰州市消防救援支队]的委托，泰州市政务服务中心就[（泰州市消防救援支队2026年第二批次消防装备采购项目]([JSZC-321200-JZCG-G2026-0045])项目进行公开招标采购，欢迎符合条件的供应商投标。
项目概况
(泰州市消防救援支队2026年第二批次消防装备采购项目) 招标项目的潜在投标人可在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件，并于2026年11月17日9点30分（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002][bookmark: _Toc38985263][bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Hlk24379207]一、项目基本情况
1.项目编号： JSZC-321200-JZCG-G2026-0045
2.项目名称：泰州市消防救援支队2026年第二批次消防装备采购项目
3.预算金额：601万元
4.最高限价：579.35万元
5.采购需求：泰州市消防救援支队2026年第二批次消防装备采购项目共分为6个采购包，可兼投兼中。各采购包最高限价为：
包1：97.762万元；包2：121.428万元；包3：105.05万元；包4：59.1万元；包5：87.8万元；包6：108.21万元。具体明细如下：

	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	1
个人防护及水域类
	消防员呼救器
	80
	0.065
	5.2

	2
	
	消防员灭火防护头套
	76
	0.012
	0.912

	3
	
	气瓶（6.8L）
（核心产品）
	86
	0.17
	14.62

	4
	
	空呼面罩/供气阀
	92
	0.05
	4.6

	5
	
	防水头灯
	114
	0.03
	3.42

	6
	
	正压式氧气呼吸器
	15
	0.8
	12

	7
	
	一级防化服
	26
	0.35
	9.1

	8
	
	二级防化服
	28
	0.23
	6.44

	9
	
	消防员隔热防护服
	9
	0.2
	1.8

	10
	
	防蜂服
	9
	0.23
	2.07

	11
	
	水域救援抛绳包
	40
	0.03
	1.2

	12
	
	水域救援靴
	60
	0.04
	2.4

	13
	
	舷外机（30匹）
	5
	1.5
	7.5

	14
	
	潜水装具
	8
	3
	24

	15
	
	水域救援割绳刀
	40
	0.03
	1.2

	16
	
	水母服
	2
	0.05
	0.1

	17
	
	干式水域救援服
	6
	0.2
	1.2

	18
	2
救生类
	消防防坠落辅助部件
	8
	1.45
	11.6

	19
	
	救生气垫
（核心产品）
	21
	2.2
	46.2

	20
	
	缓降器
	109
	0.12
	13.08

	21
	
	消防全身式安全吊带（带胸升）
	118
	0.13
	15.34

	22
	
	通用安全绳
	2650
	0.0018
	4.77

	23
	
	静力绳
	5500
	0.0012
	6.6

	24
	
	应急逃生自救安全绳
	90
	0.045
	4.05

	25
	
	止坠器
	19
	0.2
	3.8

	26
	
	下降器
	18
	0.17
	3.06

	27
	
	过结滑轮
	11
	0.13
	1.43

	28
	
	多功能担架
	27
	0.05
	1.35

	29
	
	救援抬板
	32
	0.06
	1.92

	30
	
	折叠式担架
	21
	0.068
	1.428

	31
	
	救援三脚支架
	4
	1
	4

	32
	
	车辆事故救援套装
	2
	1.4
	2.8

	33
	3
破拆侦检类
	防盗门破拆工具组
	6
	0.9
	5.4

	34
	
	手动破拆工具组
	5
	0.6
	3

	35
	
	无齿锯
	6
	1.5
	9

	36
	
	指环切割器
	2
	0.55
	1.1

	37
	
	双轮异向切割锯
	5
	0.9
	4.5

	38
	
	万向剪扩两用钳
	2
	1.1
	2.2

	39
	
	机动链锯
	10
	0.35
	3.5

	40
	
	空气充填泵
	2
	3
	6

	41
	
	移动供气源
	2
	1.7
	3.4

	42
	
	手抬机动泵
	14
	1.7
	23.8

	43
	
	测温仪
	9
	0.05
	0.45

	44
	
	红外热像仪
（核心产品）
	15
	1.7
	25.5

	45
	
	激光测距仪
	10
	0.16
	1.6

	46
	
	漏电探测仪
	12
	0.35
	4.2

	47
	
	可燃气体检测仪
	10
	0.22
	2.2

	48
	
	有毒气体检测仪
	10
	0.3
	3

	49
	
	四合一气体检测仪
	8
	0.48
	3.84

	50
	
	水深探测仪
	3
	0.42
	1.26

	51
	
	便携式流速仪
	2
	0.55
	1.1

	52
	4
通信类
	手持电台
	18
	0.4
	7.2

	53
	
	pdt电台（本安型）
（核心产品）
	20
	1
	20

	54
	
	车载台
	9
	0.6
	5.4

	55
	
	单兵图像传输设备（5G单兵）
	5
	2.5
	12.5

	56
	
	单兵图侦系统（5G布控球）
	3
	3
	9

	57
	
	卫星电话
	5
	1
	5

	58
	5
梯子类
	挂钩梯
	16
	0.1
	1.6

	59
	
	金属挂钩梯
	22
	0.15
	3.3

	60
	
	6米竹制拉梯
	50
	0.15
	7.5

	61
	
	6米金属拉梯
	32
	0.3
	9.6

	62
	
	9米竹制拉梯
	26
	0.2
	5.2

	63
	
	9米金属拉梯
	44
	0.45
	19.8

	64
	
	救生软梯
	52
	0.15
	7.8

	65
	
	15米金属拉梯
（核心产品）
	22
	1.5
	33

	66
	6
灭火类
	水带（16-65-20）
	250
	0.03
	7.5

	67
	
	水带（16-80-20）
	138
	0.035
	4.83

	68
	
	水带（16-80-40）
	8
	0.07
	0.56

	69
	
	水带（16-80-60）
	8
	0.11
	0.88

	70
	
	水带（16-80-100）
	8
	0.17
	1.36

	71
	
	水带（20-40-20）
	100
	0.03
	3

	72
	
	水带（20-65-20）
	320
	0.035
	11.2

	73
	
	水带（20-80-20）
	320
	0.04
	12.8

	74
	
	水带（25-80-40）
	8
	0.075
	0.6

	75
	
	水幕水带
	30
	0.07
	2.1

	76
	
	中压分水器（二分水65转40）
	33
	0.06
	1.98

	77
	
	中压分水器（二分水80转65）
	17
	0.1
	1.7

	78
	
	中压分水器（三分水65转40）
	7
	0.08
	0.56

	79
	
	中压分水器（三分水80转65）
	13
	0.03
	0.39

	80
	
	多功能消防水枪
	47
	0.15
	7.05

	81
	
	多功能消防水枪（40）
	45
	0.1
	4.5

	82
	
	消防泡沫枪（PQ16）
	23
	0.06
	1.38

	83
	
	直流水枪
	40
	0.03
	1.2

	84
	
	直流水枪（40）
	57
	0.02
	1.14

	85
	
	穿刺水枪
	2
	0.1
	0.2

	86
	
	止水器
	55
	0.09
	4.95

	87
	
	止水器（40）
	36
	0.06
	2.16

	88
	
	异型异径接口套装
	5
	0.3
	1.5

	89
	
	PVC吸水管(8米)
	3
	0.25
	0.75

	90
	
	PVC吸水管(4米)
	18
	0.15
	2.7

	91
	
	大流量移动消防炮
	1
	0.3
	0.3

	92
	
	移动式消防炮（手动炮）
	3
	1.3
	3.9

	93
	
	移动式消防炮（自摆炮）
	2
	1.3
	2.6

	94
	
	背负式风力灭火机
	9
	0.18
	1.62

	95
	
	阻燃围挡
	4
	1
	4

	96
	
	B类泡沫
（核心产品）
	20
	0.7
	14

	97
	
	A类泡沫
	3
	1.6
	4.8



6.合同履行期限：签订合同后30日历天内将货物送达指定地点
[bookmark: _Toc38985264][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
[bookmark: _Toc38985265][bookmark: _Toc35393623][bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792]（一）通用资格要求
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定，并提供下列材料：
1.1 法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；
1.2 上一年度的完整财务状况报告（成立不满一年无需提供）；
1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）；
1.4具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明；
1.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。
2.在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询，无被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录（投标文件中无需提供证明材料）。
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目属于工业。除采购包4外，其余5个采购包均专门面向中小微企业，供应商应为中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位之一。
2.本项目 不接受 联合体投标；不接受分包；不接受进口产品投标。
（三）本项目的特定资格要求：无。

三、获取招标文件
[bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393793][bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc38985266]1.时间： 自招标文件公告发布之日起至2026年10月30日。
2.方式：在“江苏政府采购网”自行免费下载招标文件。
3.售价：免费。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
1.时间：2026年11月17日9点30分（北京时间）。
2.地点：“苏采云”政府采购交易系统网上开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393625][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc38985267][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393795][bookmark: _Toc35393626][bookmark: _Toc38985268]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
[bookmark: _Toc38985269][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359008][bookmark: _Toc28359085]无
七、本次招标联系方式
1.采购人信息
名 称： 泰州市消防救援支队
地址：  泰州市青年南路18号
联系人：  李先生
[bookmark: _Toc28359086][bookmark: _Toc28359009]联系方式：18752602172 
2.采购代理机构信息
名称：泰州市政务服务中心
地 址：泰州市泰州大道388号  
联系人：严先生    
[bookmark: _Toc28359010][bookmark: _Toc28359087]联系方式：0523-86897181 
八、其他
1. 根据省财政厅《关于更换全省政府采购交易系统C A数字证书和电子签章的通知》（苏财购〔2023〕101号），“苏采云”政府采购交易系统（以下简称苏采云系统）的CA数字证书、电子签章已更换为江苏省电子政务证书认证中心CA和方正国际软件（北京）有限公司电子签章。如果投标人通过苏采云系统参与政府采购项目，需要更换CA数字证书和电子签章。具体办理指南和操作手册见链接：http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html。
领取CA和办理电子签章（请至泰州市高港区泰州大道388号（原中国医药城会展政务中心W3馆西南角泰州市公共资源中心）一楼大厅6号窗口办理，具体联系方式见《苏采云系统供应商操作手册》（以下简称《操作手册》））、进行注册并按《操作手册》要求制作、上传电子投标文件。
2. 有关本次招标的事项若存在变动或修改，敬请及时关注泰州市政务服务中心在“江苏政府采购网”发布的更正公告。
3. 本次招标不收取投标保证金。
 
[bookmark: _Toc120614211][bookmark: _Toc20823274][bookmark: _Toc513029202][bookmark: _Toc16938518][bookmark: _Toc120614213]
第二章  投标人须知
[bookmark: _Toc513029203][bookmark: _Toc20823275][bookmark: _Toc16938519][bookmark: _Toc120614214]一、总则
[bookmark: _Toc513029204][bookmark: _Toc20823276][bookmark: _Hlt16619475][bookmark: _Toc458694821][bookmark: _Toc16938520]1、招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。
[bookmark: _Toc20823277][bookmark: _Toc513029205][bookmark: _Toc16938521]2、合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。
2.2 满足本文件实质性要求和条件的规定。
[bookmark: _Toc20823278][bookmark: _Toc513029206][bookmark: _Toc16938522]3、适用法律
3.1 本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。
[bookmark: _Toc20823279][bookmark: _Toc462564067][bookmark: _Toc513029207][bookmark: _Toc16938523]4、投标费用
4.1 投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用，无论投标过程中的做法和结果如何，泰州市政务服务中心（以下简称政务中心）在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
4.2本次招标政务中心和采购人不收取标书工本费与中标服务费。
5、招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。
[bookmark: _Toc16938525][bookmark: _Toc513029209][bookmark: _Toc120614215][bookmark: _Toc20823281]二、招标文件
[bookmark: _Toc513029210][bookmark: _Toc16938526][bookmark: _Toc20823282]6、招标文件构成
6.1 招标文件由以下部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）合同文本
（4）采购需求
（5）评标方法与评标标准
（6）投标文件格式
请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与政务中心联系解决。
6.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc16938527][bookmark: _Toc513029211][bookmark: _Toc462564070][bookmark: _Toc20823283]7、招标文件的澄清
7.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知政务中心。
[bookmark: _Toc20823284][bookmark: _Toc16938528][bookmark: _Toc513029212][bookmark: _Toc462564071]8、招标文件的修改
8.1 在投标截止时间前，政务中心可以对招标文件进行修改。
8.2 政务中心有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。
8.3 招标文件的修改将在江苏政府采购网公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。
[bookmark: _Toc120614216][bookmark: _Toc20823285][bookmark: _Toc16938529][bookmark: _Toc513029213][bookmark: _Toc462564072]三、投标文件的编制
[bookmark: _Toc16938530][bookmark: _Toc462564073][bookmark: _Toc513029214][bookmark: _Toc20823286]9、投标文件的语言及度量衡单位
9.1 投标人提交的投标文件以及投标人与政务中心就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。
9.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。
[bookmark: _Toc16938531][bookmark: _Toc513029215][bookmark: _Toc462564074][bookmark: _Toc20823287]10、投标文件构成
10.1 投标人编写的投标文件应包括资格证明文件、符合性证明文件、投标分项报价表、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表、其他证明文件、投标函、开标一览表等部分。
10.2 如标书制作工具中格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
[bookmark: _Toc14577357][bookmark: _Hlt26670360][bookmark: _Hlt26668975][bookmark: _Toc513029216][bookmark: _Toc513029219][bookmark: _Toc49090509][bookmark: _Toc14577354][bookmark: _Hlt26954838][bookmark: _Toc49090507]11、证明投标人及投标标的符合招标文件规定的文件
[bookmark: _Toc14577355][bookmark: _Toc49090508]    11.1 投标人应按照法律、法规、规章和规范性文件以及招标文件要求提交证明文件，证明其及投标标的符合招标文件规定。
11.2招标文件对证明文件无明确形式要求的，证明文件可以以文字资料、图纸和数据等形式提交。
[bookmark: _Hlt26670373]12、投标分项报价表
[bookmark: _Hlt26954840][bookmark: _Hlt26670399]12.1 投标人应按照招标文件规定格式填报投标分项报价表。
12.2投标货币。投标文件中的单价和总价无特殊规定的采用人民币报价，以元为单位标注。招标文件中另有规定的按规定执行。
[bookmark: _Hlt26954848][bookmark: _Hlt26670486][bookmark: _Hlt26954842][bookmark: _Hlt26668983][bookmark: _Hlt26954731][bookmark: _Hlt26670403][bookmark: _Hlt26954846][bookmark: _Hlt26670425][bookmark: _Hlt26670482][bookmark: _Hlt26954844]13、技术要求响应及偏离表、商务要求响应及偏离表
13.1 投标人需对招标文件中的技术要求与商务要求逐项作出响应或偏离，并说明原因。
13.2 投标人可在投标文件中提供认为需要的其他技术文件或说明。
[bookmark: _Toc14577359][bookmark: _Toc49090510]14、投标函和开标一览表
14.1 投标人应按照招标文件中提供的格式完整、正确填写投标函、开标一览表。
14.2 对于采用货币报价的项目，开标一览表中的投标总报价应与投标分项报价表中的投标总报价一致，如不一致，不作为无效投标处理，但评标时按开标一览表中价格为准。
[bookmark: _Toc49090511][bookmark: _Hlt26954850][bookmark: _Hlt26954734][bookmark: _Hlt26670489][bookmark: _Toc14577360]15、投标有效期
15.1 投标有效期为政务中心规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为未实质性响应招标文件而予以拒绝。
16、投标有效期的延长
16.1 在特殊情况下，政务中心于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝政务中心的这一要求而放弃投标。同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件，同时受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。
[bookmark: _Hlt26954852][bookmark: _Hlt26954739][bookmark: _Toc513029224][bookmark: _Toc20823296][bookmark: _Toc120614217][bookmark: _Toc16938540]四、投标文件的递交
[bookmark: _Toc462564084][bookmark: _Toc20823297][bookmark: _Toc16938541][bookmark: _Toc513029225]17、投标文件的递交
17.1 电子投标文件的递交
[bookmark: _Toc16938542][bookmark: _Toc513029226][bookmark: _Toc20823298]投标人应当按照《操作手册》规定，在投标截止时间前制作并上传电子投标文件。
18、投标截止时间
18.1 投标人上传电子投标文件的时间不得迟于招标公告中规定的投标截止时间。
投标人应充分考虑到网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身原因造成的电子投标文件上传不成功的按照本招标文件第二章第26.1.2条 规定做无效投标处理。
18.2 政务中心可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止时间，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止时间均应以延长后新的截止时间为准。
[bookmark: _Toc513029227][bookmark: _Toc20823299][bookmark: _Toc16938543]19、投标文件的拒收
19.1政务中心拒绝接收在其规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
[bookmark: _Toc16938544][bookmark: _Toc20823300][bookmark: _Toc513029228]20、投标文件的撤回和修改
20.1 投标文件的撤回
21.1.1 电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
21.1.2 投标人撤回电子投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。
20.2 投标文件的修改
20.2.1投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
20.2.2 在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
20.3 在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
[bookmark: _Toc120614218][bookmark: _Toc513029229][bookmark: _Toc16938545][bookmark: _Toc20823301]五、开标与评标
[bookmark: _Toc20823302][bookmark: _Toc16938546][bookmark: _Toc513029230]21、开标
21.1 政务中心将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按照《操作手册》规定，参加开标活动和在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
21.2开标仪式由政务中心组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣布各投标人名称和投标价格。
21.3投标人在开标过程中涉及到的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
21.4投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如 苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
[bookmark: _Toc16938547][bookmark: _Toc513029231][bookmark: _Toc20823303]22、评标委员会
  22.1 开标后，政务中心将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
  22.2 评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。
  22.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。
23、评标过程的保密与公正
23.1凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，采购人、评委、政务中心均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。
23.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。
23.3 政务中心和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。
23.4 采用综合评分法的项目，未中标的投标人可于中标结果公告期限届满之日起通过苏采云系统查看自己的评审得分及排序情况。
[bookmark: _Toc16938548][bookmark: _Toc513029232][bookmark: _Toc20823304]24、投标文件的澄清
24.1评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容 ，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
24.2需要供应商进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向供应商发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
    24.3 接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定做出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
[bookmark: _Toc20823305][bookmark: _Toc16938549][bookmark: _Toc513029233]25、对投标文件的初审
25.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。
25.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由采购人对投标文件中的资格证明文件进行审查。资格审查的结论，采购人以书面形式向评委会进行反馈。
采购人在进行资格性审查的同时，将在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）查询投标人的信用记录，以确定投标人是否具备投标资格,查询结果留存并归档。
接受联合体的项目，两个以上的自然人、法人或者其他组织组成一个联合体，以一个供应商的身份共同参加政府采购活动的,联合体成员存在不良信用记录的，视同联合体存在不良信用记录。
25.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
25.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，政务中心将在苏采云系统中告知未通过资格审查或符合性审查的原因，评标结束后，政务中心将不再告知未通过资格审查和符合性审查的原因。
25.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。
所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和政务中心的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
25.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
25.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，确定其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：
（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。
（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。
25.5 评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并通过苏采云系统告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。
[bookmark: _Toc16938550][bookmark: _Toc513029234][bookmark: _Toc20823306]25.6投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，及时登录苏采云系统查阅、答复相关信息，并安排专人与政务中心及评标委员会联系。
26、无效投标条款和废标条款
[bookmark: _Toc20823307][bookmark: _Toc16938551][bookmark: _Toc513029235]26.1无效投标条款
26.1.1 投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的。
26.1.2 投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的。
26.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的投标报价的。
26.1.4投标人不具备招标文件中规定资格要求的。
26.1.5投标人的报价超过了采购预算或最高限价的。
26.1.6未通过符合性审查的。
26.1.7不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的。
26.1.8 投标人被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录。
26.1.9 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的。
26.1.10评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将通过苏采云系统要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
[bookmark: _Hlk227145917]26.1.11评标委员会认定投标人的报价为异常低价，应当要求相关投标人在规定时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。
26.1.12投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的。
26.1.13提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）。
26.1.14投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的。
26.1.15其他法律、法规及本招标文件规定的属无效投标的情形。
26.2废标条款
26.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。26.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。
26.2.3因重大变故，采购任务取消的。
26.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。
26.2.5 因苏采云系统系统故障原因造成开标不成功的。
26.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：
26.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。
[bookmark: _Toc120614219]六、定标
[bookmark: _Toc16938554][bookmark: _Toc513029238][bookmark: _Toc20823310]27、确定中标单位
27.1本项目各采购包均仅推荐1名中标候选人。中标候选人的选取原则见招标文件第五章规定。 
27.2 采购人应根据评委会推荐的中标候选人确定中标人。
27.3 政务中心将在“江苏政府采购网”发布中标公告，公告期限为1个工作日。
27.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：
27.4.1提供虚假材料谋取中标的。
27.4.2向采购人、政务中心行贿或者提供其他不正当利益的。
27.4.3属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。
27.4.4与采购人或者其他供应商恶意串通的。
27.4.5采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。
27.5 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
27.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。
27.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。
27.5.3 不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人。
27.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。
27.6 本项目各采购包，若唯一中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同，或者经查实存在提供虚假材料谋取中标等违法情形导致中标结果无效的，各采购包无其他顺位中标候选人可供顺延，采购人应当依法重新组织招标。
28、下发中标通知书
28.l 中标结果确定后，政务中心将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内,使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务,因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
28.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对采购人和中标人均具有法律效力。中标通知书发出后，采购人改变中标结果的，或者中标人放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。
29、质疑和投诉
29.1供应商认为招标文件、采购过程、中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购代理机构提出质疑。
29.1.1供应商的质疑行为应符合《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）相关规定，提出质疑的供应商应当是参与项目采购活动的供应商，潜在供应商已依法获取招标文件的，可以对招标文件提出质疑。
29.1.2供应商应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对招标文件提出质疑的，自获取招标文件或招标文件公告期限届满之日起计算；
（2）对采购过程提出质疑的，自各采购程序环节结束之日起计算；
（3）对中标结果提出质疑的，自中标结果公告期限届满之日起计算。  
29.1.3供应商应在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。
29.1.4供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料。质疑函应当包括下列内容：
（1）供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；
（2）质疑项目的名称、编号；
（3）具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求（具体条款）；
（4）事实依据（具体条款）；
（5）必要的法律依据（具体条款）；
（6）提出质疑的日期。
（7）供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。代理人提出质疑和投诉，应当提交供应商签署的授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
29.1.5供应商不得虚假质疑和恶意质疑，并对质疑内容的真实性承担责任。供应商或者其他利害关系人通过捏造事实、伪造证明材料等方式提出异议或投诉，阻碍招投标活动正常进行的，属于严重不良行为，采购代理机构将提请财政部门将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚。
 29.1.6采购人和采购代理机构在收到供应商的书面质疑后将及时组织调查核实，在七个工作日内作出答复，并以书面或电子邮件形式通知质疑供应商和其他有关供应商，答复的内容不涉及商业秘密。
 29.2质疑供应商对采购人和采购代理机构的答复不满意或者未在规定的时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向政府采购监督管理部门投诉。
29.2.1质疑供应商的投诉应当有明确的请求和必要的证明材料，其投诉的事项不得超出已质疑事项的范围。
29.2.3投诉人对政府采购监督管理部门的投诉处理决定不服或者政府采购监督管理部门逾期未作处理的，可以依法申请行政复议或者向人民法院提起行政诉讼。
29.2.4投诉人在全国范围12个月内3次以上投诉查无实据的，由财政部门列入不良行为记录名单。
29.2.5投诉人有下列行为之一的，属于虚假、恶意投诉，由财政部门列入不良行为记录名单，禁止其1至3年内参加政府采购活动：
（1）捏造事实；
（2）提供虚假材料；
（3）以非法手段取得证明材料。证据来源的合法性存在明显疑问，投诉人无法证明其取得方式合法的，视为以非法手段取得证明材料。

[bookmark: _Toc513029236][bookmark: _Toc120614220][bookmark: _Toc20823308][bookmark: _Toc16938552]七、授予合同
[bookmark: _Toc20823309][bookmark: _Toc513029237][bookmark: _Toc16938553]30. 签订合同
30.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与采购人签订政府采购合同。
30.2 招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。
30.3 签订合同后，中标人不得将合同标的进行转包。未经采购人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则采购人有权终止合同。转包或分包造成采购人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。
31、服务（包含与服务相关的货物）的追加
31.1政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的服务（包含与服务相关的货物），在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。
[bookmark: _Toc120614221][bookmark: _Toc16938558][bookmark: _Toc513029242][bookmark: _Toc479757207][bookmark: _Toc20823314]32、政府采购履约资金扶持政策
32.1供应商可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见江苏政府采购网“政采贷”专栏。
32.2本项目支持鼓励供应商使用电子保函（保险）代替其他非现金方式缴纳履约保证金，供应商可充分依托江苏省“政府采购电子履约保函（保险）平台”查询相关保函（保单）信息、理赔信息和开具发票，采购人及采购代理机构不得差别对待使用电子保函（保险）参与投标的供应商，不得以指定、授意、暗示等方式，干预供应商自主选择开具电子保函的金融机构。 
32.3.落实《财政部农业农村部国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《江苏省财政厅江苏省乡村振兴局江苏省供销合作总社关于做好运用政府采购政策支持消费帮促行动的通知》（苏财购〔2021〕77号）的相关政策。
八、政府采购政策功能落实
33.1中小企业政策
本项目设置部分采购包专门面向中小微企业，具体如下：
（1）采购包1、2、3、5、6专门面向中小微企业（含监狱与戒毒企业、残疾人福利企业）采购。
（2）采购包4对符合规定情形的小微企业报价给予 20% 扣除，用扣除后的价格参加评审。
注：①参加投标的中小企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300号）。
②参加投标的监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件（在投标文件中上传加盖出具单位公章的电子件）。
③参加投标的残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
注：残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
④大中型企业与小微企业组成联合体或者允许大中型企业向一家或者多家小微企业分包的采购项目，对于联合协议或者分包意向协议约定小微企业的合同份额占到合同总金额30%以上的，对联合体或者大中型企业的报价给予6%（工程项目为2%）的扣除，用扣除后的价格参加评审。（是否接受联合体投标、是否允许分包，以“项目基本情况”相关内容为准。）
33.2节能产品、环境标志产品
拟采购的产品属于品目清单范围的，采购人将依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。
33.2.1拟采购的产品属于政府强制采购的节能产品品目清单范围的，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，否则其投标文件作无效标处理。
33.3政府采购需求标准
33.3.1商品包装、快递包装政府采购需求标准（试行）
按照财政部印发的《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》要求执行，本项目商品包装和快递包装的具体需求详见第四章采购需求。
33.3.2绿色数据中心政府采购需求标准（试行）
按照财政部生态环境部工业和信息化部关于印发《绿色数据中心政府采购
需求标准（试行）》的通知要求执行。
33.3.3绿色采购
根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》
（财库〔2019〕9号）等相关文件的规定，对属于《节能产品政府采购品目清单》中强制采购范围内产品的，供应商须提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书，上述品目清单可通过“中国政府采购网”（http://www.ccgp.gov.cn）查询，并在投标文件中提供由国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书原件扫描件，否则视为未实质性投标。
33.4采购本国产品的支持政策
33.4.1适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
33.44.2本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内实现从原材料、组件到产品的属性改变。从具体情形看，在国内保税区、综合保税区等海关特殊监管区域生产的产品，属于在中国境内生产的产品；对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
33.4.3本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
33.4.4当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时，依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.5供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.6供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
33.4.7评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
九、启动异常低价投标（响应）审查的情形和具体要求
34.根据财库〔2026〕2号《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》文件要求，政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
（1）投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值65%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×65%；
（2）投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价65%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×65%；
（3）投标（响应）报价低于采购项目最高限价65%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×65%；
（4）评标委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，应当要求相关供应商在评标现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第（3）项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评标现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评标现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评标委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评标工作纪律，不得实施影响评标公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评标报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
十、其他事项
35.特别提醒：各投标人不得恶意低价投标，如因投标人恶意低价获得中标，在服务过程中无故放弃中标的，给采购人带来损失的，由供应商承担赔偿责任。禁止其三年内参加采购人组织的所有采购活动，同时报财政主管部门进行处罚。
36.投标单位如有提供不实评审材料，弄虚作假者，一律作废标处理，该不良行为予以公示。
[bookmark: _Hlk227146259]37.在本项目评审结束前，各投标人授权代表应保持手机畅通，如有必要需投标人针对自身投标文件进行澄清的，投标人应在第一时间内配合评委会的询问进行澄清。未接电话或接到评委会澄清要求的投标人未按规定做出澄清的，其风险由投标人自行承担。
38.投标保证金：依据苏财购〔2020〕52号文件精神，本项目免收投标保证金。
39.投标文件格式中需签字或盖章处均可以用电子签名或电子章代替。
40. 本项目所属行业为  工业    。




































[bookmark: _Toc479757211]第三章  合同文本
[bookmark: _Toc20823315][bookmark: _Toc16938559][bookmark: _Toc513029243]以下为中标后签订本项目合同的通用条款，中标人不得提出实质性的修改。
 
江苏省政府采购合同（合同编号）
项目名称：      
项目编号：
甲方：（买方）_________
乙方：（卖方）_________
   甲、乙双方根据泰州市政务服务中心 泰州市消防救援支队2026年第二批次消防装备采购  项目公开招标包   的中标结果，签署本合同。

一、产品名称、单价
	品名
	品牌型号
	单位
	数量
	单价（元）
	合计
（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	（需满足为完成该项目的相关运输、安装、培训、售后服务、维修、更换和质保、检验等所有费用）如投标文件中技术条款或商务条款有正偏离，应在合同中进行明确。

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


二、合同总金额
2.1 本合同金额为（大写）：     元人民币（¥：     元）。
2.2 本合同总金额包括所乙方提供货物的产品费用、安装调试费、测试验收费、培训费、 运行维护费用、税金及其他有关的为完成本项目发生的所有费用，招标文件中另有规定的除外。
2.3 在招标文件未列明，而乙方认为履行本合同必需的费用也包含在合同总金额中。
三、项目技术参数
（以具体采购装备为准，参照投标文件具体内容，货物的参数型号必须附在合同内。）
四、质量要求及技术准备
4.1 乙方提供的装备必须符合国家颁布的质量标准和投标文件的相关技术要求。
4.2 乙方所供装备保证是全新的、未使用过的，完全符合合同规定的质量、规格型号和性能要求。保证所提供的装备经正确安装、正常运转和保养，在其使用寿命期内应符合合同约定的性能，并且确保通过各项检验和测试。在装备质量保证期内，乙方应对由于设计、工艺、材料和配套件缺陷所产生的任何不足或故障负责。（如因装备质量缺陷等问题导致消防员在使用过程中发生伤亡的，由供应商负责一切后果，并承担法律责任）
4.3乙方除应履行按期按量交付合格装备的义务外，还应当提供下列服务:①装备现场安装、启动、调试；②装备组装和一般维修所必须的工具；③对甲方技术人员的技术指导或培训；④提供装备使用说明、影音视频等资料。⑤投标文件承诺的所有服务，除合同另有规定外，以上服务的费用均已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。
五、交付使用时间、交货方式及交货地点
5.1 交付使用时间：签订合同后30日历天内将货物送达指定地点。
5.2 交货地点：以支队具体签署的采购合同中货物交付地点为准。
5.3交货方式：以支队具体签署的采购合同中货物方式为准，交货时甲乙双方均要有人在场负责清点移交。
六、货款支付
6.1 付款方式：甲方在收到履约保证金（函）后，30天内向乙方支付合同总金额30%的价款。乙方按照合同约定交货，并经甲方对合同中所有装备到货验收合格（甲方签署到货验收合格报告）并经结算审计后，凭乙方等额有效发票及甲方签署验收合格报告，甲方在30天内向乙方付至审定价的100%。
6.2 当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。
七、履约保证金
7.1本合同签订之日起7个工作日内，乙方应向甲方缴纳合同总金额5%的履约保证金（或金融机构出具的独立保函，该保函需载明：（1）见索即付；（2）收到甲方法定代表人或授权委托代理人签字确认并加盖公章的书面索赔通知后即应不争辩、不挑剔、不可撤销地向甲方支付索赔款，直至最高担保金额；（3）有效期为保函开具之日起至验收合格后止；（4）担保金额为合同金额的5%。如乙方提供的保函未载明前述内容的，甲方可以拒收该保函，并要求乙方以银行转账的方式提供履约保证金）。
7.2甲方签署到货验收合格后，履约保证金退还。
7.3对于乙方应承担的违约责任/索赔金额，甲方有权直接使用履约保证金进行抵扣或向出具独立保函的金融机构主张索赔。
7.4乙方应当自履约保证金抵扣发生之日起二日内向甲方补足履约保证金。
八、税费
8.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。
九、质量保证及售后服务
9.1 乙方应按采购文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。
9.2 乙方提供的货物质保期具体以投标文件为准且不得低于三年，乙方提供的货物在质保期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。乙方已在投标文件中承诺延长质保期，但在超过三年期质保后不履行延期质保服务或服务不到位的，视同合同违约。甲方有权对乙方进行索赔，并拒绝乙方未来参与甲方项目投标。超过质保期发生故障的货物，乙方应当负责维修并按照成本价收取零配件费用。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：
（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。
（2）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验）。
9.3 技术规格、技术要求及其他有关货物的特定信息由合同附件说明。所有合同附件及本项目的招投标文件、谈判文件、中标通知书、协议等均为本合同不可分割之部分。解释的顺序除特别说明外，以文件生成时间在后的为准。
十、调试和验收
10.1甲方对乙方提交的货物清单数量核对给予签收，由甲方出具签收单视为交付。甲方对乙方提交的货物依据采购文件、合同上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场验收，符合采购文件技术要求的，由甲方出具验收结果报告视为验收合格。
10.2 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。
10.3 乙方提供的货物及服务，必须符合合同附件要求的技术规格标准及中华人民共和国国家标准或行业标准和环保要求，这些标准必须是相关国家或行业机构发布的最新版本的标准。
10.4 依据法律规定或直观观察等日常工作经验能够直接确认的事实，可以直接作为判断是否有质量问题的依据，无需鉴定；确需鉴定的，以国家相关检测机构出具的书面鉴定意见为准。货物符合质量标准的，鉴定费用由甲方承担；货物不符合质量标准的，鉴定费用由乙方承担，并且甲方有权追究乙方的责任。
10.5验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告。
10.6乙方供货的产品经甲方3次验收不合格，甲方可以单方面解除合同，乙方在甲方解约后3个工作日内退还首付款。
十一、货物包装、发运及运输
11.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。
11.2 使用说明书、质量检验证明书以及清单一并附于货物内。
11.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。
11.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。
11.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点甲方出具签收单视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。
十二、违约责任
12.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的千分之五违约金。
12.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的，甲方应按逾期付款总额每日万分之五向乙方支付违约金。
12.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除，上限为合同总价的20%。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同或者起诉。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值5%的违约金。如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。
12.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及采购文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。
12.5乙方所交的货物品种、规格、型号、技术参数、产品质量不符合合同约定和法律规定的，支队一律拒收该货物，厂家实施更换货物或整改但逾期交货的，按厂家逾期交货处理，并追究违约责任；厂家未在合同约定的整改次数或期限内更换或整改的，支队可按照合同约定单方面解除合同；未达验收标准责令厂家限期整改，整改次数不超过2次或总的整改时间不超过30个工作日。因厂家责任不能按合同履约，在整改验收期间，造成该装备或配套产品不能如期装备队伍，影响队伍执勤备战，支队有权追究厂家所造成的经济损失、法律和社会责任。签署本合同即视同乙方认可本条款。
十三、不可抗力事件处理
13.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。（不可抗力，是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况，例如战争、严重的地震、洪水、疫情等，但一方违约或疏忽导致合同不能履行的不属于不可抗力因素）
13.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。
13.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。
十四、诉讼
14.1 双方在执行合同中所发生的一切争议，应通过协商解决。如协商不成，可向合同签订地法院起诉。
十五、转包
14.1本合同禁止转包，本合同范围的货物，应由乙方直接供应的，不得转让他人供应。
十六、知识产权
15.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物和服务或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。
十七、合同生效及其它
17.1 合同经甲乙双方法定代表或授权委托代表签字且加盖单位公章后生效。
17.2本合同未尽事宜，遵照《民法典》有关条文执行。
17.3本合同一式肆份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执贰份。
17.4附件：
1、投标文件中服务承诺；
2、投标明细清单及产品图片（图片展示标签黏贴标记处）；
3、投标文件技术偏离表；
4、投标文件分项报价格。
补充条款：（支队根据实际情况与供货单位签署的售后服务承诺等保障合同履行的内容，但不得偏离合同实质性条款。）

	甲    方:
	乙    方：

	单位名称（盖章）：
	单位名称（盖章）:

	单位地址：
	单位地址:

	法定代表人：
	法定代表人：

	委托代理人：
签约日期：
	委托代理人：
签约日期：




















第四章 采购需求
一、技术参数：
技术参数中质量标准如有新的国家或行业标准出台，则以最新标准执行。
包1目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	1
个人防护及水域救援类
	消防员呼救器
	80
	0.065
	

	2
	
	消防员灭火防护头套
	76
	0.012
	

	3
	
	气瓶（6.8L）
（核心产品）
	86
	0.17
	

	4
	
	空呼面罩/供气阀
	92
	0.05
	

	5
	
	防水头灯
	114
	0.03
	

	6
	
	正压式氧气呼吸器
	15
	0.8
	

	7
	
	一级防化服
	26
	0.35
	

	8
	
	二级防化服
	28
	0.23
	

	9
	
	消防员隔热防护服
	9
	0.2
	

	10
	
	防蜂服
	9
	0.23
	

	11
	
	水域救援抛绳包
	40
	0.03
	

	12
	
	水域救援靴
	60
	0.04
	

	13
	
	舷外机（30匹）
	5
	1.5
	

	14
	
	潜水装具
	8
	3
	

	15
	
	水域救援割绳刀
	40
	0.03
	

	16
	
	水母服
	2
	0.05
	

	17
	
	干式水域救援服
	6
	0.2
	

	合计
	
	
	



包1参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计10个

	消防员呼救器
	80
	部
	1、检测标准依据：符合GB27900-2011《消防员呼救器》标准。
2、报警功能：①具备预报警功能：呼救器处于自动工作状态时，具有预报警功能。当静止时间超过允许静止时间时，应发出快速的断续预报警声响信号。在预报警期间，呼救器工作方位发生变化或呼救器作速率不小于5m/s的平面匀速运动时，预报警声响信号应立即解除。②自动报警功能：呼救器处于自动工作状态时，当静止时间超过允许静止时间和预报警时间之和时，应发出连续报警声响信号和方位指示频闪光信号。在报警期间，报警声响信号方位指示频闪光信号不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响，并应只能手动消除。③手动报警功能：呼救器处于手动工作状态时，应发出与自动报警功能相同的报警声响信号和方位指示频闪光信号。在手动报警期间，报警声响信号和方位指示频闪光信号应不受呼救器工作方位变化或运动速率变化的影响。
3、低电压告警功能：当呼救器供电电池的电压低于额定电压的80%时，应发出区别于预报警声响信号的慢速断续告警声响信号或光信号。
4、通信功能：呼救器处于报警状态时，发出报警声响信号和方位指示频闪光信号。同时，呼救器应能发射信号至接收终端予以识别，并能接收并识别来自接收终端发射的信号。
5、转换开关：应设置“关-手动-自动”转换开关。转换开关应灵活可靠、坚固耐用，并有防误动作结构。
6、允许静止时间：30±2S。
7、预报警时间：15±2S。
▲8、预报警声级强度：≥80dB。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
9、报警声级强度：≥100dB。
10、低电压告警声级强度：≥65dB。
11、连续工作时间：连续开机时间：≥24h；连续报警时间：≥900min。
12、质量：≤230g。
13、绝缘性能MΩ：正常情况≥50，湿热试验后≥10。
14、耐气候环境性能：
14.1高温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15+2；预报警声级强度（dB）≥80，报警声级强度（dB）≥100。低温试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
14.2交变湿热试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
14.3高温贮存试验：允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。低温贮存试验允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
15、耐机械环境性能：
15.1振动(正弦)试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
15.2冲击试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）≥80；报警声级强度（dB）≥100。
15.3自由跌落试验：呼救器不应有机械损伤和紧固部位松动现象。允许静止时间（s）30±2；预报警时间（s）15±2；预报警声级强度（dB）
≥80；报警声级强度（dB）≥100。
16、通信距离≥800m。
17、发光亮度≥300cd/m2。
18、模拟烟雾环境方位指示性能在浓烟环境中，应可指示呼救器方位。
19、产品标志上应标有如下内容：1）产品名称、型号；2）生产厂名；3）生产日期；4）防爆标志；5）执行标准代号。
▲20、防爆等级：≥ExibⅡCT4Gb。（提供防爆合格证）
21、防护等级：≥IP68。
22、显示屏：≥1.50寸LCM液晶显示屏，实时显示工作等信息。

	消防员灭火防护头套
	76
	件
	1、检测标准依据：符合XF869-2010《消防员灭火防护头套》标准。
2、保护区域：头套前部与防护服领口内重叠的长度≥200mm,头套后部与防护服领口内重叠的长度≥200mm，头套侧部与防护服领口内重叠的长度≥130mm。
3、面部开口边缘与呼吸防护装具面罩重叠长度≥10mm（佩戴时与面罩顺利重叠）。
4、面料性能：
4.1阻燃性能：经向续燃时间≤0s，损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象；纬向续燃时间≤0s，纬向损毁长度≤30mm，无熔融、滴落现象。
4.2经热稳定性能试验后沿经、纬方向尺寸变化率为≤2%。
4.3水洗尺寸变化率直向≤3.5%，横向≤3%。
4.4单位面积质量：两层或两层以上≥200g/m²。
4.5面料抗起球等级≥4级。
4.6甲醛含量：未检出。
4.7PH值≤7。
5、缝纫线耐高温性能：无熔融、炭化的现象。
6、整体性能：
6.1接缝强力≥800N。
6.2针距密度：缝制明暗线每3cm≥12针。
6.3质量≤180g。

	气瓶（6.8L）
	86
	只
	1、检测标准依据：符合GB/T28053-2023《铝合金内胆碳纤维全缠绕气瓶》标准。
2、容积≥6.8L，工作压力≥30Mpa，水压实验压力≥50Mpa，气密性实验压力≥30Mpa。
3、水压爆破压力≥100Mpa。
4、内胆热处理后，抗拉强度≥262Mpa，曲服强度≥242Mpa，断后伸长率≥10%。
5、气瓶阀安全膜片爆破压力37-45Mpa。
6、带气瓶保护套，材质为阻燃材料（可按客户要求印制文字）。

	空呼面罩/供气阀
	92
	件
	1、符合XF124-2013《正压式消防空气呼吸器》标准要求。
2、动态呼吸阻力：在气瓶压力30MPa～2MPa呼吸量40x2.5L／min时全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤1000Pa。在气瓶压力2MPa～1MPa呼吸量25x2L／min时全面罩内应始终保持正压，吸气阻力≤500Pa，呼气阻力≤700Pa。
3、耐高温性能：高温试验后，各零部件应无异常变形、粘连、脱胶等现象。呼吸频率40次／min，呼吸流量100L／min，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤1000Pa。
4、耐低温性能（Pa）：低温试验后，各零部件应无开裂、异常收缩、发脆等现象。以呼吸频率25次／min，呼吸流量50L／min呼吸，呼吸器的全面罩内应保持正压。呼气阻力≤1000Pa。
5、全面罩性能：总视野保留率≥70％、双目视野保留率≥55％、下方视野≥35°、镜片的透光率≥85％、吸入气体中CO2含量≤1％。
6、可提供球形、柱形、锥形等面罩选择。

	防水头灯
	114
	个
	1、具备防爆功能。
2、电池组：由锂电池组成（额定电压DC≥3.7V，额定容量≥1100mAh）供电。
3、光源：采用大功率LED光源2个以上，光效高、显色性高、能耗低、超长使用寿命。
4、工作模式：具有聚泛光工作模式，灯头照射角度可调节，可根据现场工作需要实现光线定位；聚光有强光、工作光、频闪，泛光具有强光、工作光、红色警示光等。
5、充电接口：具有Type-C充电接口。
6、警示灯设计：在作业中遇到紧急情况时，可按压开关转换到频闪光发出求救信号。
7、携带方式：可手持、头盔佩戴等。
8、额定电压：≥3.7V。
9、额定功率：≥3W。
10、额定容量：≥1100mAh。
11、连续工作时间：≥4h（强光）、8h（工作光）。
12、防护等级：≥IP68。
13、续航时间：≥150h。
14、灯具节能模式续航时间：≥200h。
15、佩戴形式与采购单位协商。

	正压式氧气呼吸器
	15
	件
	1、出具的检测检验报告应含检测标准依据：XF632-2006《正压式消防氧气呼吸器》。
2、额定防护时间：≥240min。
3、材料要求：
着装带(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；面罩(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；呼气软管(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；外壳(s)：阻燃性能试验后，不出现熔融现象。续燃时间≤0s；低压系统气密性(Pa)；在1min内其压力下降值≤20Pa。
▲4、额定防护时间内的防护性能：吸气中氧浓度(%)≥21.0；吸气中二氧化碳浓度(%)≤2；吸气温度(℃)≤38；呼气阻力(Pa)≤600；吸气阻力(Pa)≤500。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
5、供氧性能：定量供氧量(L/min)≥1.5;自动补给供氧量(L/min)≥80；手动补给供氧量(L/min)≥90。
6、自动补给阀开启压力(Pa)：50~65；排气阀开启压力(Pa)：400~700；正压性能(Pa)》0。
7、耐温性能：试验后，各部件无发黑、开裂、发黏和变形等现象。
▲8、高压系统气密性：在30min内不漏气。低压系统气密性在1min内其压力下降值(Pa)≤25；重型劳动强度下的防护性能：吸气中氧浓度(%)≥21.0；吸气中二氧化碳浓度(%)：≤1；吸气温度(℃)：≤42；呼气阻力(Pa)：≤700；手动补给供氧量(L/min)≥90，定量供氧量(L/min)≥1.4；自动补给供氧量(L/min)≥80。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
9、漏气量(L/min)≤25。
10、总视野(%)：≥70；双目视野(%)：≥55；下方视野(°)：＞35。
11、气囊或呼吸舱的有效容积(L)：≥5.0。
12、呼吸软管：气密性柔韧气密，弯曲时能保持气路畅通。伸长率(%):>20:强度:试验后无渗，压力报警:报警功能:在开启、关闭及余压为(5.5士0.5)MPa时发出警示声响。声级强度(dB(A)):≥70:声响时间(s):≥50:最大耗气量(L/min):≤5。
13、呼气阀:逆向漏气量(L/min):≤0.3,通气阻力(Pa):≤30。
14、吸气阀:逆向漏气量(L/min):≤0.3,通气阻力(Pa):≤30。
15、减压器安全阀:开启压力在减压器最大输出压力值:(120-200)%范围内，全排气压力在减压器最大输值:(120-200)%范围内。

	一级防化服
	26
	套
	1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准要求。
2、整体要求，整体气密性/Pa：≤300，贴条的黏附程强度/kN/m：≥0.78。
超压排气阀：气密性/s：≥15、通气阻力/Pa：78-118。
通风系统分配阀：定量供气量/L/min：5±1、手供最大供气量/L/min：≥30。
3、面料性能，阻燃性能：经向：有焰燃烧时间/s、≤10无焰燃烧时间/s：≤10、损毁长度/cm:≤10。
4、纬向：有焰燃烧时间/s:≤10、无焰燃烧时间/s:≤10。损毁长度/cm:≤10。
5、拉伸强度/kN/m：经向：≥9、纬向：≥9。
6、撕裂强力/N：经向：≥50、纬向：≥50。
7、接缝强力/N：经向：≥250、纬向：≥250。
▲8、面料抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
9、面料接缝部位抗化学品渗透性能:（渗透时间）/min：二甲基硫酸盐：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，羰基氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。
10、化学防护手套的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。耐刺穿力/N：≥22，灵巧性能/级：≥1。抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。
11、化学防护靴的要求，耐热老化性能不粘、不脆。耐寒性能：无裂纹。抗化学品渗透性能（渗透时间/min）：二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物:≥60。靴底抗刺穿力/N:≥1100，抗切割性能：不应被割穿。电绝缘性能击穿电压/V：≥5000、泄漏电流/mA：≤3。防滑性能：始滑角≥15°。防砸性能/mm，静压力试验后间隙高度:≥15,冲击试验后间隙高度:≥15。
12、大视窗的连体头罩，防（除）雾措施应有防（除）雾措施，周边接缝部位抗化学品渗透性能（渗透时间/min）二甲基硫酸盐：≥60，氨气：≥60，氯气：≥60，氰氯化物：≥60，氢氰化物：≥60。
13、抗化学品渗透性能(滲透时间/min)二甲基硫酸盐:≥60,氨气:≥60,氯气:≥60,氰氯化物:≥60,羰基氯化物:≥60,氢氰化物:≥60。
14、质量：≤8kg。
15、配置两套手套。

	二级防化服
	28
	套
	1、符合XF770-2008《消防员化学防护服装》标准。
2、整体要求：整体抗水渗漏性：20min后无渗漏现象，贴条的粘附强度≥0.78kN/m。
3、面料性能：
（1）阻燃性能：经纬向有焰燃烧时间≤10s，经纬向无焰燃烧时间≤10s，经纬向损毁长度≤10cm。
（2）拉伸强度：经纬向拉伸强度≥9kN/m。
（3）撕裂强力：经纬向撕裂强力≥30N。
（4）接缝强力：经纬向接缝强力≥200N。
▲（5）面料抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
▲（6）面料接缝部位抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
4、化学防护手套的要求：
（1）耐刺穿力≥22N。
（2）灵巧性能≥1级。
（3）抗化学品渗透性能：二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
5、化学防护靴的要求：
（1）抗化学品渗透性能二甲基硫酸盐≥60min，氨气≥60min，氯气≥60min，氰氯化物≥60min，氢氰化物≥60min。
（2）靴底抗刺穿力≥900N。
（3）电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流≤3mA。
（4）防滑性能：始滑角≥15°。
（5）防砸性能：静压力试验和冲击试验后间隙高度≥15mm。
6、重量≤5kg。

	消防员隔热防护服
	9
	套
	1、符合XF634—2015《消防员隔热防护服》标准。
2、外层性能：
▲（1）阻燃性能：隔热层续燃时间(≤2s)：损毁长度(mm)：径向≤100，纬向≤100；无熔融、滴落。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
（2）断裂强力（N）：径向≥650，纬向≥650。
（3）撕破强力（N）：径向：≥100，纬向≥100。
（4）热稳定性能：尺寸变化率(%):经向:≤10，纬向:≤10，且无变色、脱层、炭化、熔融和滴落现象。
（5）耐静水压性能（kPa）：≥17kpa。
（6）热稳定性能：隔热层洗后尺寸变化率(%)：经向:≤10，纬向:≤10。
3、隔热头罩性能：
（1）视野：左、右水平视野≥105°，上视野≥7°，下视野≥45°。
（2）视窗透光率：浅色透明视窗透光率:≥18%。
4、隔热手套性能：隔热手套灵巧性能试验条件下拾起最小测试棒的直径为不小于8.0mm性能等级为:≥3级。
5、整体性能：
▲（1）火焰和辐射热防护性能TPP≥28；（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
（2）接缝断裂强力（N）：≥650；
（3）针距密度（3cm）：明暗线:9，包缝线:7。
6、质量(g）：≤6000。
7、隔热上衣和隔热裤面料之间的重叠部分不小于200mm。
8、背部设有背囊，背囊至少能够容纳6.8L空气呼吸器气瓶。
9、门襟的结构包含外层、隔热层和舒适层，或由外层折边代替舒适层。

	防蜂服
	9
	套
	1、符合XF3008-2020《消防员防蜂服》标准。
2、材料和结构：服装上有挂钩及口袋等设计。头罩面网由成型不锈钢网制。腋下及裆下错层透气孔设计，手套具有防蛰刺效果。
3、外观要求：采用双层高强耐刺穿面料制成，连体式设计，密封性好，配备鼓气扇。
4、整体抗蛰刺性能≥0.4N。
5、外层面料：经2000次循环摩擦后，表面应未被磨穿。
6、撕破强力：经向、纬向≥60N；断裂强力：经向、纬向≥650N；手套耐切割性能≥2N；手套抗蛰刺性能≥0.6N，甲醛含量≤75mg/kg。
7、靴子电绝缘性能：击穿电压≥5000V，泄漏电流<3mA。
8、防滑性能：在压制陶瓷地板砖上做后跟向前的摩擦系数≥0.28，水平向前滑动时的摩擦系数≥0.32。
9、总体质量≤4.2kg。
10、内配蓄电池（3C认证）、充电器，鼓气扇。

	水域救援抛绳包
	40
	套
	1、抛绳包内置浮力棉，抛出后能浮于水面。绳子为包芯绳结构，由浮水材料聚丙烯制成。
2、抛绳包有排水网格，方便排水，另外两者均有夜间反光标识。
3、绳子直径9.5-12mm，抛绳距离≥20m。
4、外层面料断裂强力：经向≥2300n，≥纬向2000n。
5、外层面料撕破强力：经向≥350n，≥纬向300n。
6、漂浮绳性能：漂浮绳应能漂浮在水面上，且漂浮时间≥24h。
7、漂浮绳断裂强力：≥5000N。

	



水域救援靴
	60
	双
	1、物理机械性能:
1.1靴帮:拉伸性能:平行于背脊线（N/mm²）≥11，垂直于背脊线（N/mm²）≥11。
1.2靴面厚度（mm）5±10%，撕裂强度（N/mm）≥165。
1.3外底:断裂拉伸强度（MPa）≥10，拉断伸长率（%）≥300。
2、靴帮耐弯折性能:无裂纹、松面、掉浆等现象。
3、靴帮抗刺穿性能:最大抗刺穿力（N）≥90。
4、靴底抗刺穿性能:抗刺穿力（N）≥1300。
5、外底耐弯折性能:断裂长度（mm）≤10。
6、靴帮/外底结合强度（未釆用缝合式结构）（N/mm）:≥5。
7、防滑性能:始滑角度（°）：≥15。
8、质量：≤1.5KG。
9、靴子应配备≥2个排水孔。
10、尺寸大小与采购单位协商。

	舷外机（30匹）
	5
	件
	1、额定功率：≥22KW（30HP）。
2、重量：≤55kg。
3、标准配置油箱：≥24L。
4、配置要求：运输推车1个、舷外机保护罩1个、油箱2个（1用1备）、螺旋桨（1用1备）、不少于5把钥匙。    

	潜水装具
	8
	套
	1、符合(GB26123-2010《空气潜水安全要求》)标准。
2、湿式潜水衣：厚度≤3mm。干式潜水衣：配套低压充气管、保暖衣。
3、BCD：水下浮力≥150N，具备两种泄压方式。
4、潜水手套厚度：≤3mm。
5、压铅带：带金属扣，长≥140cm。
6、压铅：≥1kg/块×3块；≥2kg/块×3块；≥3kg/块×3块。
7、潜水刀：刀型需配备≥2种。
8、防水头套：≤3mm。
9、三联表：具备压力、深度、指北三种指示功能。
▲10、气瓶：容积：≥12L；重量：≤15kg；工作压力：≥20MPa。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
11、潜水手电：续航时间≥7h，承受≥150m潜水深度。
12、呼吸管：一级调节器：黑色，≥2个高压端口、≥4个低压端口。
13、二级调节器：需与一级调节器有颜色区分。
14、潜水电脑表：表盘显示潜水实时深度、潜水时间、指北功能、最大到达深度、环境水温，具有上升速率显示且带有升水过快警告，工作深度可达≥100M，日志功能可以提供最近≥9次的潜水记录。
15、潜水袜厚度：≤3mm。
16、配备潜水装具携行箱（除气瓶外其余部件均能装入）。
17、配备水母服、脚蹼、呼吸管、全面镜（可安装通信模块）、半面镜、象拔浮标、线轮、二级头项圈、割绳器、双头钩。

	水域救援割绳刀
	40
	把
	1、刀背设有一段开刃的锯齿，锯齿排布均匀，刃口锋利，可快速锯断树木、缠绕的网具、绳索、水草等。
2、刀刃设有U形倒钩，能够快速割断缠绕的网具、绳索。
3、刀头型式为平头，可作为一字螺丝刀使用。
4、ABS防滑刀柄，两侧向内凹陷，贴合手指。
5、刀柄末端设有绳孔，用于穿绳系固，防止使用过程中潜水刀脱手。
6、刀鞘和刀身保险链接,保证水下刀身和刀鞘不会轻易分离，一按式开关设计同时，紧急情况时，让刀体安全快速地拔出刀鞘槽，且方便单手操作。
7、刀头形式：平头。
8、刀体材料：TC4钛合金。
9、硬度：≥39HRC。
10、刀鞘材料：ABS，刀柄材料：ABS。
11、刀长：12-17cm。
12、锯齿设计：刀鞘有保险，钝头;护套夹可牢固地固定在激流救生衣上。

	水母服
	2
	套
	1、材质成份：锦纶和氨纶。
2、功能性：吸湿、排汗、速干、防晒。
3、延伸性：≥200%。
4、尺码根据需求方要求提供。

	干式水域救援服
	6
	套
	1、干式水域救援服为一体式三层结构设计，采用不小于900D高强度尼龙或同等质量复合面料制成。
2、肘和膝部位设计高密度橡胶缓冲层，有效的防冲击吸收性。
3、主入口、小便口为水密拉链，水密拉链处设计挡水板保护盖。
4、领口、袖口、裤脚口收紧处采用可调节魔术贴束带，带头设计便于戴手套使用。
5、腰部采用一体式可调节插扣尼龙腰带和魔术贴束紧带，左右两侧均可调。
6、领和袖口乳胶防水套，一体式尼龙袜，袜底补强。脚套附带一体式尼龙、乳胶或同等质量水密袜套。
7、臀部、肘部、膝盖处均加强处理。
8、袖口、裤腿360°环绕式反光条及夜光条各一条，宽度≥2.5cm。脖子四周环绕反光条压边，臂膀两侧环绕反光条压边。
9、脖子、裤脚和袖子处防兜水排水网设计，保证排水顺畅。
10、具有永久性标志及产品数据标识。



包2目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	2
救生类
	消防防坠落辅助部件
	8
	1.45
	

	2
	
	救生气垫
（核心产品）
	21
	2.2
	

	3
	
	缓降器
	109
	0.12
	

	4
	
	消防全身式安全吊带（带胸升）
	118
	0.13
	

	5
	
	通用安全绳
	2650
	0.0018
	

	6
	
	静力绳
	5500
	0.0012
	

	7
	
	应急逃生自救安全绳
	90
	0.045
	

	8
	
	止坠器
	19
	0.2
	

	9
	
	下降器
	18
	0.17
	

	10
	
	过结滑轮
	11
	0.13
	

	11
	
	多功能担架
	27
	0.05
	

	12
	
	救援抬板
	32
	0.06
	

	13
	
	折叠式担架
	21
	0.068
	

	14
	
	救援三脚支架
	4
	1
	

	15
	
	车辆事故救援套装
	2
	1.4
	

	合计
	
	
	


包2参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计5个

	消防防坠落辅助部件
	8
	套
	1、整套防坠落装备包含：拯救三角带（带肩带）*1、全身安全吊带（含胸升）*1、轻型D型安全钩*6、轻型O型安全钩*2、通用安全钩*2、防慌乱下降器*1、手式上升器（右手）*1、脚式上升器（左右脚）各*1、止坠器*1、势能吸收器*1、小型单滑轮*2、万向单滑轮*2、万向双滑轮*2、过绳结专用滑轮*1、万向结*2、倍力系统*1、成型扁带*4、可调式连接扁带*1、钢缆锚点*1、分力板（8孔）*1、防护头盔*1、头灯*1、攀登手套*1、静力绳（100m）*1、绳索护轮*1、绳索保护套*1、垫布*1、器材背包*1、绳包*1等，有关产品符合XF494-2023《消防用防坠落装备》要求。
2、拯救三角带（带肩带），配有2个可调肩带，可快速穿戴，并且配有可调节的自锁扣，可快速调整，整体配置3个不同尺寸的挂点，负荷≥100KG重量。
3、轻型安全钩（D形）：
3.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥22kN，短轴方向破断强度：≥7kN，开口打开状态时长轴方向破断强度：≥7kN。
3.2、开口距离：≥22mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。
4、轻型安全钩（O形）：
4.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥22kN，短轴方向破断强度：≥7kN，开口打开状态时长轴方向破断强度：≥7kN。
4.2、开口距离：≥20mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。
5、通用安全钩（D形）：
5.1、开口闭合状态长轴方向破断强度：≥40kN、短轴方向破断强度：≥11kN，开口打开状态时长轴方向破断强度：≥11kN。
5.2、开口距离：≥25mm；铝合金或合金钢材质；自锁系统，可单手开启和关闭。
6、防慌乱下降器：
6.1、工作负荷：≥11kN。
6.2、适合绳径：10-12mm；铝合金材质；下降器内挤压结构为单凸轮；下降器活动侧板可以在不解除安全带连接时，在任意一段绳索上安装或解脱；具有防慌乱功能，下降速度需由旋转手柄控制调节，松手时手柄自动返回。
7、手式上升器（右手）：
7.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。
7.2、工作负荷：≥5kN。
8、脚式上升器（左右脚）：
8.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。
8.2、工作负荷：≥5kN。
9、止坠器：
9.1、工作负荷：≥5kN。
9.2、适合绳径：10-13mm；铝合金材质；内部为圆形棘齿轮结构，可单双向滑动；与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离。
10、势能吸收器：双人势能吸收器，配合移动止坠器，用于双人救援使用；超高分子聚乙烯撕裂带，冲坠时通过撕裂吸收冲击力；两端配有织带保护器，用于将连接器固定到位并保护织带免受磨损；静态负荷：≥15kN；长度：≥40cm。
11、小型单滑轮(通用型）：
11.1、铝合金材质；适合绳径：8-13mm。
11.2、极限负荷：≥25kN。
12、万向单滑轮：
12.1、适合绳径：8-13mm；铝合金材质；带有万向结的一体式单滑轮，可360°旋转，避免缠绕，带单向制停功能。
12.2、极限负荷：≥36kN。
13、万向双滑轮：
13.1、适合绳径：8-13mm；铝合金材质；带有万向结的一体式双滑轮，可360°旋转，避免缠绕。
13.2、极限负荷：≥36kN。
14、过绳结专用滑轮：
14.1、过绳结专用大尺寸滑轮；兼容绳索直径：8-19mm；铝合金材质。
14.2、极限负荷：≥36kN。
15、辅助器材（万向结）：
15.1、铝合金材质；可360°旋转，避免缠绕。
15.2、设计负荷：≥2.67KN。
16、倍力系统，使用4:1滑轮组和高效的密封滚珠轴承，可用于提拉受困者、设置可释放锚点或架设一个紧绷绳索系统。组成：1条8mm安全绳、2个万向节双滑轮，2根抓结，一个腿包，破断强度≥20kN。
17、成型扁带：
17.1、尼龙材质；宽度≤18mm，长度≥120cm。
17.2、设计负荷≥2.67kN。
18、可调式连接扁带，两端带有钢制连接点，扁带的长度可通过调节扣进行调节，设计负荷断裂强度≥2.67KN。
19、钢缆锚点：
19.1、材质：不锈钢钢丝绳锚点，耐切割和磨损；钢缆直径≥7mm。
19.2、极限负荷≥23kN。
20、分力板（8孔）：
20.1、材质：高强铝合 金，重量：≤210g。
20.2、极限负荷：≥36kN。
21、防护头盔，含护目镜，防震ABS外壳，头盔不小于10个通风孔，适合头围：52-62mm。
22、头灯能与头盔配套使用。
23、攀登手套、双层结构，背面是由透气的弹性尼龙制造，腕部用氯丁橡胶制造，采用魔术贴，上设一个小孔便于用锁扣将手套与安全带相连；符合GB24541-2022《手部防护机械危害防护手套》标准
24、静力绳：
▲24.1、破断强度：≥20kN。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
24.2、直径10mm±0.5mm；长度≥100m；两端采用绳环结构收尾，并用同种材料的细绳扎缝50mm，在扎缝处热封，扎缝处包以裹紧的套管。
25、绳索护轮：铝合金材质，用于保护绳索，避免建筑物的棱角、墙角、岩石等粗糙尖锐突起部分预防磨损绳索；装有4道共16个可单独转动滚珠轴承铝合金轮，拖拉时可多绳不同速比操作，可以对向滚动，提高转动效率；链条式设计（可级联），4角设置有系辅绳固定用挂点。可组合不同长度，围柱，直角，斜坡等环境均适合使用。
26、绳索保护套：防止绳索受到磨损和尖锐边缘的切割，胶套缝魔术贴，方便安装和拆收；材质：PVC涤纶，总长度：≥70CM。
27、垫布、坚固耐磨，充份保护；四角有打孔，可直接挂主锁固定，实现快速多个垫拼接；材质：PVC涤纶，尺寸：≥100CM*80CM。
28、器材背包：防水耐磨耐刮，密封封口，舒适背板，适合长时间背负，包内设有6个挂点，2个绳头挂点，1个内置拉链付袋。材质：TPU夹网布，容量：≥45L。
29、绳包：防水面料，耐磨防刮，侧面设有手提，背部肩带可调节长度，包内设有3个织带固定环，有绳尾挂点，包底有6个排水孔，材质：PVC1000D夹网布，容量：≥30L。
30、消防全身式安全吊带（含胸升）：
30.1五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器；腹部连接点可打开；肩带单侧可打开、腿环配有快插；配有不少于5个成型工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点；每个肩带上配有大挂钩挂环方便存储挂绳，坠落时确保能及时释放并展开缓冲器；
30.2正立方向静态拉力≥22kN；设计负荷≥2.67kN。

	救生气垫
	21
	套
	1、符合XF 631-2006救生气垫标准要求。
2、消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度≥20kN/m。
3、消防救生气垫表面的所有面料经热空气老化试验后，其拉伸强度降低值≤35%。
4、未充气时的整体质量(不包括气源)≤100kg。
5、阻燃性能：承接面面料的氧指数≥26。
6、充气时间：≤60s，补气时间：≤30s。
7、最大减速值（g）：头部≤80胸部≤60盆骨≤60
8、消防救生气垫表面的所有面料的经、纬向拉伸强度应不小于25kN/m。
8、配备配套内燃式排烟机。

	缓降器
	109
	套
	1、符合GB21976.2-2012《建筑火灾逃生避难器材 第2部分:逃生缓降器》标准要求。
2、安全带带宽40mm~80mm，带厚1mm~3mm，带长1000mm~1800mm。
3、经清水浸泡后进行标准负荷下降速度试验，其下降速度均应在0.16m/s~1.50m/s之间。
4、抗跌落性能进行标准负荷下降速度试验，其下降速度应为0.16 m/s~1.50 m/s。
5、配置高度≥30m。

	消防全身式安全吊带（带胸升）
	118
	套
	1、符合XF494-2023《消防防坠落装备》标准。
2、五点式全身安全带，内置集成一体式胸式上升器。
3、腹部连接点可打开。
4、肩带单侧可打开、腿环配有快插。
5、配有不少于5个成型工具环，两个工具挂环槽，两个工具包连接点。
6、每个肩带上配有大挂钩挂环方便存储挂绳，坠落时确保能及时释放并展开缓冲器。
7、正立方向静态拉力≥22kN。
▲8、负荷≥2.67kN。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）

	通用安全绳
	2650
	米
	1、符合XF494-2023《消防用防坠落装备》
2、外观和加工：
安全绳应为连续结构，主承重部分应由连续纤维制成。
安全绳应采用包芯绳结构。
安全绳表面无任何机械损伤现象，整绳粗细均匀、结构一致。
安全绳的两端应裹以透明套管，不应留有散丝。
3、直径：16±0.5mm。
▲4、破断强度：最小破断强度≥40KN。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、延伸率：当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率≤10%。
6、抗滑移性能：≤20mm。
7、标志：在消防用防坠落装备的显著位置有永久性的标志，其内容为：产品型号、用途、商标（或者生产厂名）、批号以及生产日期等。
8、长度根据需求单位要求剪裁。

	静力绳
	5500
	米
	1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2、静力内芯绳，绳径:10.5±0.5mm。
▲3、断裂负荷：≥20kN。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
4、延展率：≤10%;
5、其他要求:绳子颜色按照采购单位要求制作。
6、长度根据需求单位要求剪裁。
7、配备相应绳包≥60L。
8、重量：≤75g/m。
9、绳包配备数量≥60。

	应急逃生自救安全绳
	90
	套
	1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2、直径（绳索）：7.5mm～16mm±0.5mm。
3、经抗滑移性能试验后,绳皮(护套)沿绳芯正反两方向的纵向滑移量应不大于20mm。
4、当承重达到最小破断强度的10%时，安全绳的延伸率应介于1%~10%。
5、破断强度（绳索）：≥20kN。
6、高温环境承载性能（绳索）：在600℃±5℃、1.33kN负荷环境下承载45s。
7、高温环境承载性能（绳索）：在400℃±5℃、1.33kN符合环境下承载300s。
8、耐高温性能：经204℃±5℃的耐高温性能试验后,安全绳不应出现熔融焦化现象。
9、绳包功能：能合理放置安全钩、下降器，能携带于安全腰带上。
10、绳包材料要求：经260℃高温试验后无明显变化（5min）。
11、安全绳的绳芯内应编入一根宽度不小于2mm、贯穿全绳的信息条，其上至少应包括生产者和/或生产企业名称，采用以下两种方式之一表示:中文全称、英文或拼音全称。
12、安全绳的永久性标志应设置在绳索任一端部的透明套管内。
13、下降器：应能承受不小于5kN的试验负荷，试验后不应出现装置的永久性损伤、明显变形或绳体的损坏。
14、下降器设计负荷≥1.33kN。
15、外观（下降器）：在显著位置处有产品型号，用途，商标，批号和生产日期，下降器外部标注穿绳方向和安全提醒。
16、耐盐雾腐蚀性能（下降器）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
17、安全钩开口闭合状态：长轴破断强度≥22kN。
18、安全钩开口打开状态：长轴破断强度≥7kN。
19、安全钩：短轴破断强度≥7kN。
20、耐盐雾腐蚀性能（安全钩）：经48h中性盐雾试验后，外观符合GB/T6461-2002外观等级评定轻微级的要求。
21、绳索长度：绳索长度≥16m。
22、在绳索的4m、8m、12m、16m处均设有标识，绳体上有连续反光标识。
23、辅助安全扁带断裂负荷：≥22kN。
24、辅助安全扁带尺寸：宽40-70mm，长度≥2M。

	止坠器
	19
	套
	1、铝合金材质；适合绳径：10-13mm；内部为圆形棘齿轮结构，可单双向滑动，负荷：≥5kN；与势能吸收器挽索一起使用建立与安全绳所需的距离

	下降器
	18
	套
	1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2、多功能单向团队救援滑轮，具有防恐慌功能，不需要取下即可安装绳索，两次拨动打开面板，可快速组建提升或下放系统。
3、重量≤850g。
4、负荷≥11kN。
5、兼容绳索直径8-11mm。

	过结滑轮
	11
	套
	1、检测标准依据：符合XF494-2023《消防用防坠落装备》标准。
2、五孔过绳结滑轮，滚珠轴承，设计用于横渡时通过中间绳结；可通过特殊途径将滑轮轮体固定，用于绳索锚点使用。
3、材质：铝合金。
5、兼容绳索直径：8-19mm。
6、工作负荷：≥11kN。
7、极限负荷：≥18kN。

	多功能担架
	27
	把
	1、外形尺寸(mm)≥2500x900x5。
2、拉伸强度(N)≥600。
3、自重(kg)≤11。
4、载重(kg)≥150。
5、提供收纳袋。

	救援抬板
	32
	件
	1、规格：≥180cm*45cm
2、载重：≥150kg
3、重量：≤10kg
4、配备绳索固定点，担架周边具有提手口，带头部固定器。

	折叠式担架
	21
	把
	1、重量：≤8.5kg。
2、展开尺寸（长×宽×高）：≥180×50×20cm。
3、载重：承载≥120kg。
4、中部应不可分离、2根保险带。
5、手柄做防滑设计。

	救援三脚支架
	4
	套
	1、符合XF3009-2020《救援三脚架》标准。
▲2、额定载荷≥300kg。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
3、并拢长度≥1600mm。
4、工作状态最大高度≥2300mm。
5、绞盘钢丝绳长度≥30m。

	



车辆事故救援套装
	2
	套
	整体要求：整套附件包含垫块套组、锐边保护罩和轻型支撑杆。
1、垫块组：1.1套组由大三角形滑梯、方形垫块、长形基础垫块、护边垫块、小三角形垫块、连接锁片等组成；1.2尺寸：不小于600x200x80mm的长方形垫块不少于2个；1.3尺寸：不小于620x200x250mm的大三角形滑梯不少于2个,坡面必须有倒齿设计，防止滑脱；1.4尺寸：不小于200x200x95mm的鞍形滑块不少于2个；1.5尺寸：不小于200x200x40mm的正方形垫块不少于2个；1.6尺寸：不小于200x200x75mm的正方形垫块不少于2个；1.7尺寸：不小于200x200x90mm的小三角形垫块不少于2个；1.8连接锁片：不少于5个；1.9紧固带不少于4根，可与支撑杆配套使用，起到稳固保护作用。
2、锐边保护罩用于车辆救援，房屋倒塌救援，能有效保护救援人员及伤员，防止玻璃划伤及锐角划伤等二次伤害产品采用耐磨、防火、防水材料带磁铁，可快速附着在车辆上可拆洗（磁铁可拆卸）。1500*600mm，1块；300*250mm，2块；600*600mm，2块。
3、轻型支撑杆：配有集成头部配件、底板以及带挂钩和棘轮机构的紧固带，一体式解决方案，不存在可能丢失的活动部件。采用自锁系统，移动中自动拉出并锁定，无需通过单独操作来锁定撑杆，可在整个撑杆长度以上非常小的间隔锁定，长度可精调。锯齿形多用途头，实现最佳抓力，适合与所有类型车辆一起使用。用于快速安全的稳定失事车辆。最大直径承重≥16KN，收缩长度≤1080mm，重量≤9kg。



包3目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	3
破拆侦检类
	防盗门破拆工具组
	6
	0.9
	

	2
	
	手动破拆工具组
	5
	0.6
	

	3
	
	无齿锯
	6
	1.5
	

	4
	
	指环切割器
	2
	0.55
	

	5
	
	双轮异向切割锯
	5
	0.9
	

	6
	
	万向剪扩两用钳
	2
	1.1
	

	7
	
	机动链锯
	10
	0.35
	

	8
	
	空气充填泵
	2
	3
	

	9
	
	移动供气源
	2
	1.7
	

	10
	
	手抬机动泵
	14
	1.7
	

	11
	
	测温仪
	9
	0.05
	

	12
	
	红外热像仪
（核心产品）
	15
	1.7
	

	13
	
	激光测距仪
	10
	0.16
	

	14
	
	漏电探测仪
	12
	0.35
	

	15
	
	可燃气体检测仪
	10
	0.22
	

	16
	
	有毒气体检测仪
	10
	0.3
	

	17
	
	四合一气体检测仪
	8
	0.48
	

	18
	
	水深探测仪
	3
	0.42
	

	19
	
	便携式流速仪
	2
	0.55
	

	合计
	
	
	



包3参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计10个

	防盗门破拆工具组
	6
	套
	套装包括：手动液压泵、开门器、扩张器、剪切器、钢筋速断器、组合撬棍等附件。
1、额定工作压力：≥63MPa。
2、开启力：≥60KN。
3、开启距离：≥110mm。
4、单个主要部件质量：≤6KG。

	手动破拆工具组
	5
	套
	1、符合GB32459-2015《消防应急救援装备手动破拆工具通用技术条件》标准要求。
2、PRT杆：长≥90cm、净重≤5Kg。
3、阔斧：长≥45cm、净重≤3Kg。
4、尖咀凿：长≥45cm、净重≤2Kg。
5、三寸阔凿：长≥45cm、净重≤2Kg。
6、一寸阔凿：长≥45cm、净重≤2Kg。

	无齿锯
	6
	套
	1、符合GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。
2、输出功率：≥5.8KW。
3、锯片直径：≥350mm。
▲4、最大切深：≥100mm。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
6、产品重量（不含燃油和锯片）：≤25kg。
7、油箱：≥1.2L。
8、配置要求：350mm/400mm金钢石锯片各1片、350mm/400mm金属砂轮片各1片、350mm/400mm混凝土片各1片、350mm/400mm多功能锯片各1片，1套专用工具，燃油配比壶1个、压力水壶1套等。

	指环切割器
	2
	套
	1、重量（含电池）：≤1.4kg。
2、力矩：3V≤63gcm/6V≥120gcm。
3、声压：≤65dB(A)。

	双轮异向切割锯
	5
	套
	1、检测标准依据:GB32460-2015《消防应急救援装备破拆机具通用技术条件》。
▲2、功率≥4KW。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
4、最大转速≥10000rpm。
5、燃油箱容量(L)≥0.7。
6、机油箱容积(L)≥0.4。
7、重量≤15kg。
9、噪音水平(dB)≤105。
10、锯片规格(mm)≥300。
11、切割深度(mm)≥100。

	万向剪扩两用钳
	2
	套
	1、液压破拆工具基本符合GB/T17906-2021《液压破拆工具通用技术条件》等国家相关标准。
2、工作压力≥63mpa。
3、重量≤25kg。
4、适配采购队站液压泵接头。

	机动链锯
	10
	套
	1、符合GB32460-2015消防应急救援装备破拆机具通用技术条件。
2、功率≥3.5KW，导板长度≥40cm，前手防护档。
3、质量（不含链条）≤7kg。
4、配维修工具1套，链条油1瓶，链条5条，燃油配比壶1个，导板护套。

	空气充填泵
	2
	套
	1、充气时间:在6.8L的气瓶里，从0MPa充气到30MPa，所用时间不超过15min。
2、供气量≥340L/min。
3、功率≥7.5kw。
4、配备防爆桶。

	移动供气源
	2
	套
	1、符合XF1261-2015《长管呼吸器》标准要求。
2、材料要求：全面罩、呼吸软管、供气阀在阻燃性能试验后，无熔融现象，且续燃时间不应大于5s。
3、整机气密性：在气密性能试验后，其压力表的压力指示值在1min内的下降≤2MPa。
4、静态压力：静态压力≤500Pa，且不应大于排气阀的开启压力
5、警报器性能：报警压力5.5±0.5MPa，发声声级≥90dB(A)，平均耗气量≤5L/min。
▲6、面罩性能：总视野≥70%，双目视野≥55%，下方视野≥35°，吸入气体中CO2含量≤1%。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
7、安全阀性能：开启压力应在减压器输出压力最大设计值的110%-170%范围内，全排气压力应在减压器输出压力最大设计值的110%-170%范围内。
8、高压碳纤维气瓶：30MPa，推车软管长度：≥60m、另配2根15m输气管（所有软管能串连使用）、2个正压式呼吸面罩及供给阀，2个Y型接口和手动切换阀等部件组成。

	手抬机动泵
	14
	台
	1、符合GB6245-2006《消防泵》标准。
2、额定流量（L/s）≥16.0。
3、额定压力（MPa）≥0.5。
4、发动机形式：四冲程，风冷，泵轴转速≥3500r/m。
5、油箱容积≥6L,启动方式：手拉、电启动（免维护电瓶）。
▲6、最大真空度（kPa）：≥85。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
▲7、引水时间（s）：≤35。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
8、启动性能（s）：≤30。
9、整机重量：≤100Kg。

	测温仪
	9
	件
	1、测量温度范围：探测温度≤-20℃、探测温度≥600℃。
2、保存温度：-20℃至60℃。
3、电源：≥1.5V。
4、工作时间：≥12h。
5、自动关机≤60s，°C和°F可自由切换。

	红外热像仪
	15
	件
	1、符合XF/T635-2023《消防用红外热像仪》标准要求。
2、显示屏：≥3.5英寸，支持屏幕亮度调节，屏幕分辨率≥640×480。
3、功能要求：显示功能：在红外方式下，具有白热、黑热、伪彩色三种显示模式，图像冻结功能、图像存储功能、图像降噪功能、真实还原所摄热像功能。
4、供电方式：续航时间≥2h/块，支持本机充电和电池直接充电，配备2块电池；
5、图像模式：支持白热、黑热、消防、火灾、搜救、画中画、可见光和融合等多种可变模式，具备温度测量值、电池耗量、温度标尺、超温、拍照或摄像状态显示功能。
6、变焦功能：支持2倍、4倍数字变焦。
7、具备红外模式和可见光模式，2种模式可快速切换。
▲8、测温范围：-20℃~+1000℃。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
9、连续稳定工作时间：连续稳定工作时间≥2h。
10、防护等级：≥IP67，1m抗跌落。
▲11、防爆等级：≥ExibIICT4Gb。（提供防爆合格证）

	激光测距仪
	10
	件
	1、符合GB/T14267-2009标准要求。
2、测距范围：3m-1000m。
3、测距精度：±0.3m(400m以内)。
4、测角功能：±1°。
5、产品防水：≥IP65。
6、工作温度：-15℃~50℃。

	漏电探测仪
	12
	件
	1、探测仪可自动探测220V-110KV/50Hz交流电源的漏电状态，具备声光报警、振动报警和屏显报警功能，当设备越接近漏电状态的电源时，声光报警装置光闪烁及发声频次越高。
2、配备液晶显示屏，屏幕尺寸≥1.3英寸，可显示电量、漏电强弱信息等。
3、探测仪内置可充电电池，续航时间≥10h。
▲4、防护等级≥IP68，抗跌落高度：≥1m。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
5、工作温度：-20℃至60℃。
6、重量（含电池）：≤250克。
7、背面配备卡扣，佩戴于救援人员胸前。
8、可探测距离：≥5m。

	可燃气体检测仪
	10
	件
	▲1、可燃气量程：3~100%LEL；示值误差：≤±5%，（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
2、响应时间≤30s；
3、工作温度：≥-20℃-40℃。
4、工作湿度：≥10%-90%相对湿度。
5、报警方式：声报警≥90dB，灯光报警，振动报警。
6、数据记录：≥20次报警记录。
7、防爆等级：≥ExibIIBT4Gb。
8、工作方式：连续检测，电池和传感器可更换。

	有毒气体检测仪
	10
	件
	1、符合GB/T32209-2015《多组分有害气体检测报警器》标准。
2、具有声、光、震动三种报警方式，LCD屏幕可同时显示四种气体检测浓度，能够自动校正和归零。
3、工作时间：≥12h。
4、可检测：硫化氢、一氧化碳、氧气、甲烷。
▲5、量程：硫化氢0-100ppm、一氧化碳0-1000ppm、氧气(%vol) 0-30%v、甲烷0-100%LEL。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
6、传感器使用寿命：一氧化碳≥2年，其它≥3年。
7、工作温度：-20℃—+55℃。
8、湿度：5%—90%RH(非冷凝)。 
9、防水防尘等级：≥IP66。
10、防爆等级：≥ExibIIBT4Gb。
11、重量：≤500g。 
12、检测头可更换。

	四合一气体检测仪
	8
	件
	1、结构组成:四合一气体探测仪主机、内置四种传感器、外置泵(含肩带)或泵吸式。
2、防爆等级≥ExiaIICT4Ga。
3、LEL可燃气体，量程3~100%LEL，误差≤±5% FS，寿命≥2年。
4、氧气为独立传感器，量程0-25%Vol，寿命≥2年。
5、CO为独立传感器，量程0-1000ppm，寿命≥2年。
6、H2S为独立传感器，量程0-100ppm，寿命≥2年。
7、具有数据存储能力，数据存储≥1000h。
8、可在-25℃±2至55℃±2的温度范围内正常工作。
9、具有抗震和抗摔性能，整机有效抗跌落≥1m。
10、防护等级≥IP66。 

	水深探测仪
	3
	件
	1、检测标准依据：符合水深测量仪器第3部分：超声波测深仪GB/T27992.3-2016标准。
2、量程：≥50m，精度≤量程的10%。
3、屏幕：显示温度、深度等。

	便携式流速仪
	2
	件
	1、流速测量范围：0.06m/s-8.00m/s。
2、测流误差：≤1.5%。
3、旋桨回转直径：≥Ф70mm。




包4目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价（万元）
	总价
（万元）

	1
	4
通信类
	手持电台
	18
	0.4
	

	2
	
	pdt电台（本安型）
（核心产品）
	20
	1
	

	3
	
	车载台
	9
	0.6
	

	4
	
	单兵图像传输设备（5G单兵）
	5
	2.5
	

	5
	
	单兵图侦系统（5G布控球）
	3
	3
	

	6
	
	卫星电话
	5
	1
	

	合计
	
	
	



包4参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计3个

	手持电台
	18
	台
	1、提供公安一所PDT入网检测报告证明材料。
2、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料
3、频率范围：350-400MHz。
4、输出功率：1至3.5W可调。
5、为保证对讲机良好的接收性能，对讲机数字静态接收灵敏度须≤-120dBm（或≤0.22μV）（BER5%）。
6、对讲机防尘防水等级≥IP68。
7、对讲机屏幕尺寸≥2英寸。
8、单块电池容量：≥2000mAh。
▲9、待机时间：模拟: ≥10h，数字: ≥15h。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
10、信道容量：≥1024；组群：≥32。
11、信道间隔：12.5KHz。
12、频率稳定度：≤±0.5ppm。
13、尺寸（不含天线）：≤140×60×45mm。
14、重量（含标配电池和天线）：≤400g。
▲15、对讲机须内置定位模块，支持北斗定位模式。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
16、对讲机须内置蓝牙模块，能够支持蓝牙耳机、手咪等多种配件。
17、对讲机须支持智能降噪功能，保证对讲机在各种嘈杂环境下都能提供清晰的语音。
18、对讲机须支持多种工作模式，至少支持模拟常规、数字常规和数字集群3种工作模式，在对讲机切换工作模式时，无须重启对讲机。
19、在直通模式下，对讲机在近距离1.5m时通话，彼此不会产生信号干扰。
20、对讲机须支持中文短信收发功能。
21、对讲机防爆等级不低于ExibIIBT4Gb。22、对讲机须支持防爆电池识别功能，插上非原装防爆电池时，终端开机应有相应提示，且终端应无法发射和接收。
23、防爆肩咪具备3.5mm及Hirose航空插头等功能，背夹固定可靠并可360度旋转，可单独通话，单独连接防爆耳机及连接消防现有骨传导通话装置等功能。
24、防爆肩咪防爆等级不低于ExibIIBT4Gb。
25、防护等级不低于IP67。

	pdt电台（本安型）
	20
	台
	1、结构组成:包括对讲机主机、同等级防爆两块电池、电源适配器、一张加密卡、一套防爆肩咪、一套耳机及充电器、天线、背夹、挂绳等附件。
2、主要应用场景:用于消防员灭火救援作业中语音通信。
3、提供中华人民共和国工业和信息化部颁发的《无线电发射设备型号核准证》证明材料。
4、频率范围:350-400Mz。
5、输出功率:1-2W可调。
6、信道容量:1024。
7、组群:64(每组群≥128个组)。
8、信道间隔:12.5KHz/20KHz/25KHz。
9、电池容量:≥1800mAh。
10、对讲机防爆等级不低于ExibIIbT4Gb和ExibIIICT120℃Db。▲11、对讲机防尘防水等级≥IP67。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
12、对讲机须内置定位模块，支持单定位功能，具备多种位置信息上传能力，包含但不限于位置信息主动上传功能，业务信道发送对讲机位置信息功能、当前位置信息查询功能。
13、支持报警发送位置信息功能:常规模式下，在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人。
14、防爆肩咪防爆等级不低于Exib1ICT4Gb。
15、防爆肩咪防护等级不低于IP68。
16、防爆肩咪PTT按键使用次数≥30万次。

	车载台
	9
	件
	1、频率范围：350-400MHz。
2、信道容量：≥1024；组群：≥64。
3、工作电压：13.6V±15%。
4、频率稳定度：≤±0.5ppm。
5、工作温度范围：-20℃～+55℃；储存温度范围：-40℃～+65℃。
6、重量：≤1.8kg；尺寸：≤80mm x200mm x200mm；屏幕尺寸：≥1.8英寸。
7、防尘防水等级：≥IP54；在直通模式下，在近距离1.2m的情况下通话，彼此不产生信号干扰，须内置蓝牙模块，不需要蓝牙适配器，标单支持噪声抑制功能，在噪声环境下讲话，接收方能听到清晰的语音，最大可达到30dB。
8、须支持混合群组功能：常规信道(含数字直通、模拟直通、数字中转、模拟中转、自组网、增强型虚拟集群)和集群组呼可以放在同一个组群里，通过信道旋钮在常规信道和集群组呼之间进行切换，且不重启。须支持功率自动调整功能：终端在数字集群和在数字中转模式下支持功率自动调整，信号较强时降低发射功率，信号较弱时增大发射功率。
9、须支持终端脱网提示功能：数字中转模式下终端不在中转台信号覆盖范围内，终端会出现文字提示。
10、须支持报警发送位置信息功能：常规模式下,在触发报警的同时将本终端的位置信息发给指定的联系人。须支持双时隙数据传输功能：支持采用双时隙方式来传输分组数据。
11、须支持号码映射功能：集群模式下，终端支持自定义号码与指定联系人号码映射，通过拨打该自定义号码与相应的联系人建立呼叫。
12、须支持定位经纬度信息及场强(RSSI)上报功能：数字集群及常规模式下都支持在上报定位经纬度信息同时上报场强(RSSI)。
13、与需求单位沟通安装调试。

	单兵图像传输设备（5G单兵）
	5
	套
	1、设备应为专业的视频编码设备。
2、具有 GB/T28181 标准流的支持，使单兵可接入标准的第三方平台。
3、状态显示：具有显示屏。
4、支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。
5、支持北斗定位。
6、支持字符叠加功能，可在输出的图像中编辑叠加中文文字和符号信息，信息应包括：时间、日期、定位、电量、设备位置等。
7、支持双MIC输入、双TF卡存储、双SIM卡传输。
8、支持设置保存平台服务器地址和登录账号功能。
9、支持双向语音对讲。
10、支持双码流输出。
11、支持HDMI外接视频输入，分辨率不低于1080p。
12、音频接口：支持3.5mm接口、无线蓝牙音频输入。
13、支持接入中国移动、中国电信、中国联通4G、5G网络全网通；
14、存储功能：支持本地录像TF卡存储，TF卡支持≥128G。
15、电池要求：内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥6h。设备要求支持在-10-50℃下能正常工作。
16、支持远程定位功能。
17、外壳防护等级支持IP68。
18、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。
19、配件：安全箱≥1、接口线≥1、外接摄像机（分辨率不低于1080p，含HDMI输出接口）≥1、配套三轴稳定器≥1、耳机（含麦克风）≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。
★20、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。提供承诺书，承诺中标后，能够完成设备接入江苏总队互联网平台工作，实现通过指挥视频终端进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作功能。

	单兵图侦系统（5G布控球）
	3
	套
	1、产品要求：一体化结构设计，需集成高清云台摄像机、无线编码器、大容量电池、卫星定位、红外灯组等模块，具有设备提手，便于携带。
2、传输协议：支持GB/T28181、RTSP协议。
3、支持近距离红外补光。
4、除雾功能：支持镜头加热除雾。
5、卫星定位：支持北斗定位模式，内置定位天线，支持将定位数据上传至服务器，同时支持可离线补传定位数据。
6、支持内置拾音器、扬声器。
7、设备要求支持在-10-50℃下能正常工作。
8、交互能力要求：支持通过第三方管理平台进行组会，实现指挥视频终端与图传终端的对讲。
9、网络适应性：支持动态码率调整，能够在带宽降低的情况下自动调整图像帧率和码率进行传输。
10、支持视频双码流，双码流规格均至少支持1280x720/640x480。
11、支持图片抓拍，抓拍图片支持保存到本地或上传到服务器，且可在本地检索回放，图片分辨率至少支持1280x720/640x480。
12、有效像素≥200W，最大分辨率至少支持1080P(1920x1080)，不低于25 帧/s。
13、内置1路无线WIFI，支持APN和VPDN接入；支持航空插头转RJ45，有线网络支持10M/100M自适应。
14、内置蓝牙模块。
15、支持本地录像存储。存储格式具有流式文件和电脑通用文件格式可选，存储的录像文件支持通过有线和无线方式导出。
16、自带显示屏，支持5G信号、电池容量显示。
17、内置锂电池供电，满电后支持连续工作时间≥8h。
18、支持远程配置设备参数，包括视频参数、网络参数、音频参数、定位参数、远程升级和恢复出厂设置等。
19、支持通过手机连接AP热点，并可实现预览视频，双向语音对讲，录像查询、回放，以及视频/网络/音频/定位等参数配置功能。
20、防护等级：防护等级不低于IP66。
21、支持磁力吸附、固定支架、三脚架安装。
22、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。
23、配件：安全箱≥1、接口线≥1、三脚架固定圆盘≥1、蓝牙耳机≥1、手咪≥1、充电器≥1、128G内存卡≥1。
★24、符合江苏省消防总队互联网无线图传平台-设备接入规范标准。提供承诺书，承诺中标后，能够完成设备接入江苏总队互联网平台工作，实现通过指挥视频终端进行视频浏览、语音对讲、参数调整等操作功能。  

	卫星电话
	5
	台
	1、具备卫星移动网络话音、短信和全网通网络话音、短信功能，支持北斗（屏蔽GPS等其他信号）定位功能。网络制式要求：支持地面4G或5G全网通、卫星通信双卡双待。
2.防护要求：防护等级≥IP68；防摔等级≥1.5m硬面跌落。
3.通话速率要求：卫星话音速率：1.2/2.4/4.0Kbps。
4.电池要求：电池容量≥5000mAh。
5.配件要求：配备1个全向天线可拆卸更换；配备原厂充电器≥1个、原厂有线耳机≥1个。
6.通信费用要求：协助进行卫星电话卡开卡和入网，并含不低于三年通信费（每年不低于750min）。
7.工作环境要求：工作温度：-20℃~+55℃，存储温度：-40℃~+70℃。
8.加装车载式全向天线，适配主流天通卫星电话，可定制SMA接头;
馈线长度:≥5m;
固定方式:磁铁吸附。




包5目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	5
梯子类
	挂钩梯
	16
	0.1
	

	2
	
	金属挂钩梯
	22
	0.15
	

	3
	
	6米竹制拉梯
	50
	0.15
	

	4
	
	6米金属拉梯
	32
	0.3
	

	5
	
	9米竹制拉梯
	26
	0.2
	

	6
	
	9米金属拉梯
	44
	0.45
	

	7
	
	救生软梯
	52
	0.15
	

	8
	
	15米金属拉梯
（核心产品）
	22
	1.5
	

	合计
	
	
	



包5参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计6个

	挂钩梯
	16
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作高度(m)：4±0.1。
3、最小梯宽(mm)：250±2。
▲4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、整梯质量(kg)：≤12。
6、材质：竹制。

	金属挂钩梯
	22
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度(m)：4±0.1。
3、最小梯宽(mm)：250±2。
▲4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、整梯质量(kg)：≤8.5。
6、材质：铝合金。

	6米竹制拉梯
	50
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度(m)：6±0.2。
3、最小梯宽(mm)：300±3。
▲4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、质量(kg)：≤35。

	6米金属拉梯
	32
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度：6±0.2m。
3、最小梯宽：300±3mm。
▲4、梯蹬间距：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、质量(kg)：≤35。
6、材质：铝合金。

	9米竹制拉梯
	26
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度(m)：9±0.2。
3、最小梯宽(mm)：300±3。
▲4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、质量(kg)：≤43。

	9米金属拉梯
	44
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度(m)：9±0.2。
3、最小梯宽(mm)：300±3。
▲4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、质量(kg)：≤30。
6、材质：铝合金。

	救生软梯
	52
	把
	1、符合GB 21976.3-2012建筑火灾逃生避难器材 第3部分：逃生梯。
2、梯宽（mm）：≥300。
3、梯档间距（mm）：300±5。
4、撑脚长度（mm）：≥100。
5、单节梯档最大负荷（N）：981±5。
6、最大工作高度（M）：≥15。
7、梯档材质：铝合金。

	15米金属拉梯
	22
	把
	1、符合XF137-2007《消防梯》标准要求。
2、工作长度(m)：15±0.3。
3、最小梯宽(mm)：350±4。
4、梯蹬间距(mm)：280±2/300±2/340±2。
5、整梯质量(kg)：≤70。
6、梯尾具备移动滚轮。




包6目录
	序号
	包号
	器材名称
	数量
	单价限价
（万元）
	总价
（万元）

	1
	6
灭火类
	水带（16-65-20）
	250
	0.03
	

	2
	
	水带（16-80-20）
	138
	0.035
	

	3
	
	水带（16-80-40）
	8
	0.07
	

	4
	
	水带（16-80-60）
	8
	0.11
	

	5
	
	水带（16-80-100）
	8
	0.17
	

	6
	
	水带（20-40-20）
	100
	0.03
	

	7
	
	水带（20-65-20）
	320
	0.035
	

	8
	
	水带（20-80-20）
	320
	0.04
	

	9
	
	水带（25-80-40）
	8
	0.075
	

	10
	
	水幕水带
	30
	0.07
	

	11
	
	中压分水器（二分水65转40）
	33
	0.06
	

	12
	
	中压分水器（二分水80转65）
	17
	0.1
	

	13
	
	中压分水器（三分水65转40）
	7
	0.08
	

	14
	
	中压分水器（三分水80转65）
	13
	0.03
	

	15
	
	多功能消防水枪
	47
	0.15
	

	16
	
	多功能消防水枪（40）
	45
	0.1
	

	17
	
	消防泡沫枪（PQ16）
	23
	0.06
	

	18
	
	直流水枪
	40
	0.03
	

	19
	
	直流水枪（40）
	57
	0.02
	

	20
	
	穿刺水枪
	2
	0.1
	

	21
	
	止水器
	55
	0.09
	

	22
	
	止水器（40）
	36
	0.06
	

	23
	
	异型异径接口套装
	5
	0.3
	

	24
	
	PVC吸水管(8米)
	3
	0.25
	

	25
	
	PVC吸水管(4米)
	18
	0.15
	

	26
	
	大流量移动消防炮
	1
	0.3
	

	27
	
	移动式消防炮（手动炮）
	3
	1.3
	

	28
	
	移动式消防炮（自摆炮）
	2
	1.3
	

	29
	
	背负式风力灭火机
	9
	0.18
	

	30
	
	阻燃围挡
	4
	1
	

	31
	
	B类泡沫
（核心产品）
	20
	0.7
	

	32
	
	A类泡沫
	3
	1.6
	

	合计
	
	
	



包6参数
	名称
	数量
	单位
	技术参数
标注“▲”共计12个

	水带（16-65-20）
	250
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥1.6Mpa, 爆破压力：≥4.8Mpa，内径：63.5mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥20m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（16-80-20）
	138
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥1.6Mpa, 爆破压力：≥4.8Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥20m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（16-80-40）
	8
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥1.6Mpa, 爆破压力：≥4.8Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥40m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（16-80-60）
	8
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥1.6Mpa, 爆破压力：≥4.8Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥60m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（16-80-100）
	8
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥1.6Mpa, 爆破压力：≥4.8Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥100m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（20-40-20）
	100
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥2Mpa, 爆破压力：≥6Mpa，内径：38mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥20m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（20-65-20）
	320
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥2Mpa, 爆破压力：≥6Mpa，内径：63.5mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥20m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（20-80-20）
	320
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥2Mpa, 爆破压力：≥6Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥20m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水带（25-80-40）
	8
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、工作压力：≥2.5Mpa, 爆破压力：≥7.5Mpa，内径：76mm+2mm。
3、配卡式接口，长度≥40m。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	水幕水带
	30
	盘
	1、产品符合GB6246-2011《消防水带》标准。
2、内径：63.5mm+2mm。
3、重量≤350g/m。
4、配套4个闷盖。
5、水带与消防接口连接性能：水带与消防接口连接处不应发生渗漏、爆破或滑脱。

	中压分水器（二分水65转40）
	33
	件
	1、公称压力：≥1.6MPa。
2、进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径2*40mm。
3、开关方式：球阀式。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	中压分水器（二分水80转65）
	17
	件
	1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。
2、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标。
3、阀门开启力（N）≤100N。
4、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*2。
5、公称压力≥2.5Mpa。
6、配备自锁把手。
7、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	中压分水器（三分水65转40）
	7
	件
	1、公称压力：≥1.6MPa。2、进水口:卡式接口,口径65mm，出水口:卡式接口,口径3*40mm。
3、开关方式：球阀式。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	中压分水器（三分水80转65）
	13
	件
	1、检测标准依据：符合XF868-2010《分水器和集水器》标准。
2、铸件表面无结疤、裂纹、砂眼。加工表面无伤痕。本体上应清晰铸出阀门的“开”、“关”字样或标志。
3、阀门开启力（N）≤100N。
4、分水器本体材料为铸造铝合金ZL104，进水口为KYKA80Z，出水口为KYK65Z*3。
5、公称压力≥2.5Mpa。
6、配备自锁把手。
7、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	多功能消防水枪
	47
	把
	1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。
2、流量范围5档位：4L/S/5L/S/6.5L/S/8L/S10L/S工作压力≥0.6Mpa。
3、射程≥25m，具备喷雾功能。
4、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	多功能消防水枪（40）
	45
	把
	1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。
2、额定工作压力：≥0.6MPa。
3、最大喷雾角≥100°。
4、最大射程：≥15m。
5、直流额定流量：≥3L/s。
6、水枪上设有“直流”、“喷雾”、“开/关”等永久性显示标记。
7、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	消防泡沫枪（PQ16）
	23
	把
	1、符合GB25202-2010《泡沫枪》标准
2、型号PQ16。
3、额定工作压力≥0.7MPa。
4、混合液流量：≥16L／S。
5、射程为≥28m。
6、进水口径mm:65,接口形式为65雄快速接口。
7、外吸泡沫管长度：≥1m，尾部带有金属插管。

	直流水枪
	40
	把
	1、检测标准依据：符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2、采用高强度铝合金锻造成型，表面经过氧化处理，耐腐蚀，本体为直线握把直流水枪，操作杆可轻松操控出水开或关闭。
3、进水口65mm快速接口。
▲4、流量≥7.5(L/s)，射程≥25m。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、重量≤1.2kg。
6、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	直流水枪（40）
	57
	把
	1、检测标准依据：符合GB8181-2005《消防水枪》标准。
2、采用高强度铝合金锻造成型，表面经过氧化处理，耐腐蚀，本体为直线握把直流水枪，操作杆可轻松操控出水开或关闭。
3、进水口40mm快速接口。
▲4、流量≥3(L/s)，射程≥17m。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
5、重量≤1kg。
6、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	穿刺水枪
	2
	把
	1、技术性能符合GB8181-2005《消防水枪》。
2、喷射性能：流量≥8L/S，喷射压力≥0.6Mpa。
3、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	止水器
	55
	件
	1、检测标准依据：符合GB12514.1-2005消防接口第1部分消防接口通用技术条件标准。
2、接口：表面防腐处理。
阀体：表面防腐处理。
手柄：表面防腐处理。
球体：表面防腐处理。
▲3、操作力矩/N·m：0.5～2.5。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
4、通孔直径63mm±2mm。
5、重量：≤2kg。
6、开关具有自锁功能。
7、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	止水器（40）
	36
	件
	1、检测标准依据：符合GB 12514.1-2005 消防接口 第1部分消防接口通用技术条件标准。
2、接口：表面防腐处理。
阀体：表面防腐处理。手柄表面防腐处理。球体：表面防腐处理。
▲3、操作力矩/N·m：0.5～2.5。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
4、通孔直径38mm±2mm。
5、重量：≤2kg。
6、开关具有自锁功能。
7、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	异型异径接口套装
	5
	套
	1、使用公称压力≥2.5MPa；强度测试压力≥4MPa；
2、外观：无缺陷与不良；表面光亮、无毛刺、无伤痕；
3、型号：65内扣转65雌，65内扣转65雄，65内扣转80雌，65内扣转80雄，80内扣转65雌，80内扣转65雄，80内扣转80雌，80内扣转80雄，80雌转65雌，80雌转80雌，80雌转65雄，65雌转80雄，65雄转65雄，80雄转65雄，80雄转80雄。
4、材质：铝镁合金；表面防腐处理。

	PVC吸水管(8米)
	3
	盘
	胶管内径：150.0～154.0mm，胶管长度：8m±0.05m，承受压力≥0.8mpa，每根吸水配备2个锻造接口，接口形式与使用方协商

	PVC吸水管(4米)
	18
	盘
	胶管内径：150.0～154.0mm，胶管长度：4m±0.05m，承受压力≥0.8mpa，每根吸水配备2个锻造接口，接口形式与使用方协商

	大流量移动消防炮
	1
	件
	1、技术性能符合GB19156-2019《消防炮》标准。
2、具备遥控、电控、手控、可交叉操作，不受手动电控转换制约，完成水平回转、俯仰转动、喷射流态（直流和喷雾）可调的特点。
3、炮体材质：铝合金。
4、额定工作压力：≥1.2MPa。
▲5、流量（L/S)：≥80。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
▲6、射程（m）：≥85。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
7、最大喷雾角度：≥90°。
8、遥控距离（m）：≥150。
9、重量≤50KG。
10、进水口连接方式：80卡式接口×4。
11、配备泡沫发生装置。
12、符合消防救援队伍装备赋码要求。

	移动式消防炮（手动炮）
	3
	件
	1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准。
2、流量：≥30L/S。
3、喷射额定工作压力≥0.8MPA。
▲4、射程：≥60M。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
5、消防炮仰角:+30°～+70°。
6、水平回转角（°）:≥20。
7、喷雾角：≥0~90度可调。
8、炮整体重量≤10Kg。
9、配备两根10m安全绳。
10、进水口数量和接口大小与需求单位沟通选择。  

	移动式消防炮（自摆炮）
	2
	件
	1、产品符合GB19156-2019《消防炮》标准。
2、流量：≥30L/S。
3、喷射额定工作压力≥0.8MPA。
▲4、射程：≥60M。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效检验检测报告）
5、消防炮仰角:+30°～+70°。
6、水平回转角（°）:≥20。
7、喷雾角：≥0~90度可调。
8、自摆角20~40°。
9、进水口数量和接口大小与需求单位沟通选择。 

	背负式风力灭火机
	9
	件
	1、符合GB/T10280-2008《林业机械便式风力灭火机》标准。
2、有效风力灭火距离≥1.5m，出风口风量≥0.4m³/s。
3、连续运转可靠性：在标定转速下连续运转首次出现故障时间应不小于5h,5h后转速下降不应超过标定转速的5%。二次启动后应正常工作。
4、常温启动≤30s。
5、一次加油连续工作时间≥25min。
6、耳旁噪声≤105dB(A)。
7、手感振动≤30m/s²。

	阻燃围挡
	4
	套
	1、面料展开宽度≥80cm。
2、面料：玻璃纤维加涂层阻燃布拉链：内侧阻燃开口拉链，外侧TPU哑光防水开口拉链织带：加厚织带缝纫机线：阻燃缝纫机线。
3、材质：阻燃等级≥UL94 V-1；耐温范围：-20℃ ~ +750℃ 。
4、承重能力：≥50kg/m²；尺寸：单块围板展开尺寸≥1*0.5米 。
5、一套≥20块。

	B类泡沫
	20
	吨
	1、符合GB 15308-2025《泡沫灭火剂》标准要求。
2、PH值：温度处理前后6~8.5。
3、融化性：温度处理前：无可见分层和非均相，温度处理后：无可见分层和非均相。
4、表面张力温度处理前：特征值的偏差≤10%。
5、界面张力温度处理前：与特征值的偏差不大于1.0mN/m或特征值偏差≤10%, 按上述二个差值中较大者判定。
6、发泡倍数：1~20。
▲7、25%析液时间温度处理前、后：与特征值的偏差≤20%。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
8、灭火性能：温度处理前IA级别强施放灭火时间min≤3、抗烧时间min≥10。
▲9、ARI B级别灭火时间min≤3、抗烧时间min≥10。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
13、保质期≥3年。

	A类泡沫
	3
	吨
	1、符合GB27897-2011（A类泡沫灭火剂）标准要求。
2、抗冻结、融化性：温度处理前、后：无可见分层和非均相
3、比流动性：温度处理前、后：在-10℃时，温度处理前后泡沫液流量大于标准参比液体流量。
4、PH值：温度处理前后： 6~8.5 。
5、腐蚀率mg/（d.dm²）：温度处理前：Q235A钢片：≤15，3A21铝片：≤15。
▲6、表面张力（mN/m）：混合比为1.0%时≤30。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
7、润湿性：混合比为1.0%时≤20s。
▲8、25%析液时间：温度处理前、后在混合比为HA 、发泡倍数与特征值FA 偏差不大于20%的条件下，25%析液时间与特征值tA 偏差不应大于30%。（需提供具有检测资质的检测机构出具的完整有效带有CMA标志的检验检测报告）
9、隔热防护性能：温度处理前、后，在混合比为HG的条件下，发泡倍数：≥30。
10、隔热防护性能：25%析液时间：温度处理前、后，在混合比为HG的条件下≥20min。
11、灭A类火性能：温度处理前、后在混合比为HA 、发泡倍数与特征值FA 偏差不大于20%的条件下，灭火时间：≤90s。
12、灭A类火性能：温度处理前、后在混合比为HA 、发泡倍数与特征值FA 偏差不大于20%的条件下，抗复燃时间≥10min。
13、质保期≥3年。



[bookmark: _Toc120614281]重要说明：
1. 各采购包技术参数中标注“▲”的参数条款，投标人须在投标文件内按照参数后括号内的具体要求，提供相应的检验检测报告、防爆合格证等有关技术支持材料。各技术支持资料，须在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码和位置。如未提供，或所提供的资料不完整、不清晰，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。如因未在偏离表中注明支持资料具体页码和位置导致该项参数不符合采购要求或不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
2. 采购包4中标记“★”的核心参数条款为实质性响应条件，不得负偏离，否则作为无效投标。
3. 各采购包中未标注“★”和“▲”的一般参数条款，以投标人在投标文件技术参数偏离表中响应的内容为准。
4. 各采购包所投产品质保期不得低于三年。

二、最高限价
1. 每项产品不得超过对应的单价限价，否则按无效投标处理。
2. 本项目（同一个分包内）核心产品同一品牌的产品有多家供应商参加投标，只能按照一家供应商计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人委托评标委员会采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

三、商务要求
1. 投标人如果中标，须在采购合同签订后30日历天内将货物送达采购人指定地点。（提供承诺书加盖公章）
2. 投标人承诺所投消防装备必须符合国家标准；没有国家标准的，必须符合行业标准；依法实行强制性产品认证的消防产品，必须具备强制性要求认证合格；新研制的尚未制定国家标准、行业标准的消防产品，应当按照国家有关规定，经技术鉴定符合消防安全要求。（提供承诺书加盖公章）
3. 投标人须承诺决不提供虚假材料谋取中标、决不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人、决不与采购人、其它投标人或者代理机构恶意串通、决不向采购人、代理机构工作人员和评标委员会进行商业贿赂、决不拒绝有关部门监督检查或提供虚假情况，如有违反，无条件接受采购人及相关管理部门的处罚且若中标的取消中标资格。（提供承诺书加盖公章）
4. 投标文件中提供有效的《关于投标文件真实性的声明函》。


























第五章  评标方法与评标标准

一、评标办法
（一）采购包1、2、3、4采用综合评分法。
1. 评标委员会对通过资格审查、符合性审查的投标人进行综合评审，按综合得分由高到低排序；得分相同的，按投标报价由低到高排序；得分、投标报价均相同的，由评标委员会抽签确定优先顺序。评标委员会按照本办法评审后，仅推荐排序第一的投标人为中标候选人，不再推荐其他顺位中标候选人。
2. 评标委员会将按下列评标方法和标准进行评分，总分值为100分；评分过程中采用“四舍五入”法，保留小数点后2位。
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值
	
	

	一
	投标报价部分
	分
	
	

	1
	投标报价
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30（小数点保留两位）。
	30
	
	

	二
	技术部分
	分
	是否暗标
	是否客观分

	1
	1.投标人需对采购清单内所有技术参数要求进行逐条应答，在《技术参数偏离表》中如实详细填列所投产品的参数，且在偏离表中标明是否响应。招标文件要求提供证明材料的，提供响应材料并标明所在页码，否则评标委员会有权作负偏离处理。
（1）技术参数中标注“▲”的参数条款，投标人必须在投标文件内按照参数后括号内的具体要求，提供相应的检验检测报告、防爆合格证等有关技术支持材料。各技术支持资料，须在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码和位置。如未提供，或所提供的资料不完整、不清晰，即便投标文件中已承诺响应采购需求的，评审时也不予采信。如因未在偏离表中注明支持资料具体页码和位置导致该项参数不符合采购要求或不得分的，由此产生的后果由投标人自行承担。
（2）未要求提供技术支持资料的一般技术条款，以投标文件中技术参数偏离表响应的内容为准。
（3）采购包1、2、3、4各包需对包内所有产品的参数响应按照上述评分规则累计评审。
2.所投产品所有技术条款完全响应招标文件要求的得55分。标记“▲”为重要技术条款，负偏离1项扣4分；其他一般技术条款，负偏离1项扣1分。本项最高得分55分，最低得0分。
3.技术参数条款中，凡标有最低一级序号的指标项即为一项技术条款，无论是否隶属于上一级编号。 
	55
	否
	是

	三
	商务部分
	分
	是否暗标
	是否客观分

	1
	1、 售后服务。就投标人提供的售后服务方案进行综合评审，内容包括但不限于：售后服务范围、操作培训、售后服务点设置、售后服务人员配备、响应时间、售后服务承诺、保修范围、所投产品常见故障及保修措施等情况。 
1.方案内容完整，售后服务范围全面且清晰，操作培训方案完善，售后服务点设置有利于采购人，配备售后服务人员专业对口且经验丰富，响应时间迅速，售后服务承诺与保证书有处罚措施，保修范围全面清晰，常见故障罗列详细且对应的保修措施可行，新增配件免费更换的，得7分； 
2.方案内容有漏项但基本完整，售后服务范围清晰，有售后服务点，配备售后服务人员，响应时间适中，常见故障罗列较详细，得4分； 
3.方案内容不完整，售后服务范围不明确，无售后服务点，未配备售后服务人员或人员专业不对口，响应时间缓慢，得1分； 
4.未提供得0分。
	7
	是
	否

	2
	二、质保期外维保 
就投标人提供的质保期外维保服务范围、内容、响应时间及维保费用情况、易损件、零配件及重要消耗品的价格、质保期外维保承诺等情况进行综合评审。 
1.方案内容完整，维保范围、内容全面，响应时间迅速，维保及新增配件费用优惠，服务承诺对采购人有利，得6分； 
2.方案内容有漏项但基本完整，维保范围、内容基本全面，响应时间一般，维保及新增配件费用适中，得3分； 
3.方案不完整，维保范围和内容不明确，响应时间缓慢，维保及新增配件费偏高得1分；
4.未提供得0分。
	6
	是
	否

	3
	三、质保期 
根据投标人针对本项目供货产品质保期进行评分：
投标人所投产品质保期响应招标文件最低要求（三年）基础上每增加一年得1分，最高得2分。未提供者不得分。（投标文件需提供加盖投标人公章的质保期承诺书）。
	2
	否
	是



说明：以上评分标准中的每一条，各投标人均应提供相关的资料，且必须清晰完整。本项目售后服务、质保期外维保部分为“暗标”，不得编制页眉以及目录，A4纵向幅面，页码用阿拉伯数字连续编写，置于页面右下角，方案及页码字体大小均采用黑色四号宋体；投标人在“售后服务、质保期外维保”中均不得以任何方式直接或间接泄露投标人身份；方案中不得出现可识别投标人身份的任何字符和徽标（包括文字、符号、标识、标志、人员姓名、投标人名称、投标人独享的单位标准或编号等）；售后服务、质保期外维保部分应当版面整洁、字迹清楚、不许批注或进行底纹、阴影、水印、加粗、下划线、斜体格式等特殊设置，不得采用任何不符合常规、有别于其他投标人的特殊做法；相关人员姓名应以职务或职称代替，售后服务、质保期外维保方案总页数不得超过120页，违反上述内容的整个暗标部分不得分。
上传的“非暗标”部分的材料中不得出现与售后服务、质保期外维保方案相关的内容，否则整个暗标部分不得分。

（二）采购包5、6采用最低评标价法。
1. 采购包5、6所有技术参数均作为实质性要求，任何负偏离均视为无效投标，投标人需对所有技术参数在偏离表中进行逐条响应。技术参数中标注“▲”的参数条款，投标人必须在投标文件内按照参数后括号内的具体要求，提供相应的检验检测报告作为技术支持材料。技术支持资料须在评审索引表中详细标明所在投标文件中的页码和位置。如未提供，或所提供的资料不完整、不清晰，评审时不予采信，视为无效投标。
2. 评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标人按投标价格由低到高排序；投标报价相同的，由评标委员会抽签确定优先顺序。评标委员会按照本办法评审后，仅推荐排序第一的投标人为中标候选人，不再推荐其他顺位中标候选人。
[bookmark: _GoBack]
二、其他有关说明
1. 投标人如有提供不实评审材料、弄虚作假，一律作为无效响应处理。采购人及代理机构将对该不良行为予以公示，并按有关要求上报政府采购监管部门予以处理。
2. 本办法未尽事宜，由评标委员会依据有关法规研究解决。





















第六章  投标文件格式


[bookmark: _Hlt26955039][bookmark: _Toc26554094][bookmark: _Toc49090576][bookmark: _Hlt26671244][bookmark: _Toc120614282]投  标  文  件
 
 
 
 

项 目 名 称：
项 目 编 号：
投标人名称 ：（加盖CA电子公章）
日   期 ：
 
 
















投标文件目录
 
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
二、上一年度的财务状况报告（投标人成立不满一年无需提供）
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料）
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
六、特定资格要求的证明文件（如果本项目设置特定资格要求，则需要提供）
七、法人授权书
八、投标函
九、企业声明函
十、残疾人福利性单位声明函、“监狱和戒毒企业证明材料”
十一、关于符合本国产品标准的声明函
十二、联合体协议
十三、投标分项报价表
十四、技术要求响应及偏离表
十五、商务要求响应及偏离表
十六、开标一览表
十七、实质性要求响应及偏离表
 
 
 
 






  
一、法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明
 
二、上一年度的财务状况报告
投标人成立不满一年不需提供
 
三、依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料
[bookmark: _Toc120614284]提供提交投标文件截止时间前一年内至少一个月依法缴纳税收及缴纳社会保障资金的证明材料。投标人依法享受缓缴、免缴税收、社会保障资金的提供证明材料。
 
四、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
我单位郑重声明：我单位具备履行本项采购合同所必需的设备和专业技术能力，为履行本项采购合同我公司具备如下主要设备和主要专业技术能力：
主要设备有：  。
主要专业技术能力有：   。
                                     
 
五、参加政府采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明
     声  明
    我单位郑重声明：参加本次政府采购活动前 3 年内，我单位在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。
 
六、特定资格要求的证明文件
    如果本项目申请人的特定资格要求中要求提供的，必须提供。
 
七、法人授权书
本授权书声明：____________（投标人名称）授权________________（被授权人的姓名）为我方就JSZC-        号项目采购活动的合法代理人，以本单位名义全权处理一切与该项目采购有关的事务。
本授权书于______年____月____日起生效，特此声明。
          被授权人身份证号码：                              
          被授权人联系电话：（手机）                          
授权单位名称：（加盖CA电子公章）
      单位地址：                                         
[bookmark: _Hlt26671380][bookmark: _Hlt26955070][bookmark: _格式3__银行出具的资信证明]      日期：                                         
 
 八、投标函
致：泰州市政务服务中心
根据贵方的          号招标文件，正式授权下述签字人______(姓名)代表我方______________（投标人的名称），全权处理本次项目投标的有关事宜。
据此函，__________签字人兹宣布同意如下：
1.按招标文件规定的各项要求，向买方提供所需服务（包含与服务相关的货物）。
2.我们完全理解贵方不一定将合同授予最低报价的投标人。
3.我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
4.我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期期满之前均具有约束力。
5.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
6.一旦我方中标,我方将根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证在招标文件规定的时间完成项目，交付买方验收、使用。
7.与本投标有关的正式通讯地址为：
地          址：
邮          编：
电          话：
传          真：
投标人开户行：
账          号： 
日           期：________年____月____日
 





 
九、中小微企业声明函（货物类项目）
 
本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号)的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）采购编号为（采购编号），      项目（项目名称）（采购包号：**）的采购活动，服务全部由符合政策的中小微企业承接。相关企业（含联合体中的中小微企业、签订采购包意向协议的中小微企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
2.（标的名称），属于       行业；制造商为（企业名称），从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为      万元，属于（□中型企业 □小型企业 □微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任
 
                                   企业名称（加盖CA电子公章）：
                               日期：___年____月____日 
 
备注：
1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
2.专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，则不能通过资格审查；非专门面向中小微型企业采购的项目，供应商如不提供此声明函，价格将不做相应扣除。
3.供应商应对照《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)《国家统计局关于印发〈统计上大中小微型企业划分办法（2017）〉的通知》（国统字〔2017〕213号）的规定，自行勾选承接企业的企业规模类型。


十、残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的采购文件编号为______的       项目（分包号：**）采购活动由本单位提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
 
（备注：1、中标人为残疾人福利单位的，此声明函将随中标结果同时公告，接受社会监督）
 
                       供应商全称（加盖CA电子公章）：
        日  期：
 

监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：
本单位参加（采购人名称）单位的（项目名称）项目的采购活动，并由本单位为本项目提供货物。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人全称（加盖CA电子公章）：
日期：年月日
说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。
十一、关于符合本国产品标准的声明函
 
本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.             ，生产厂为          （供应商名称），厂址为        （供应商地址）。  的中国境内生产的组件成本占比≥    。    的  / 在中国境内生产。    的    在中国境内完成。
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。
 
   公司（单位）名称（加盖CA电子公章）：         
          日期：      年   月   日          
 
_________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


十二、联合体协议（参考格式）
不接受联合体的项目投标人可不填写此表格
（联合体中各供应商全称）在此达成以下协议：
1、我们 （供应商1），（供应商2） ，……自愿组成联合体，参加泰州市政务服务中心组织的采购编号为（编号全称），（项目全称）项目（分包号：**）的政府采购活动，我联合体指定（供应商*）为牵头单位（牵头单位必须为联合体成员）。
2、若我们联合中标、成交，（供应商单位1全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任。（供应商单位2全称）实施项目中（工作内容）部分工作，并承担相应的责任……。（注：联合体中各供应商都应明示所承担的工作和相应的责任）。
3、其中      （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业全称）为    （小型、微型企业/残疾人福利性单位/监狱企业）企业，且我们约定该公司/单位所承担的合同金额将占本项目合同总金额的  %。
 备注：本招标文件中要求加盖CA电子签章的地方，仅需加盖牵头单位的CA电子签章。
                                          
联合体中各供应商全称（公章）：     
                                        日期：



13、 分项报价表

分项报价表（采购包  X  ）
	序号
	分项
内容
	制造商名称
	型号规格
	单位
	数量
	单价
	合价
	其中，小、微型企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业产品价格（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	……
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计：
	 元（小数点保留两位）
	
	



备注： 
1、此表为表样，具体内容和行数可自行添加。
2、供应商对各分项费用进行报价时,计算公式中的各项数值均应先四舍五入并保留两位小数之后再相加或者相乘。 
3、报价包括采购文件所列项目服务管理内容、服装费、工具费、耗材费、通讯费、管理费、各种税金、人工、保险、加班费、劳保等一切费用，采购人不再另行支付。后期如遇政策调整，供应商自行承担。
 4、未注明小微企业或残疾人福利性单位或监狱和戒毒企业或节能产品价格或环保产品价格的，不享受对应的价格扣除。专门面向中小企业采购的项目或采购包，不再执行促进中小企业发展的相关价格优惠政策。

投标单位（盖章）：
投标人法定代表人（或授权代表）
签字：日期： 年 月 日




14、 技术要求响应及偏离表
技术条款偏离表（采购包  X  ）

项目名称：
项目编号：
	序号
	招标文件条目号
	招标要求规格
（严格按招标文件内容填写、不得更改）
	投标响应
	偏离
	对应证明材料页码

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	



说明：1、如果行数不够，请自行增加。
2、招标要求规格必须严格按招标文件内器材装备的技术参数内容填写、不得更改，否则评标委员会有权拒绝其投标；
3、供应商应对招标要求规格逐一说明所投标产品技术响应情况，完全拷贝采购包招标文件技术要求的按照无效投标处理。


投标单位（盖章）：
投标人法定代表人（或授权代表）签字：
日期： 年 月 日
注： 行数不够，可自行添加。
 
 


 
[bookmark: _Hlt26955054]十五、商务要求响应及偏离表
	[bookmark: _Hlt26955064][bookmark: _Hlt26671343][bookmark: _Hlt26609391][bookmark: _Hlt26671372][bookmark: _Hlt26782999][bookmark: _Hlt26955056][bookmark: _Hlt24879081][bookmark: _Hlt26580838]序号
	招标文件要求
	投标响应情况
	超出、符合或偏离
	证明
材料

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 


注： 行数不够，可自行添加。
 
十六、开标一览表
投标人全称（加盖CA电子签章）：
项目名称：
招标编号：              分包号：
	投标总报价

	小写：            （人民币：元）


 
                                              日期：       年   月   日
 
 



十七、实质性要求响应及偏离表

	序号
	技术要求和商务要求中的实质性要求（斜体且有下划线部分条款、标记“★”的有关条款）
	响应情况
	超出、符合或偏离

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	……
	
	



备注：
1.供应商必须对实质性要求响应及偏离表（斜体且有下划线部分条款、标记“★”的有关条款为实质性要求）逐条做出明确响应，否则作无效响应处理。
2.如果征集文件要求提供证明材料，供应商必须将证明材料列于该表之下。
3.供应商未对实质性要求逐条作出明确响应的，或未按征集文件要求提供证明材料的，该项目作无效响应处理。


质疑函范本
一、质疑供应商基本信息
质疑供应商：                     
地址：                 
邮编：               
联系人：          
联系电话：                  
授权代表：                            
联系电话：                 
地址：                
邮编：              
二、质疑项目基本情况
质疑项目的名称：                    
质疑项目的编号：                        
包号：                          
采购人名称：                           
采购文件获取日期：                  
三、质疑事项具体内容
质疑事项1：                
事实依据：                  
法律依据：                   
质疑事项2
……
四、与质疑事项相关的质疑请求
请求：                          
签字（签字或盖章）：            
公章：                     
日期：   


质疑函制作说明：
1.供应商提出质疑时，应提交质疑函、和必要的证明材料。
2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。
4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。
5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。
6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
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