总 说 明

一、工程概况
2025年公厕升级改建项目主要包含南门水关公厕、海舟市场公厕、石人头公厕、迎幸巷公厕、陈家桥西侧公厕等5座公厕改造升级，内外墙铲除新做，地面及顶棚新做，洁具水电重新布置等。
二、编制依据
1、建设单位提供的2025年公厕升级改建项目图纸；
2、《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013。
3、《江苏省市政工程计价定额》（2014版）。
4、《江苏省房屋修缮工程计价表》（2009年）
5、《江苏省建设工程费用定额》(2014年)。
6、泰建价【2014】5号关于转发省住房和城乡建设厅《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）及其9本工程量计算规范的贯彻意见的通知。
7、苏建函价〔2025〕66号《省住房城乡建设厅关于发布建设工程人工工资指导价的通知》。
8、苏建函价〔2019〕178号《省住房城乡建设厅关于调整建设工程计价增值税税率的通知》。
9、〔2019〕19号《省住房城乡建设厅关于建筑工人实名制费用计取方法》。
10、《泰州工程造价管理》2025年第2期。

三、主要说明
1. 土建按修缮建筑工程取费：安全明施工基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，临时设施费1.6%，建筑工人实名制0.05%；
2. 安装按修缮安装工程取费：安全文明施工基本费1.5%，扬尘污染防治增加费0.21%，临时设施费1.1%，建筑工人实名制0.05%；
3. 石人头公厕由于场地限制原设备拆除受限，此公厕设备搬运包含公厕设备切割、吊装、搬运至指定地点并组装，暂按10000元考虑；
4. 干挂成品大理石浮雕暂按1000元/m2考虑；
5. 墙体拉结筋、构造柱钢筋、腰梁钢筋等植筋或预埋，施工工艺由投标人自行考虑，发包人不另行支付植筋费用或预埋费用；
6. 砼采用预拌砼，砂浆采用预拌砂浆；
7. 清掏化粪池按每个5000元考虑，（包含清掏、冲洗等，总价承包，投标人综合考虑，结算不予调整）；
8. 进户电缆YJV-5*10分别按30米考虑，结算时按实结算；
9. 所有管道安装清单中已含完成该项目所需的所有管件、配件；
10. [bookmark: _GoBack]拆除后材料由承包人自行处理，相关残值已考虑在综合单价中，不再增加其他相关费用。
11. 不可预见费按分部分项的10%考虑；
12. 工程量清单中每一项目工程量系合同招标工程量，作为投标报价的基础，而不能完全作为对承包商进行支付的依据；结算时，按实际发生并经发包方、监理和跟踪审计认可的、按照现行国家计量规范规定的工程量计算规则计算得到的完成合同工程项目应予计量的工程量。
四、根据甲方要求推荐品牌
1.钢筋：永钢、沙钢、中天
2.防水：东方雨虹、科顺、西卡
3.瓷砖：鹰牌、冠军、东鹏
4.洁具：箭牌，九牧，恒洁
5.灯具：欧普、雷士、飞利浦
6.开关、插座面板：正泰、德力西、公牛
7.管材、管件：日丰、联塑、中财
8.电缆：远东、江扬、宝胜
9.涂料、真石漆：立邦、多乐士、三棵树
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