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政府采购不见面交易特别提醒
一、不见面交易投标文件制作提交说明
1.业务流程：潜在投标人访问政府采购云平台“苏采云”系统的网络地址和方法：“苏采云”系统用户注册－－获取“CA数字证书”--CA绑定与登录--网上报名－－下载采购文件（后缀名为“.kedt”）--将后缀名为“.kedt”的采购文件导入政府采购客户端工具－－制作投标文件－－导出加密的投标文件（后缀名为zip）--通过“苏采云”系统上传投标文件。具体见《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云)供应商操作指南》。网址：
http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/jiangsu/zlxz/ee/ee3a4bc5a3454aa2b0d9312230633ce9.html
2.苏采云资料：采购文件（后缀名为“.kedt”）、供应商操作手册及政府采购客户端工具可通过“苏采云”系统－－已报名项目－－报名详情页面内相应链接进行下载；供应商操作手册及政府采购客户端工具也可通过泰州政府采购网—服务指南——下载中心，点击进入“苏采云系统操作手册（供应商）”，进行下载。
技术服务联系电话：0523-86897512，0523-87633965
二、投标人相关法律责任提醒
政府采购不见面交易实现了投标人在家报名、在线提交投标文件，最大限度降低交易成本。为避免投标人在采购活动中成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同、提供虚假材料谋取中标、成交等问题，希望各投标人客观真实编制投标响应文件、规范报价行为、依法签订履行合同，持续营造我市风清气正的政府采购环境。
相关法律法规：
《中华人民共和国政府采购法》第七十七条　供应商有下列情形之一的，处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由工商行政管理机关吊销营业执照；构成犯罪的，依法追究刑事责任：
（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；
（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；
（三）与采购人、其他供应商或者采购代理机构恶意串通的；
（四）向采购人、采购代理机构行贿或者提供其他不正当利益的；
（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；
（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。
供应商有前款第（一）至（五）项情形之一的，中标、成交无效。
《中华人民共和国政府采购法实施条例》第七十二条供应商有下列情形之一的，依照政府采购法第七十七条第一款的规定追究法律责任：
（一）向评标委员会、竞争性谈判小组或者询价小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
（二）中标或者成交后无正当理由拒不与采购人签订政府采购合同；
（三）未按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；
（四）将政府采购合同转包；
（五）提供假冒伪劣产品；
（六）擅自变更、中止或者终止政府采购合同。
供应商有前款第一项规定情形的，中标、成交无效。评审阶段资格发生变化，供应商未依照本条例第二十一条的规定通知采购人和采购代理机构的，处以采购金额5‰的罚款，列入不良行为记录名单，中标、成交无效。
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[bookmark: _Toc182078114]
第一章 招标公告
项目概况
泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购招标项目的潜在投标人应在“苏采云”政府采购一体化平台获取招标文件，并于2026年11月04日09:30（北京时间）前递交投标文件。
[bookmark: _Toc35393790][bookmark: _Toc28359079][bookmark: _Toc35393621][bookmark: _Toc28359002]一、项目基本情况
项目编号：JSZC-321200-HSTZ-G2026-0001
[bookmark: _Hlk24379207]项目名称：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购
预算金额：202.2万元
最高限价：202.2万元
采购需求：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购，具体详见第三章项目需求。
合同履行期限：合同签订后40天内。
本项目（是/否）接受联合体：否。
[bookmark: _Toc35393622][bookmark: _Toc35393791][bookmark: _Toc28359080][bookmark: _Toc28359003]二、申请人的资格要求：
（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
1.具有独立承担民事责任的能力；
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
（二）落实政府采购政策需满足的资格要求：
1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购。本项目所投产品货物制造商符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
2.根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（三）本项目的特定资格要求：无。
（四）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
2.除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
3.被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
[bookmark: _Toc28359004][bookmark: _Toc28359081][bookmark: _Toc35393792][bookmark: _Toc35393623]三、获取招标文件
时间：自招标文件公告发布之日起5个工作日
地点：投标人完成注册并办理CA证书后登录“江苏政府采购“苏采云”系统”
方式：江苏政府采购“苏采云”系统自行免费下载
售价：0.00元
[bookmark: _Toc28359082][bookmark: _Toc28359005][bookmark: _Toc35393624][bookmark: _Toc35393793]四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点
时间：2026年11月04日09点30分（北京时间）
地点：江苏政府采购“苏采云”系统不见面开标大厅。
[bookmark: _Toc28359084][bookmark: _Toc35393794][bookmark: _Toc28359007][bookmark: _Toc35393625]五、公告期限
自本公告发布之日起5个工作日。
六、其他补充事宜
1.发布招标公告的媒介：“江苏政府采购网http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/”。
注意事项：有关本项目的更正、补充等内容将通过上述网站公布，敬请及时关注。投标人有义务在采购活动期间浏览上述网页，采购人（或采购代理机构）在上述网站公布的与本次项目有关的信息视为已送达各投标人。因投标人未尽注意义务，未及时全面地关注更正公告导致其递交的响应材料不符合采购文件要求而造成的损失及风险由投标人自行承担。
2.如在制作电子投标文件中有任何疑问，请拨打电子化政府采购技术支持电话：0523-86897512。
3.本项目采用网上注册登记方式。潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网络地址和方法：
（1）登录http://www.ccgp-jiangsu.gov.cn/，点击“苏采云”进入系统。
（2）“CA数字证书”的获取：投标人需办理CA锁（原国信CA须更换新CA，详见http://jsxcmm.com/help/gys.html）。投标客户端工具及投标人操作手册可访问江苏省政府采购网，“资料下载”进行下载《江苏省政府采购管理交易系统（苏采云）供应商操作手册》。
4.采购代理机构将数据电文形式的采购文件加载至电子招标投标交易平台，供潜在投标人下载或者查阅。
5.如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
[bookmark: _Toc35393796][bookmark: _Toc28359085][bookmark: _Toc35393627][bookmark: _Toc28359008]七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称：泰州实验中学
地址：江苏省泰州市海陵区医药高新区寺巷街道泰事达路
联系人：袁先生
联系方式：0523-86860608
2.采购代理机构信息
名    称：江苏华盛建设管理咨询有限公司
地　　址：泰州市医药高新区（高港区）天虹路1号三层
联系方式：0523-86967116、18094469926
3.项目联系方式
项目联系人：金工
电　　 话：0523-86967116、18094469926

[bookmark: _Toc182078115]第二章 投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	内     容

	1
	项目名称：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购项目

	2
	采购人名称：泰州实验中学
采购人地址：江苏省泰州市海陵区医药高新区寺巷街道泰事达路
代理单位名称：江苏华盛建设管理咨询有限公司
代理单位地址：泰州市医药高新区（高港区）天虹路1号三层

	3
	采购方式：公开招标

	4
	资金来源：财政资金
出资比例：100%
资金落实情况：已落实

	5
	合同履行期限：合同签订后40天内

	6
	最高投标限价：202.2万元，各投标人的投标报价不得超过招标文件规定的最高投标限价，否则按无效投标文件处理。

	7
	投标有效期：90天

	8
	投标保证金：本项目无需递交

	9
	提交投标文件截止时间：2026年11月04日09点30分（北京时间）
投标文件递交地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅

	10
	开标时间：同投标截止时间
开标形式：不见面开标
开标地点：“苏采云”（http://jszfcg.jsczt.cn/）不见面开标大厅

	11
	电子投标文件的递交：本次招标采用不见面开标模式，投标人应按《操作手册》规定参加投标活动。投标人应充分考虑网络环境、网络带宽等风险因素，如因投标人自身设备故障或自身原因造成无法完成投标、解密的，由此所产生的风险由投标人自行承担。

	12
	履约保证金：
金额：中标价的5%
递交时间：中标后签订合同前
递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金方式递交。
退还时间：项目全部安装、调试、验收合格，采购人无息退还履约保证金。

	13
	踏勘现场：不组织，各投标人自行踏勘
投标人应自行踏勘现场，了解一切可能影响投标报价的因素，且投标人应对自行获得的资料、信息的正确性负全部责任，所需费用自行承担。未踏勘现场或踏勘工作不详细的投标人中标后，不得以不完全了解现场情况为理由而向采购人提出任何索赔或其他要求，对此采购人不承担任何责任并将不作任何答复。
采购人在踏勘现场中介绍的现场和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，采购人不对投标人据此作出的判断和决策负责。投标人自行承担由于踏勘现场产生的一切费用。

	14
	投标预备会：不召开

	15
	签订合同地点：泰州实验中学
合同形式：固定单价合同
付款方式：在全部货物安装、调试并经甲方验收合格完毕后，付至合同价款的80%，余款待决算审计后付至审定价的100%（无息）。

	16
	本项目采购代理服务费由采购人支付。采购代理服务费按照苏政采协【2024】20号文件的标准50%收取（差额定率分档累进费率）。



（一）投标须知
一、合格的投标人必须具备的条件及资格：
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
2.落实政府采购政策需满足的资格要求：
（1）本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购。本项目所投产品货物制造商符合小型和微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（2）根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和《关于贯彻落实《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》的意见》（财库〔2025〕30号）的规定，本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，对本国产品给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
3.本项目的特定资格要求：无。
4.拒绝下述供应商参加本次采购活动：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。
二、投标费用：
1．采购代理费用：本项目采购代理服务费由采购人支付。采购代理服务费按照苏政采协【2024】20号文件的标准50%收取（差额定率分档累进费率）。
2．投标人应自行承担所有与参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。
三、投标有效期：
1．投标有效期为90天。
2．出现特殊情况需要延长投标有效期的，采购人应通知所有投标人延长投标有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标文件失效。
四、履约保证金：
1．履约保证金：
（1）金额：中标总价的5%
（2）递交时间：中标后签订合同前
（3）递交方式：银行转账、支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函、保险等非现金方式递交。
（4）退还时间：项目全部安装、调试、验收合格，采购人无息退还履约保证金。
2．中标人出现下列情况之一的，采购人有权取消其中标资格：
（1）中标人在投标有效期内撤回其投标文件；
（2）中标人未按招标文件规定缴纳履约保证金的；
（3）中标人无正当理由拒绝签订合同；
（4）中标人相互串通投标或有其他违法违规行为。
五、招标文件的组成：
1．本文件及招标答疑文件和所有按第（七）条发出的补充通知。
2．招标文件及招标答疑文件以采购人发出的书面材料为准，口头答复一律无效。
3．如标书制作工具中的格式和内容与“江苏政府采购网”发布的招标文件不一致，请以“江苏政府采购网”发布的招标文件为准。
六、招标文件的澄清：
1．投标人在收到招标文件后，如有疑问需要澄清，应在2日内以书面形式向采购人提出，采购人将以书面解答的形式分发给所有投标人。
2．投标人对采购人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，采购人概不负责。投标人对招标文件的任何推论和误解以及采购人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。
七、招标文件的修改：
1．投标截止时间前，采购人可能会以补充通知的方式修改招标文件，补充通知将作为招标文件的组成部分，具有与招标文件同等效力。
2．澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人将在投标截止时间15日前，以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人将顺延提交投标文件的截止时间（顺延时间在补充通知中注明）。
3．投标人应及时登录“苏采云”系统获取澄清答疑文件，如因投标人原因未能及时下载澄清和修改后的招标文件，由此造成的相关责任，由投标人自行承担。
（二）招标要求
八、招标要求：
1．招标内容：泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购，具体详见第三章项目需求。
2．合同履行期限：合同签订后40天内。
3．投标报价中应包含设备购置费、材料费、运输费、施工机具使用费、安装调试费、培训费、企业管理费、利润、措施项目费、其他项目费、规费、税金、有关文件规定的政策性调价等以及各种可能发生的风险费用以及招标文件约定的其他等各项费用。无论材料如何涨跌、人工工资、福利、保险如何调整等市场或政策性因素而造成中标人的成本波动，单价均为固定单价，即在合同履行期间不作任何调整，采购人不再支付除报价以外的任何费用。
4．本次招标设最高限价为202.2万元，各投标人的投标报价不得高于此限价，否则作为无效投标文件处理，请各投标人详细踏勘现场后慎重报价。
5．合同形式：固定单价合同。
政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。
（三）投标文件
九、投标文件的编制
1．投标文件电子投标文件应当按照系统提供的格式编写，纸质投标文件应按第五章“投标文件格式”进行编写，如有必要可自行增加，作为投标文件的组成部分。
2．投标文件应当对招标文件有关合同履行期限、投标有效期、付款方式、履约保证金、质量要求、技术标准和要求等实质性内容作出响应。
十、投标文件的组成：
1．投标函；
2．开标一览表、投标分项报价表；
3．法定代表人身份证明；
4．法定代表人授权书；
5．投标人基本情况一览表；
6．商务条款偏离表；
7．技术条款偏离表；
8．资格审查材料：
（1）具有独立承担民事责任的能力；（提供法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明）
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；[提供近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的财务状况报告（含资产负债表和利润表）或会计师事务所出具的近两年（不含投标当年）中任意一个年度的财务审计报告]
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；（详见响应文件格式）
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；[提供近六个月中任意一个月份（不含投标当月）的依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料]
（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；（详见响应文件格式）
（6）拒绝下述供应商参加本次采购活动：
1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供承诺书，格式详见附件）
2）除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供承诺书，格式详见附件）
3）被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。（提供承诺书，格式详见附件）
9.中小企业声明函或残疾人福利性单位声明函或监狱或戒毒企业的证明资料（如有）
10．关于符合本国产品标准的声明函（如有）
11.根据招标文件及评标办法投标人认为应该提供的其他相关资料。
12．投标人在投标文件中提供的资料必须为原件彩色扫描件，关键信息齐全、清晰可辨（钢印除外)。
十一、投标文件签署：
    1．投标人应按照投标人须知准备电子投标文件，若需补充、修改投标文件的，须先撤回投标文件，重新编制（即补充、修改）投标文件，在投标截止时间前完成投标文件的传输提交，以最终上传版本为准。
2．投标文件须加盖电子签章之处，应按要求加盖投标人数字证书的电子签章。其他需要盖章但未明确要求电子签章的，投标人可按要求加盖公章后上传材料电子版或直接加盖电子签章。
（四）投标文件递交
十二、投标文件的递交：
1.投标人应在招标文件规定的投标文件提交截止时间前完成投标文件的提交。电子档投标文件的提交是指在截止时间前完成投标文件的上传。
2.投标人提交投标文件的地点：见投标人须知前附表。
3.除招标文件另有规定外，投标人所提交的投标文件不予退还。
4.中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位公章并装订成册（共三套：正本一套、副本两套）以供采购人、采购代理机构存档。纸质投标文件必须保证与评标时的电子标书完全一致。
十三、投标文件的拒收：
拒绝接收在规定的投标截止时间后上传的任何投标文件。
十四、投标文件的修改与撤回：
1．投标文件的撤回
（1）电子投标文件的撤回
投标人可在投标截止时间前，撤回其电子投标文件，具体操作方法见《操作手册》。
（2）投标人撤回电子投标文件，则视为其不再参与本项目投标活动。
2．投标文件的修改
（1）投标人可在投标截止时间前，对其电子投标文件进行修改，具体操作方法见《操作手册》。
（2）在投标截止时间之后，投标人不得对其电子投标文件作任何修改。
（3）在投标截止时间至招标文件中规定的投标有效期届满之间的这段时间内，投标人不得撤回其投标。
（五）开标、评标、定标
十五、开标
1．开标按招标文件规定的时间、地点公开进行，开标会议由采购代理主持，邀请所有投标人参加。投标人应当按照《操作手册》规定参加开标活动并在苏采云系统规定的时间内对投标文件进行解密。
2．开标仪式由采购代理机构组织。苏采云系统将自动对项目进行开标，并宣读各投标人的《开标一览表》。
3．投标人在开标过程中涉及的投标文件解密、开标结果确认等工作，应按照《操作手册》规定执行。
4．投标人如果对开标过程和开标记录有疑义，应当根据《操作手册》规定提出，如苏采云系统中《开标记录表》宣布后5分钟内未提出的，视同认可开标结果。
5．开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
6．投标人未参加开标的，视同认可开标结果。 
十六、有下列情形之一的，采购人将不予受理：
1．未按照招标文件要求逾期递交电子投标文件。
十七、投标人或投标文件存在重大偏差的，应作无效投标文件处理。下列情况属于重大偏差：
1.投标人在苏采云系统规定的时间内未成功解密电子投标文件的；
2.投标人未按照招标文件要求上传电子投标文件的；
3.投标文件中有招标文件未允许提供的选择性内容；
4.投标人不具备本招标文件中规定的资格要求的；
5.投标人的报价超过了采购预算或最高限价的；
6.未通过符合性审查的；
7.不符合招标文件中规定的实质性要求和条件的（本招标文件中有下划线部分为实质性要求和条件）；
8.投标人被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重失信行为记录名单。或查询“信用中国”网站后发现投标人存在其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的信用记录；
9.投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；
10.评标委员会认定投标人的报价明显低于其他通过符合性审查的投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约，且投标人不能应评标委员会要求在合理的时间内提供书面说明（必要时评标委员会可要求投标人提交相关证明材料）证明其报价合理性的；
11.评标委员会认定投标人的报价为异常低价，应当要求相关投标人在规定时间内，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及相关证明材料，对投标价格作出解释；投标人不提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理；
12.投标文件未按照招标文件要求加盖电子签章或签署的；
13.提供虚假材料的（包括工商营业执照、财务报表、资格证明文件等）；
14.投标文件未按招标文件规定的内容和要求填写的；
15.改变招标文件清单给出的类型、技术参数、数量、不可改变的金额等；
16.不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制的；
17.不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜的（包含使用同一MAC地址的计算机提交或者解密电子响应文件的情形）；
18.不同的投标人响应文件制作的MAC地址一致的；
19.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人的；
20.不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异的；
21.不同投标人的单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的；
22.其他法律法规及本招标文件规定的属于无效投标的情形。
凡招标文件未明确的无效标条件，评标委员会不得作为判定无效标的依据，评标委员会也不得以不符合招标文件中规定的其他实质性要求作为判定无效标的依据。
十八、评标活动依法进行，遵循公平、公正、科学、择优的原则，并且在严格保密的情况下进行。本项目采用“综合评分法”的评标方法，具体见第四章“评标定标办法”。
十九、废标
在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：
1.符合专业条件的投标人或者对招标文件作出实质性响应的投标人不足三家；
2.出现影响采购公正的违法、违规行为；
3.投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；
4.因重大变故，采购任务取消；
5.因“江苏政府采购‘苏采云’系统”系统重大故障原因无法继续开评标的。
二十、评标委员会：
1．开标后，采购人将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2．评委会由采购人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定，具体评标事务由依法组建的评标委员会负责。
3．评委会独立开展工作，负责评审所有投标文件并推荐中标候选人。评委会将对投标人的商业秘密、技术秘密予以保密。
二十一、对投标文件的初审：
1.投标文件初审分为资格性检查和符合性检查。
（1）资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、投标保证金等进行审查，以确定投标供应商是否具备投标资格。
（2）符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。
（3）开标后，评标委员会将审查投标文件是否实质性响应招标文件的要求、内容是否完整、价格构成有无计算错误、文件签署是否齐全等。
2．评委会将审查投标文件是否完整，有无计算上的错误，文件签署是否合格，投标文件是否大体编排有序且基本符合招标文件要求。
3．初审中，对价格计算错误按下述原则修正：
（1）开标时，投标文件中开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。
（2）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。
（3）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。
（4）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。
（5）对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
（6）单价乘数量不等于总价，应以单价为准修正总价。
（7）投标人不同意以上修正，则其投标将被否决。
4．在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性地响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。所谓重大偏离或保留是指影响到招标文件规定的合同内容、服务质量，或者在实质上与招标文件不一致，并且限制了合同中采购人与中标单位的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。评委会决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部证据。
5．如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。
6．评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方。
二十二、投标文件的澄清：
1．评标期间，评委会对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，有权要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。
投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
评标委员会并非对每个投标人都做澄清要求。
2．需要投标人进行澄清、说明和补正的，评委会将通过苏采云系统向投标人发出“澄清要求函”，接到“澄清要求函”的投标人应当按照要求在苏采云系统中提交“澄清响应函”并加盖CA电子公章。澄清、说明和补正的内容作为投标文件的补充部分，具体操作方式见《操作手册》。
3．接到评委会澄清、说明和补正要求的投标人如未按规定作出澄清、说明和补正，其风险由投标人自行承担。
二十三、评标过程保密：
1．开标之后，直到授予投标人合同止，凡是属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标意向等，均不得向投标人或其他无关的人员透露。
2．在评标期间，投标人企图影响采购人的任何活动，将导致投标被拒绝，并承担相应的法律责任。
二十四、在公告中标结果的同时，采购人或者采购代理机构向中标人发出中标通知书。中标结果将在泰州市政府采购网、江苏省政府采购网上进行公示。
二十五、质疑处理：
1．供应商认为采购文件、采购过程和中标、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。
上述应知其权益受到损害之日，是指：
（1）对可以质疑的招标文件提出质疑的，为收到招标文件之日或者招标公告期限届满之日；
（2）对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；
（3）对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。
投标人应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。投标人如在法定质疑期内对同一采购程序环节提出多次质疑的，采购代理机构、采购人将只对投标人第一次质疑作出答复。
2．质疑函必须由投标人法定代表人或授权代表人（投标文件中所确定的）以原件送达的方式提交，未按上述要求提交的质疑函（含传真、电子邮件等）采购人有权不予受理。
3．未参加采购活动的单位或在采购活动中自身权益未受到损害的投标人所提出的质疑不予受理。
4．质疑函应当包括下列内容：
（1）质疑人的名称、地址、邮编、联系人、联系电话；
（2）具体的质疑事项及明确的质疑请求；
（3）认为自己合法权益受到损害或可能受到损害的相关证据材料；
（4）提起质疑的日期；
（5）质疑函应当署名：质疑人为自然人的，应当由本人签字并附有效身份证明；质疑人为法人或其他组织的，应当由法定代表人签字并加盖单位公章。质疑人委托代理质疑的，应当向采购人提交授权委托书，并载明委托代理的具体权限和事项。
5．采购人收到质疑函后，将对质疑函的形式和内容进行审查，如质疑函内容、格式不符合规定，采购人将告知质疑人进行补正。
6．质疑人应当在法定质疑期限内进行补正并重新提交质疑函，拒不补正或者在法定期限内未重新提交质疑函的，为无效质疑，采购人有权不予受理。
7．对于内容、格式符合规定的质疑函，采购人将在收到参加投标人的书面质疑后七个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑单位和其他相关投标人，答复的内容不涉及商业秘密。
8．投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得恶意质疑或提交虚假质疑。否则，一经查实，采购人有权依据政府采购的有关规定，报请政府采购监管部门对该投标人进行相应的行政处罚。

（六）授予合同
二十六、合同授予标准：
采购人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。
中标人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
二十七、中标通知书：
1．中标结果确定后，江苏华盛建设管理咨询有限公司将向中标人发出中标通知书。请中标人在中标结果公告届满之日起30日内，使用CA数字证书登录苏采云系统及时下载中标通知书。因系统存储空间有限，自中标结果公告届满之日起30日后，苏采云系统不再保证提供下载中标通知书服务，因未及时下载而造成的不利后果由中标人自行承担。
2．合同签订前，采购人有权对中标人的履约能力进行最后审查，审查方式包括询问、调查和实地考察，如发现中标人提供的材料虚假或对标书所说明的情况存在故意隐瞒或虚报的，则采购人有权取消其签约资格，并在标书有效期内按投标人的评标综合得分由高到低的顺序，选择下一投标人按原投标价格承接本项目。
3.中标通知书将是合同的一个组成部分。中标通知书对采购人和中标人具有同等法律约束力。中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

二十八、签订合同：
1.采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件和中标单位投标文件的约定，与中标单位签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件和中标单位的投标文件作实质性修改。采购人不得向中标单位提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与中标单位私下订立背离合同实质性内容的协议。采购人应当自政府采购合同签订之日起2个工作日内，将政府采购合同在省级以上人民政府财政部门指定的媒体上公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。
2.招标文件、中标方的投标文件及评标过程中有关澄清文件均应作为合同附件。
3.违约条款：由于中标方责任造成的项目违约，由中标方向采购人支付合同最高金额的10%作为违约金。  
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1.本项目核心产品为：录播主机
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	序号
	设备名称
	技术规格
	数量
	单位

	一、常态化智慧录播系统

	1
	AI智能录播主机(含管理控制系统)
	1、 录播主机
1.主机采用ARM架构处理器，CPU核心数≥8核，主频≥2.4GHz。
2.▲接口：RI45≥4个，其中POE接口≥3，HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路，且输入输出分辨率均支持1080P@30fps;主机支持≥1数字音频DMIC输入，≥1路3.5mmMICIN输入，≥1路3.5mmLINEIN输入，≥2路3.5mmLINEOUT输出，支持回声抑制.增益.噪声抑制与音频均衡功能；
3.★主机配备≥15英寸触控式屏幕实现录播控制（或通过主机+触控屏录制面板来实现此功能），显示分辨率1920×1080，一体式设计，非外接。整体采用嵌入式设计.非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定；
4.系统存储≥1T；支持内置原生SATA数据接口≥2个；
5.为保证对教室内现有设备及新建设备的控制，需具备≥1路控制接口，支持RS232串行通信协议进行外接控制；
6.支持摄像机与主机之间仅通过网线即可同时实现供电、控制和视频信号的同步传输，不接受使用转接器的方式；
7.支持接入AI资源管理平台，实现资源统一管理、设备集中管控。
二、管理控制系统
1.录播主机在不接入互联网的情况下也可以进行视频录制，且支持1080P高清分辨率录制，用MP4视频格式封装自动归档至录播内置的硬盘当中存储；
2.多流录制：支持教师画面、学生全景画面、学生特写画面等不少于3路摄像机画面和电脑画面的独立录制封装；
3.支持互动过程中，进行性能监控，可监控网络丢包率.上行带宽.下行带宽.最大虚拟内存.当前虚拟内存.当前物理内存.当前句柄数量.当前进程数量.当前CPU使用率。支持互动过程中，进行推流质量查看。可查看视频分辨率.视频质量.延时.丢包率.视频帧率.视频码率.音频帧率.音频码率；
4.要求录播主机支持插入U盘后另存一份视频文件到U盘中；
5.录播主机支持B/S软件架构无需下载相关软件APP，以满足低配电脑也可通过浏览器访问录播主机导播界面，在导播界面实现对所有录制画面的实时预览，并支持在手动导播模式下点击预览画面窗口进行录制画面切换；
6.▲支持≥10路导播通道显示，显示画面包括教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、教学电脑画面、远程互动画面、板书画面等其他素材；
7.支持手动导播自动导播切换，支持资源模式电影模式切换，支持≥5路资源模式及≥1路电影模式同时录制；
8.支持高清摄像机的通用视频传输协议，允许不同品牌设备兼容接入。支持摄像机到录播主机端的视频采集和传输过程无需编解码、无画质损耗的音视频同步，保障录制视频效果；
9.▲要求录播主机支持AI人工智能课堂行为分析能力，无需添加任何设备即可实现基于课堂上师生的行为、表情、语音等相关数据，同时可以根据教学行为完成教师与学生的全景特写画面全自动跟踪切换；
10.支持多种画面模式，支持单画面.2种画中画.左右等分.三画面.四画面等6种画面合成模式；
11.支持H.323、SIP、BFCP、WebRTC等视音频互动协议技术，便捷进行远程互动教学应用；
12.支持通过手机扫码或后台管理修改实现字幕输入，可输入≥50个字符。导入后支持显示/隐藏控制，支持拖拽调节字幕任意位置，或通过≥6个预设位置调整字体位置；支持通过≥3个预设字号调整字体大小；支持通过≥5种预设颜色调整字体颜色。支持批量管理字幕，可批量勾选并删除。
	56
	台

	2
	4K教师摄像机（含教师摄像机图像处理系统）
	一、摄像机
1.★采用双镜头设计，全景镜头水平视场角≥40°，特写镜头水平视场角≥20°。摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，同时兼容1920×1080和1280×720分辨率；
2.传感器尺寸CMOS≥1/2.8英寸。全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致；供电只需要1路网线即可实现供电及信号传输；支持同时输出特写和全景等多路画面。
二、教师摄像机图像处理系统
1.无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；
2.系统应采用智能图像识别算法，高清摄像机同时输出2路场景画面并分析计算，实现1台摄像机的2景位拍摄，通过导播跟踪系统，实现所有画面的自动导播切换；
3.支持RTMP推流，推流地址可设置；支持RTSP拉流，拉流地址可设置；支持ONVIF协议，可预览ONVIF画面；支持GB28181协议，可使用GB28181协议设置；
4.▲支持标准USB音视频信号输出，可以同时支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，最大支持4K@30fps输出，兼容主流视频会议软件。
	56
	套

	3
	学生摄像机（含学生摄像机图像处理系统）
	一、摄像机
1.★内部集成高清定焦镜头数量≥2个，每个镜头具有独立CMOS传感器，传感器尺寸1/2.8英寸≥2个，全景图像传感器有效像素≥400万，特写图像传感器有效像素≥800万；
2.摄像机采用一体化集成设计，支持4K超高清，最大可提供4K图像编码输出，同时向下兼容1080p，720p分辨率；
3.内置图像识别跟踪算法，搭配隐藏式微型云台，保证清晰度的同时，也减小对课堂的干扰；
4.全景画面与特写画面采用同系列图像传感器和图像处理器，确保两者图像输出亮度、颜色、风格等保持一致；供电只需要1路网线即可实现供电及信号传输；支持同时输出特写和全景等多路画面；
二、学生摄像机图像处理系统
1.整机具备≥2个摄像头，支持同时输出画面路数≥4路。画面包括全景主码流，全景辅码流，特写主码流，特写辅码流；
2.需支持抗闪烁频率、动态范围、光圈、快门参数设置；
3.需支持自动白平衡设置功能，红、蓝增益可调；
4.需支持噪声抑制设置功能，支持2D、3D降噪；
5.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
6.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
7.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
8.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；支持跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线。
	56
	套

	4
	数字音频处理器
	1.采用自适应声场检测算法，系统可根据声学环境自适应设置音频参数；
2.音频处理器和数字功率放大器一体式设计,纯嵌入式设计；
3.采用DSP嵌入式音频处理算法。可实现自动混音、自适应反馈抑制、自动增益、自动闪避、自动均衡、混响抑制以及环境降噪功能；
4.音频输入输出：音频输入：支持≥2路立体声插座输入；音频输出：支持≥2路立体声插座输出；
5.设备具备线路信号检测功能。当LINE IN有音频输入时，麦克风自动静音；
6.内置≥4*30W高效智能数字功放；
7.具备≥7段EQ均衡设置功能，可根据实际效果分别调节低、中、高音；≥7档手动降噪等级设置；
8.具备智能自动降噪功能，智能识别和抑制背景常态噪音，支持48V幻象供电。
	56
	台

	5
	音箱
	1.额定功率：≥30W
2.最大功率：≥60W
3.标称阻抗：≤8Ω
4.频率范围（-10dB）等同或优于100Hz-20kHz
5.灵敏度：≥90dB±3dB
6.最大声压级（额定/峰值）：≥104dB/110dB
7.覆盖角度(-6dB）：水平覆盖角≥100°，垂直覆盖角≥70°
8.音箱内置1只≥4寸中低音单元和1只≥20芯球顶高音；
	56
	对

	6
	教师吊麦
	1.采用不锈钢圆柱形设计，内置单一指向性咪头；
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配音频处理器使用；
3.咪头灵敏度：-38dB；
4.频响：100Hz~15KHz；
5.拾音范围：半径约3m；
6.接口：标准平衡输出端子或卡侬接口；
7.工作电压：DC48V；
8.配套吊麦支架。
	56
	支

	7
	学生吊麦
	1.采用不锈钢球形设计，内置全向咪头；
2.超宽频响范围高度还原人声，内置48V幻电放大处理电路，可高质量长距离传输，搭配音频处理器使用；
3.咪头灵敏度：-40dB士2dB；
4.频响：100Hz~15KHz；
5.拾音范围：半径约3m；
6.接口：标准平衡输出端子或卡侬接口；
7.产品结构：不锈钢球形设计；
8.工作电压：DC48V；
9.配套吊麦支架。
	56
	支

	8
	线材
	1.包含音箱线、话筒线、网线、高清线、电源线等安装所需的一切配套材料，设备安装集成费等；
2.中标人须于进场施工前将网线、高清线、音响线品牌报送采购人进行确认，经采购人确认后方可使用；经学校确认后的施工辅材方可入库，在学校指定仓库集中保管。材料入库及出库环节实行统一管理，做好台账记录，全过程留痕备查。
	56
	批

	二、AI精品智慧录播系统

	1
	4K AI音视频终端
	1. 主机架构：1U机架式设计，整体采用嵌入式设计.非PC与服务器工作站等架构，以保障系统运行稳定.安全；
2.主机采用ARM架构处理器，CPU核心数≥8核，主频≥2.4GHz；
3.★输入输出接口：RJ45≥6个，其中POE接口≥4，HDMI输入≥1，HDMI输出≥2路，双向UVC输入输出≥1路，且输入输出分辨率均支持4K@30fps.1080P@30fps。主机支持≥1数字音频DMIC输入，≥1路3.5mmMICIN输入，≥1路3.5mmLINEIN输入，≥2路3.5mmLINEOUT输出，支持回声抑制.增益.噪声抑制与音频均衡功能；
4.▲算力能力：主机内置独立算力卡，算力≥18TOPs（INT8）。整机所有内置等效算力总和≥24TOPs（INT8）；
5.控制接口：为方便控制教室设备及后续扩展需求，支持≥4路本地RS232或者RS485接口；
6.内置音频处理器：主机内置音频处理器，具备AI降噪功能，具备AI语音识别，支撑课堂分析使用。支持音频采样率的设置，且支持AGC自动增益.ANS噪声抑制.EQ均衡.AEC回声抑制等音频处理功能；
7.兼容标准H.265、H.264视频编解码能力，要求支持4KP@60fps、1080P@30fps、720P@30fps，以及AAC音频编解码协议标准且内置音频处理功能；
8.4K视频录制：支持多路4K录制功能，支持6路4K@30fps录制；
9.支持接入AI资源管理平台，实现资源统一管理、设备集中管控。
	1
	台

	2
	专业管理控制系统
	1.支持主讲教室一键组成互动课堂，听课教室无需任何操作，支持课程预约功能，同时用户可通过点击已预约课程进入互动课堂。也能够根据课表自动开始/结束互动课堂，支持互动权限设置，禁止发言、允许发言等；
2.支持对视频通道进行配置，对串口进行配置，修改通道名称，通道子码流配置；
3.▲支持云台摄像机控制，支持PTZ（云台全方位移动及镜头变倍.变焦控制），支持可调用≥9个预置位，可设置预置位≥8个。支持通过手机扫码实现字幕输入，满足教学互动字幕显示与编辑机的基本功能需求；
4.支持本地导播、远程导播，本地导播可通过外接鼠标实现本地导播控制；通过带有触控的显示设备实现对互动录播电脑主机的导播控制；远程导播可通网络配合软件系统对主机进行远程导播控制；
5.支持开始录制、暂停录制、停止录制。录制开始后系统自动计时。支持开启直播或关闭直播；
6.支持多种画面模式，支持单画面、2种画中画、左右等分、三画面、四画面等6种画面合成模式，支持自动导播、手动导播；
7.支持远程互动，支持创建远程互动课堂，编辑课堂名称、课堂时间、视频模式切换，在多方互动时可进行互动画面轮巡播放;支持查看历史互动记录，包括所有已在互动云系统注册的录播账号、录播名称，能够快速重新开始建立互动；
8.▲支持具有蓝、绿背景抠图功能，通过叠加不同场景，快速实现校园电视台和微课制作。支持普通2D抠图和3D抠图，内置≥16个虚拟场景，实现多维度虚拟场景叠加；支持抠图区域大小和抠图人物位置的自定义设置；
9.支持≥6路导播通道显示，显示画面包括教师全景、学生全景、教师特写、学生特写、教学电脑画面、远程互动画面等其他素材；
10.支持在巡课过程中快速进行评课活动，支持打分评课与打点评课；
11.支持查看主机录制文件，点击文件即可播放课程视频，支持对文作手动上传、下载、重命名、删除等操作；支持对录制文件进行搜索查看文件上传状态；
12.支持自动删除策略，当硬盘空间不足时，自动删除百分比文件；
13.支持RTMP推送，将教师全景、学生全景、教师特写、学生特写及电脑屏幕画面的视频流进行推送，支持设置编码尺寸及编码质量；
14.支持 RTMP直播设置，支持自动开启直播支持配置推送服务器地址、支持四路RTMP同步推流直播，直播信号可选择主码流或者子码流信号源；
15.支持UVC和UAC协议，通过主机TypeC接口可以实现图像和声音同步输出，输出音频可通过主机控制软件实现混音，兼容主流视频会议软件；
16.支持通过语音指令或导播控制软件软件控制设备操作，提升交互便捷性，如开始直播录制、停止直播录制、画面切换、开启跟踪、导播控制、选择互动教室等；
17.▲支持敏感词功能，支持手动编写就自动导入敏感词，自动检测并替换敏感词汇为***，确保内容合规；
18.支持自动缓存与教学平台对应的课表数据，支持与教学平台断开连接时也能按照缓存的课表自动录制，待网络恢复后可自动上传录制的课件资源；
19.支持OCR文字识别、语音识别功能，中英文识别正确率不低于95%；
20.语音识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全记录，支持输出整节课的文字字幕；实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频；
21.支持将音频内容实时或离线转写为文字，录制完的课件，在回放的时候，可以在视频下方显示字幕；
22.支持多语言和高准确率字幕生成，包括但不限于中文、英语等。
	1
	套
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	AI 跟踪分析系统
	AI 跟踪分析系统（支持两种部署模式，跟踪分析功能既可内置集成于录播主机内部实现，也可外接独立跟踪分析主机完成业务处理。）
1.支持全自动智能拟人化拍摄，教师、学生无需佩戴任何跟踪设备，无需安装外接元器件、感应设备，跟踪拍摄全程无需人工干涉；采用内置图像定位算法，减少教室布线及设备连接故障点；
2.支持教师人脸识别开启SOT伴随式跟踪模式，锁定教师目标后伴随移动跟踪，保持目标画面最佳比例，适配讲台内/走下讲台场景；具备抗干扰能力，多目标环境下不丢失已锁定目标；
3.需支持学生AI跟踪定位，可根据站立学生数量自动调整跟踪策略；
4.系统自动统计教师授课、师生互动、小组讨论、课堂练习的时间分布情况，支持图形可视化展示不同课堂行为的整体时间占比；
5.系统支持查看单个学生的课堂互动数据，包括举手次数、起立次数、回答次数，以及该学生的专注度、情绪状态和对应趋势图；
6.▲课堂质量报告：软件通过分析结果对每个课堂视频自动形成“课堂质量报告”，包含对课堂教情数据（包括教师提问、语速、关键词、轨迹、S-T分析、互动指数、RT-CH等）、课堂学情数据（包括学生出勤、课堂专注曲线、学生动作表情）等数据的多维度分析结果；
7.配合导播规则，实现教学过程全自动4—5机位画面切换，教师全景1路、教师特写1路、学生全景1路、学生特写1路、板书画面1路；
8.支持有课表模式：教师进入教室，人脸识别启动跟踪，切换教师特写；教师离开教室切换教师全景。学生站立先切换学生全景，特写到位后切换学生特写；学生坐下后切换回教师特写。
	1
	套
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	机械云台摄像机（含云台图像处理系统）
	一、硬件部分
1.支持全景与特写切换跟踪模式；
2.摄录设备采用CMOS类型图像传感器，尺寸≥1/2.8英寸.传感器有效像素不低于800万且支持分辨率3840×2160并向下兼容；支持≥4K60fps（3840×2160，60帧）超高清实时画面输出；
3.云台转动：设备搭载一体化机械云台，支持水平、垂直方向转动；
4.视频编码：要求支持 H.265、H.264 高清视频编码议；
5.视频输出：要求具备网络输出口（RJ45）≥1，HDMI视频输出口≥1；
6.接口：要求具备 RS232/RS422≥1；RJ45 网络接口≥1，Line in 输入口≥1；
7.数字降噪：支持 2D/3D 数字降噪，信噪比≥55dB；
8.要求与搭配的录播主机实现基于 RJ45 双绞线的一线通连接，完成摄像机供电、控制以及视频信号传输；
9.支持对录播主机实现基于数据链路层的数字视频数据传输技术，能实现音视频同步，支持标准网络视频传输协议；
10.需支持对锁定跟拍对象进行人脸特征与肢体双重认证识别，在多人同时进入拍摄画面的情况下，持续锁定跟踪对象，不出现跟丢和误跟的情况；
11.支持在拍摄画面有显示设备或其他动态视频播放的情况下，自动启用AI抗干扰能力，保障画面始终锁定被跟踪对象，且跟踪效果不受影响；
12.▲PTZ自适应：需支持PTZ实时跟焦，AI跟踪的状态下能实现摄像机水平旋转、垂直旋转、变焦的实时同步变化，无需等待拍摄对象稳定后再变焦调整画面，移动过程不虚焦，实现拍摄画面的自适应稳定调整；
二、云台图像处理系统
1.摄像机传输处理软件需采用B/S架构，支持通用浏览器直接访问进行管理；
2.支持自动.一键式.手动白平衡.跟随全景；
3.支持抗闪烁可调，可适配50hz.60hz工频灯光闪烁，支持曝光优先智能抗闪。在抗闪模式下，画面严重过曝时，会自己解除抗闪烁限制。支持摄像机云台控制，支持云台速度调节。支持对摄像机网络进行管理，包括设置IP地址/网关/DNS等，支持组播协议搜索IP地址，并修改摄像机IP；
4.支持RTMP推流，RTSP拉流，地址可设置;支持ONVIF协议.GB28181协议；
5.摄像机支持Tally灯,当该机位画面为导播画面时，蓝灯亮起；
6.需支持摄像机图像质量调节功能，包括亮度、对比度、色调、饱和度；
7.需支持图像水平、垂直翻转，适应摄像机不同的安装方式要求；
8.需支持摄像机控制功能，包括云台控制、预置位设置与调用、焦距调节等，预置位数≥255；
9.摄像机内嵌智能跟踪算法，无需单独安装定位跟踪主机及其他任何辅助拍摄设备，即可实现跟踪定位控制功能；支持跟踪区域划定方式为任意两个边缘点连线；
10.支持配合录播主机划分的自动跟踪区域，当锁定跟踪人物走出自动跟踪区域时即停止跟踪，直到重新回到区域出现在画面中为止；
11.需支持依据录播主机设置的跟踪目标更新周期时间，被跟拍人员脱离跟踪拍摄区域后开始计时，到达更新周期时间后自动解除目标跟拍锁定，回归默认状态，待下一位人员进入画面中开始重新锁定跟踪；
	4
	台

	5
	录制面板
	1.整机采用≥8英寸液晶触控屏，支持≥10点触摸，可实现放大缩小图片等多点触摸功能；
2.整机为可嵌入式设计，可嵌入讲台.墙壁内安装；
3.整体支持≥19个自定义按键；
4.支持控制录播主机开关机.支持控制录播开启录制.直播和结束录播直播。
	1
	台
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	电源管理器
	1.支持定时开关机功能，支持内置时钟芯片，可根据日期时间设定，无需人为操作；
2.支持≥6路通道输出，每路可一键单独开启或关闭；
3.支持每路延时开启和关闭时间可自由设置；
4.支持特设欠压、超压检测及报警功能，总功率6000W，单路功率2000W；
5.支持RS232接口，支持外部中央控制设备控制。
	1
	台
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	音频处理器
	1.可同时支持吊麦、无线麦克风、桌面麦和课件的扩声，全输入录音，扩声不啸叫，录音高保真，吊麦拾音范围5-8米，做到讲台区域全覆盖；
2.具备AGC功能，防止大声讲话或齐声朗读时破音；
3.具备嘈杂环境检测，检测到嘈杂声时，可以自动降低或关闭吊麦扩声，以免教室声场嘈杂；
4.支持16段EQ调节，满足各种场景应用；
5.具有有效过滤教室内的空调、电风扇等发出的噪音干扰功能，过滤噪声不影响扩声效果；
6.外部调试接口：满足网络接口以及RS485接口配置；支持软硬件一键恢复出厂设置；
7.具备反馈抑制（AFC）：声音增益提升幅度≥15dB；
8.前面板支持音量触摸按键调节，每路输入LED灯显示。
	1
	台

	8
	麦克风
	1.频率响应：20Hz～20KHz；
2.灵敏度：≥-35dB；
3.指向特性：超心型 ≤135°；
4.最大声压级：≥135dB；
5.供电电压：48V幻象电源供电。
	7
	支

	9
	音箱
	1.灵敏度（1W/1m）: 94dB
2.频响范围: 60Hz~19KHz
3.标称阻抗:8Ω
4.额定功率:60W
5.低音单元:2×4.5”
6.高音单元:1×1”；
	1
	对

	10
	无线麦克风
	1.工作频率范围：UHF 640-690MHz ；
2.可调范围：50MHz；
3.频道数目：200 ；
4.频道间隔：250KHz ；
5.音频响应：80HZ-16KHz(±3dB) ；
6.无线话筒采用笔形设计，支持手持和挂脖；
7.可外接头戴麦、领夹麦,外接麦克风时，自带麦克风无声；
8.具有电源开关、静音按键、对频按键和PPT翻页按键。
	1
	套
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	线材
	1.包含音箱线、话筒线、网线、高清线、电源线等安装所需的一切配套材料，设备安装集成费等；
2.中标人须于进场施工前将网线、高清线、音响线品牌报送采购人进行确认，经采购人确认后方可使用；经学校确认后的施工辅材方可入库，在学校指定仓库集中保管。材料入库及出库环节实行统一管理，做好台账记录，全过程留痕备查。
	1
	项

	三、AI综合管理平台

	1
	AI资源管理平台
	一、资源管理
1.课程直播：支持按照直播地点、直播时间、直播主题、主讲人等多维度查询相关直播资源；支持同步显示课堂名称、授课教师、所属年级、在线人数等；
2.课程点播：支持用户在线点播课程视频，查看课程信息、关联的课表数据、完整的视频列表；支持对点播视频进行评价；
3.资源管理：支持汇聚校内系列课程视频的直播点播，按学年学期、年级、课程类型分类归档；支持按学年学期、所属年级、课程类型、课程名称等进行搜索筛选；支持显示每一门课程的基本信息，包括授课教师、教学班级、授课学期、所属年级、课程简介等；
4.资源应用：支持对日常教学过程中产生的录播课程进行结构化处理，形成教师个人课程资源专辑，并支持通过权限设置形成校本课程资源库；提供开放的视频资源上传接口，实现将录播视频资源上传到学校智慧教学平台，实现资源共享；
5.支持同时查看不少于20个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头；
6.支持基于AI技术分析学生课堂状态并生成关注列表及评语；
7.▲答题互动：支持访问平台网页观看线上课程时，直接在平台网页中参与知识配对.选词填空.趣味分类在线互动答题，完成后可直接查看答题用时和答题排行榜，并可选择继续观看视频或再玩一次；
8.数据统计：支持多维度数据统计，如资源建设、基础数据统计（学生数、教师数），互动数据统计、督导评课统计、教室运行统计等；
9.在线编辑：支持用户通过浏览器对本地上传的视频完成在线剪辑，将视频的无效内容删除。进行剪辑后，用户可通过在线浏览窗口，实时查看剪辑内容；
二、督导评课
1.首页提供全校课堂预警汇总数据看板，直观展示当日课堂异常情况。支持展示师生异常数据及趋势统计。支持展示班级学科作业预警数据，自动标注预警等级；
2.▲支持展示的预警类型包含：学生抬头率低、空视频、前排就座率低、PPT依赖度高、学生课后状态异常、长时间播放视频、敏感词、学生出勤率低、学生异常行为等；
3.所有预警数据卡片支持点击跳转查看对应明细数据。支持根据学校需求定制化预警看板维度显示；
4.AI自动对每节课堂进行客观评分，列表展示主讲教师、课程名称、上课地点、上课时间、学段学科、报告总数等；
5.提供课堂教学质量分析看板、同课异构、同课重构、教师个人课程报告多个快捷入口，可一键生成对应评课报告，替代传统人工主观评课，用数据客观衡量每节课的教学质量，快速定位得分低的问题课堂；
6.自动汇总前端采集的所有课堂数据，按不同周期、不同维度自动生成标准化教学质量报告，所有报告支持在线查看、打印、导出Word格式，替代传统督导人员人工统计数据、手写简报的工作，管理者打开即可直接看到全校教学异常问题和改进建议；
7.人工督导月度简报：支持汇总人工录入的督导听课记录，统一整理人工督导发现的问题；
8.按学期课程每月自动生成全校教学质量督导简报，替代督导老师手写月度简报，简报内容可以根据学校需求定制内容；
9.AI师生考勤周报：每周自动汇总师生考勤数据生成周报，统计教师迟到/缺勤、学生出勤率等指标，对比上周变化，标记考勤异常问题；
10.AI课堂预警周报：每周自动汇总所有课堂异常预警数据生成周报，分类统计各类预警数量，列出重点预警课堂和问题；
11.▲同课异构报告：支持对同一课程不同教师的授课数据进行对比分析，自动生成同课异构对比报告，直观展示不同教师的课堂得分、互动情况、学生参与度差异，帮助开展教研对比；同课重构报告：支持对同一教师同一课程改进前后的授课数据进行对比分析，自动生成同课重构对比报告，展示教学改进效果；
12.教师个人课程报告：支持按教师维度汇总其所有授课的课堂数据，自动生成教师个人课程质量报告，展示教师个人平均得分、存在的问题，用于教师教学质量评估。
三、教研活动
1.校级教研活动：支持创建、参与各年级、各学科的网络教研活动，支持自定义每个网络教研活动的展示封面、教研主题、教研内容，支持上传教研相关的视频、文档附件；
2.教研模式：支持直播观摩教研、点播观摩教研、互动教研三种方式。直播观摩教研面向实时授课直播画面进行观摩教研；点播观摩教研可获取平台录制教学视频进行点播观摩。互动教研可实现多终端实时音视频互动；
3.教研会控：进行互动教研会议时，创建者拥有“会控”权限，可在互动教研会议中进行画面、发言、参会人员管理等控制；
4.教研评分：创建主题教研后，支持自定义评分量表，在教研活动中根据打分量表进行教研观摩打分；
5.▲教研互动：提供教研评论、教研笔记、教研评分、话题研讨四种教研互动方式。用户可在教研过程中发表评论，在线进行评论交互。以教研笔记的方式总结教研过程思想，形成教研总结。教研员可针对每个教研活动指定多个不同的“教研话题”，教研组成员可对话题进行进一步探讨；
6.教研标记：支持在发布教研笔记的时候关联当前观看视频时间作为标识，后续查看教研笔记时点击即可跳转教研视频至对应时间点进行观看，方便教研总结时充分理解笔记发布者的想法；
7.教研签到记录：支持记录统计教研参与签到人员，形成签到列表，便于教研活动的人员管理。签到列表需支持签到用户名、签到地点、签到时间、签退时间的关联统计展示；
8.临时用户参与：所有人可见的教研活动支持非本平台的“临时用户”的参与，支持将临时用户参与的评论、话题研讨等数据保留到平台中；
9.教研收藏：支持在教研活动界面点击收藏教研活动，收藏的教研活动可在个人账号下进行管理；
10.教研回顾：可以公开教研活动成果供用户对往届教研活动进行回顾。支持用户观看教研视频、查看教研笔记、查看评分结果，并下载各教研附件进行阅读和学习；
11.教研签到功能：支持手机微信扫描教研活动二维码，填写基本信息以及通过手机定位获取签到地点后完成签到，并记录教研平台签到列表；
12.教研点评功能：支持对参与的教研互动进行评论发表、教研话题研讨以及评课评分等，便捷实现教研观摩中的评课讨论；
13.教研历史：支持记录参与的教研活动历史，方便查询回顾，有效保障教研质量；
14.关键字检索：支持通过关键字搜索相应网络教研活动；
15.教研活动筛选：支持按照学段、年级、学科分类标识教研活动，在活动列表界面可选择相应分类筛选对应教研活动；
16.教研排序：支持按照评论数、参与用户数、收藏数三种方式由高到低进行教研活动排序；
17.教研动态：支持活动首页显示实时教研活动动态，以标题滚动的方式进行循环播放，方便用户实时展示教研应用信息；
18.教研活动统计：支持活动首页实时统计本校教研活动数据，包括但不限于已开展教研活动数量、已开展评审活动数量、参与用户数、教研员数量等信息。
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	AI课堂智能分析
	AI课堂分析：（支持两种部署模式：1.通过后端进行AI课堂智能分析应用，配置相应分析设备；2.通过教室前端设备进行AI课堂智能分析应用，系统内嵌入录播主机实现。）
一、功能要求
（一）整体要求
1.兼容对接：支持与视频资源管理平台无缝对接，可将数据通过平台进行分析结果数据展示；
2.多维分析：支持对课堂数据进行综合多维度的分析，包括“课堂三率”、“课堂语言分析”、“教学行为分析”、“教师活动轨迹”、“师生互动频次”、“学生课堂动作表情分析”等维度数据；
3.实时分析：支持对师生出勤率、S-T教学行为、教师活动轨迹、学生课堂动作表情分析等维度数据进行实时统计分析。
（二）课堂教情分析要求
1.教学行为分析：支持“教师讲授”、“指导学生”、“学生汇报”、“师生互动”、“生生互动”、“教师巡视”多种维度的教学行为识别；
2.教师轨迹分析：支持统计整个课节时间内授课教师的授课行动轨迹，直观呈现教师授课过程中的授课位置数据；
3.教师巡视分析：要求支持教师巡视情况统计并形成教师巡视数据，分析数据应包括教师课堂巡视次数、时长等数据。
(三)课堂学生分析要求
1.班级出勤率统计：以班级维度进行班级出勤人数统计，包括应出席人数、实际出席人数、出勤率、迟到人数、缺席人数等；
2.学生听课率分析：支持以课堂时间为轴线，对各个时刻学生的听课率进行分析统计，同时统计峰值和平均值数据；
3.支持学生课堂动作分析，包括趴桌子、举手、站立、抬头等肢体语言，可对各类动作进行实时检测；
4.支持对学生动作的实时统计分析，统计当前每种学生动作的峰值次数和占比；
5.支持学生课堂表情分析，包括积极、平淡、消极等表情。并支持对各类表情进行实时检测，统计课堂中各类表情的学生人数；
6.支持对整节课堂实现学生动作和表情的统计分析，统计每种学生动作和表情的峰值时刻、峰值占比和峰值人数。
(四)语音分析：
1.教师提问情况分析：支持基于课堂语音识别能力进行教师课堂提问行为分析，从提问次数与高频时间段两个核心维度进行数据统计，实现课堂提问情况的清晰回顾；
2.教师语速分析：支持通过语音识别能力进行教师课堂授课语速分析，呈现数据需包括教师课堂说话词数以及平均语速；
3.课堂语音转写：要求基于语音语义识别完成课堂音频的文字转换，实现课堂教学过程语音全纪录，要求平台上可输出整节课的文字字幕。实现字幕与视频进度关联，通过点击字幕同步播放对应进度的视频。
（五）课程数据分析报告
1.▲支持生成课程数据分析报告，包括但不限于课程信息、内容总结、评课总结、教师教学、学生学习、课堂提问与应答分析、课堂教学内容及过程；课程信息包括但不限于课程基础信息等，支持课堂数据统计支持扫描二维码观看本节课视频，支持通过网页端点击链接快速跳转播放本节课，支持下载本节课分析报告；
2.教师教学分析，支持语言分析统计，支持生成语速曲线图，根据语言分析AI自动生成教学语音建议；支持教师行为分析统计，统计各个行为时长及占总行为的百分比，并根据统计的数据进行客观分析，AI自动给出教师行为建议；
3.学生学习分析，支持AI自动生成学生应到人数、实到人数、平均抬头率、平均趴桌率、平均玩手机率；支持学生参与度与专注度行为分析，支持通过饼状图的方式呈现各个行为的次数和所占总行为次数的百分比。专注度支持通过曲线图的方式呈现各个行为在各个时间段的数据统计，并显示在该时间的各个行为分析人数；
4.学生情绪分析，支持学生的表情分析，生成饼状统计图及次数统计，并AI自动生成数据分析及建议；
5.支持课堂提问与应答分析，课堂问答情况采用麦卡锡模式分析；支持布鲁姆教育目标分类模式分析，包括但不限于基础认知问题，高级认知问题和其他问题。支持统计各种类型的次数和数量占比，并AI自动生成数据分析及建议。
二、后端分析主机
1.硬件结构：采用嵌入式架构设计，采用SOC解决方案，高稳定性、低功耗。采用内置NPU高端处理器，具备智能学习特性，充分保障AI处理能力；
2.核心数：支持≥八核；内存芯片：支持≥32Gb，存储芯片：支持≥32GB；
3.接口：支持≥1路RJ45网络接口；
4.语音分析：支持语音分析能力，包括语音转写、语速分析、高频词分析、敏感词提取、教师提问频次等；
5.排队机制：支持分析任务排队机制，任务超过并发量自动进行排队等待，逐一进行分析；
6.分析能力：支持通过AI技术对教学课程质量分析，针对教学课程的音视频结合量规、大模型实现≥80个教学指标分析；
7.分析数据模式：支持对三路视频画面进行分析，包括但不限于教师画面、学生画面、课件画面，支持在线观看。
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	平台服务器
	CPU：2颗多核处理器（单颗处理器核心数≥24核，频率≥2.2GHz）
系统盘：960G*2
数据盘：8tb*1
内存：DDR4 32G*4
电源：900W*2
网卡：2口千兆*1 双口万兆*1
阵列卡：1G缓存
显示屏：24寸
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	网络存储设备
	1.处理器：1颗64位多核处理器
2.系统内存：64GB
3.存储接口：16个SATA接口，支持硬盘热插拔；本次配置16块6T硬盘；
4.网络接口：2个千兆数据网口及以上；
5.扩展性：支持2个扩展槽位，支持1GE和10GE扩展，系统最多6个数据网口
6.整机电源：550W，1+1冗余电源
7.传输协议：支持IPSAN、NAS协议一体化；
8.NAS聚合：支持将一台或者多台的存储空间池化为一个统一空间；
9.多协议互通：支持S3和NAS跨协议访问；
10.Raid级别：Raid0、1、3、5、6、10等多种模式；
11.热备模式：支持磁盘专属热备、全局热备等多种模式；
12.磁盘管理：支持磁盘交错启动、磁盘漫游、磁盘定位等功能；
13.操作系统：Windows、Linux 、Unix、统信UOS，麒麟等。
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	服务器专用机柜
	1.采用标准服务器机柜，整体尺寸约 600mm×1000mm×2000mm；
2.机柜采用优质冷轧钢板材质，主立柱加厚设计，结构稳固，静载承重可达 800KG；
3.前门、后门为高密度网孔散热门，增加通风散热效果；
4.中标人须根据管理要求设置单独专用服务器机柜，满足后期使用及升级要求。
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第四章  评标定标办法
本项目采用综合评分法进行评分，评标由评标委员会依据招标文件的有关规定进行。评标委员会由采购人和有关专家组成，人数为五人（含）以上的单数。经评标委员会初步确认为无效的投标文件不参加详细评审，经初步评审合格的投标文件依据招标文件的规定按下列评标标准和方法进行评审。
本项目核心产品为：录播主机
使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。
非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。
一、评标总则：
	序号
	评审因素
	评分标准说明
	分值

	1
	投标报价
（40分）
	投标报价超出最高投标限价的为无效报价，其投标文件均按无效标处理。满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公式计算：投标报价得分=评标基准价/投标报价*40分（分值保留两位小数）。
	40

	2
	产品指标（20分）
	根据各供应商所投产品技术偏离表、投标产品彩图及投标产品技术情况描述由评标委员会进行评分。
1.标注▲内容为重要指标，有一项负偏离扣1分，扣完为止，本小项满分15分。
2.其他参数（除标注★、▲内容），有一项负偏离扣0.5分，扣完为止，本小项满分5分。
注：标注★内容为实质性要求，负偏离视为无效投标。
	20

	3
	履约能力（7分）
	1.投标人具有有效的质量管理体系认证、信息安全管理体系认证证书、售后服务评价认证，每提供1项得1分，本项最高得3分。
注：须提供有效期内的证书及全国认证认可信息公共服务平台网站（http://cx.cnca.cn）查询截图并加盖单位公章，未按要求提供或未提供的不得分。
2.投标人拟为本项目配备的服务团队，其中：
（1）项目负责人：
项目负责人具有人社部门颁发的信息系统项目管理师(高级)资格证书的得1分；
（2）项目组成员
项目成员具有人社部门颁发的计算机网络或电子信息系统类中级（含）以上工程师职称证书的得1分；
注：
①本项中同一人员只计一次，人员不得兼职，否则不予计分。
②须提供人员证书及投标人为其缴纳的近六个月内任意一个月（不含投标当月）养老保险缴纳证明材料，未按要求提供或未提供的不得分。
3.为满足国产化需求，本项目资源管理平台提供国产化服务器、操作系统、数据库适配证明材料。材料齐全得1分，不提供或提供不全的不得分；
注：须提供有效的证明材料扫描件并加盖单位公章，不提供或提供不全不得分。
4.为满足平台安全需求，本项目资源管理平台提供三级信息系统安全等级保护备案证明和网络安全等级保护评测报告，提供得1分，不提供或提供不全的不得分。
注：①所提供证书“软件名称”与评分细则规定的名称不完全一致时，应提供符合上述要求的内容（功能）说明及关键信息，否则不予认可。
②须提供有效的备案证明及报告扫描件并加盖单位公章，不提供或提供不全不得分。
	7

	4
	产品功能演示（10分）
	根据投标人提供的演示视频进行综合评分，功能演示视频包括但不限于：常态化录播平台支持录播资源统一管理、巡课画面集中预览、督导评价预警、AI课堂分析等功能。
1.演示内容完整，功能操作流程连贯，操作流畅无卡顿，演示画面高清清晰、声画同步、低延迟，贴合项目需求的得10分；
2.演示内容基本完整，部分功能操作流程不连贯，操作较流畅无卡顿，演示画面轻微瑕疵，不影响功能辨识、低延迟，较贴合项目需求的得8分；
3.演示内容基本完整，部分功能操作流程不连贯，操作较流畅无卡顿不影响功能展示，演示画面轻微瑕疵，核心需求匹配，部分细节不符合项目需求的得6分；
4.基础功能可演示，部分功能操作不流畅，画面卡顿严重、声画错乱，无法辨识功能，功能与招标需求严重不符的得4分。
5.不提供功能演示的，不得分。
注：1.演示视频文件时间不超过10分钟。
2.未提供视频文件或因投标人自身原因视频文件无法打开或视频画面不清晰无法辨认的不得分。投标人须将视频文件分段压缩为zip文件上传(单个文件不得大于50M，所有文件总共不得大于300M)。上传的演示视频作为投标文件的组成部分。
	10

	5
	项目设计方案（6分）
	根据投标人提供的针对本项目的设计方案进行评分，包括但不限于项目整体需求规划设计（结合项目建设目标、教学业务场景，开展项目需求拆解、业务适配，形成完整的系统总体设计思路）、项目功能应用专项设计（结合学校日常教学应用需求，对系统功能应用、教学场景落地、师生实操适配等内容进行专项方案设计）、效果图。
1.方案内容全面合理，效果图与现场条件契合度高，包含项目整体需求规划设计方案、项目功能应用专项设计方案、效果图三项内容，并提出其他与本项目实施相关的方案内容的，得6分。
2.方案内容仅包含项目整体需求规划设计方案、项目功能应用专项设计方案、效果图三项内容，切实可行的，得4分。
3.方案描述不全面，且逻辑混乱，效果图脱离现场实际，不合理的得2分。
4.不提供不得分。
	6

	6
	进度计划方案（5分）
	根据投标人提供的针对本项目的进度计划方案（包括但不限于项目整体实施进度、生产发货规划及物流所需时间人员安排、项目安装调试计划、对项目试运行、交付、验收计划）进行评分。
1.项目进度计划内容全面合理，包含项目整体实施进度、生产发货规划及物流所需时间和人员安排、项目安装调试计划、对项目试运行、交付、验收计划四项内容，并提出其他与本项目实施相关的方案内容的，得5分。
2.项目进度计划仅包含项目整体实施进度、生产发货规划及物流所需时间人员安排、项目安装调试计划、对项目试运行、交付、验收计划四项内容，切实可行的，得3分。
3.进度计划方案描述不全面，且逻辑混乱，不合理的得1分。
4.不提供不得分。
	5

	7
	实施方案（5分）
	根据投标人提供的项目实施方案（包括但不限于对整体项目实施方案总述、对整体项目实施安排做详细规划、对项目重点内容进行重点安排、对项目人员做详细安排，明确分工）进行评分。
1.项目实施方案内容全面合理，包含对整体项目实施方案总述、对整体项目实施安排做详细规划、对项目重点内容进行重点安排、对项目人员做详细安排分工四项内容，并提出其他与本项目实施相关的方案内容的，得5分。
2.项目实施方案仅包含对整体项目实施方案总述、对整体项目实施安排做详细规划、对项目重点内容进行重点安排、对项目人员做详细安排分工四项内容，切实可行的，得3分。
3.项目实施方案描述不全面，且逻辑混乱，不合理的得1分。
4.不提供不得分。
	5

	8
	质保服务（3分）
	投标人所投产品的整机质保年限为4年的得1分，每增加一年质保加1分，本项最高得3分。
注：
1.须提供投标人盖章的整机质保的质保函原件、原厂加盖公章的核心产品原厂质保函原件。
2.如无法提供核心产品原厂质保函原件，须提供投标人盖章的质保函，质保函内容须体现中标后签订合同前投标人须提供所投核心产品的原厂质保函并加盖原厂公章，如未满足要求，采购人有权取消其中标资格内容。
3.不提供或提供不全不得分。
	3

	9
	本地化服务（2分）
	1.提供24小时的售后服务。在接到采购人电话后，在2小时内到达现场确认，提供技术支持、排除故障的得1分，本项最高得1分。
2.承诺中标后签订合同前能在项目所在地设立售后维护点，每周在校驻场服务时间不低于6小时，并进行相关培训、回访的得1分，本项最高得1分。
注：投标人需提供本地化服务承诺函原件，格式自拟，否则不得分。
	2

	10
	投标人业绩（2分）
	自2023年1月1日以来，投标人承担过类似项目业绩的（项目内容含录播相关业绩），每提供1个得1分，本项最高得2分。
注：
1.须提供合同、验收资料，二者缺一不可，否则视为未提供。投标人须提供相关证明材料复印件并加盖单位公章。
2.时间以合同签订时间为准。
	2


注：投标人必须保证所提供资料的真实性和完整性，如发现存在骗取中标等虚假行为，将依据法律规定取消其中标资格。
二、评标步骤：
（1）专家审阅：评标委员会成员阅读招标文件，观看投标人提供的有关投标文件。
（2）专家打分：评标委员会成员按本评标办法的打分标准进行打分（分值保留两位小数）。
三、评标委员会根据综合评分高低进行排序确定中标候选单位。若综合得分相同，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同时，按照技术部分指标优劣顺序推荐。如上述因素均相同，则采用抽签方式确定中标候选人的顺序。采购人确定排名第一的中标候选单位为本项目中标人。
四、确定中标候选人：根据各投标人的排序，评标委员会应在评标报告中推选前3名作为中标候选人。
确定中标人：采购人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。
五、政府采购政策功能落实
本项目所属行业为：工业。
1.本项目不专门面向中小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位采购。本项目所投产品货物制造商符合小型和微型企业、残疾人福利性单位、监狱企业条件的给予10%的扣除价格，用扣除后的价格参与评审。
（1）本项目所投产品货物制造商符合小型和微型企业，应当按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）规定，出具《中小企业声明函》，中小企业划型依据《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业〔2011〕300 号）。
（2）本项目所投产品货物制造商符合监狱企业，视同小型、微型企业。监狱企业应当按照《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件。
（3）本项目所投产品货物制造商符合残疾人福利性单位，视同小型、微型企业。残疾人福利性单位应当按照《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，提供《残疾人福利性单位声明函》。
（4）残疾人福利单位、监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。
（5）在货物采购项目中，供应商提供的货物既有中型企业制造，也有小微企业制造的，不享受本办法规定的小微企业扶持政策。
（6）未按要求提供相关材料的，不享受相关政策。
2.本项目中如有涉及商品包装、快递包装的，应当按《关于印发〈商品包装政府采购需求标准（试行）〉、〈快递包装政府采购需求标准（试行）〉的通知》（财办库〔2020〕123号）文件执行。
3.节能环保
本项目中如有涉及节能环保产品要求的，应当按《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号)、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019年第16号）等文件执行。
4.采购本国产品的支持政策
（1）适用本国产品标准的货物具体是指《政府采购品目分类目录》中的货物类产品，但不包括其中的房屋和构筑物，文物和陈列品，图书和档案，特种动植物，农林牧渔业产品，矿与矿物，电力、城市燃气、蒸汽和热水、水，食品、饮料和烟草原料，无形资产。
（2）本国产品应当在中国境内生产，即在中华人民共和国关境内（含保税区、综合保税区等海关特殊监管区域）完成生产，并实现从原材料、组件到成品的属性改变，即产生具有新名称、特征和用途的全新产品。单纯的贴牌、简单喷涂、分装等细微操作不包含在内。对医疗器械产品，取得药品监督管理部门授予的准字号医疗器械注册证的，属于在中国境内生产的产品；其他产品，根据实际情况判断是否在中国境内生产。
（3）本项目政府采购活动中既有本国产品又有非本国产品参与竞争的，依法对本国产品给予价格评审优惠，对本国产品的报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。
（4）当采购项目或者采购包中含有多种产品，供应商为该采购项目或者采购包提供的符合本国产品标准的产品成本之和占该供应商提供的全部产品成本之和的比例达到80%以上时（供应商需在“投标分项报价表”中填写比例数值），依法对该供应商提供的全部产品给予价格评审优惠，即对该供应商提供的全部产品的总报价给予20%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审。供应商未填写比例数值，或比例数值未达到80%的，将不享受本国产品价格评审优惠。
（5）供应商需按照招标文件的要求提供《关于符合本国产品标准的声明函》（以下简称《声明函》），如不提供将不享受本国产品价格评审优惠。
（6）供应商需在《声明函》中逐一、准确填写产品名称、厂名、生产厂址三项信息（《声明函》中用斜线划除的地方无需填写），三项信息中任意一项未填写的视为该项产品不符合本国产品标准，不享受本国产品价格评审优惠。
（7）评标过程中，如发现供应商在《声明函》内容含义不明确、同类事项与投标（响应）文件表述不一致或者有明显文字错误等情况的，评标委员会应当以书面形式要求供应商作出必要的澄清、说明或者补正。经澄清、说明或者补正的《声明函》仍然不符合《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）和招标文件规定的，供应商提供的相关产品视为不符合本国产品标准。
5.中标人可以采用电子履约保函形式代替缴纳履约保证金，具体可登录江苏政府采购网的保险保函模块进行办理。
6.中标人可凭政府采购合同办理融资贷款，详情请见泰州市政府采购网“政采贷”专栏。
7.关于异常低价审查规定
根据财库〔2026〕2号文《财政部关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》：
（1）政府采购评审中出现下列情形之一的，评审委员会应当启动异常低价投标（响应）审查程序：
①投标（响应）报价低于全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值50%的，即投标（响应）报价<全部通过符合性审查供应商投标（响应）报价平均值×50%；
②投标（响应）报价低于通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价50%的，即投标（响应）报价<通过符合性审查的次低报价供应商投标（响应）报价×50%；
③投标（响应）报价低于采购项目最高限价45%的，即投标（响应）报价<采购项目最高限价×45%；
④评审委员会基于专业判断，认为供应商报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。
（2）评审委员会启动异常低价投标（响应）审查后，属于前述第1项至第4项情形的，应当要求相关供应商在评审现场合理的时间内对投标（响应）价格作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，包括但不限于原材料成本、人工成本、制造费用等，给予相关供应商的合理时间一般不少于30分钟。其中，属于第3项情形，供应商已随投标（响应）文件一并提交相关书面说明及必要的证明材料的，在评审现场可不再重复提交。
评审委员会依据专业经验，参考同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等情况，对报价合理性进行判断。投标（响应）供应商不能提供书面说明、证明材料，或者提供的书面说明、证明材料不能证明其报价合理性的，评审委员会应当将其作为无效投标（响应）处理。
采购人、采购代理机构应当为评审委员会在评审现场及时获取同类项目中标（成交）价格、类似产品市场价格水平、行业人工费用标准、国家有关部门指导行业协会发布的行业平均成本等相关信息资料提供便利。评审委员会借助互联网等渠道查询相关信息的，应当严格遵守评审工作纪律，不得实施影响评审公正的行为。
异常低价投标（响应）审查的启动原因、审查意见和审查结果应当在评审报告中记录，并随供应商提供的相关书面说明及证明材料，以及评审委员会有关互联网浏览、查询历史一并归档。
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第五章  投标文件格式

泰州实验中学新建教学楼宿舍楼及生活设施项目录播设备采购



投标文件
（除不可变动部分外，电子投标文件格式以招标文件为准）






投标人名称：                       （加盖CA电子公章）  

日期：      年    月    日



投 标 函
1．我方已仔细研究了                  （项目名称）招标文件的全部内容，愿意以人民币（大写）               元（¥         ）的投标总报价，在合同履行期限
   日内完成项目，并承诺本次报价不低于成本。
2．我们已详细审核全部招标文件及其有效补充文件，我们知道必须放弃提出含糊不清或误解问题的权利。
3．我们同意从规定的开标日期起遵循本投标文件，并在规定的投标有效期届满之前均具有约束力。
4.同意向贵方提供贵方可能另外要求的与投标有关的任何证据或资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。
5.一旦我方中标，我们将根据招标文件的规定及我方投标承诺严格按照《中华人民共和国民法典》履行自己的责任和义务，否则我们的履约保证金同意被贵方没收以及接受其他方面的处罚。




投标人名称：                   （加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：_____年___月___日


开标一览表

项目编号：
货币单位：元
	项目名称
	项目内容
	单价（小写）

	
	详见投标文件
	元

	总价（大写）：
	金额大写
	



投标人名称：                   （加盖电子公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：


日期：_____年___月___日


 投标分项报价表
	序号
	设备名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单位
	单价
	总价（元）

	
	一、常态化智慧录播系统

	1
	AI智能录播主机(含管理控制系统)
	
	
	
	56
	台
	
	

	2
	4K教师摄像机（含教师摄像机图像处理系统）
	
	
	
	56
	套
	
	

	3
	学生摄像机（含学生摄像机图像处理系统）
	
	
	
	56
	套
	
	

	4
	数字音频处理器
	
	
	
	56
	台
	
	

	5
	音箱
	
	
	
	56
	对
	
	

	6
	教师吊麦
	
	
	
	56
	支
	
	

	7
	学生吊麦
	
	
	
	56
	支
	
	

	8
	线材
	
	
	
	56
	批
	
	

	
	二、AI精品智慧录播系统

	1
	4K AI音视频终端
	
	
	
	1
	台
	
	

	2
	专业管理控制系统
	
	
	
	1
	套
	
	

	3
	AI 跟踪分析系统
	
	
	
	1
	套
	
	

	4
	机械云台摄像机（含云台图像处理系统）
	
	
	
	4
	台
	
	

	5
	录制面板
	
	
	
	1
	台
	
	

	6
	电源管理器
	
	
	
	1
	台
	
	

	7
	音频处理器
	
	
	
	1
	台
	
	

	8
	麦克风
	
	
	
	7
	支
	
	

	9
	音箱
	
	
	
	1
	对
	
	

	10
	无线麦克风
	
	
	
	1
	套
	
	

	11
	线材
	
	
	
	1
	项
	
	

	
	三、AI综合管理平台

	1
	AI资源管理平台
	
	
	
	1
	套
	
	

	2
	AI课堂智能分析
	
	
	
	1
	台
	
	

	3
	平台服务器
	
	
	
	1
	台
	
	

	4
	网络存储设备
	
	
	
	1
	台
	
	

	5
	服务器专用机柜
	
	
	
	1
	台
	
	

	
	合计（一+二+三）
	



备注：
1.“投标分项报价表”中“投标总报价”数额应当与“开标一览表”中“投标总报价”数额一致。
2.投标单位可以根据项目实际需要对表格结构进行调整。
              


投标人名称：                   （加盖电子公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日期：_____年___月___日
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法定代表人身份证明书



（法定代表人姓名）在（投标人名称）处任（职务名称）职务，是（投标人名称）的法定代表人。 




特此证明。 
投标人名称：               （加盖电子公章） 
日期：   年   月   日 


说明：上述证明文件在投标文件中附有法定代表人身份证原件扫描件（身份证两面，身份证加盖公章）；

法定代表人身份证原件扫描件：

	


法定代表人身份证正面



	


加
盖
公
章



	


法定代表人身份证反面





 法定代表人授权书


__________________（采购人名称）：
本授权声明：                     （投标人名称）          （法定代表人姓名、职务）授权                        （被委托代理人姓名、职务）为我方               项目投标活动的合法代表，以我方名义全权处理该项目有关投标、签订合同以及执行合同等一切事宜。
特此声明。


                  
投标人名称：（加盖电子公章）                  
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日    期：                  

                  
说明：上述证明文件在投标文件中附有代理人身份证原件扫描件时才能生效； 

授权代表身份证原件扫描件（正反两面均需提供）：

	


被委托代理人身份证正面

	

加
盖
公
章



	


被委托代理人身份证反面








承诺书
__________________（采购人名称）：
本单位就参加               政府采购活动，郑重承诺如下：
1.本单位不存在以下情形：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
（2）除单一来源采购项目外，为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；
（3）被“信用中国” 网站列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，不得参与本次采购。
2.本单位承诺上述内容真实有效，如存在虚假承诺，自愿承担投标无效、列入不良行为记录等一切法律及合同责任。


投标人名称：（加盖电子公章）                  
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日    期：


投标人基本情况一览表
投标人（加盖电子公章）： 
	投标人全称
	

	营业范围
	


	主要相关资质
	资质名称
	资质等级
	证号

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	是否通过质量体系认证
	□ 是  □ 否
	认证编号
	

	是否有信誉咨询评定
	□ 是  □ 否
	资信等级
	□A  □AA  □AAA

	人员总人数
	
	其中：正高级职称
	

	
	
	 高级职称
	

	
	
	 中级职称
	

	
	
	 初级职称
	

	行政负责人
	1.姓名：          2.职务：             3.职称：

	技术负责人
	1.姓名：          2.职务：             3.职称：

	联系方式
	1.地址：          2.邮编：             3.联系电话
4.传真：

	投标人简介






注：相关证书等附本表后。











商务条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的商务条款
	是否响应文件的商务条款（正偏离/无偏离/负偏离）
	说明

	
	
	合同履行期限
	
	

	
	
	投标有效期
	
	

	
	
	付款方式
	
	

	
	
	履约保证金
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人必须对招标文件的商务条款（如合同履行期限、投标有效期、付款方式、履约保证金等）逐条填写。如果行数不够，请自行增加。



投标人名称：（加盖电子公章）
法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）
日期：_____年___月___日 

技术条款偏离表
	序号
	招标文件条目号
	招标文件的技术条款
	是否响应文件的技术条款（正偏离/无偏离/负偏离）
	说明

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注：投标人必须对招标文件的技术条款逐条填写。



投标人名称：（加盖电子公章）：
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：
日期：_____年___月___日 


具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明
（格式自定）





参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（参考格式)

声 明


我公司郑重声明：参加本次政府采购活动前3年内，我公司在经营活动中没有因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。 



投标单位名称（加盖电子公章）： 
法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日    期：   年    月    日  





其他资料

投标人认为有必要提供的声明或其他证明材料，附上的材料请在此列出清单；如无后附文件，请说明。
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中小企业声明函

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：
1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为 _____万元，资产总额为 _____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）行业；制造商为（企业名称），从业人员 _____人，营业收入为_____万元，资产总额为_____万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；
……
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：
日 期：

1从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。






[bookmark: _Toc182078119]残疾人福利性单位声明函
本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加                单位的            项目采购活动提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.非残疾人福利性单位不需提供此声明函。




监狱企业声明函

本单位郑重声明，根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，本单位为监狱企业。
根据上述标准，我单位属于监狱企业的理由为：                     。
本单位参加（采购人名称）       单位的（项目名称）         项目的采购活动，并由本单位为本项目提供服务。
本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。


企业名称：                  （加盖CA电子章）
日 期：

说明：
1.监狱企业参加采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。
2.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。
3.非监狱企业不需提供此声明函。



关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：
1.（产品名称1）1，生产厂为（厂名）2，厂址为（生产厂址）。（产品名称1）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）3。（产品名称1）的（关键组件）4在中国境内生产。（产品名称1）的（关键工序）5在中国境内完成。
2.（产品名称2），生产厂为（厂名），厂址为（生产厂址）。（产品名称2）的中国境内生产的组件成本占比≥（规定比例）。（产品名称2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称2）的（关键工序）在中国境内完成。
……
本公司（单位）对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，愿承担相应法律责任。

投标人名称（加盖CA电子公章）：      
日期：　　　　　年　　月　日    


_____________________________
1.产品如有型号，请在“产品名称”栏一并填写。
2.生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3.该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前，“规定比例”栏可不填，下同。
4.该产品的关键组件要求实施前，“关键组件”栏可不填，下同。
5.该产品的关键工序要求实施前，“关键工序”栏可不填，下同。


评标要素索引表（电子标书无须提供）
	序号
	评审内容
	投标文件
页码范围

	一
	商务

	1
	………
	P～P

	2
	………
	P～P

	3
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	二
	技术

	1
	………
	P～P

	2
	………
	P～P

	3
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P

	…
	………
	P～P



注：1.中标人应对提交的纸质投标文件逐页标注页码。
2.评标要素索引表的位置应布置在纸质投标文件前面（顺序：投标文件封面后、投标文件目录前）。
3.中标人应按上表的格式，对照招标文件中评标办法的评审内容，建立起投标文件相关评审内容与页码之间的索引。
4.纸质投标文件应当与投标文件电子标书一致。
5.中标单位在中标结果公告后、领取中标通知书前必须提供与投标文件电子标书一致的纸质投标文件加盖投标人单位公章并装订成册（共三套：正本一套、副本二套）以供采购人、采购代理机构存档。
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第六章  合同条款及格式

项目名称：                     
采购人：             （以下简称甲方） 供应商：           （以下简称乙方）
住所地：                              住所地：                      
根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，甲乙双方按照江苏省政府采购网的招标结果签订本合同。
第一条 合同标的乙方根据甲方需求提供采购文件要求的货物。
第二条 合同总价款 本合同项下服务（或货物）总价款为            （大写）人民币，分项价款在“投标报价表”中有明确规定。
1.本合同总价款包含完成本货物采购项目发生的所有含税费用、支付给员工的工资和国家强制缴纳的各种社会保障资金，以及供应商认为需要的其他费用等。
2.本合同执行固定单价合同。
3.分项报价：
	序号
	名称
	品牌
	型号
	产地
	数量
	单价(元)
	总价(元)

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	



第三条 组成本合同的有关文件
下列关于江苏省政府采购                    （项目名称）的采购文件、响应文件或与本次采购活动方式相适应的文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：
（1）乙方提供的投标文件和投标报价表；
（2）技术规格响应表；
（3）投标承诺/服务承诺；
（4）成交通知书；
（5）采购文件；
（6）甲乙双方商定的其他文件等。
第四条 履行合同期限、地点、风险转移
1.履行合同期限：    。
2.履行合同地点：采购人指定地点
3.本合同项下产品的运输及保险全部由乙方负责。乙方须采取适于安全、准时完成本合同项下义务的运输措施，将货物运至甲方指定的到货地点。运输中发生的费用，以及意外均与甲方无关。
承运人指定：□甲方 ☑乙方；运费承担：□甲方 ☑乙方；保费承担：□甲方☑乙方。
第五条 权利保证
乙方应保证向甲方提供的货物或服务不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权或其他权利的起诉。一旦出现侵权，乙方应承担全部责任。
第六条 质量保证
1.乙方提供的货物或服务质量应当符合采购文件的约定，以及乙方的承诺。
2.乙方向甲方提供的全部产品，均应采用国家或专业标准的保护方式进行包装，应使包装适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防粗暴装卸，确保货物安全无损运抵甲方指定的到货地点。由于包装不适当所引起的货物锈蚀、损坏和损失均由乙方承担。
3.除特别说明外，质量保证期为自验收合格后，在此期间，乙方提供免费服务。
第七条 验收
1.甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方履约情况进行验收。验收时，按照采购合同的约定对每一项技术、服务（或货物）、安全标准的履约情况进行确认。验收结束后，甲方出具验收书，列明各项标准的验收情况及项目总体评价。
2.甲方可以邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收。
第八条 合同款支付
1. 本合同项下所有款项均以人民币支付。
2. 本合同项下的采购资金由甲方自行支付，乙方向甲方开具发票。
3. 付款方式：           
第九条 违约责任
1. 乙方按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，而甲方无正当理由逾期支付服务（或货物）费用的，每逾期1天甲方向乙方偿付欠款总额的5‰滞纳金，但累计滞纳金总额不超过欠款总额的5%。
2. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，但未给甲方造成损失的，甲方可要求乙方整改，乙方在双方协定期限内达到甲方或第三方评估机构认定的质量标准后，甲方应支付相应的服务（或货物）费用；否则，甲方有权解除本合同。
3. 乙方未按合同约定的时间和质量标准提供货物或服务，给甲方造成损失的，甲方可要求乙方按实赔偿；因乙方货物或服务质量问题导致甲方无法实现合同目的的，甲方有权解除合同。
4. 其他违约责任约定
第十条 合同的变更和终止
1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。
2. 除发生法律规定的不能预见、不能避免并不能克服的客观情况外，甲乙双方不得放弃或拒绝履行合同。乙方放弃或拒绝履行合同，保证金不予退还。
第十一条 合同的转让
乙方不得擅自部分或全部转让其应履行的合同义务。
第十二条 争议的解决
1.因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决争议，则采取以下第（1）种方式解决争议：
（1）向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼；
（2）向泰州仲裁委员会按其仲裁规则申请仲裁。
如没有约定，默认采取第2种方式解决争议。
2. 在仲裁期间，本合同应继续履行
第十三条 诚实信用
乙方应诚实信用，严格按照招标（采购）文件要求和投标（响应）承诺履行合同，不向甲方进行商业贿赂或者提供不正当利益。
第十四条 合同生效及其他
1. 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。
2. 本合同一式四份，甲乙双方各执两份 
3. 本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。



甲方（采购人）：                        乙方（供应商）： 
地址：                                  地址：  
法定代表人或授权代表：                  法定代表人或授权代表：
联系电话：                              联系电话： 
签订日期：  年   月  日                 签订日期：  年   月  日
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